[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc143868811][bookmark: _Toc143868815][bookmark: _Toc21310][bookmark: _Toc31106][bookmark: _Toc150421010]
[image: ]





[bookmark: _Toc422331441][bookmark: _Toc410899414][bookmark: _Toc410833009][bookmark: _Toc416167812][bookmark: _Toc409710322]扬子石化长链尼龙产业链项目
环境影响报告书









建设单位：中国石化扬子石油化工有限公司
[bookmark: _Hlk144910850]主持编制机构：江苏润环环境科技有限公司


扬子石化长链尼龙产业链项目环境影响报告书

二〇二五年十二月



目录
1概述	1
1.1项目由来	1
1.2环境影响评价的工作程序	3
1.3项目特点及建设必要性	4
1.4分析判定相关情况	7
1.5关注的主要环境问题	35
1.6环境影响评价主要结论	35
2总则	36
2.1编制依据	36
2.2环境影响识别与评价因子筛选	43
2.3评价标准	45
2.4评价工作等级	51
2.5评价范围和环境保护目标	56
2.6相关规划及环境功能区划	59
3现有工程概况	69
3.1现有已建、在建工程概况	69
3.2主要产品产量、主要原料及能源消耗情况	82
3.3公用工程及辅助工程情况	83
3.4现有环保治理措施	87
3.5现有工程主要污染物排放情况	96
3.6与本项目有关的现有项目情况	98
3.7现有工程存在的环境保护问题及整改方案	99
4建设项目工程分析	100
4.1项目概况	100
4.2施工期工程分析	122
4.3营运期工程分析	124
4.4蒸汽平衡与水平衡	183
4.5项目污染源强分析	184
4.6清洁生产评价	211
5环境现状调查与评价	216
5.1自然环境现状调查与评价	216
5.2环境质量现状调查与评价	219
5.3区域污染源现状调查与评价	242
6环境影响预测与评价	249
6.1施工期环境影响分析	249
6.2运营期大气环境影响预测与评价	252
6.3运营期地表水环境影响评价	287
6.4运营期声环境影响分析	292
6.5营运期固体废物环境影响分析	294
6.6地下水环境影响预测与评价	298
6.7营运期土壤环境影响分析	329
6.8环境风险评价	334
6.9碳排放环境影响评价	355
6.10生态环境影响分析	364
7环境保护措施及其可行性论证	365
7.1施工期环境保护措施及其可行性论证	365
7.2运营期废气污染防治措施及可行性分析	367
7.3运营期废水污染防治措施及可行性分析	381
7.4运营期噪声污染防治措施	398
7.5运营期固体废物污染防治措施	399
7.6运营期地下水和土壤污染防治措施	404
7.7环境风险防范措施评述	410
7.8环保投资估算及“三同时”检查表	445
8环境经济损益分析	448
8.1经济效益分析	448
8.2社会效益分析	448
8.3环境效益分析	448
9环境管理及监测计划	450
9.1施工期环境管理	451
9.2运营期环境管理	451
9.3服务期满后环境管理	455
9.4污染物排放管理清单	455
9.5运营期环境监测计划	457
9.6总量控制分析	460
10结论	463
10.1项目建设概况	463
10.2环境质量现状	463
10.3污染物排放情况	465
10.4主要环境影响	465
10. 5公众意见采纳情况	467
10.6环境保护措施	468
10.7环境影响经济损益分析	469
10.8环境管理与监测计划	470
10.9总结论	470















附件：
附件1：项目备案证
附件2：委托书
附件3：声明确认单
附件4：环境质量现状监测报告
附件5：工艺安全可靠性论证报告
附件6：排污许可证
附件7：应急预案备案
附件8：本项目是否涉及国家生态红线、省级管控区域、各级自然保护地核查意见
附件9：《南京江北新材料科技园规划环评审查意见》（苏环审[2023]21号）

1
[bookmark: _Toc214981262]1概述
[bookmark: _Toc143868812][bookmark: _Toc214981263]1.1项目由来
中国石化扬子石油化工有限公司（以下简称“扬子石化”）成立于1983年，30万吨/年乙烯工程于1984年开工建设，1989年全面建成，1990年全面投产。从1993年开始，公司围绕做强主业，按照增量带动存量滚动发展的思路，先后实施了三轮大规模技术改造。现拥有1250万吨/年炼油、80万吨/年乙烯、140万吨/年芳烃、600万吨/年成品油等58套大型石油化工装置，100多套一级环保装置和设施，可生产合成树脂、化纤原料、基本有机化工原料、成品油、合成橡胶等5大类50多种产品，以及配套齐全的公用工程和储运物流系统，是中国石化重要的炼化一体化骨干企业。产品应用于农业、工业、医药、交通运输、航空航天等诸多领域，芳烃成套技术荣获国家科技进步特等奖、氯化聚乙烯专用树脂产销量全球领先。
尼龙分子中碳链长度在10以上常将其称为长链尼龙，此类尼龙除了具有一般尼龙的若干通性外，还具有许多独特优点，故一直受到工业界的特殊关注。长碳链尼龙11、尼龙12和尼龙1212因其具有柔韧性好、吸水率低、尺寸稳定性好、耐药品性能优良，耐磨损、耐腐蚀、耐低温、冲击性好、电绝缘性好等优点被广泛应用于机械、电子电器、汽车、信息、纺织、航空航天等领域。长链尼龙的出现，弥补了尼龙6和尼龙66的许多缺陷。在许多应用中，长链尼龙比短链尼龙的综合性能更为优越，是当前国际上尼龙着重发展的方向。长链尼龙的单体制备技术国外虽然实现了工艺化，但工艺路线长且复杂，我国对长碳链尼龙单体的研究工作始于70年代，然而，由于各种原因，国内迄今未能实现长碳链尼龙单体的工业化生产，该技术也是我国石油化工行业“十四五”期间重点攻克的关键“卡脖子”技术之一。
根据扬子石化“十四五”“十五五”发展规划，拟在高端尼龙重点领域开展技术研究及工业化应用。为进一步打通尼龙全产业链条，尽快实现高端新材料布局，提升企业竞争力，扬子石化拟布局YDA和下游聚合一体化长链尼龙产业链项目。目前，扬子石化已掌握了YDA（长碳链尼龙单体）和下游特种尼龙聚合制备的新技术。
YDA装置（长碳链尼龙单体）方面：


涉密、不予公示



下游特种尼龙聚合方面：








涉密、不予公示













在此背景下，扬子石化拟根据集团公司指示，进一步推动YDA技术的成果转化，建设万吨级工业化示范装置和下游聚合一体化长链尼龙产业链新材料项目。该项目的建设可以进一步掌握尼龙全产业的发展格局，还可替代进口，填补国内空白，打破少数企业在长链尼龙单体制备技术上的垄断地位，有利于我国功能性尼龙行业的发展。项目产品市场前景广阔，对促进产业结构升级、人民生活水平提高具有重大的经济意义和社会意义。
建设单位拟在厂区外东南侧新增土地面积145533m2，建设“长链尼龙产业链项目”。项目拟投资319823万元，项目建成后，可形成年产5万吨/年YDA工业化装置和约1.85万吨特种尼龙聚合装置的生产规模。
本项目已于2025年11月26日取得南京江北新区管理委员会行政审批局备案文件（宁新区管审备〔2025〕1545号），项目代码为2511-320161-89-01-476801，详见附件1。
根据《国民经济行业分类（2019修改版）》（GB/T 4754-2017），本项目属于“26化学原料和化学制品制造业”中的“C2651 初级形态塑料及合成树脂制造”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年修订版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中的“44——合成材料制造265”中的“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的”，需要编制环境影响报告书。
为此，中国石化扬子石油化工有限公司委托江苏润环环境科技有限公司进行项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，认真研究了项目有关材料，并组织技术人员进行实地踏勘，初步调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制完成了本环境影响报告书，通过本次环境影响评价，了解项目所在地环境质量现状，预测项目建设过程中和建成运营后对周围水环境、环境空气及声环境的影响程度和范围，并提出污染防治对策和减缓项目建设对周围环境影响的可行措施，为项目施工和项目建成后的环境管理提供科学依据。
[bookmark: _Toc214981264]1.2环境影响评价的工作程序
本次评价的工作程序详见图1.2-1。
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图1.2-1  环境影响评价工作程序
[bookmark: _Toc214981265]1.3项目特点及建设必要性
1.3.1项目特点
项目特点分析如下：


涉密、不予公示



1.3.2项目建设必要性
长链尼龙除了具有普通尼龙的通用性能，如良好的力学性能、耐磨性、润滑性、耐溶剂性和成型加工性等外，还具备吸水率低、尺寸稳定性好、韧性和柔软性好、耐磨性能优异、电性能优异、改性条件好等特点。在许多应用中，长链尼龙比短链尼龙的综合性能更为优越，因而被广泛应用于机械、电子电器、汽车、信息、纺织、航空航天等领域，是尼龙材料重点发展方向。然而，目前国内长链尼龙还大量依赖进口。
（1）本项目建设符合国家战略发展的需要
长碳链尼龙是国家发展的关键战略材料。围绕高端装备制造业等重大需求，以耐高温、反渗透膜等高性能材料，高性能碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及复合材料等为重点，突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模应用。
（2）本项目建设符合《化工新材料“十四五”发展指南》的要求
化工新材料“十四五”发展目标：“十四五”期间化工新材料产业主营业务收入、固定资产投资保持较快增长，力争到2025年产业实现高端化和差异化，发展方式明显转变，经济运行质量显著提升。实现50个左右填补国内空白的高端应用领域化工新材料产业化。重点发展、提升八大系列化工新材料，包括：工程塑料及特种塑料，聚氨酯材料。
（3）国产材料进口替代空间巨大
在当前中美贸易摩擦的背景下，终端制造企业都在加快高端材料国产化替代；未来在高端聚烯烃、工程塑料、高性能纤维和电子化学品等方面国产材料进口替代空间巨大。
从国内需求上，下游用户对高端化工材料需求旺盛，为化工材料行业提供新的市场机遇：
内驱动力方面：美西方的技术封锁，增强我国高水平科技自立自强的决心和能力，为化工新材料产业发展注入强劲动力。
政策支持方面：政府高度重视科技创新，不断加大对科技行业的支持力度，为化工新材料产业发展提供有力政策保障。
市场优势方面：庞大的市场和消费群体，下游用户的迫切需求，为化工新材料产业发展提供广阔空间和巨大潜力。
科技合作方面：国内“产销研用”加速融合，国际科技交流合作持续深化，为化工新材料产业发展提供高效支撑。
（4）本项目建设符合布局尖端材料、大宗材料高端化、基础材料低成本化的需要
坚持“四个面向”，关注国家重大战略需求，做国家急需的、具有战略意义的特种尖端材料。从经济发展主战场中提炼出核心关键问题，强化以问题/目标/结果为导向的材料基础研究和应用开发，做大宗材料的高端化，通过技术创新，实现基础材料的低成本化。
（5）本项目建设符合中国石化在化工新材料领域技术发展方向
本项目的建设符合中石化在工程塑料方面的战略布局，要重点突破尼龙、聚碳酸酯（PC）、聚酰亚胺(PI)等关键技术，部分产品形成自主知识产权的工业生产线和产业基地。
[bookmark: _Toc214981266]1.4分析判定相关情况
1.4.1政策相符性
1.4.1.1产业政策相符性
本项目与国家、地方产业政策相符性分析分别见表1.4.1-1。
表1.4.1-1本项目与产业政策相符性分析一览表
	序号
	文件
	本项目
	相符性

	1
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》
	本项目属于 “鼓励类” “十一石化化工、5.树脂：长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”，符合国家相关产业政策。
	相符

	2
	《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》
	本项目为扩建项目，拟在厂区外东南侧新增用地建设本项目，此地块为园区为扬子石化的预留用地，且此用地紧邻扬子石化的火炬路及EVA装置、煤气化装置，便于与扬子厂内设施连接。用地性质为工业用地，目前为空地，不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中的限制和禁止类项目
	相符

	3
	《国家污染防治技术指导目录（2024年）》
	本项目YDA装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；项目废水经处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放；废气主要为工艺废气、储罐呼吸废气、导热油炉废气等，分别经废气处理装置处理后均可达标排放，废气排放量较小，对区域环境影响较小。不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属允许类。
	相符

	4
	《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）
	本项目为扩建项目，不在限制、淘汰和禁止类项目范围内，属于允许类，符合江苏省、南京市及南京江北新材料科技园产业政策要求。
	相符

	
	《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》（苏政办发〔2020〕32号）
	
	

	
	《南京江北新材料科技园产业项目准入“禁限控”目录（2023版）》
	
	

	5
	《关于印发〈环境保护综合名录（2021年版）〉的通知》（环办综合函〔2021〕495号）、《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》（苏发改规发〔2024〕4号）
	本项目产品主要为长碳链尼龙，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高污染、高环境风险名录。根据《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》（苏发改规发〔2024〕4号），本项目不属于“两高”项目。
	相符

	6
	国家发展改革委商务部市场监督总局关于印发〈市场准入负面清单（2025 年版）〉的通知》（发改体改规〔2025〕466号）
	本项目为扩建项目，产品主要为长碳链尼龙，不涉及落后工艺、装置、产品，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类，也不属于《与市场准入相关的禁止性规定》的禁止措施，且项目已取得南京江北新区行政审批局备案。
	相符


综上所述，本项目的建设符合国家、地方产业政策。
1.4.1.2相关环保政策相符性
（1）与长江生态环境保护相关环保政策要求相符性分析
本项目为扩建项目，属于[C2651]初级形态塑料及合成树脂制造。项目距离（最近）滁河4400m，距离（最近）长江2680m，不在长江干支流1公里范围内；项目位于南京江北新区新材料科技园长芦片区，扬子石化厂区东南侧，属于认定的合规园区；本项目YDA工业化装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；项目废水经处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放；废气经合理有效的环保措施处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡。
本项目生产遵循清洁生产的理念，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目以及产业政策限制、淘汰的落后产能项目。
本项目的建设与相关长江生态环境保护政策要求相符，相符性分析见表1.4.1-2。

表1.4.1-2与项目密切相关的长江生态环境保护要求的相符性
	序号
	文件名称
	相关要求
	相符性分析
	相符情况

	1
	《中华人民共和国长江保护法》
	第二十六条禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为扩建项目，项目距离长江2.68km、距离长江支流滁河4.4km，不在长江干支流1公里范围内。本项目不属于尾矿库项目。
	相符

	2
	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）
	1、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；
2、禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外；
3、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；
4、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；
5、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；
6、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；
7、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	1、本项目为扩建项目，项目距离长江2.68km、距离长江支流滁河4.4km，不在长江干支流1公里范围内；
2、本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目；
3、本项目在合规园区（南京江北新材料科技园）内；
4、本项目的建设符合国家石化产业布局规划的要求；
5、本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；
6、本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；
7、本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。
	相符

	3
	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）
	1、禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行）；
2、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工等高污染项目；
3、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目；
4、禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目；
5、禁止新建、扩建不符合国家石化产业布局规划的项目；
6、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目；
7、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	1、本项目为扩建项目，项目距离长江2.68km、距离长江支流滁河4.4km，不在长江干支流1公里范围内；
2、本项目在合规园区（南京江北新材料科技园）内；
3、本项目所在南京江北新材料科技园为具有化工定位的化工园区；
4、本项目不使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品；
5、本项目的建设符合国家石化产业布局规划的要求；
6、本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目；
7、本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁
止目录》明确的限制类、淘汰类项目；本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目

	相符

	4
	《江苏省长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》（苏政办发〔2019〕52号）
	1、优化产业结构布局，严禁在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工项目；
2、严格环境风险源头防控。深化沿江石化、化工、危化品和石油类仓储等重点企业环境风险评估，限期治理风险隐患。
	1、本项目为扩建项目，项目距离长江2.68km、距离长江支流滁河4.4km，不在长江干支流1公里范围内。
2、本项目建成后纳入扬子现有风险防控体系，公司最新的突发环境事件应急预案于2023年12月7日在南京市生态环境局完成了备案，充分落实各项环境风险防范措施。本评价要求本项目建成后应根据相关管理要求，及时进行应急预案修编工作。
	相符

	5
	《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体〔2018〕181号）
	1、规范工业园区管理，工业园区应按规定建成污水集中处理设施并稳定达标运行，禁止偷排漏排。加大现有工业园区整治力度，完善污染治理设施，实施雨污分流改造。依法整治园区内不符合产业政策、严重污染环境的生产项目；
2、严格环境风险源头防控。深化沿江石化、化工、危化品和石油类仓储等重点企业环境风险评估，限期治理风险隐患。
	1、本项目所在南京江北新材料科技园管理规范，建有污水集中处理设施并稳定达标运行，园区已实施雨污分流。本项目符合产业政策，不新增废水污染物排放。
2、扬子石化公司高度重视环境风险全过程防控，定期开展环境隐患排查、环境风险等级评估和突发环境事件应急预案的修编工作，其中公司最新的突发环境事件应急预案于2023年12月7日在南京市生态环境局完成了备案，充分落实各项环境风险防范措施。本项目建成后纳入扬子现有风险防控体系，根据相关管理要求，及时进行应急预案修编工作。
	相符

	6
	《南京市长江经济带化工污染专项整治工作方案》（宁环办〔2018〕140号）
	严格化工项目准入，禁止限制类项目产能入园进区。严格执行负面清单，拟入园化工项目需符合产业政策和行业规范（准入）条件要求。严格限制在长江沿线新建石油化工等化工项目，禁止建设新增长江水污染物排放的化工项目。
	本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类。本项目不在长江干支流1公里范围内；项目废水经处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放。
	相符


（2）与化工行业相关政策相符性分析
本项目与（苏政办发〔2019〕15号）、（苏政发〔2020〕94号）、（苏化治办〔2021〕4号）、（苏政规〔2023〕16号）等相关文件的相符性分析见表1.4.1-3，本项目的建设与上述文件要求相符。
表1.4.1-3 与化工行业相关政策文件相符性分析
	序号
	相关要求
	相符性分析
	相符情况

	《关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号）

	1
	强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。严格化工项目准入门槛，禁止审批列入国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目，不符合“三线一单”生态环境准入清单要求的项目，属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。
	本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，本项目不涉及南京市辖区范围内的生态红线区域，项目的建设不会对区域环境质量造成显著不利影响，本项目不使用煤作为燃料，不属于不符合“三线一单”生态环境准入清单要求的项目。此外项目也不属于《建设项目环境保护管理条例》不予批准的情形的项目，项目产生的危险废物均落实了有效的处置途径。
	相符

	2
	从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外），危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。
	本项目不产生含杂环、杀菌剂、卤代烃等高浓度难降解废水，不属于高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目。
	相符

	3
	暂停审批未按规定完成规划环评或跟踪评价、园区内存在敏感目标或边界500米防护距离未拆迁到位的化工园区（集中区）内除民生、环境保护基础设施类以外的建设项目环评。
	本项目所在园区为南京江北新材料科技园，园区已完成了规划环评及跟踪评价，本项目所在长芦片区不存在环境敏感目标或边界500米防护距离未拆迁到位的情况。
	相符

	4
	加快淘汰列入国家、省产业政策中明令禁止的，重污染、高能耗的落后生产工艺、技术装备。对年产危险废物量500吨以上且当年均未落实处置去向，以及累计贮存2000吨以上的化工企业，督促企业限期整改，未按要求完成整改的，依法依规予以处理。
	本项目不涉及列入国家、省产业政策中明令禁止的，重污染、高能耗的落后生产工艺、技术装备；扬子石化公司建有符合规范要求的危废中转堆场，厂内产生的危险废物均能够得到及时有效的处置。
	相符

	5
	严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区（集中区）和化工企业。
	本项目为扩建化工项目，不属于化工行业负面清单禁止限制类项目；本项目YDA工业化装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；项目废水经处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放；废气经合理有效的环保措施处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡。
。不增加全厂污染物排放总量。本项目为扩建项目，项目距离长江2.68km、距离长江支流滁河4.4km、不在长江干流和主要支流岸线 1 公里范围内。
	相符

	6
	接纳化工废水的集中式污水处理厂主要污染物COD、氨氮、总氮、总磷排放浓度不得高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准；其他污染物排放浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准。化工废水污染物接管浓度不得高于国家行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准限值。
	本项目废水全部依托厂区现有污水处理站处理，经深度处理后再进入污水回用装置处理，最终分别回用至扬巴和电厂，不向外环境排放。
扬子供水厂回用水单元回用水执行《中国石油化工集团公司企业标准水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH 0628.2-2014）表1相关规定，扬子热电厂和扬巴回用水单元回用水执行“扬巴回用水内部控制指标”
	相符

	7
	硫酸、石油炼制、石油化学、合成树脂、无机化学、烧碱、聚氯乙烯等企业大气污染物按规定执行国家行业标准中的特别排放限值；其他行业对照《化学工业挥发性有机污染物排放标准》（DB32/3151－2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996），执行最低浓度限值。
	本项目大气污染物排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及修改单中要求相应标准限值。
	相符

	8
	危险废物产生单位和经营单位要落实申报登记、转移联单、经营许可证、应急预案备案等制度，执行《国家危险废物名录》（原环保部、发展改革委、公安部令第39号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7－2017）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025－2012）等，建立危险废物产生、出入库、转移、利用处置等台账，并在“江苏省危险废物动态管理系统”如实申报，省内转移危险废物的，必须执行电子联单。
	[bookmark: bhsj][bookmark: xh]本项目建成后严格落实危废申报登记、转移联单、经营许可证、应急预案备案等制度，执行《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2017）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）等，建立了危险废物产生、出入库、转移、利用处置等台账，并在“江苏省危险废物动态管理系统”如实进行了申报，执行电子联单。
	相符

	9
	化工废水全部做到“污污分流、雨污分流”，采用“一企一管，明管（专管）输送”收集方式，企业在分质预处理节点安装水量计量装置，建设满足容量的应急事故池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统。
	本项目所在厂区实现“污污分流、雨污分流”，废水采用明管输送的方式接入扬子石化水厂现有净二装置、净一装置区集中处理，所在厂区建有满足容量的应急事故池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统。
	相符

	《关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号）

	1
	化工园区可以新建、改建、扩建符合国家和省有关规划布局方案、园区产业规划和安全环保要求的化工项目，以及生产环境涉及化工工艺的医药原料药、电子化学品、化工新材料等非化工类别的鼓励类、允许类生产项目。
	本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合《南京江北新区总体规划（2014-2030年）》总体规划及产业布局的要求。
	相符

	2
	禁止新增限制类项目产能，严格淘汰已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备。化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。
	本项目不属于产业结构调整指导目录中限制类项目，也不涉及列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装置。本项目为扩建项目，项目距离长江2.68km、距离长江支流滁河4.4km，不在长江干流和主要支流岸线 1 公里范围内。
	相符

	3
	严格开展沿江1公里范围内企业的整治提升工作。对化工园区、化工集中区内沿江1公里范围内的企业，要进一步提高工作标准，分类推进整治提升。
	本项目YDA工业化装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；项目废水经处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放；废气经合理有效的环保措施处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡。
本项目的建设以现行的最严格的污染防治要求进行建设，并要求扬子石化公司针对厂内现有装置进行强化管理，发现问题后及时整治提升。
	相符

	《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治办〔2021〕4号）

	1
	鼓励化工重点监测点企业通过信息化改造，依靠技术支撑实现安全风险的常态化、智慧化管控。鼓励企业在不新增供地和主要污染物排放总量的情况下，实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目，但不得新建、扩建《环境保护综合名录》等文件明确的高污染项目。鼓励企业加快“机械化换人、自动化减人”积极创建智能车间、智能工厂和绿色工厂。
	扬子石化为已认定的化工重点监测点企业，本项目位于中国石化扬子石油化工有限公司厂区外东南侧，新征土地面积145533m2；项目YDA装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；项目废水经处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放；废气经合理有效的环保措施处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡。满足总量控制要求。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高污染项目。因此符合苏化治办〔2021〕4号要求。
	相符

	《省政府关于印发<江苏省化工园区管理办法>的通知》（苏政规〔2023〕16号）

	1
	化工园区应当依据产业发展规划，制定适应区域特点、地方实际的化工园区产业发展指引、危险化学品，“禁限控”目录，建立入园项目评估制度。化工园区内新建项目应当与主导产业相关，安全环保节能、公共基础设施类项目除外。
	本项目位于南京江北新材料科技园长芦片区，项目为扩建项目，符合园区产业定位要求。
	相符

	2
	化工重点监测点可以在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况下新建、改建、扩建化工项目；确需增加主要污染物排放总量的，由设区的市人民政府研究后在县级行政区域内调剂平衡。法律法规、规章另有规定的，从其规定。长江经济带合规园区外化工重点监测点不得新建、扩建高污染化工项目。
	本项目位于南京江北新材料科技园长芦片区，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡。

	相符

	3
	化工园区应当按照分类收集、分质处理的要求，独立建设或者依托骨干企业配备专业化工生产废水集中处理设施及其专管或者明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放，规范化工企业雨水收集以及排放环境管理。新设化工园区配套管网应当明管建设。化工园区含有码头的，应当按照有关规定配备船舶水污染物接收转运处置设施，具备洗舱水接收处理能力；设置入河（海）排污口的，入河（海）排污口设置应当符合相关规定。
	项目废水经扬子石化现有废水处理装置处理后全部回用，不外排后；厂区后期雨水经雨水排口检测达标排至通江河。
	相符

	4
	化工园区应当建立完善环境风险监控监管和应急资源保障体系，制定突发水污染事件应急防范体系建设方案，建设“企业－公共管网（应急池）－区内水体”环境风险三级防控体系，严格落实事故废水的有效收集、暂存和处理。
	扬子石化公司已制定水环境风险防控措施，建有完善的环境风险防控体系和区域生态安全保障体系，建设了水环境风险三级防控体系、事故废水兜底保障措施，事故状态下废水和液体物料进入事故废水收集系统，基本确保事故废水不排入外环境。
厂区现有3#、6#、10#雨排口外均安装视频监控设备及水质在线监控设备，并已与生态环境部门联网。。
	相符


（3）与审批相关政策文件要求相符性分析
表1.4.1-3 与审批相关政策文件要求相符性分析
	序号
	相关要求
	相符性分析
	相符情况

	《省政府环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办〔2021〕20号）

	1
	第二条项目应符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求，符合《太湖流域管理条例》《淮河流域水污染防治暂行条例》《江苏省长江水污染防治条例》《江苏省太湖水污染防治条例》《江苏省通榆河水污染防治条例》《江苏省水污染防治条例》
	本项目符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求。
	相符

	2
	第三条产业政策规定
（一）禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类化工项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能化工项目。
（二）优先引进属于国家、地方《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》鼓励类、有利于促进区域资源深度转化和资源综合利用、有利于延伸产业链、促进区域主导产业规模配置和壮大的产业项目。支持列入省先进制造业集群短板技术产品“卡脖子”清单项目建设。支持新材料、新能源、新医药等战略新兴产业中试孵化和研发基地项目建设。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，符合国家及江苏省产业政策要求。
	相符

	3
	第四条项目选址要求
（一）项目应符合主体功能区规划、环境保护规划、全省化工产业布局和高质量发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态保护红线规划、生态空间管控区域规划、环境功能区划及其他相关规划要求，产业发展和区域活动不得违反《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》有关规定，禁止在距离长江干流和主要入江支流 1 公里范围内新建、扩建化工企业和项目。
（二）新建（含搬迁）化工企业必须进入经省政府认定且依法完成规划环评审查的化工园区（集中区），符合规划环评审查意见和“三线一单”管控要求。禁止审批环节基础设施不完善或长期不能稳定运行的化工园区（集中区）内企业的新、改、扩建化工项目。
（三）园区外现有化工企业、化工重点监测点、取消化工定位的园区（集中区）内新改扩建项目、复配类化工企业（项目）严格执行法律法规及省有关文件规定。
（四）合理设置防护距离，新、改、扩建化工项目完成防护距离内敏感目标搬迁问题后方可审批。
	本项目符合相关规划要求，在依法完成规划环评审查的化工园区内建设，不属于禁止建设的新建、扩建化工项目。
本项目符合规划环评审查意见和“三线一单”管控要求。
本项目位于江北新区新材料科技园，园区现状基础设施完善，可稳定运行。
本项目无需设置大气环境防护距离，项目周边500m范围内无环境敏感目标。
	相符

	4
	第五条从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外）。
	项目YDA装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；项目废水经处理后全部回用，不外排；本项目危废委托有资质单位处置。本项目不属于有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂生产项目。
	相符

	5
	第六条环境标准和总量控制要求
（一）建立项目污染物排放总量与环境质量挂钩机制，项目建设应满足区域环境质量持续改善目标要求。
（二）严格污染物排放浓度和总量“双控”要求。严格执行国家、省污染物排放标准；污染物排放总量指标应有明确的来源和具体的平衡方案；特征污染物满足控制标准要求。
	项目废水经厂内处理措施处理后全部回用，不外排。新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡。满足总量控制要求。
	相符

	《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办〔2021〕28号）

	1
	（一）全面加强源头替代审查环评文件应对主要原辅材料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等材料的，VOCs含量应满足国家及省VOCs含量限值要求，优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs 含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。禁止审批生产和使用高 VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。
	本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等材料的使用。
	相符

	2
	（二）全面加强无组织排放控制审查
涉 VOCs 无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面及工艺过程等5类排放源的 VOCs 管控评价，详细描述采取的 VOCs 废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采取密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。
生产流程中涉及 VOCs 的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。VOCs 废气应遵循“应收尽收、分质收集” 原则，收集效率应原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定收集效率要求。
	本项目无组织废气控制措施详见7.2.2.2小节。项目生产过程反应釜密闭，釜生产废气经管道收集，收集效率≥99%；切片、包装、投料工序产生废气经集气罩收集，经配套废气处置措施处理，废气收集、治理、排放示意图详见图7.2.1-1。 VOCs 废气满足“应收尽收、分质收集” 原则，废气收集效率不低于 90%。
	相符

	3
	（三）全面加强末端治理水平审查
涉 VOCs 有组织排放的建设项目，环评文件应强化含 VOCs 废气的处理效果评价，有行业要求的按相关规定执行。项目应按照规范和标准建设适宜、合理、高效的 VOCs 治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）初始排放速率大于1kg/h 的，处理效率原则上应不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。
	本项目生产过程YDA工业化装置及特种尼龙聚合装置工艺有机废气（以非甲烷总烃计）初始排放速率均不大于 1kg/h效率，分别经配套废气防治措施处理后达标排放。本项目废气处置效果分析见7.2.2章节。
	相符

	4
	（四）全面加强台账管理制度审查涉 VOCs 排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs 原辅材料名称及其 VOCs 含量（使用说明书、物质安全说明书 MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs 治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs 废气监测报告
或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。
	建设单位已建立涉VOCs台账管理制度，记录主要产品产量等基本生产信息；含VOCs 原辅材料名称及其 VOCs 含量（使用说明书、物质安全说明书 MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs 治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs 废气监测报告
或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。
	相符

	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（中环环评〔2021〕45号）

	1
	严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	本项目符合相关法律法规、准入条件、符合地方环境准入及化工行业环评审批文件要求；项目建成后，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡。，满足总量控制要求。建设地点位于南京江北新材料科技园内，属政府认定的化工园区。
	相符

	2
	落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	本项目建成后，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡，满足总量控制要求。项目不新增加热炉，不使用煤炭等高污染燃料。
	相符

	3
	提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉－转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。
	本项目采用先进技术、工艺和装备，各类污染物均得到有效治理。可满足国内清洁生产先进水平要求。
	相符

	4
	将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
	详见6.9碳排放章节。
	相符

	《关于印发钢铁焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2022〕31号）

	1
	项目选址应符合生态环境分区管控要求。新建、扩建建设项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。项目选址不得位于长江干支流岸线一公里范围内、黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，应避开生态保护红线，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。
	项目位于扬子石化厂区外东南侧，新征土地面积145533m2，厂区位于南京江北新材料科技园（长芦片区），符合相关规划要求。项目距离（最近）滁河4400m，距离（最近）长江2680m，不在长江干支流1公里范围内和黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域。本项目不涉及生态红线。本项目建成后，厂区的防护距离内没有环境敏感保护目标。
	相符

	2
	第五条项目优先采用园区集中供热供汽，鼓励使用可再生能源，原则上不得配备燃煤自备电厂，不设或少设自备锅炉。加热炉、转化炉、裂解炉等应使用脱硫干气等清洁燃料，采取低氮燃烧等氮氧化物控制措施；催化裂化装置和动力站锅炉等应采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施；其他有组织工艺废气应采取有效治理措施，减少污染物排放；原则上不得设置废气旁路，确需保留的应急类旁路，应安装流量计等自动监测设备。
上下游装置间宜通过管道直接输送，减少中间储罐；通过优化设备、储罐选型，加强源头、过程、末端全流程管控，减少污染物无组织排放；挥发性有机液体装载优先采用底部装载，采用顶部浸没式装载的应采用高效密封方式；废水预处理、污泥储存处置等环节密闭化；有机废气应收尽收，鼓励污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐有机废气收集处理；依据废气特征、挥发性有机物组分及浓度、生产工况等合理选择治理技术，高、低浓度有机废气分质收集处理，高浓度有机废气宜单独收集治理，优先回收利用，无法回收利用的采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺，除单一恶臭异味治理外，一般不单独使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。非正常工况排气应收集处理，优先回收利用。合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	本项目不建设自备燃煤电厂，不设置燃煤锅炉，本项目蒸汽来自企业现有蒸汽管网，本项目生产不涉及转化炉、裂解炉等，使用导热油炉，采用天然气等清洁燃料，项目废气经合理有效的环保措施处理后均可达标排放，对周边环境影响较小。本项目各物料均通过管道运输，原料及产品储存均设置在罐区及仓库内，罐区仅为LF储罐，不涉及VOCs废气排放；YDA装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理，厂区污水池已加盖密闭，污水站废气经负压收集后送至配套废气处理装置处理后达标排放，根据现有监测数据可知，厂区各排口均可达标排放。本项目非正常工况排放废气经火炬处理系统处理。本项目无需设置大气环境防护距离。
	相符

	3
	做好雨污分流、清污分流、污污分流。废水分类收集、分质处理、优先回用，含油废水、含硫废水经处理后最大限度回用，含盐废水进行适当深度处理，污染雨水收集处理。严禁生产废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。
	项目废水实行雨污分流、清污分流，本项目YDA装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；项目废水经处理后全部回用，不外排。
	相符

	4
	优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，防止噪声污染。
	本项目优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，预测结果表明，项目建成后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）3类标准要求。
	相符

	5
	明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。
	企业已制定完善的覆盖大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态等各环境要素、包含常规污染物和特征污染物的环境监测计划；按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及相关行业自行监测技术指南开展自行监测。本次项目建成后将在现有基础上进行完善。
	相符


（4）与其他环保文件相符性分析
表1.4.1-4与相关行业要求相符性分析
	序号
	相关要求
	相符性分析
	相符情况

	《南京江北新材料科技园区域生态环境综合整治工作方案》（宁污防攻坚指〔2020〕2号）

	1
	从严审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨和胶粘剂等以及产生大量固废、高浓度难降解废水的建设项目（鼓励类除外）。
	本项目不涉及涂料、油墨及胶粘剂，危险废物均委托有资质单位处理。项目属于[C2651]。
	相符

	2
	项目环评等工作中实现内容减量和替代，合理减轻企业负担，加快项目落地
	本项目符合园区规划环评要求，在环境准入、总量控制、项目环评等工作中均按要求落实减量和替代。
	相符

	3
	园区内工业企业无法实现雨污分流、清污分流并且达标排放的，应限期关闭
	本项目实行“雨污分流、清污分流”、根据厂区现有例行监测数据和在线监测数据，现有厂区废水均能实现达标排放。
	相符

	4
	针对排查出的VOCs重点因子，推动农药、制药等企业实施一批原辅料、工艺替代项目，优先使用低 VOCs 含量的原辅料以及无泄漏、低泄漏设备，强化生产工艺密闭，实现源头减量。
	本项目不属于农药、制药行业，本项目使用含VOCs有机溶剂，产生工艺废气分别经废气处理装置处理后均可达标排放。本项目采用无泄漏、低泄漏设备，强化生产工艺密闭，实现源头减量。
	相符

	《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）

	1
	（一）严格区域削减要求。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。
区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。
（二）规范削减措施来源。区域削减措施应明确测算依据、测算方法，确保可落实、可检查、可考核。削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施（含关停、原料和工艺改造、末端治理等）。
区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。
……
（四）明确环评单位和评估单位责任。建设单位或其委托的环境影响评价技术单位，在编制环境影响报告书时，应按照环境影响评价导则等文件测算建设项目主要污染物排放量，并对其准确性负责。
……
（十一）加强信息公开。建设单位报批环境影响报告书前，应将区域削减方案及落实承诺与环境影响报告书全本一并向社会公开。环境影响报告书批复后，建设单位应每年向社会公开削减措施落实进展。
	本项目YDA装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理，废水经处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放；废气经合理有效的环保措施处理后均可达标排放，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡，满足总量控制要求。扬子石化公司及环评编制单位承诺严格按照环境影响评价导则等文件测算建设项目主要污染物排放量，并对其准确性负责。
扬子石化承诺报批本项目环境影响报告书前，将环境影响报告书全本向社会公开。
	相符

	《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法>（试行）的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）

	1
	工业企业应结合环境风险评估，制定雨水管理制度，规范雨水排放行为，绘制管网分布图，标明雨水管网、附属设施（收集池、检查井、提升泵等），以及排放口位置和水流流向，并标明厂区污染区域。
污染区域的初期雨水收集管网及附属设施宜采用明沟或暗涵（盖板镂空）收集输送，初期雨水收集池前设置分流井、收集池内设置流量计或液位计，可将收集池的液位标高与切换阀门开启连锁，通过设定的液位控制阀门开启或关闭，实现初期污染雨水与后期洁净雨水自然分流。
雨水排放口前须设置明渠或取样监测观察井。明渠长度一般不小于1.5米，检查井长宽不小于0.5米，检查井底部要低于管渠底部0.3米以上，内侧贴白色瓷砖。
工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。
雨水排放口前应安装自动紧急切断装置，并与水质在线监控设备连锁
	扬子石化公司已编制环境风险评估，并制定雨水管理制度，绘制雨水分布图同时标明收集池、截止阀及排口位置、雨水流向等。各装置均设置初期雨水收集和切换设施；
扬子石化公司雨水排放口已设置明渠或观察井，各雨水排口的明渠或检查井规格均满足要求。厂区现有3#、6#、10#雨排口外均安装视频监控设备及水质在线监控设备，并已与生态环境部门联网。
雨水排口前均设置手动及电动切断装置，并与雨水监控在线监测设备联动。
	相符

	《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）

	1
	危险废物贮存设施（含贮存点）应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求设置视频监控，并与中控室联网，视频监控应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
做好危险废物识别标志更换。各涉废单位（包括纳入危险废物集中收集体系建设管理的一般源单位和特别行业单位等）要严格按照国家要求于2023年7月1日前完成危险废物识别标志更换，确因采购流程等问题无法按时完成的，经属地生态环境部门同意后，可延长至2023年8月31日。在落实《规范》的基础上，危险废物贮存、利用、处置设施标志样式应增加“（第XX号）”编号信息，贮存点应设置警示标志。贮存、利用、处置设施和贮存点标志牌样式详见附件。
	扬子石化公司现有危废库已按照苏环办〔2024〕16号、苏环办〔2020〕401号等文件要求设置，设置了视频监控，并与中控室联网，视频记录保存时间至少为3个月
扬子石化公司已完成危险废物识别标志更换，各贮存、利用、处置设施和贮存点标志牌样式符合文件要求
	相符

	《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）

	
	规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致
	项目环评已按照要求评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照五类属性给予明确并规范表述
	相符

	《省生态环境厅关于印发<全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划>的通知》（苏环发〔2023〕5号）

	1
	推动环境安全主体责任落实。建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制。落实主要负责人环境安全第一责任人责任必须对企业环境风险物质和点位全部知晓、风险防控体系全部明晰；落实环保负责人主管责任，必须对企业风险源防控应对措施应急物资和救援力量情况全部知晓；落实岗位人员直接责任，必须对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。企业“三落实三必须”执行情况纳入常态化环境安全隐患排查内容，执行不到位的，作为重大隐患进行整治。
……2023年底前省厅修订出台《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》，实施“一图两单两卡”管理，即绘制预案管理“一张图”，编制环境风险辨识、环境风险防范措施“两个清单”，实行环境安全职责承诺、应急处置措施“两张卡”按规定对应急预案和风险评估报告进行回顾性评估和修订，开展验证演练，较大以上风险企业每年至少开展一次。……构筑企业“风险单元-管网应急池-厂界”的突发水污染事件“三道防线”，设置环境风险单元初期雨水及事故水截流、导流措施，建设排水管网雨污分流系统和事故应急池等事故水收集设施，厂区雨水排口配备手自一体开关切换装置，上述点位均接入企业自动化监控系统。重大、较大风险企业分别于2024年底、2025年底前完成改造。排放有毒有害大气污染物的企业要建立环境风险预警体系，将在线监测数据接入重大危险源监测监控系统。
	扬子石化公司已落实环境安全主体责任，制定了相关制度，落实环保负责人主管责任、岗位人员直接责任，并将“三落实三必须”执行情况纳入常态化环境安全隐患排查内容；
扬子石化公司已按照《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》，实施“一图两单两卡”管理，每年定期开展应急演练，并按照相关规定要求对应急预案和风险评估报告进行回顾性评估和修订
扬子石化公司已制定水环境风险防控措施，建有完善的环境风险防控体系和区域生态安全保障体系，建设了水环境风险三级防控体系、事故废水兜底保障措施，事故状态下废水和液体物料进入事故废水收集系统，基本确保事故废水不排入外环境。
厂区现有3#、6#、10#雨排口外均安装视频监控设备及水质在线监控设备，并已与生态环境部门联网。
	相符

	《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办[2023]314号文）

	1
	落实《重点管控新污染物清单》环境风险管控措施。按照《重点管控新污染物清单（2023年版）》要求，对列入清单的重点管控新污染物，采取相应的禁止、限制、限排、环境监测、隐患排查、环境风险评估等环境风险管控措施。涉重点管控新污染物的企业依照《环境监管重点单位名录管理办法》纳入环境监管重点单位。针对重点管控新污染物清单中环境风险管控措施的落实情况，会同有关部门每年至少组织开展一次联合执法或联合检查，依法严厉打击已淘汰持久性有机污染物等管控物质的非法生产和加工使用行为。
	对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》，本项目原辅料均不涉及清单中的重点管控新污染物。
	相符

	2
	落实《优先控制化学品名录》环境风险管控措施。对列入《优先控制化学品名录》的化学品，针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取纳入排污许可制度管理、实行限制措施（限制使用、鼓励替代）、实施清洁生产审核及信息公开等一种或几种风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响。针对《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》中化学品环境风险管控措施的落实情况，会同有关部门每年至少组织开展一次跨部门联合检查。
	对照《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》，本项目原辅料均不涉及文件中需管控的化学品。
	相符

	3
	落实《有毒有害水污染物名录》《有毒有害大气污染物名录》要求。建立排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者清单。依据《中华人民共和国水污染防治法》，涉及排放名录中所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，要对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。依据《中华人民共和国大气污染防治法》，涉及排放名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，要按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。每年组织开展企业环境监测情况及企业有毒有害水、大气污染物信息公开情况检查
	对照《有毒有害水污染物名录》《有毒有害大气污染物名录》，本项目不涉及名录中的污染物。
	相符

	4
	加强新化学物质环境管理。依据《新化学物质环境管理登记办法》，监督相关企业事业单位落实相关要求，组织企业开展生产、进口和加工使用新化学物质自查。按照“双随机、一公开”原则，将新化学物质环境管理事项纳入环境执法年度工作计划，每年组织新化学物质环境管理登记执法检查活动并形成报告。
	本项目不涉及新化学物质
	相符

	《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）

	1
	危险废物贮存设施（含贮存点）应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求设置视频监控，并与中控室联网，视频监控应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
	扬子石化公司现有危废库均已按照苏环办〔2024〕16号、苏环办〔2020〕401号等文件要求设置，设置了视频监控，并与中控室联网，视频记录保存时间至少为3个月
	相符

	2
	做好危险废物识别标志更换。各涉废单位（包括纳入危险废物集中收集体系建设管理的一般源单位和特别行业单位等）要严格按照国家要求于2023年7月1日前完成危险废物识别标志更换，确因采购流程等问题无法按时完成的，经属地生态环境部门同意后，可延长至2023年8月31日。在落实《规范》的基础上，危险废物贮存、利用、处置设施标志样式应增加“（第XX号）”编号信息，贮存点应设置警示标志。贮存、利用、处置设施和贮存点标志牌样式详见附件。
	扬子石化公司已按照要求完成危险废物识别标志更换，各贮存、利用、处置设施和贮存点标志牌样式符合文件要求
	相符


综上所述，项目的建设满足相关环保政策要求。

1.4.2规划相符性
1.4.2.1与《南京江北新区总体规划（2014-2030年）》相符性
《南京江北新区发展总体规划》指出：“产城融合。深入学习深圳特区、浦东新区、雄安新区的有益经验和成功实践，增强城市规划、建设、管理的科学性、系统性和协调性，充分发挥南京高新区、南京化工园、南京海峡两岸科工园等产业载体的优势，统筹城市空间和产业发展，提供优质公共服务，建设优质公共设施，以产兴城、以城聚产，创建城市管理新样板，增强辐射带动效应，积极促进跨江发展，推进区域协同和城乡一体化进程。保护长江岸线资源。统筹规划长江岸线资源，合理划分岸线功能，实行岸线分类指导与管理，严格实施岸线利用阶段性开发限制，严禁在干流及主要支流岸线两侧1公里范围内新建布局重化工园区和危险化学品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目，建立岸线有偿使用和有效退出机制，逐步清理不合理占用岸线。加强重要岸线的战略预留，自然岸线保有率大于64.6%，加强岸线保护和整治修复，实施滨江湿地建设等重大生态修复工程。”
本项目属于初级形态塑料及合成树脂制造，厂区位于南京江北新材料科技园内，用地性质为工业用地，符合用地规划要求；与最近敏感目标和平社区距离约2.951km，满足防护距离要求，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，也不属于文件禁止新建和扩建的其他项目类型。
1.4.2.2与南京江北新材料科技园总体规划及规划环评相符性
本项目位于南京江北新区新材料科技园长芦片区，装置北邻新华东路，南邻长丰路，东邻方水路，西邻火炬路，不属于长江干支流1km范围内，属于工业用地，为扩建项目，项目属于初级形态塑料及合成树脂制造，因此，本项目的建设符合江北新材料科技园总体发展规划环评及审查意见的要求，详细分析见2.6.2章节。
1.4.3“三线一单”相符性
1.4.3.1与生态保护红线相符性
对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市六合区2023年度生态空间管控区域调整方案》、《江苏省自然资源厅关于南京市六合区 2023 年度生态空间管控区城调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1175号），距离项目最近的生态保护红线（生态空间保护区域）为马汊河-长江生态公益林，最近距离为1.74km。
参照江北新区管理委员会规划和自然资源局出具的《关于扬子石化绿色低碳芳烃提质升级项目是否涉及国家级生态红线及省级生态空间管控区域、各级自然保护地的核查意见》（见附件8），根据项目红线核查，本项目位于扬子厂区范围内，不涉及2023年3月省自然资源厅下发的国家级生态保护红线（江苏省）数据库及江苏省生态空间管控区域、各级自然保护地，符合相关生态保护红线和生态管控空间要求。
本项目YDA工业化装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理，废水经处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放；废气经合理有效的环保措施处理后均可达标排放，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡，不会对项目周边生态红线造成不利影响；在落实风险防范措施与应急预案的基础上，周边环境风险在可控。本项目的建设不会导致项目周边生态红线区生态服务功能下降，符合上述规划的相关要求。项目所在地与生态保护红线的位置关系见图1.4.3-1。
表1.4.3-1  项目所在区域生态保护红线（生态空间保护区域）与本项目位置关系一览表
	生态保护红线（生态空间保护区域）名称
	主导生态功能
	江苏省国家级生态保护红线区域地理位置及区域面积
	江苏省生态空间保护区域范围及面积
	相对本项目装置区边界

	
	
	
	国家级生态保护红线
	生态空间管控区域
	距离（km）
	方位

	马汊河-长江
生态公益林
	水土保持
	/
	/
	东至长江，西至宁启铁路，北至马汊河北侧保护线，南至丁家山路、平顶山路（9.27km2）。
	1.74
	SW


1.4.3.2与环境质量底线相符性
[bookmark: _Hlk118296508]根据《2024年南京市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到二级标准的天数为314天，同比增加15天，达标率为85.8%，同比上升3.9个百分点。其中，达到一级标准天数为112天，同比增加16天；未达到二级标准的天数为52天（其中，轻度污染47天，中度污染5天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5浓度年均值为28.3μg/m3，达标，同比下降1.0%；PM10年均值为46μg/m3，达标，同比下降11.5%；NO2年均值为24μg/m3，达标，同比下降11.1%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为162μg/m3，超标0.01倍，同比下降4.7%，超标天数38天，同比减少11天。
臭氧超标原因为区域性环境污染问题，随着南京市深入打好污染防治攻坚战的逐步推进，通过落实政策措施、扬尘污染防治、重点行业废气整治、机动车污染防治、秸秆禁烧以及削减煤炭消费等措施后，区域空气环境将得到逐步改善。
根据《南京江北新材料科技园大气环境质量限期达标规划（第三阶段）技术报告》：以不断降低 PM2.5浓度，统筹推进 PM2.5和臭氧协同控制，提高区域整体环境质量、缔造绿色生态园区为目标，强化煤炭质量管理加快产业转型升级、优化产业布局；推进柴油货车监管和老旧柴油车淘汰，促进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。进一步提高电力行业排放要求，完成非电行业氨氧化物排放深度治理，实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理等措施确保南京江北新材料科技园大气环境质量达标。
根据《2024年南京市生态环境状况公报》，南京市水环境质量总体处于良好水平。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。
评价地块的受纳水体长江（本项目评价段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据《2024年南京市生态环境状况公报》：长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到Ⅱ类。
[bookmark: sys1912068][bookmark: bkReivew2100544][bookmark: bkFormat1100434][bookmark: bkFormat3150622][bookmark: bkFormat3102505][bookmark: bkFormat3161724][bookmark: bkFormat2152342][bookmark: bkFormat42721][bookmark: bkFormat1181423][bookmark: bkFormat70642]根据《2024年南京市生态环境状况公报》，南京市区域噪声监测点位533 个。城区昼间区域环境噪声均值为55.1dB，同比上升1.6dB；郊区昼间区域环境噪声均值52.3dB，同比下降0.7dB。城区道路交通声环境均值为67.1dB，同比下降0.6dB；郊区道路交通声环境均值65.7dB，同比下降0.4dB。全市功能区声环境监测点20个，昼间达标率为97.5%，夜间达标率为82.5%。噪声环境现状监测期间，监测期间厂界昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准要求，项目所在地声环境质量较好。
地下水环境现状：地下水现状监测结果表明，通过对监测结果进行统计分析，除各点位的总大肠菌群、细菌总数、挥发酚、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类及以上水质标准外，所有监测点的监测指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类及以上水质标准。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准限值要求。
土壤环境现状：项目所在地土壤环境质量符合国家《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB336000-2018）中第二类用地筛选值标准。
本项目建设运营过程产生的废气、废水、固体废弃物均得到合理处置，噪声对周边的影响较小。因此，本项目的建设与环境质量底线相符，具有环境可行性。
1.4.3.3资源利用上线
《南京江北新材料科技园总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》中已对园区的资源利用和环境合理性进行了分析，评价结果表明，园区的建设与区域资源的承载力相容性较好，在采取必要的环保措施处理园区建设、运行、运行期满全过程污染后，对周边环境不造成明显污染影响。本项目位于南京江北新区新材料科技园长芦片区，可利用园区已经建成的基础设施资源供应系统，生产用水、蒸汽、天然气等均依托扬子现有管网，利用的水、土地等资源均在区域资源环境承载的能力内。
1.4.3.4与生态环境准入清单相符性
[bookmark: _Hlk156309197]（1）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）相符性
根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版），南京市实施生态环境分区管控，项目所在区域南京江北新材料科技园属于生态环境重点管控单元。本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性见表1.4.3-2，与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年版）相符性见表1.4.3-3，本项目的建设与上述文件相关要求相符。
（2）与《市场准入负面清单（2025年版）》相符性
对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于其中的禁止或许可类事项。
（3）与园区规划环评生态环境准入清单相符性
本项目位于南京江北新材料科技园，根据《南京江北新材料科技园总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见中的生态环境准入清单，本项目不属于生态环境准入清单中的项目类型。

表1.4.3-2与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析
	管控类别
	重点管控要求
	相符性分析

	空间布局约束
	1.按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。
	1、本项目位于江北新材料科技园，项目的建设不占用（自然资发〔2022〕142号）和苏政发〔2021〕1号文件中规定的生态保护红线和生态管控空间；



	
	2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。
	本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。

	
	3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。
	本项目厂区距离长江保护线最近距离为2.68km，距离长江支流滁河4.4km，位于长江保护线1公里范围外；项目位于南京江北新材料科技园长芦片区，根据苏政发〔2023〕38号文，南京江北新区新材料科技园已通过了江苏省化工园区认定复核，属于认定化工园区内的企业。

	
	4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。
	本项目不属于钢铁行业。

	
	5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。
	本项目不在生态保护红线和生态空间管控区域范围内。

	污染物排放管控
	1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
	本项目实施后，项目不新增废水排放，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡，本项目的建设不突破生态环境承载力。

	
	2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。
	本项目新增氮氧化物排放，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡。

	环境风险防控
	1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。
	本项目位于江北新材料科技园内，不在饮用水水源保护区及其补给区保护范围内。

	
	2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。
	本项目已按化工行业的环境风险管控要求进行环境风险防控；企业的危险废物均委托有资质单位进行合理处理，不存在危险废物非法转移、处置和倾倒行为。

	
	3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。
	扬子石化公司已编制突发环境事件应急预案且已备案，并定期开展突发环境事件应急预案的应急演练，并设立相应的环境应急物资储备库；
项目位于江北新材料科技园内，园区内已构建了园区环境风险应急响应机制，并实施区域突发环境风险预警联防联控机制。

	
	4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。
	

	资源利用效率要求
	1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。
	本项目不属于高耗水行业类别

	
	2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。
	本项目位于扬子石化厂区外东南侧，新征土地面积145533m2，用地性质为工业用地，项目不占用耕地和永久基本农田。

	
	3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
	本项目不燃用高污染燃料，不涉及新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

	长江流域

	空间布局约束
	1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
	本项目位于江北新材料科技园长芦片区，根据江苏省生态环境分区管控综合服务平台可知（详见截图1.4.5-1），项目地不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，不涉及优先保护单元及一般管控区。

	
	2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	本项目建设不占用永久基本农田；本项目建设于南京江北新材料科技园长芦片区，根据（苏政发〔2023〕38号文），南京江北新区新材料科技园已通过了江苏省化工园区认定复核，扬子石化公司不属于化工园区外的化工生产企业；

	
	3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
	本项目不属于以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。项目不新建化工码头，主体工程均在长江1公里范围外。

	
	4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
	本项目不属于港口、码头和过江干线通道建设项目。

	
	5.禁止新建独立焦化项目。
	本项目不属于焦化项目。

	污染物排放管控
	1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。
	本项目实施污染物总量控制制度。

	
	2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权规清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	本项目不新建长江入河排污口，项目废水经厂区预处理后全部回用，不外排。

	环境风险防控
	1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
	本项目已加强环境风险防控措施，扬子石化公司已编制突发环境事件应急预案并取得备案，本项目建成后建设单位需进行应急预案的修编工作。

	
	2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
	本项目不涉及占用饮用水水源保护区。

	资源利用效率要求
	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及占用长江干支流自然岸线。


表1.4.3-3 与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）相符性分析
	管控类别
	管控要求
	相符性分析

	南京市江北新区重点管控单元准入清单（南京市江北新区）

	空间布局约束
	（1） 执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。
（2） [bookmark: sys507036][bookmark: bkPolitics2121320][bookmark: sys5078749]优先引入：有利于促进扬子石化公司“减油增化”、延长石油化工产业链的项目；高端生物医药等战略性新兴产业和重大科技攻关项目；工艺设备、污染排放、清洁生产水平达到国际先进水平的项目；符合产业定位且属于国家、江苏省和南京市相关产业政策文件中鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。
（3） [bookmark: sys50810433][bookmark: bkFormat81243]禁止引入：新增炼油产能；高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目；农药、医药和染料中间体化工项目；含甲醛、环氧氯丙烷排放的苯酚/丙酮项目；排放大量含盐高浓度有机废水的环氧树脂项目；含甲硫醇排放的双酚A项目；使用和排放苯乙烯的甲基丙烯酸一丁二烯一苯乙烯共聚物（MBS)项目；含氟的氟硅树脂和橡胶项目；聚氯乙烯项目（属于国家、省鼓励发展的战略性新兴产业、重点支持的高新技术领域、重大科技攻关项目，或园区主产业链补链、延链和企业自身废弃物综合利用的项目除外）。
（4） [bookmark: sys509047]限制引入：合成橡胶中的丁苯橡胶、顺丁橡胶项目（鼓励类的丁苯橡胶、顺丁橡胶品种和生产工艺除外）。
（5）园区边界设置500米防护距离。
	（1）本项目满足规划、规划环评及其审查意见相关要求。
（2）本项目产品属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类” “十一石化化工、5.树脂：长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”，项目建设符合园区产业定位要求。
[bookmark: bkReivew2123142][bookmark: bkReivew2120746]（3）本项目不属于文件中禁止引入剂限值引入类项目类别；

	污染物排放管控
	（1） 严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，确保区域环境质量持续改善。
[bookmark: sys516060][bookmark: bkKnowledge1140630]（2）胜科水务和博瑞德水务污水处理厂尾水执行《化学工业水污染物排放标准》（DB 32/939-2020）排放标准。
	（1）项目不新增废水排放，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡，满足总量控制要求。
（2）项目废水经厂区预处理措施处理达标后回用，不外排。

	环境风险防控
	（1） 完善突发环境事件风险防控措施，制定突发环境事件应急预案并备案、演练，加强环境应急能力保障建设。
（2） 建设突发水污染事件应急防控体系，完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设。
（3） [bookmark: sys522039]建立有毒有害气体预警体系，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置。
（4） [bookmark: sys523030]建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。
（5）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。
	[bookmark: sys525053]（1）本项目建成后建设单位应按照要求完善环境风险防控措施，厂区已编制突发环境事件应急预案，并备案，项目建成后建设单位应进行应急预案修编工作；
（2）项目依托扬子石化公司现有水环境风险防控措施，公司已建有完善的环境风险防控体系和区域生态安全保障体系，已按要求编制了应急预案，并建设了水环境风险三级防控体系、事故废水兜底保障措施，项目依托扬子石化公司现有水环境风险防控措施，事故状态下废水和液体物料进入事故废水收集系统，基本确保事故废水不排入外环境。
[bookmark: sys527092][bookmark: bkFormat1152835]（3）厂区已建立有毒有害气体预警体系，在各生产装置区、化学品库、危险废物区等危险场所，都设置有毒有害气体和可燃气体探测器及报警装置,及时检测分析现场大气中的有毒有害、可燃气体浓度。
（4）厂区已建立突发环境事件隐患排查整改制度。
（5）建设单位已按照要求落实跟踪监测计划。

	资源开发效率要求
	（1） [bookmark: sys531037]引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。
（2） 执行国家和省能耗及水耗限额标准。
（3） 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。
[bookmark: sys534056]（4）实行集中供热，入区企业确属工艺需自建加热设施的，不得新建燃煤锅炉、生物质锅炉，需采用天然气、电等清洁能源。
	[bookmark: sys535045]项目用水依托扬子水厂，有足够的余量满足本项目的需要。项目导热油炉燃料为扬子石化公司供应，不使用煤炭、燃料油、生物质等燃料。不突破区域资源上线。


表1.4.3-4  与所在园区环境准入负面清单相符性分析一览表
	清单类型
	准入内容
	本项目情况
	相符性分析

	产业准入
	优先引入
	（1）鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链，以推动园区产业结构深度调整转型。（2）有利于促进扬子石化公司“减油增化”、延长石油化工产业链的项目。（3）高端生物医药等战略新兴产业和重大科技攻关项目。（4）新、改、扩建工艺设备、污染排放、清洁生产水平达到国际先进水平的项目。（5）符合产业定位且属于国家、江苏省和南京市相关产业政策文件中鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。
	对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中的鼓励类“十一石化化工、5.树脂：长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”，符合国家相关产业政策。

	符合

	
	限制引入
	（1）合成橡胶中的丁苯橡胶、顺丁橡胶项目（鼓励类的丁苯橡胶、顺丁橡胶品种和生产工艺除外）。
（2）新增使用《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品的生产项目。
	本项目属于合成材料制造，项目不涉及合成橡胶工业，不生产《危险化学品名录》所列剧毒化学品及《优先控制化学品名录》所列化学品。
	符合

	
	禁止引入
	（1）新增炼油产能；新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（2）新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目；新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。（3）含甲醛、环氧氯丙烷排放的苯酚/丙酮项目；排放大量含盐高浓度有机废水的环氧树脂项目；含甲硫醇排放的双酚A项目；使用和排放苯乙烯的甲基丙烯酸一丁二烯一苯乙烯共聚物（MBS）项目；含氟的氟硅树脂和橡胶项目；聚氯乙烯项目。（4）涂料、颜料项目（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）；涉重的化工项目。（5）排放“三致”（致癌、致畸、致突变）、光气、持久性有机污染物的项目；工艺生产过程存在恶臭气体排放的化工项目（属于国家、省鼓励发展的战略性新兴产业、重点支持的高新技术领域、重大科技攻关项目，或园区主产业链补链、延链和企业自身废弃物综合利用的项目除外）。
	本项目属于合成材料制造，不属于含甲醛、环氧氯丙烷排放的苯酚/丙酮项目，排放大量含盐高浓度有机废水的环氧树脂项目，含甲硫醇排放的双酚A项目，使用和排放苯乙烯的甲基丙烯酸一丁二烯一苯乙烯共聚物（MBS）项目，含氟的氟硅树脂和橡胶项目，聚氯乙烯项目；不涉重，不属于排放“三致”光气、持久性有机污染物的项目，工艺生产过程不排放恶臭气体。
	符合

	空间布局约束
	（1）关停高污染、低效能装置；关停、腾退地块新上项目需提档升级。（2）长江干支流一公里范围不得新建、扩建化工企业和项目。（3）园区边界设置500米卫生防护距离。（4）园区北边界、西南边界、南边界设置绿化隔离带。
	项目为扩建项目，位于南京江北新材料科技园内，且项目距离长江2.68km、距离长江支流滁河4.4km，不在长江干支流1公里范围内，满足该条文。
	符合

	污染物排放管控
	总体要求
	（1）排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。（2）引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际先进水平。（3）严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。（4）胜科水务和博瑞德水务污水处理厂尾水执行《江苏省化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）排放标准。
	本项目污染物采取相应措施处理后均可达到相应污染物排放标准；结合扬子石化公司多年化工生产的先进成熟的管理经验和管理手段，可以达到国内清洁生产领先水平；厂区内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值
	符合

	
	排污总量
	园区内扬子、扬巴新、改、扩建项目污染物总量在厂区内平衡；区内其他企业新建、改建、扩建项目新增大气污染物排放总量优先在企业内部平衡，不足部分仅在项目所在长芦或玉带片区内平衡。
	本项目实施总量控制制度，废水经处理后全部回用，不外排，不会改变长江水环境功能类别；新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡，满足总量控制要求。
	符合

	环境风险管控
	（1）禁止引进不能满足环评测算出的环境防护距离的项目，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；禁止引进无法落实危险废物处置途径的项目。（2）禁止引进与园区空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。
	①根据项目生产工艺和污染物排放特点合理布局项目生产装置和环境治理设施，提出了合理有效的环境风险防范和应急措施。②本项目建设了满足环境风险防控要求的基础设施，严格落实三级环境风险防控要求。③建设单位定期开展突发环境事件风险评估及应急预案修编，配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施
	符合

	资源开发利用要求
	实行集中供热，入区企业确属工艺需要自建加热设施的，不得新建燃煤锅炉、生物质锅炉，需采用清洁能源。
	本项目蒸汽依托扬子厂区，本项目不涉及新建燃煤锅炉、生物质锅炉等。
	符合


综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。
[bookmark: _Hlk43654667]通过初步筛查，本项目符合国家和地方的产业政策要求，符合相关规划和文件要求，可以开展环境影响评价工作。

[bookmark: _Toc214981267]1.5关注的主要环境问题
项目运营过程中，会产生废气、废水、噪声和固体废弃物，可能对区域自然环境造成一定的影响。根据项目特点，本项目关注的主要环境问题如下：
（1）本项目与国家及地方产业政策、环保政策等的相符性；
（2）依托厂区现有公辅工程（脱盐水系统、压缩空气、低压氮气、蒸汽）和环保工程（污水站、危废库等）的可行性分析；
（3）新建废气治理措施的可行性分析；
（4）项目新建构筑物如罐区、装置区、雨水池等单元对地下水、土壤的环境影响，采取有针对性的地下水、土壤污染防治措施。
（5）环境风险影响及防治措施、风险是否可控。
[bookmark: _Toc214981268]1.6环境影响评价主要结论
本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范要求，本项目选址于南京江北新区新材料科技园长芦片区，与园区产业定位和总体规划相符；项目生产过程中遵循清洁生产理念；采用的污染防治措施可行，经有效处理后可保证污染物稳定达标排放，各类固废合理处置；污染物排放不会降低区域内环境功能类别。本项目实施总量控制制度，项目废水经厂区现有废水处理设施处理后全部回用，不外排，不新增废水污染物排放；新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡，满足总量控制要求；环评公示期间未收到公众的意见，项目在落实环境风险防范措施、制定应急预案的情况下，环境风险可控。
综上所述，本项目在严格落实环保“三同时”措施及环境风险防范措施及应急预案的前提下，从环保的角度分析，本项目的建设具备环境可行性。








[bookmark: _Toc214981269]2总则
[bookmark: _Toc150421011][bookmark: _Toc214981270]2.1编制依据
2.1.1法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修正通过并施行；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正通过并施行；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正通过，2018年1月1日施行；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日通过，2022年6月5日施行；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第二次修订通过，2020年9月1日施行；
（7）《中华人民共和国长江保护法》，2020年12月26日通过，2021年3月1日施行；
（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月28日通过，1998年11月29日施行；《国务院关于修改＜建设项目环境保护管理条例＞的决定》，国务院令第682号，2017年7月16日通过，2017年10月1日起施行；
（9）《地下水管理条例》，国务院令第748号，2021年9月15日通过，2021年12月1日施行；
（10）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2020年12月9日通过，2021年3月1日施行；
（11）《排污许可管理办法（试行）》，原环境保护部令第48号，2018年1月10日发布并施行；
（12）《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号，2025年1月1日实施）；
（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2020年11月5日通过，2021年1月1日施行；
（14）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，发展和改革委员会令第7号，2023年12月1日通过，2024年2月1日施行；
（15）《危险化学品目录（2015版）》（2022年调整），公告2022年第8号，2022年10月13日发布，2023年1月1日施行；
（16）《关于发布实施＜限制用地项目目录（2012年本）＞和＜禁止用地项目目录（2012年本）＞的通知》，国土资发〔2012〕98号，2012年5月23日发布并施行；
（17）《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日发布；
（18）《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016年5月28日发布；
[bookmark: bkReivew72021]（19）《突发事件应急预案管理办法》，国办发〔2013〕101号，2013年10月25日发布并施行；
[bookmark: bkReivew1040203]（20）《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》，国办发〔2014〕38号，2014年8月6日施行；
（21）《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，国办函〔2022〕47号，2021年5月11日发布；
（22）《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，中共中央国务院，2021年11月2日发布；
（23）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，环发〔2010〕113号，2010年9月28日发布并施行；
（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日发布并施行；
（25）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发〔2014〕197号，2014年12月31日发布并施行；
（26）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号，2014年3月25日发布；
（27）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，环办〔2014〕34号，2014年4月3日发布；
（28）《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》，环办〔2015〕112号，2015年12月18日发布；
[bookmark: bkReivew2150822]（29）《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》，环大气〔2019〕53号，2019年6月26日发布；
（30）《关于印发＜2020年挥发性有机物治理攻坚方案＞的通知》，环大气〔2020〕33号，2020年6月23日发布；
[bookmark: bkReivew2003126]（31）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，环大气〔2021〕65号，2021年8月4日发布；
（32）《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》，原环境保护部，公告2013年第14号，2013年2月27日发布；
[bookmark: bkReivew3050300]（33）《关于以改善环境质量为核心加强环境环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日发布；
[bookmark: bkReivew2133205]（34）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，环环评〔2021〕45号，2021年5月30日发布；
（35）《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2022〕31号）；
（36）《关于启用＜建设项目环境影响报告书审批基础信息表＞的通知》，环办环评函〔2020〕711号，2020年12月21日发布；
（37）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，推动长江经济带发展领导小组办公室，2022年1月19日发布；
（38）《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函〔2020〕340号）；
（39）《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发[2024]273）；
（40）《国家发展改革委商务部市场监督总局关于印发〈市场准入负面清单（2025年版）〉的通知》（发改体改规〔2025〕466号）。
2.1.2地方规定
(1) 《江苏省大气污染防治条例》，2018年11月23日第二次修正通过并施行；
(2) 《江苏省水污染防治条例》（2021修正），2020年11月27日通过，2021年5月1日施行，2021年9月29日修正；
(3) 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订通过，2018年5月1日施行；
(4) 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2017年6月3日第二次修正通过，2018年5月1日施行；
(5) 《江苏省长江水污染防治条例》，2018年3月28日第三次修正通过，2018年5月1日施行；
(6) 《江苏省污染源自动监测监控管理办法》（2022年修订），苏环发〔2022〕5号；
(7) 《关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》，苏政发〔2015〕175号，2015年12月28日发布；
(8) 《关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》，苏政发〔2016〕169号，2016年12月27日发布；
(9) 《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，苏政发〔2020〕49号，2020年6月21日发布；
(10) 《关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，苏政发〔2020〕94号，2020年10月30日发布；
(11) 《关于印发江苏省碳达峰实施方案的通知》，苏政发〔2022〕88号，2022年10月2日发布；
(12) 《关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》，苏政办发〔2019〕15号，2019年2月3日发布；
(13) 《关于印发＜江苏省长江保护修复攻坚战行动计划实施方案＞的通知》，苏政办发〔2019〕52号，2019年6月2日发布；
(14) 《关于印发江苏省危险化学品安全综合治理方案的通知》，苏政办发〔2019〕86号，2019年12月18日发布；
(15) 《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》，苏政办发〔2020〕32号，2020年5月10日发布；
(16) 《关于印发江苏省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，苏政办发〔2022〕11号，2022年1月28日发布；
(17) 《关于印发江苏省深入打好净土保卫战实施方案的通知》，苏政办发〔2022〕78号，2022年11月13日发布；
(18) 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，江苏省人民政府令第119号，2018年1月22日发布，2018年5月1日施行；
(19) 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》，苏办发〔2018〕32号，2018年8月7日发布；
(20) 《关于印发＜江苏省化工产业安全环保整治提升方案＞的通知》，苏办〔2019〕96号，2019年4月27日发布；
(21) 《关于印发化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求的通知》，苏化治办〔2019〕3号，2019年6月4日发布；
(22) 《关于印发江苏省重污染天气应急预案的通知》，苏政办函〔2021〕3号，2021年1月15日发布；
(23) 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，苏发〔2022〕3号，2022年1月24日发布；
(24) 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控〔1997〕122号，1997年9月21日发布并施行；
(25) 《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》，江苏省环境保护厅，2018年7月20日发布；
(26) 《关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》，苏环办〔2019〕36号，2019年2月2日发布；
(27) 《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》，苏环办〔2019〕149号，2019年4月29日发布；
(28) 《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》，苏环办〔2019〕327号，2019年9月24日发布；
(29) 《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》，苏环办〔2020〕16号，2020年1月10日发布；
(30) 《关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》，苏环办〔2020〕225号，2020年7月7日发布；
(31) 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）；
(32) 《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》，苏环办〔2021〕207号，2021年7月6日发布；
(33) 《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》，苏环办〔2022〕82号，2022年3月16日发布；
(34) 《关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》，苏环办〔2022〕338号，2022年12月5日发布；
(35) 《＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）＞江苏省实施细则》，苏长江办发〔2022〕55号，2022年6月15日发布；
(36) 《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办〔2021〕20号）；
(37) 《关于印发江苏省重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）工作方案的通知》（苏大气办〔2021〕4号）；
(38) [bookmark: bkReivew22851]《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338）；
(39) 《省生态环境厅关于印发<全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划>的通知》（苏环发〔2023〕5号）；
(40) 《省生态环境厅关于印发<江苏省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（苏环发〔2023〕7号）；
(41) 《省生态环境厅关于进一步加强重点园区环境应急能力建设的通知》（苏环办[2023]145号）；
(42) 《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）；
(43) 《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）>的通知》( 苏污防攻坚指办[2023]71 号)；
(44) 《关于进一步加强重点园区环境应急能力建设的通知》（苏环办〔2023〕145号）；
(45) 《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）>的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71 号）；
(46) 《江苏省突发事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）；
(47) 《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办[2023]314号文）；
(48) 《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）；
(49) 《关于印发〈江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）〉的通知》（苏发改规发〔2024〕4号）；
(50) 《南京市大气污染防治条例》，2018年12月21日修订通过，2019年1月9日批准，2019年5月1日施行；
(51) 《南京市水环境保护条例》，2017年7月21日修正通过；
(52) 《南京市环境噪声污染防治条例》，2017年7月21日第二次修正通过；
(53) 《南京市固体废物污染环境防治条例》，2023年7月27日修正通过，自2023年10月1日起施行；
(54) 《南京市长江岸线保护条例》，2022年8月18日通过，2022年9月29日批准，2023年1月1日施行；
(55) 《南京市声环境功能区划分调整方案》，宁政发〔2014〕34号，2014年1月27日发布；
(56) 《关于印发南京市贯彻落实江苏省大气污染防治条例进一步加强大气污染防治工作实施计划的通知》，宁政发〔2015〕80号，2015年4月21日发布；
(57) 《关于印发南京市土壤污染防治行动计划的通知》，宁政发〔2017〕67号，2017年3月23日发布；
(58) 《关于进一步加强固体废物污染防治工作的意见》，宁政办发〔2016〕159号，2016年11月11日发布；
(59) 《南京市建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》，宁环规〔2015〕4号，2015年12月25日发布；
(60) 《关于落实建设项目排污权指标有关问题的通知》，宁环发〔2015〕158号，2015年11月24日发布；
(61) 《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）；
(62) [bookmark: bkReivew3022225]《关于印发＜南京江北新材料科技园“绿色发展创示范、生态环境再提升”工作方案＞的通知》，宁污防攻坚指〔2022〕67号，2022年6月20日发布；
(63) 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，中共南京市委办公厅，2022年3月16日发布；
(64) 《南京市“十四五”大气污染防治规划》（2022年5月），南京市生态环境局，2022年9月1日发布。
2.1.3导则及技术规范文件
（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（7）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；
（8）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（9）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）；
[bookmark: bkReivew3063236]（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017第43号；
（11）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；
（12）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（13）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（14）《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
（16）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；
（17）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；
[bookmark: bkReivew3130401]（18）《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》，环保部公告2013年第31号；
（19）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；
（20）《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）；
（21）《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）；
（22）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）
（23）《排污单位自行监测技术指南石油化工行业》（HJ947-2018）；
（24）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；
（25）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015）；
（26）《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南》。
2.1.4项目有关文件、资料
（1）《中国石化扬子石油化工有限公司长链尼龙产业链项目可行性研究报告》；
（2）《企业投资项目备案通知书》；
（3）环境影响评价委托书；
（4）建设单位提供的其他技术资料。
[bookmark: _Toc150421012][bookmark: _Toc214981271][bookmark: _Toc23394][bookmark: _Toc28815][bookmark: _Toc23099][bookmark: _Toc20938][bookmark: _Toc30595]2.2环境影响识别与评价因子筛选
2.2.1环境影响因子识别
[bookmark: _Hlk43043617]在了解和分析建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状的基础上，分析和列出建设项目的直接和间接行为，以及可能受上述行为影响的环境要素及相关参数。
影响识别应明确建设项目在施工过程、生产运行、服务期满后等不同阶段的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，定性分析建设项目对各环境要素可能产生的污染影响与生态影响，包括有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间接影响、累计与非累计影响等。
根据环境污染分析及周边区域环境状况，对本项目环境影响因素进行综合分析，项目环境影响因子识别见表2.2.1-1。
表2.2.1‑1环境影响因子识别表
	工程阶段
	影响因子
	地表水质
	地下水质
	空气质量
	土壤质量
	声环境
	生态

	施工期
	建筑施工
	●□△
	×
	●■△
	●■△
	●■△
	●■△

	
	汽车运输
	×
	×
	●■△
	×
	●■△
	×

	
	施工机械
	●□△
	×
	×
	×
	●■△
	×

	
	建筑垃圾
	×
	×
	×
	●■△
	×
	×

	
	施工人员生活垃圾
	×
	×
	●■△
	×
	×
	×

	
	施工人员生活污水
	●□△
	×
	×
	×
	×
	×

	营运期
	废气排放
	×
	×
	●■▲
	●□▲
	×
	×

	
	废水排放
	●□▲
	×
	×
	×
	×
	×

	
	噪声
	×
	×
	×
	×
	●■▲
	×

	
	固废
	×
	●□▲
	×
	●■▲
	×
	×

	
	废气非正常排放
	×
	×
	●■△
	×
	×
	×

	
	废水非正常排放
	●□△
	●□▲
	×
	●■▲
	×
	×


备注：×无影响；○有利影响；●不利影响；□间接影响；■直接影响；△短期影响；▲长期影响。
2.2.2评价因子
根据项目的污染物排放特征及所在区域的环境特征，经过筛选确定本项目的评价因子详见表2.2.2-1。
表2.2.2-1建设项目评价因子一览表




涉密、不予公示




[bookmark: _Toc214981272]2.3评价标准
2.3.1环境质量标准
（1）大气环境质量标准
根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区，本项目基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准；LA、LF、HA参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准限值要求；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中浓度参考限值；
具体标准限值见表2.3.1-1。
表2.3.1-1环境空气质量标准单位：μg/m3
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（2）地表水环境质量标准
项目周边水系为长江、滁河，根据《省政府关于江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）的批复》（苏政复〔2022〕13号），长江南京段适用类别为（GB 3838-2002）Ⅱ类水体功能，滁河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准。具体标准限值见表2.3.1-2。
表2.3.1-2地表水环境质量标准单位：mg/L，pH无量纲
	评价因子
	标准值
	标准来源

	
	Ⅱ类标准
	Ⅳ类标准
	

	pH
	6～9
	6～9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）


	COD
	≤15
	≤30
	

	氨氮
	≤0.5
	≤1.5
	

	总磷
	≤0.1
	≤0.3
	

	石油类
	≤0.05
	≤0.5
	

	高锰酸盐指数
	≤4
	≤10
	


（3）声环境质量标准
根据《市政府关于批转市环保局＜南京市声环境功能区划分调整方案＞的通知》（宁政发[2014]34号），建设项目位于南京江北新区新材料科技园长芦片区，装置北邻新华东路，南邻长丰路，东邻方水路，西邻火炬路，执行3类标准。具体标准限值详见表2.3.1-3。
表2.3.1-3声环境质量标准单位：dB（A）
	评价因子
	标准类别
	标准值
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	区域声环境
	3类
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


（4）地下水环境质量标准
项目所在区域地下水环境参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行划定，石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准限值。具体标准限值详见表2.3.1-4。
表2.3.1-4 地下水质量分类指标单位：mg/L，pH无量纲
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（5）土壤环境质量标准
项目所在区域土壤质量标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值。具体标准限值见表2.3.1-5。
表2.3.1-5土壤环境质量标准值单位：mg/kg
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2.3.2污染物排放标准
（1）废气
表2.3.1-6项目有组织废气排放标准一览表
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表2.3.1-7  厂界无组织废气污染物排放限值一览表单位：mg/m3
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表2.3.1-8厂区内VOCs无组织排放限值一览表单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	监控点
	浓度mg/Nm³
	

	非甲烷总烃
	在厂房外设置监控点
	6（1h均值）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822-2019）

	
	
	20（一次值）
	


施工场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准，具体如下：
表2.3.1-9施工场地扬尘排放浓度限值
	监测项目
	浓度限值（μg/m3）
	标准来源

	TSPa
	500
	《施工场地扬程排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准

	PM10b
	80
	

	a·任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200ug/m3后再进行评价。
b·任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。


（2）废水
[bookmark: _Hlk40277674][bookmark: OLE_LINK20]①第一类污染物管控标准
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②中水回用标准
本项目工艺废水及配套公辅工程、环保工程废水，全部依托厂区现有污水处理站处理后回用。其中YDA工业化装置废水经扬子水厂现有水厂净二装置处理后送至净一装置进行进一步的二级处理（生物处理）；下游聚合装置废水、公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；预处理后废水再进入污水回用装置处理，最终分别回用至扬巴和电厂，不向外环境排放。
扬子供水厂回用水单元回用水执行《中国石油化工集团公司企业标准水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH 0628.2-2014）表1相关规定，扬子热电厂和扬巴回用水单元回用水执行“扬巴回用水内部控制指标”，具体见表2.3.1-11所示。
表2.3.1-11回用水用水单元水质控制指标一览
	序号
	出水指标
	单位
	回用水内部控制指标
	Q/SH 0628.2-2014

	1
	COD
	mg/L
	≤2.5
	≤60

	2
	pH
	无量纲
	5～8
	6.5~9.0

	3
	浊度
	NTU
	≤0.91
	≤10

	4
	电导率
	μs/cm
	≤270
	≤1200

	5
	总硬度
	mg/L
	≤100
	50~300

	6
	Ca2+
	mg/L
	≤35
	50~300

	7
	Na+
	mg/L
	≤10.5
	/

	8
	K+
	mg/L
	≤2.3
	/

	9
	Fe
	mg/L
	≤0.05
	/

	10
	Zn
	mg/L
	≤0.09
	/

	11
	Cl-
	mg/L
	≤24
	≤200

	12
	SiO2
	mg/L
	≤7.35
	/

	13
	TP
	mg/L
	≤0.085
	/

	14
	微生物
	CFU/ml
	≤103
	/

	15
	碱度
	mmol/L
	≤49
	/


（3）噪声
建设项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准限值见表2.3.1-12。
表2.3.1-12建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）
	标准值
	标准来源

	昼间
	夜间
	

	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。
建设项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中规定的排放限值。具体标准限值见表2.3.1-13。

表2.3.1-13工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）
	类别
	标准值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	3
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


注：夜间频发噪声最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）；夜间偶发噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。
（4）固废贮存
一般固体废物贮存过程参照执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）等有关规定的要求。
[bookmark: _Toc214981273]2.4评价工作等级
2.4.1大气环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气评价工作等级划分原则，根据项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%来确定。污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi计算公式如下：


式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci---采用估值模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i---第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
根据大气导则（HJ2.2-2018）确定评价等级、评价范围采用推荐的估算模式AERSCREEN，估算结果见下表。
表2.4.1-1 项目废气排放估算模型估算结果一览表


涉密、不予公示

本项目Pmax最大值为YDA工业化装置无组织排放的非甲烷总烃，下风向最大落地浓度为300.7489μg/m3，占标率为15.037%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2 2018）评价等级为一级。判定依据见表2.4.1-2。
表2.4.1-2  大气环境影响评价等级表
	评价工作等级
	评价工作分级依据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


2.4.2地表水环境评价工作等级
[bookmark: bookmark10]根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目地表水环境评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目地表水环境影响评价等级判定依据见表2.4.2-1。
表2.4.2-1  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价工作等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	0＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目废水经扬子石化水厂现有污水处理设施处理后全部回用，不排入外环境，对照上表中评价等级判定依据，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。
2.4.3声环境评价工作等级
本项目位于南京江北新材料科技园内，远离居民区；根据《市政府关于批转市环保局＜南京市声环境功能区划分调整方案＞的通知》（宁政发[2014]34号），建设项目厂界环境噪声执行《声环境质量标准》执行3类标准。
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。”
综上，结合本项目噪声源强和项目所在地声环境特点，项目营运期的噪声声级增加很小（≤3dB（A）），受影响的人口无变化。因此，判定本项目噪声环境影响评价等级为三级。
2.4.4地下水环境评价工作等级
1、建设项目分类
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L石化、化工：85基本化学原料制造和合成材料制造”，其对应的地下水环境影响评价项目类别最高为I类。
2、建设项目工作等级划分依据
建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级（见下表）。
表2.4.4-1  地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地，特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。

	注：a“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


评价区域不属于地下水补给径流区和生活供水水源地准保护区；也不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区；项目占地为工业建设用地，场址区无分散居民饮用水源等地下水环境敏感区。因此，拟建项目地下水环境敏感程度分级为不敏感。
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表：
表2.4.4-2  评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


拟建项目属于I类项目，地下水环境敏感程度分级为不敏感，因此，拟建项目地下水环境影响评价属于二级评价。
2.4.5土壤环境评价工作等级
[bookmark: _Hlk121579789]本项目位于南京江北新区新材料科技园长芦片区，新增土地面积145533m2（14.5533hm2），占地规模属于中型；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业-石油、化工”中的“化学原料和化学制品制造及合成材料制造”，其对应的土壤环境影响评价项目类别最高为I类，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型敏感程度分级表（见下表），项目所在地周边为工业用地，因此土壤环境敏感程度为不敏感。

表2.4.5-1  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判定依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


建设项目土壤环境影响评价工作等级划分表：
表2.4.5-2  污染影响型评价工作等级划分表
	占地规模
评价工作等级
敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作


拟建项目属于I类项目，占地规模属于中型，土壤环境敏感程度为不敏感，因此，项目土壤评价等级为二级。
2.4.6环境风险评价工作等级
根据环境风险评价章节（6.8.3小节），本项目环境风险潜势为大气IV+、地表水III级、地下水III级。
表2.4.6-1  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为大气一级，地表水及地下水为二级。综合风险评价等级为一级。
2.4.7生态环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的评价等级判断依据，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态敏感区，工程占地（永久占地和临时占地）面积共145533m2，小于20km2。因此，本项目评价等级为三级。
表2.4.7-1生态影响评价等级判定
	判定原则
	结果

	通用
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级
	不涉及

	
	涉及自然公园时，评价等级为二级
	不涉及

	
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级
	不涉及

	
	根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不属于

	
	根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级
	不属于

	
	当工程占地规模大于20 km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级
	不属于

	
	除上述以外的情况，评价等级为三级
	三级评价

	特殊（提级或降级）
	建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级
	不涉及

	
	在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级
	不属于

	
	线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级
	不属于

	
	涉海工程评价等级判定参照GB/T 19485
	不涉及

	
	符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析
	不属于

	
	判定结果
	三级评价


2.4.8评价工作等级汇总
建设项目的环境评价等级汇总于下表。
[bookmark: _Ref318820282]表2.4.8-1  评价工作等级汇总表
	类别
	大气环境
	地表水环境
	声环境
	风险评价
	地下水
	土壤
	生态环境

	评价等级
	一级
	三级B
	三级
	一级
	二级
	二级
	三级


[bookmark: _Toc109891028][bookmark: _Toc214981274]2.5评价范围和环境保护目标
2.5.1评价范围
根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5.1-1。
表2.5.1-1  建设项目评价范围一览表
	评价内容
	评价范围

	大气
	以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域

	地表水
	项目废水经厂区现有废水处理装置处理后全部回用，不外排。厂区设置“单元-厂区-园区”三级防控体系，能够做到有效的收集、调蓄和处理回用，不会有事故废水排入外环境，不设定评价范围。本次定性分析地表水环境影响后果。

	地下水环境
	西部以马汊河为界，南部以长江为界，东北部以槽坊河为界，西北部以G40一线为界，东部基本以中心河一线为界，面积约18.85 km2。

	噪声
	建设项目厂界外200m范围内

	土壤
	建设项目厂界内及厂界外200m范围

	环境风险
	大气：距建设项目边界5km的范围；
地表水：同地表水评价范围；
地下水：同地下水评价范围

	生态
	厂区及污染物排放产生的间接生态影响区域


2.5.2环境保护目标
项目所在厂区周围各环境要素的环境保护目标见下表，项目周边环境保护目标可见图2.5-1。
表2.5.2-1  环境空气评价保护目标一览表
	环境
要素
	环境敏感点
	坐标/m(UTM)
	保护
对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离(km)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气
环境
	北汊河新城
	666899
	3569048
	居民区
	约2200人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
二类区
	SW
	2.989

	
	和平社区
	667305
	3568690
	
	约6200人
	
	SW
	2.951

	
	湛庄
	667646
	3568170
	
	约2200人
	
	SW
	3.031

	
	丁家庄
	667262
	3567916
	
	约2500人
	
	SW
	3.551

	
	碧景山庄
	666723
	3568207
	
	约2300人
	
	SW
	3.690

	
	方巷新村
	667149
	3573245
	
	约1000人
	
	NW
	2.991


表2.5.2-2  风险评价保护目标一览表
	类别
	环境敏感特征

	环境
空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	1
	保利观棠和府
	N
	约4488
	居民区
	约6500人

	
	2
	保利荣盛合悦
	N
	约4717
	居民区
	约7000人

	
	3
	和平社区
	SW
	约3090
	居民区
	约6200人

	
	4
	聚福新寓
	SW
	约4002
	居民区
	约1500人

	
	5
	宁馨家园
	SW
	约4527
	居民区
	约2000人

	
	6
	中杨新村
	SW
	约4465
	居民区
	约1000人

	
	7
	扬子生活区
	SW
	约4261
	居民区
	约35000人

	
	8
	扬子石化人才公寓
	SW
	约4474
	居民区
	约800人

	
	9
	银江花园
	SW
	约4179
	居民区
	约3000人

	
	10
	水榭花苑
	SW
	约4957
	居民区
	约3500人

	
	11
	山潘三村
	SW
	约4751
	居民区
	约3500人

	
	12
	山潘四村
	SW
	约4906
	居民区
	约5000人

	
	13
	山潘一村
	SW
	约4633
	居民区
	约5000人

	
	14
	北汊河新城
	SW
	约2989
	居民区
	约2200人

	
	15
	湛庄组
	SW
	约3031
	居民区
	约2200人

	
	16
	丁家山
	SW
	约3551
	居民区
	约2500人

	
	17
	碧景山庄
	SW
	约3690
	居民区
	约2300人

	
	18
	方巷新村
	NW
	约2991
	居民区
	约1000人

	
	19
	周洼组
	SW
	约3505
	居民区
	约1500人

	
	20
	南京国际画家村
	N
	约3545
	/
	约1200人

	
	21
	毛许社区（拆迁中）
	N
	约4508
	居民区
	约1000人

	
	22
	大宣
	NW
	约4784
	居民区
	约300人

	
	23
	小葛
	NW
	约5006
	居民区
	约200人

	
	24
	周任
	NW
	约5091
	居民区
	约150人

	
	25
	何袁
	NW
	约5314
	居民区
	约200人

	
	26
	大戴
	NW
	约5048
	居民区
	约80人

	
	27
	小史
	W
	约5238
	居民区
	约300人

	
	28
	朱张贾
	W
	约4729
	居民区
	约200人

	
	29
	洪家庄
	SE
	约3932
	居民区
	约80人

	
	30
	刘云村
	SE
	约3930
	居民区
	约150人

	
	31
	姜晓村
	SE
	约4506
	居民区
	约200人

	
	32
	外沙村
	S
	约4005
	居民区
	约2800人

	
	厂址周边500m范围内敏感点人口数小计
	约300人（企业职工）

	
	厂址周边5km范围内敏感点人口数小计
	约99210人

	
	大气环境敏感程度E值
	E1

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	1
	长江
	《地表水环境质量标准》Ⅱ类
	86.4

	
	内陆水体排放点下游 10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度 E 值
	E1

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离（m）/m

	
	1
	区域内潜水含水层
	/
	/
	Mb≥1.0m，10-6cm/s≤渗透系数≤10-4cm/s，且分布连续、稳定
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E3


表2.5.2-3  其他环境等保护目标统计表
	环境
要素
	序号
	环境保护目标名称
	方位
	距离厂界最近距离/m
	规模
	环境功能及保护级别

	地表水
	1
	长江
	S
	2680
	大河
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准

	
	2
	滁河
	E
	4400
	大型
	（GB3838-2002）Ⅳ类

	声环境
	/
	厂界外200m范围内无声环境敏感保护目标
	《声环境质量标准》
（GB 3096-2008）3类

	地下水
	/
	区域内潜水含水层
	/

	土壤
	/
	项目厂区内及厂区周围0.2km范围无土壤环境敏感目标
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类建设用地

	生态
	1
	马汊河-长江
生态公益林
	SW
	约1.74km
	面积：9.27km2（东至长江，西至宁启铁路，北至马汊河北侧保护线，南至丁家山路、平顶山路）
	水土保持

	
	2
	长芦-玉带
生态公益林
	E
	约2.54km
	面积：22.46km2（西南至江北沿江高等级公路，北至江北新区直管区边界，东到滁河）
	水土保持

	
	3
	城市生态公益林
（江北新区）
	N
	约2.23km
	面积：5.73km2（南京化学工业园北侧规划的防护绿带）
	水土保持


[bookmark: _Toc143868824][bookmark: _Toc214981275]2.6相关规划及环境功能区划
2.6.1南京江北新区总体规划（2014-2030年）
2015年6月27日，国务院正式批复同意设立南京江北新区。本项目位于南京江北新材料科技园内，《南京江北新区总体规划（2014-2030年）》中对江北新区相关第二产业布局及产业发展策略摘录如下：
石油化工业以南京江北新区新材料科技园（长芦片）为主体，按照国际先进水平进行技术改造，以新材料产业作为南京江北新区新材料科技园转型提升的方向和支柱产业，与新材料产业园双品牌运作，建设“国际一流、国内领先”的绿色化工高端产业基地以及新材料产业基地。
生物医药业以南京高新区、浦口经济开发区、南京江北新区新材料科技园为主体，打造中国“南京生物医药谷”。
新材料以南京江北新区新材料科技园、海峡科工园、浦口经济开发区为主体，打造千亿级国家新材料产业基地。
外围镇街限制继续发展工业区，近期可适当发展农副产品深加工、纺织服装产业等富有特色的劳动密集型产业。鼓励符合新区产业定位的少数优质企业向省级以上园区整合，既有工业用地应以提高土地集约利用水平、加强打造农民就近就业的平台为目标进行转型升级。
本项目位于南京江北新材料科技园（原南京化学工业园）长芦片区内，用地性质为工业用地，符合用地规划要求（详见图2.6.1-1）；本项目行业类别为[C2651] 初级形态塑料及合成树脂制造，产品主要为长碳链尼龙，对照《化工新材料“十四五”发展指南》及《重点新材料首批次应用示范指导目录》（2024年本），项目产品为长碳链尼龙，属于化工新材料项目，符合“新材料产业作为南京江北新区新材料科技园转型提升的方向和支柱产业，与新材料产业园双品牌运作，建设“国际一流、国内领先”的绿色化工高端产业基地以及新材料产业基地。”的发展方向要求。综上所述，本项目的建设符合《南京江北新区总体规划（2014-2030年）》相关要求。
[bookmark: _Toc141370147][bookmark: _Hlk121660063]2.6.2《南京市国土空间总体规划（2021—2035年）》（国函[2024]136号）
规划范围分为市域和中心城区两个层次。市域规划范围为南京市行政辖区。中心城区规划范围由江南主城和江北新主城构成，面积 808平方千米。
规划基期为2020年，规划期限为2021-2035年，近期到2025年，远景展望到2050年。
……核心功能定位是全国先进制造业基地、东部产业创新中心和区域性科技创新高地、东部现代服务业中心、区域性航运物流中心。
全国先进制造业基地。改造提升传统产业、巩固延伸优势产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，积极推进制造业强链补链延链，深度推动产业智能化、绿色化转型，促进产业用地向产业园区、产业社区集中集聚，优化产业空间基础设施和公共设施配套水平，建设国内领先的战略性新兴产业集群，打造具有国际竞争力的先进制造业基地。
东部产业创新中心和区域性科技创新高地。发挥科教人才富集的优势，积极争取建设国家实验室、国家重大科技基础设施和国家级产业创新平台，聚焦世界前沿科技和先进制造业的产业升级需求，加强产学研深度融合，健全创新生态链，重点建设环紫金山科技创新带、江北新区产业创新带，突出原始创新策源地和产业创新中枢的职能，建设成为具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区。
东部现代服务业中心。以中心城区和副城为重点空间，聚焦软件信息、金融服务、科技服务等领域，推动现代服务业与先进制造业深度融合发展，提升生产性服务业区域辐射能力；发挥历史文化丰富和山水城林融为一体的优势，强化高等教育、医疗健康、文化体育等区域性公共服务设施能级，提升商贸服务业的质效，加快平台经济、总部经济等发展，构建充满活力的现代服务产业体系。
区域性航运物流中心。统筹促进城市内外交通和不同运输方式之间的高效衔接，加快建设国际性航空枢纽、国家级铁路枢纽和国家物流枢纽，积极培育高端航运服务业，不断提升现代物流发展水平，强化在区域资源配置和产业链供应链网络中的组织中枢作用，提升链接全球、辐射全国、区域协同的门户地位，支撑城市综合服务功能和区域服务作用的发挥。
本项目位于江北新材料科技园长芦片区，属于南京江北新区直管区范围，项目产品主要为长碳链尼龙，属于化工新材料产业，符合全国先进制造业基地的核心功能定位，有利于长三角地区现代产业集聚区建设。
对照《南京市国土空间总体规划（2021—2035年）》，项目位于城镇发展区，不涉及基本农田，符合国土空间规划。南京市国土空间规划见图2.6.2-1。
2.6.3南京江北新材料科技园总体发展规划（2021-2035）
本项目位于南京江北新材料科技园长芦片区，根据《南京江北新材料科技园总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》，长芦片区的基本情况阐述如下。
2.6.3.1产业定位及发展概况
南京江北新材料科技园长芦片区包含两个片区，即炼化一体及新材料产业片区（25.5km2）和医工医材产业片区（3.8km2）。其中，炼化一体及新材料产业片区依托扬子石化、扬子巴斯夫、南京诚志等龙头企业，放大乙烯等优势大宗化工产品规模，支持企业推动产品结构调整优化；医工医材产业片区支持片区内外现有生物医药及辅料、营养化学品及助剂等医工医材企业发展壮大，鼓励企业产品创新升级。考虑到新材料科技园水环境的敏感性，沿长江干支流只允许布局非化工新材料和医工医材类企业项目。
本轮规划范围内现状工业企业有121家，其中长芦片区企业114家，玉带片区企业7家。园区121家企业中化工企业97家，非化工企业24家，非化工企业主要为仓储物流企业、基础设施企业和配套服务企业等。此外，南京协和助剂有限公司、南京梧松林产化工有限公司、南京莱华草酸有限公司、南京亿盟工业气体有限公司、南京长荣化工有限公司、山东蓝星东大（南京）有限公司、南京蓝星化工新材料有限公司、中国林科院林产化工研究所南京科技开发有限公司等企业长期处于停产状态，将逐步腾退。因长期停产企业无污染物排放和能耗数据统计，上述企业未列入园区企业名单。入区企业行业类别统计见表2.6.3-1。
表2.6.3-1  南京江北新材料科技园长芦片区化工企业类型统计表
	片区
	行业类别
	企业个数
	所占比例（%）

	长芦
	合成材料制造
	10
	10.64%

	
	医药制造
	11
	11.70%

	
	基础化学原料制造
	35
	37.23%

	
	专用化学产品制造
	15
	15.96%

	
	农药制造
	9
	9.57%

	
	石油、煤炭及其他燃料加工
	3
	3.19%

	
	橡胶和塑料制品
	4
	4.26%

	
	涂料、颜料及类似产品制造
	5
	5.32%

	
	食品及饲料添加剂制造
	2
	2.13%

	总计
	94
	100%


南京江北新材料科技园严格按照园区产业定位及规划环评审查意见要求引进项目，长芦片区以基础化学原料制造和专用化学产品制造为主导产业，所占比例达37.23%。此外，还有部分合成材料制造，医药制造，基础化学原料制造，专用化学产品制造，农药制造，石油、煤炭及其他燃料加工，橡胶和塑料制品，涂料、颜料及类似产品制造和食品及饲料添加剂制造企业，总体与原规划产业定位一致。
相符性分析：本项目行业类别为[C2651] 初级形态塑料及合成树脂制造，项目位于南京江北新区新材料科技园长芦片区，中国石化扬子石油化工有限公司厂区外东南侧；符合长芦片区导产业的发展方向。
2.6.3.2公用、环保设施规划及建设现状
南京江北新材料科技园长芦片区公用、环保设施规划及建设现状如下。
（1）供水工程
1）供水工程规划情况
水源水厂：规划区扬子、扬巴公司生产给水由扬子石化水厂提供，规模为60万立方米/日。其他企业生产给水由玉带水厂（规模扩容至40万立方米/日）和扬子石化水厂联合供应。
管网规划：充分利用现状给水管网，完善供水系统，形成供水管环状布局，确保供水安全可靠性。生产用水主干管沿湛水路、大纬东路、乙烯路、赵桥河路、葛桥路、北四路等敷设，管径为DN800-DN1400。生活用水主干管沿湛水路、大纬东路、乙烯路、化工大道、北四路等敷设，管径为DN300-DN600。给水管覆土厚度一般不小于0.7米，生产用水管网末端的自由水头不小于0.35兆帕，生活用水管网末端的自由水头不小于0.2兆帕。
消防供水规划：消防用水及同一时间内火灾发生次数按《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）计算。灭火用水量为65L/s，时间为2小时。规划区消防供水以市政消火栓为主，由工业给水管提供，沿工业给水管每隔120米设置一处室外消火栓。连接室外消火栓的给水管的管径不小于DN150。
节水措施：降低供水管网漏失率，提倡生活用水的多次利用，推广采用节水洁具等措施；监督企业提高用水的循环利用率。对企业的工艺流程进行改造，建立水量循环利用设施，提高水量重复利用率。
2）供水设施现状
新材料科技园现状实施分质供水，生产供水与生活供水系统相互独立。生活水由园区外的南京远古水业股份有限公司（以下简称“远古水业”）提供，工业水除扬子石化公司、扬子-巴斯夫公司以及部分扬子控股和合资公司用水依托扬子石化水厂提供外，其余由区内玉带水厂提供。本轮规划范围调整后玉带水厂调出玉带片区范围，为区外企业。
远古水业取水口位于八卦洲（左汉）上坝饮用水水源保护区，取水规模40万m3/d。
玉带水厂取水口位于黄天荡水源地，现状取水规模为24万m3/d，远期规划取水规模60万m3/d。扬子公司水厂取水口位于园区污水处理厂排污口上游3km，现状取水规模为42万m3/d，规划取水规模60万m3/d。
目前长芦、玉带两个片区均已建成环形供水管网，沿化工大道东侧生产供水主管线为DN1400，生活供水主管线为DN600。
（2）供热工程
新材料科技园实施集中供热。扬子石化公司、扬子-巴斯夫公司以及部分扬子控股和合资公司依托扬子石化自备电厂、扬子-巴斯夫自备电厂供热，其余企业由区内的南京化学工业园热电有限公司（以下简称“化工园热电”）和区外的华能南京热电有限公司（以下简称“华能热电”）集中供热。
规划扬子石化自备电厂、扬子-巴斯夫自备电厂和化工园热电厂实现管道互联互通，覆盖整个周边区域，从目前的自备热电厂转变为区域联合供热中心。
各热电厂规模、服务范围见表2.6.3-2。
表2.6.3-2园区热电厂一览表
	热电厂
	供热规模（t/h）
	园区内服务范围

	
	现状
	规划期
	

	化工园热电
	4.3Mpa：200，
2.5Mpa：300，
1.5MPa：700
	4.3MPa：200，
2.5MPa：300，
1.5MPa：700
	长芦片区

	华能热电
	4.3MPa：120，
1.6MPa：554 
	4.3MPa：120，
1.6MPa：554
	玉带片区，富余的供给长芦片区部分企业

	扬子石化自备电厂
	11.5MPa：250，
4.17MPa：190
1.47MPa：472
	11.5MPa：250，
4.17MPa：190
1.47MPa：472
	现阶段为扬子石化公司、扬子-巴斯夫公司以及部分扬子控股和合资公司，远期为区域联合供热中心

	扬巴公司自备电厂
	1.9Mpa：80t/h，
0.7Mpa：100t/h
	1.9Mpa：80t/h，
0.7Mpa：100t/h
	扬巴公司


（3）排水工程
1）集中污水处理系统规划
规划依托扬子石化污水处理厂、胜科水务、博瑞德水务进行污水集中处理。各污水处理厂规模、服务范围见表2.6.3-3。
表2.6.3-3园区污水处理厂一览表
	污水处理厂
	处理规模（万m3/d）
	园区内服务范围
	尾水去向

	
	现状
	2025年
	2035年
	
	

	扬子石化污水处理厂
	8.16
	8.16
	8.16
	扬子石化公司、扬子-巴斯夫公司以及部分扬子控股和合资公司（扬子碧辟、扬子橡胶、扬子伊士曼等）
	经扬子污水排口，排入长江

	胜科水务
	2
	2
	2
	长芦片区
	共用胜科污水排口，排入长江

	博瑞德水务
	1.25
	1.25
	1.25
	玉带片区、长芦片区部分企业（诚志永清/安迪苏/亚什兰等）
	

	南京钛白化工有限责任公司污水处理站*
	1.92
	1.92
	0（远期关闭企业）
	南京钛白化工有限责任公司
	


*注：南京钛白化工有限责任公司污水处理站仅处理该企业废水。
2）污水收集系统规划
胜科水务污水系统内企业污水采用压力流管网输送，污水管沿管廊架空敷设；扬子石化污水处理厂污水系统与博瑞德水务污水系统内企业采用重力流与压力流结合排放。
规划园区污水管网实现明管输送，新建污水管网采用明管架空压力结合公共管廊进行布设，便于管线发生泄漏时及时检查与监管，并可在排污口和清水排口设置在线监控装置、视频监控系统和自动阀门。污水管道布置充分结合现状管网、地形条件与公共管廊布设，无公共管廊路段布置于道路西侧或北侧，结合污水处理厂扩建，提高污水收集处理率，完善污水管网收集系统。
3）污水处理设施现状
新材料科技园内实行雨污分流、清污分流。园区内南京钛白化工有限责任公司废水由厂区污水处理站处理达标后经区外博瑞德水务排水管线，最终通过胜科水务排口排入长江；扬子石化公司、扬子-巴斯夫公司以及部分扬子控股和合资公司废水依托扬子石化污水处理厂处理，经扬子污水排口排入长江；园区其余废水分别接管至胜科水务和博瑞德水务处理，最终均通过胜科水务排口排入长江，接管率100%，目前园区内所有企业均已实现“一企一管”，并采用明管输送。园区共设置2个废水排放口，分别是扬子石化排污口和胜科水务排污口。
为合理调度污水处理同时完善园区废水应急处置能力，在胜科水务和博瑞德水务两个污水处理厂之间目前已建有三个联通管线，管线总长度约为36公里，三根管线管径分别为DN150、DN300和DN350。园区集中污水处理设施见表2.6.3-4。
表2.6.3-4南京江北新材料科技园污水处理设施处置能力一览表
	污水处理厂名称
	规划污水处理能力（万吨/天）
	实际建设污水处理量（万吨/天）
	2020年实际污水平均处理量（万吨/天）
	处置能力余量（万吨/天）

	南京胜科水务有限公司
	2
	2
	1.25
	0.75

	南京化工园博瑞德水务有限公司（区外）
	1.25
	1.25
	0.8
	0.45

	扬子石化污水处理厂
	8.16
	8.16
	5.5
	2.66


（4）固废处置工程
1）固废集中处置规划
规划生活垃圾、生产垃圾分离，分类处理生活垃圾、一般工业固体废弃物与危险废弃物，满足环保要求，保障园区安全生产。
规划保留现状南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司、南京威立雅同骏环境服务有限公司等现状危险废物处理处置企业。
规划保留长芦垃圾中转站；新建玉带垃圾中转站，规模为60吨/日。生活垃圾收集运往江北垃圾焚烧厂处理。
2）危废处置设施现状
园区内现有9家危险废物处置企业，危废处置利用能力约为33.6万吨/年，具体见表3.1-24（1）。其中危废填埋企业1家，填埋处置能力为9600吨/年；危废焚烧企业4家，焚烧处置能力为96200吨/年；超临界氧化企业1家，处置能力为40000吨/年；危废综合利用企业4家，综合利用能力为190682.5吨/年。根据统计，2020年9家危险废物处置企业实际处置利用危险废物161913.488吨。其中，综合利用70667.055吨，填埋4298.06吨，焚烧67358.422吨，超临界氧化9589.952吨。9家危废处置单位均已按照环评及批复建设废气废水污染防治措施，并按照苏环办〔2021〕146号文及排污许可证要求安装废水自动监测设施安装了在线监控设备且联网，均可做到达标排放。
除上述危废集中处置企业外，园区蓝星安迪苏南京有限公司、塞拉尼斯（南京）化工有限公司、江苏中旗科技股份有限公司、斯泰潘（南京）化学有限公司、巴斯夫特性化学品（南京）有限公司等企业自建有危废焚烧炉。
2.6.3.3与《南京江北新材料科技园总体发展规划环境影响报告书》及审查意见（苏环审〔2023〕21号）
南京江北新材料科技园管理办公室于2022年3月委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展南京江北新材料科技园规划环境影响评价工作，并于2023年4月6日获得省生态环境厅关于《南京江北新材料科技园总体发展规划环境影响报告书》审查意见（苏环审〔2023〕21号）。
本项目属于合成材料制造，厂区位于南京江北新材料科技园内，用地性质为工业用地，符合用地规划要求，本项目与南京新材料科技园土地利用规划相对位置关系见图2.6-2；与最近敏感目标距离约2.951km，满足防护距离要求，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，也不属于文件禁止新建和扩建的其他项目类型。

本项目与南京江北新材料科技园总体发展规划环评及审查意见相符性分析如下。
表2.6.3-5  与南京江北新材料科技园总体发展规划环评及审查意见的相符性分析
	序号
	规划环评及审查意见（苏环审〔2023〕21号）要求
	本项目情况
	相符性分析

	1
	应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。
	本项目为扩建项目，属于初级形态塑料及合成树脂制造，即符合园区（属长芦片区）产业定位。
	符合

	2
	严格空间管控，优化空间布局。严格执行《中华人民共和国长江保护法》以及长江经济带负面清单等法律法规和政策要求，沿江干支流一公里范围禁止新建、扩建化工项目。落实《报告书》提出的各项结构调整与工程减排措施，2025年底前，落实扬子、扬巴等50余家企业减排措施。……禁止开发利用园区内绿地及水域等生态空间，严格执行园区边界500米隔离管控要求，禁止规划居住、医疗、教育等用地，确保产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。2023年7月底前，完成500米范围内现有居民拆迁安置。
	本项目行业类别为[C2651]初级形态塑料及合成树脂制造；距离项目最近的生态保护红线（生态空间保护区域）为长芦-玉带生态公益林，最近距离为2.582km，项目不在长江干支流1km范围内；本项目所在长芦片区周边500m范围内无待拆迁居民及其他大气和声环境敏感目标。
	符合

	3
	严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”。严格实施大气污染物排放总量控制，扬子石化、扬子-巴斯夫公司新建、改建、扩建项目新增大气污染物排放总量在企业内部平衡，区内其他企业新建、改建、扩建项目新增大气污染物排放总量优先在企业内部平衡，不足部分仅在项目所在长芦或玉带片区内平衡。2025年，园区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度应达到31微克/立方米以下，马汊河、岳子河稳定达到Ⅲ类水质标准，区内其他水体应稳定达到地表水IV类标准。
	本项目为扩建项目，本项目所用原辅材料纯度较高，YDA工业化装置工艺有机废气、含氨废气经密闭管道收集后经二级水吸收+一级活性炭装置处理；含尘废气经袋式除尘装置处理；过滤切片工序粉尘经袋式除尘装置处理；LF滴加及LF罐区挥发LF废气经一级碱吸收装置处理；聚合装置含尘废气经袋式除尘装置处；工艺有机废气经三级水喷淋+活性炭装置处理；导热油炉废气采取低氮燃烧，尾气均经配套排气筒达标排放；项目废水经厂区现有废水处理装置处理后满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）车间排口标准及《中国石油化工集团公司企业标准水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH 0628.2-2014）表1相关规定，扬子热电厂和扬巴回用水单元回用水执行“扬巴回用水内部控制指标”要求后全部回用，不外排；新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡，不增加全厂污染物排放总量。
	符合

	4
	严格生态环境准入，推动高质量发展。积极调整优化产业结构，着力打造“世界级”新材料产业和生命健康高端智造产业高地。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。严格管控新污染物的生产和使用，加强有毒有害物质、优先控制化学品管控，提出限制或禁止性管理要求。强化企业特征污染物和恶臭因子的排放控制、高效治理以及精细化管控。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际先进水平。严格落实《报告书》提出的清洁生产改造计划，提高原材料转化和利用效率，全面提升现有企业清洁化水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进园区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。
	本项目拟生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等达到国内先进水平；相关废气、废水排放严格按要求执行国家行业标准中排放限值。项目建成后，全面提升厂区内清洁生产水平。
	符合

	5
	完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。推动企业节约用水，采取有效节水措施，提高工业用水重复利用率，源头减少废水产生和排放。完善企业雨污分流、清污分流改造，加强园区初期雨水收集处理，加快园区雨水排口远程闸控建设。加快推进扬子石化污水厂、胜科水务、博瑞德水务中水回用工程，2025年园区中水回用率不得低于30%,2035年不低于45%。加快建设园区人工湿地，减轻对长江水环境的不利影响。加强园区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。
	园区环境基础设施建设进一步完善中，项目实行雨污分流制，并设置初期雨水收集池收集前15min雨水，新增废气总量从扬子石化在南京江北新材料科技园库备库里的总量指标进行平衡；废水全部回用，不外排；产生的固废均委托有资质部门处置。
	符合

	6
	建立健全环境监测监控体系。严格落实污染物排放限值限量管理要求，完善园区监测监控体系建设。……指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。
	园区环保基础设施正在进一步完善建设中。建设单位应严格按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南石油化学工业》（HJ947-2018）中的相关要求开展自行监测，具体详见9.6小节。
	符合

	7
	健全园区环境风险防控体系，提升环境应急能力。进一步完善园区三级环境防控体系，加快事故废水截污回流系统和应急闸坝建设，按规定配备大流量转输泵等设备，确保事故废水不进入外环境。加强环境风险防控基础设施配置，配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，提升园区环境防控体系建设水平。健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练和三级风险防控验证性演练。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。
	本项目建成后，事故废水依托厂区现有应急事故池并按照规范要求重新修订突发环境事件应急预案，预案中需明确应急响应措施和区域环境风险的联动机制，同时定期组织突发环境事件演练。
	符合

	8
	园区应设立生态环境质量管控中心，配备足够的专职环境管理人员，统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作要求。在《规划》实施过程中，加强环境质量跟踪评估，适时开展环境影响跟踪评价。
	建设单位应委托第三方检测公司定期进行监测，严格进行环境监督管理，并落实厂区内各项污染物监测要求。
	符合


综上所述，本项目的建设符合园区产业定位，符合区域环境规划、规划环评及批复的要求。
[bookmark: _Toc214981276][bookmark: _Toc143868825][bookmark: _Toc143868826]3现有工程概况
[bookmark: _Toc214981277]3.1现有已建、在建工程概况
扬子石化公司是扬子有限公司和扬子分公司的合称，扬子有限公司主要负责扬子石化公司炼油和化工生产装置建设与运营管理，扬子分公司主要负责公用工程的建设与运营管理。
扬子有限公司主要从事石油炼制及烃类衍生物的生产加工和销售，拥有44套自动化控制水平较高的大型石化生产装置和完善的配套贮运设施，年加工原油1250万吨，可以生产82万吨/年乙烯、140万吨/年芳径、38万吨/年乙二醇、87万吨/年塑料、105万吨/年精对苯二甲酸、20.6万吨/年丁二烯，拥有160万立方米的高中低压和常温、低温仓储设施。
扬子石化分公司配套经营水电汽生产、工程管理、污水处理、公路水路和铁路运输等多类业务。热电厂装机容量为220MW，产蒸汽2690吨/时，水厂处理污水3400吨/时，日供水66万吨，水路吞吐总量1725万吨/年。
考虑到现有主体工程和公辅工程为一个整体进行运转，统一以扬子石化公司对现有工程进行回顾，扬子石化公司现有主要生产装置及产能见表3.1-1。
扬子石化公司已建、在建工程均遵照国家《建设项目环境保护管理规定》要求，在建设的可研阶段进行了环境影响评价，在投产前进行了环保验收。其中目前已建、在建工程环评和验收情况见表3.1-2。
扬子石化公司总的生产工艺流程见图3.1-1，厂区平面布置见图3.1-2。












涉密、不予公示













图3.1-1扬子石化公司总生产工艺流程示意图

表3.1-1   扬子石化公司现有主要生产装置及产能一览表

















涉密、不予公示




























表3.1-2  扬子石化公司目前已建、在建工程环评和验收情况一览表
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[bookmark: _Toc214981278][bookmark: _Toc143868827]3.2主要产品产量、主要原料及能源消耗情况
扬子石化公司2024年现有主要产品产量及原料消耗见表3.2-1。


涉密、不予公示


















扬子石化公司2024年水、电、气、燃料等能源消耗情况见表3.2-2。
表3.2-2扬子石化公司2024年能源消耗情况
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[bookmark: _Toc143868828][bookmark: _Toc214981279]3.3公用工程及辅助工程情况
（1）蒸汽
[bookmark: _Hlk97167420]扬子石化公司蒸汽主要由热电厂7台高压燃煤锅炉提供，现有总发汽能力为2690t/h，其余由废热锅炉供给，不同压力等级的蒸汽管网均已铺设到位。
扬子热电厂实施热电联产，现有3台220t/h、1台410t/h、3台540t/h的煤粉锅炉以及2台60MW抽气冷凝汽轮发电机组、2台50MW抽汽背压式汽轮发电机组，锅炉总产汽能力为2690t/h。热电厂分三个等级向外供应蒸汽，参数分别为Z100、Z41、Z14和超高压SS管线，其中Z100专供化工厂PTA装置、超高压SS管线专供烯烃厂乙烯装置。
（2）供电
扬子石化公司热电厂2台60MW和2台50MW汽轮发电机组，总发电能力为220MW。 4条220KV联网线路、2条110kV联网线路接入系统，与华东电网并网。2024年电厂发电量123731.439万kwh，外购电量：207180万kwh。
（3）供水
扬子石化公司现有一个工业用水水源地，取水口设在长江扬子段，马汊河东约2400m处黄家屋基，其供水装置设计最大供水能力为27500m3/h。2024年现有装置总用水量179377×104t/a，其中新鲜水用量3707.94×104t/a，全年重复用水量180435.72×104t/a，重复用水率为98%。
（4）排水
扬子石化公司厂内实行雨污分流，现有1个污水排口（1#排口）和3个雨水排口（3#、6#、10#排口），正常情况下，6#排口单独监测后与1#排口排水合并通过公司排江水管道排放。
扬子石化公司建有完善的废水收集和输送管网，收集的废水送往现有两套污水集中处理装置（水厂净一车间和净二车间）处理，净二车间处理后的废水进一步送往水厂净一车间，与其他废水合并处理后统一经1#排口排入长江。水厂净一车间和净二车间简介如下：
水厂净一车间已建成1300m3/h纯氧曝气活性污泥和3100m3/h厌氧/好氧工艺（I～Ⅶ系列）的污水处理设施，以及“溶气气浮+臭氧氧化+曝气生物滤池（BAF）”和“高密度沉淀池+臭氧氧化+曝气生物滤池（BAF）”的深度污水处理设施，主要处理炼油、芳烃、乙烯（含丁二烯）、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等化工生产装置以及码头罐区、生活区辅助公用工程设施等排出的生产和生活污水。2024年实际处理量为2736.46m3/h。
水厂净二车间主要接纳处理精对苯二甲酸（PTA）装置的生产废水，设计处理能力为500m3/h，污水处理采用“预处理—调节—厌氧—O/A/O处理工艺”工艺。2024年实际处理量为5.75m3/h。
扬子石化公司建有两套污水回用装置，位于公司净一装置，其设计处理能力分别为1250t/h、1200t/h，原水采用净一装置（回用系列）的出水，成品水用于扬子石化和扬巴的循环水及扬子公司工业水。污水回用装置采用“超滤+反渗透”工艺。
事故水排放：
扬子石化公司建设有三级事故水防控系统，分别为“车间级-厂区级-公司级”。以炼油厂为例，在生产装置区和罐区以及作业场所，建设有污水地沟，对事故水、冲洗污水和雨水进行截留，为车间级防控措施。炼油项目建有4个雨水监测池，每个监测池有效容积为50~100m³（总有效容积为362.5m3），可以作为炼油厂区级缓冲池或事故应急池，正常情况下，通往雨水排口闸阀打开，若雨水受污染，则关闭阀门，泵送至污水系统。若发生突发环境事件，1#、3#、6#排口区域、贮运厂码头车间和橡胶厂的事故应急池均可对事故水进行拦截和暂存，使其不进入雨水系统或外环境水域，扬子石化公司在各个分厂建设有事故池、事故罐用于收集事故废水，其收集装置容积、位置情况见表3.3-1所示。扬子石化事故应急池总容积为240410m³。
表3.3-1 扬子石化公司全厂事故应急池（罐）设置情况
	排口/厂区
	事故池（罐）
	容积（m3）
	合计（m3）

	水厂
	净一车间
	事故罐A
	15000
	81000

	
	
	事故罐B
	15000
	

	
	
	事故罐C
	15000
	

	
	
	事故罐D
	15000
	

	
	
	预处理事故池
	10000
	

	
	
	扬巴污水事故池
	6000
	

	
	
	A/O单元贮存池
	5000
	

	
	3#雨水排口
	3#排口应急池
	30000
	57800

	
	
	3#排口监测池
	27800
	

	
	6#雨水排口
	6#雨水排口调节池
	30000
	30000

	
	净二车间
	事故池1
	3000
	7000（一用一备）

	
	
	事故池2
	3000
	

	
	
	事故池3
	4000
	

	
	
	事故池4
	4000
	

	烯烃厂
	污水罐V-108
	1500
	3500

	
	污水罐FA-4113
	2000
	

	芳烃厂
	事故罐V-3016B
	5000
	5000

	炼油厂

	旋液罐D71301A
	5000
	30000（旋液罐/沉降罐1用1备）

	
	旋液罐D71301B
	5000
	

	
	旋液罐D71301C
	5000
	

	
	沉降罐D71311
	5000
	

	
	原油罐
	20000
	

	化工厂
无灰分散剂区域
	事故池
	810
	810

	塑料厂
EVA区域
	事故池
	1500
	1500

	橡胶厂
	事故池1
	1000
	4000

	
	事故池2
	3000
	

	贮运厂
	事故池
	16800
	19800

	
	事故池
	3000
	

	合计
	
	
	240410


（5）循环冷却水
扬子石化公司有十六套循环水装置分别在烯烃水务（二、四、四B、六、六B、八、十循）、芳烃水务（三、三A、五、五B、九循）、炼油水务（一、七、十一循）、热电厂（电二循）运行，设计循环水量321750t/h。
（6）固废堆场情况
扬子石化公司已建一般固废第二填埋场填埋池4个，堆放情况见表3.3-2。扬子石化公司已建符合危废储存标准的危废仓库6个。
表3.3-2 扬子石化公司固废堆场情况
	项目
	一般固废第二填埋场

	面积（m2）
	13750

	深度（m）
	4.83

	容积（m3）
	55000

	已堆放容量（m3）
	21000

	富余容量（m3）
	34000

	年堆放量（m3）
	680

	可继续使用年限
	50


（7）码头及交通设施
扬子石化公司拥有近3800m的长江岸线，上起马汊河口，下游到扬巴预留化工码头上游。共拥有生产和非生产泊位21个，泊位等级从1000吨～30000吨级。
码头设计装卸总能力1725万吨，其中液体码头设计装卸能力为1332万吨，固体码头设计装卸能力为393万吨。扬子石化液体物料码头一共有7座，101#、10-2#、11#、12#、14#、15#、16#均为化工物料码头。
南京港大厂港区扬子石化船舶洗舱站（以下简称洗舱站）位于长江南京河段八卦洲左汊皇厂河口下游扬子石化一巴斯夫公司原6#工作船码头处，为5000吨级码头，建设总投资2.2亿元，码头前沿布置2艘75×18×2.6m趸船，分别为扬子17#码头趸船和扬子18#码头趸船，可同时靠泊1个5000吨级和1个1000吨级化学品船，或兼顾2个3000吨级化学品船，泊位长度275米，年洗舱能力达668艘次。
扬子石化公司码头现状见表3.3-3。
表3.3-3 扬子石化公司码头现状表
	序号
	泊位名称
	泊位个数
	泊位吨级/吨
	水深/米
	建设日期
	装卸设备
	经营货种
	设计能力/（万吨）

	一、生产性泊位

	1
	扬子0号码头
	1
	1500
	3.48
	1980年12月
	龙门吊
	重件设备
	50

	2
	扬子1号码头
	1
	1500
	3.48
	1980年12月
	浮吊
	中小杂货
	20

	3
	扬子2号码头
	2
	1000
	4
	1986年1月
	/
	/
	25

	4
	扬子3号码头
	1
	3000
	5
	1986年2月
	卸煤机
	煤炭
	158

	5
	扬子4号码头
	2
	5000
	6
	1991年1月
	装船机
	石油焦
	60

	6
	扬子8号码头
	1
	5000
	6
	1981年1月
	门座机
桅杆吊
	大件、成品、沥青
	80

	7
	扬子10-2号码头
	1
	3000
	8
	1999年1月
	输油臂
	化学品
	118

	8
	扬子11号码头
	1
	15000
	11
	1987年2月
	输油臂
	化学品
	157

	9
	扬子12号码头
	1
	5000
	11
	1987年2月
	输油臂
	化学品
	95

	10
	扬子14号码头
	1
	20000
	12
	1989年9月
	输油臂
	化学品
	214

	11
	扬子15号码头
	1
	3000
	11
	1996年1月
	输油臂
	化学品
	98

	12
	扬子16号码头
	1
	30000
	12
	2001年12月
	输油臂
	化学品
	360

	13
	扬子101号码头
	4
	5000×4
	8.4
	2015年1月
	输油臂
	化学品
	290

	14
	扬子17#码头
	1
	5000
	
	2020年12月
	/
	/
	洗舱站，年洗舱668艘

	15
	扬子18#码头
	1
	5000
	
	2020年12月
	/
	/
	

	二、非生产性泊位

	1
	扬子9号码头
	1
	1500
	6
	1986年12月
	/
	工作趸船
	/

	合计
	21
	/
	/
	/
	/
	/
	1725


（8）储罐
扬子石化公司储运系统现有各类贮罐410个，其中炼油厂129个、烯烃厂49个、芳烃厂53个、化工厂38个、贮运厂144个、塑料厂4个、热电厂4个。贮罐总容积约179万m3，其中非油罐37个67675m3，原油罐18个474000m3，成品罐103个343500m3，半成品罐262个909320m3。
[bookmark: _Toc143868829][bookmark: _Toc214981280]3.4现有环保治理措施
扬子石化公司已建工程生产过程中产生的三废污染物经过各装置工段环保设施预处理后再进一步集中处理、回收和综合利用，最后再外排，因此外排污染物大大减少。
3.4.1废气治理措施
废气处理采用焚烧和回收利用、综合治理来达到国家排放标准或设计指标。烯烃厂、芳烃厂、炼油厂、热电厂锅炉、加热炉、裂解炉等产生的烟气根据主要污染物的排放量通过30~210m等不同高度的烟囱排放。
（1）高空排放
炼油厂、烯烃厂、芳烃厂加热炉和裂解炉及电厂燃煤锅炉等产生的烟气根据主要污染物的排放量通过30~210m等不同高度的烟囱排放。
（2）电厂脱硫除尘系统
扬子石化公司热电厂建有7台锅炉，4台发电机组，6～8＃锅炉为3×220吨/小时燃煤锅炉，9＃为410吨/小时燃煤锅炉，绿色供汽中心3台锅炉为3×540吨/小时燃煤锅炉。
6-9#锅炉配有一套组合脱硝设施+电袋复合除尘设施，除尘效率为95~99%。锅炉烟气完成脱硝、除尘后经锅炉引风机进入母管烟道，再经增压风机分配进入现有在用脱硫塔，为满足超低排放要求，扬子石化公司对热电厂6~9锅炉进行了改造。
A．脱硫：扬子石化公司在十三五期间增设两台75万Nm3/h脱硫塔，即增设备用脱硫塔项目）新增备用脱硫塔项目于2014年9月得到了南京市环保局的批复（环评批复文号：宁环（园区）表复[2014]08号），并于2019年9月通过了自主验收（验收批复文号：扬司环[2019]3号）。新建2#脱硫塔及3#脱硫塔改造项目（即《资产公司扬子石化分公司热电厂新建2#脱硫塔及3#脱硫塔改造超低排放项目》）于2018年2月得到了南京市环保局的批复（环评批复文号：宁环表复[2018]11号），并于2020年7月通过了自主验收（验收批复文号：扬司安[2020]2号）。
B．脱硝除尘：对现有热电厂6-9#锅炉脱硝除尘设施进行提标改造，即6～9#锅炉脱硝改造项目（即《扬子石化分公司热电厂6-9#锅炉烟气脱硝改造项目》）于2017年7月得到了南京市环保局的批复（环评批复文号：宁环表复[2017]33号），并于2019年11月通过了自主验收（验收批复文号：扬司环[2019]8号）；
绿色供汽中心3台锅炉的脱硝采用低氮燃烧技术+SCR脱硝工艺，脱硝效率≥76%；脱硫采用新型干法超净脱硫技术，脱硫效率≥96.2%；除尘采用电除尘器+脱硫系统后布袋除尘器，除尘效率≥99.96%。，绿色供气中心项目于2017年5月11得到了江苏省环保厅的批复（环评批复文号：苏环审〔2017〕10 号），并于2022年11月通过了自主验收（验收批复文号：扬司安〔2022〕4 号）。
（3）水厂净一装置恶臭治理
对水厂净一装置敞口的事故池、气浮池、生化池等进行加盖，加盖面积达到2.2万m2，全过程收集恶臭气体。其中低浓度废气通过管道输送至三套生化除臭设施进行处理。生化除臭设施总设计处理能力为12.5万标m3/h，采用生物滤池技术，利用附着在填料载体上的微生物对恶臭气体中的有机及无机成分进行生物吸附、分解和氧化达到去除的效果，有效改善大气环境。高浓度废气通过管道输送至三套碱洗+除雾+催化氧化治理装置处理，其中2套处理规模为8000标立/时，1套处理规模为15000Nm3/h。
（4）无组织废气排放防治措施
扬子石化公司无组织废气排放情况主要为：设备和管线跑冒滴漏、动静密封点的泄漏以及车、船装卸时的物料挥发等。
为了减少、控制无组织排放，从设备、运行、工艺等方面，制定规章制度，落实职责，强化管理。按照规范要求，定期组织设备设施的检测、维护、检修等工作，确保本体安全，杜绝跑冒滴漏；运行过程中，严格执行生产调度指令、工艺控制指标，推行标准化操作，做好实时监控；注重工艺设计本质安全的源头控制，定期编制、修订工艺规程及操作手册，优化开停工工艺处理方案。通过上述控制措施的实施，有效地控制了无组织排放，减少了无组织排放造成的环境影响。
扬子石化公司轻质油品全部按照国家规范要求，采用内浮顶储罐或者固定顶加氮封储存（原油储罐采用外浮顶储罐储存），储罐采用保温隔热措施或选用太空隔热涂料；
储罐收料全部采用底部进料方式，优化作业模式，尽量减少作业频次，减小气体空间和蒸发面积，控制呼吸损耗，减少油气排放；
轻质油品输送过程中，采用密闭作业方式，减少运输过程中的损耗；
贮运过程中产生的尾气处理：在贮运厂液体装卸作业区内建设一套设计处理能力为1000立方米/小时超低排放燃烧装置，集中处理液体装卸作业区装车尾气（分别为航煤、汽油、邻二甲苯等装车尾气）和装卸作业区9台储罐罐顶气；在贮运厂液体码头作业区建设一套设计处理能力为2480立方米/小时超低排放燃烧装置，集中处理101码头、102码头、11号码头、12号码头、14号码头、15号码头、16号码头27个输油臂装船尾气。
扬子石化公司LDAR实施情况：扬子石化LDAR动静密封点基础信息统计共113.8万个，截止2024年底共累计检测2054061个，共查出泄漏点2553个，消漏2553个。扬子石化公司泄漏检测与修复（LDAR）控制限值，泄漏浓度值为500ppm，相比较现所掌握的各北京、上海、广东等政府相关技术规程或技术指南，控制限值最为严苛。
（5）废气应急措施
扬子石化公司建有火炬5个，分别为炼油火炬、烯烃火炬、芳烃火炬、低温乙烯火炬和成品罐区火炬。
炼油装置配套的烃类可燃性气体排放系统火炬规格为DN1200×120米，处理现有常减压、航煤加氢、柴油加氢、轻烃回收、加氢裂化、催化裂化、延迟焦化、渣油加氢、S-Zorb、气体分馏等装置在事故状态下放空气；酸性气火炬为DN450×120米，处理硫磺、酸性水汽提、溶剂再生等装置在事故状态下放空气。
烯烃装置配套的可燃性气体排放系统火炬为DN1500×120米，用于处理乙烯、丁二烯等化工装置在事故状态下放空气。
芳烃装置配套的可燃性气体排放系统火炬为DN1300×120米，用于处理PX等装置、重整装置在事故状态下放空气。
炼油结构调整项目配套的可燃性气体排放系统火炬为DN1300×150米，用于处理2#渣油加氢装置、3#催化裂化装置、2#产品精制装置、3#气体分馏装置、2#S-Zorb催化汽油吸附脱硫装置在事故状态下的放空气。
炼油、烯烃、芳烃三大火炬系统已实现联网，并在贮运厂配套设立了10万吨/年火炬气回收装置，正常时可以回收所有火炬气作为燃料使用。同时为了减少排入公司火炬大系统的工艺尾气量，烯烃厂、炼油厂还采取了综合利用措施，将可燃气部分直接回收脱硫后作为本厂燃料使用。
火炬系统点长明灯，在发生事故工况时使挥发性有机物能够充分燃烧；按要求连续监测、记录火炬气流量、火炬头温度、火种气流量、火种温度等，并保存记录1年以上。
3.4.2废水治理措施
扬子石化公司废水治理设施由各生产厂的污水预处理设施以及水厂净一装置、净二装置集中处理设施组成。废水排放实行“雨污分流”、“污污分治”、“分级处理”原则，对不同的废水采取不同的处理工艺进行分别治理。水厂净二装置主要接纳处理精对苯二甲酸（PTA）装置的生产废水，处理后的废水进一步送往水厂净一装置，与其他废水合并处理；水厂净一装置主要处理炼油、芳烃、乙烯（含丁二烯）、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等化工生产装置以及码头罐区、生活区辅助公用工程设施等排出的生产和生活污水，处理后的达标尾水经1#污水排口排入长江。
水厂净一装置已建成1300m3/h纯氧曝气活性污泥和3100m3/h厌氧/好氧工艺（I～Ⅶ系列）的污水处理设施，以及“溶气气浮+臭氧氧化+曝气生物滤池（BAF）”和“高密度沉淀池+臭氧氧化+曝气生物滤池（BAF）”的深度污水处理设施；水厂净二装置设计处理能力为500m3/h，污水处理采用“预处理—调节—厌氧—O/A/O处理”工艺。
扬子石化公司还建有一套污水回用装置，位于公司净一装置东侧，设计处理能力1250t/h，原水采用净一装置（回用系列）的出水，成品水用于扬子石化和扬巴的循环水补充水。污水回用装置采用“超滤+反渗透”工艺。
废水治理设施最近一期扩容改造项目为“三轮改造污水处理及废水回用配套工程”和“水厂净二装置恶臭污染物治理工程”，其中“三轮改造污水处理及废水回用配套工程”建设内容包括净一装置和净二装置的扩容改造、1250t/h污水回用工程和清下水回用工程，该项目与“水厂净二装置恶臭污染物治理工程”分别于2014年7月28日和2014年7月15日获得南京市环保局环评批复（宁环建〔2014〕91号、宁环（园区）表复〔2014〕6号），并于2016年4月30日通过南京市环保局组织的竣工环保验收（宁环（园区）验〔2016〕21号、宁环（园区）验〔2016〕22号）。
水厂净一装置总排提标改造工程于2018年10月11日获得南京市环保局环评批复（宁环表复〔2018〕48号），目前已建成，提标改造后排入长江的尾水同时执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1直接排放标准、《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表1中水污染物直接排放限值，并从严执行。
3.4.3固体废物治理措施
（1）处理处置措施
扬子石化公司固体废物除公司内部可综合利用外，处理处置措施包括：
扬子石化公司烯烃厂建有高温高压湿式氧化法废碱装置，设计处理规模为4.6t/h。
扬子石化分公司热电厂1～9#锅炉己全部实现出干灰，生产过程中产生的粉煤灰及炉渣由南京扬子动力工程有限责任公司处置，粉煤灰依托南京扬子动力工程有限责任公司1座3万方钢板制粉煤灰库、1座5000方的中转库，炉渣依托面积为70×21m的密闭炉渣堆场。
扬子石化公司一般固废第二填埋场项目位于厂区东北部，芳烃火炬周围，填埋库区划分为4个填埋池、渗滤液收集池及综合用房，1#填埋池占地面积3250m2（有效库容13000m3），2#填埋池占地面积4500m2（有效库容18000m3），3#填埋池占地面积3000m2（有效库容12000m3），4#填埋池占地面积3000m2（有效库容12000m3）。该项目于2014年2月获得南京市环保局审批（宁环建〔2014〕24号），分两期进行建设，一期1个填埋池（14490m3）和渗滤液收集池及综合用房，有效库容12000m3，于2015年7月通过竣工环保验收（宁环（园区）验〔2015〕35号）；二期3个填埋池于2017年9月通过竣工环保验收（宁环（园区）验〔2017〕51号）。目前已堆填21000 m3，堆场尚有富余堆放容量34000m3。
扬子石化公司危废库项目环境影响报告表于2019年3月7日获得南京市生态环境局批复（宁环表复〔2019〕11号），该项目将炼油厂现有危废库改造为危废中转堆场，将芳烃厂现有闲置车间改建为危废中转堆场，在烯烃厂新建1座危废中转堆场，新建或改建危废中转堆场总建筑面积865m2，总占地面积3045m2。目前均已建成投用，并于2019年12月通过竣工环保验收。
扬子石化水厂、电厂危废中转堆场项目环境影响报告表于2019年5月27日获得南京市生态环境局批复（宁环表复〔2019〕22号），该项目在水厂净一车间、水厂净二车间以及热电厂各新建1座危废中转堆场。目前均已建成投用，并于2021年3月通过竣工环保验收。
表3.4.3-1扬子石化公司各危废中转堆场设计能力一览表
	序号
	单元名称
	占地面积/
（m2）
	建筑面积/
（m2）
	危废存储区划分
	最大危废储存量/t
	中转周期
	危废去向

	1
	芳烃厂危废中转堆场
	1098
	295
	6个
	300
	7天，最长不超过90天
	由有资质单位接收

	2
	烯烃厂危废中转堆场
	1459
	290
	8个
	300
	
	

	3
	炼油厂危废中转堆场
	488
	280
	3个
	300
	
	

	4
	水厂净一车间危废中转堆场
	1296
	485
	2个
	400
	60～90天
	

	5
	水厂净二车间危废中转堆场
	1656
	960
	3个
	400
	30天
	

	6
	热电厂危废中转堆场
	454
	320
	1个
	300
	90天
	

	合计
	6451
	2630
	-
	2000
	-
	-


（2）委外处置措施
扬子石化公司水厂净一装置污泥送南京海中环保科技有限责任公司，净二装置PTA活性污泥送江苏华旭环保股份有限公司，油泥送威立雅环保科技（泰兴）有限公司，废焦油送南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司，含油废碱液送扬子石化公司已建4.6t/h废碱液处理装置氧化处理；含有贵重金属废催化剂送有资质的单位处理。
3.4.4土壤及地下水污染防治措施
现有工程土壤及地下水污染防治工程采取分区防渗，所有防渗措施均已随工程同步建成，具体见表3.4.4-1。
表3.4.4-1现有工程采取的防渗处理措施一览表
	序号
	主要环节
	防渗处理措施

	1
	厂区
	自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间严格按照建筑防渗设计规范，采高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪；接触酸碱部分使用PVC树脂进行防腐防渗漏处理。

	2
	循环水池、生产车间
	①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②对各环节（包括生产车间、集水管线、冷却塔、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等）要进行特殊防渗处理，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。

	3
	消防废水收集池、污水处理系统
	①对各环节（包括生产车间、集水管线、冷却塔、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等）进行特殊防渗处理。借鉴国家《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。②污水收集池等池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗波计规范，已采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁已作防渗处理；③严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。

	4
	雨水收集系统
	①厂区内集水井中的雨水在外排前必须经过分析、化验，确认没有污染后才允许外排。如有污染则按初期雨水处理；②建立合理的废水收集管网，设计合理的排水坡度，使雨水与地坪冲洗水收集方便、完全。③各集水池、循环水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝应采用外贴式止水带利外涂防水涂料结合使用，作好防渗措施。


3.4.5排污口规范化设置
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）要求，扬子石化公司对污（废）水排放口、废气排放筒、固定噪声源扰民处以及固体废物贮存（处置）场所进行规范化整治。经规范化整治的排污口，按照国家环保局制定的《环境保护图形标志》（GB 15562.1-1995，GB 15562.2-1995）设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。
（1）污（废）水排放口
扬子石化公司现有1个污水排放口（1#污水总排口）和3个雨水排放口（3#、6#、10#雨排口），在污水管网和雨水管网接口处均安装流量计及pH值、COD在线监测仪（在线监测数据已连接污染源自动监控网络），并制定采样监测计划，在污水排放口和雨水排放口附近醒目处设有环境保护图形标志牌。
（2）废气排气筒
扬子石化公司现有废气排气筒均设置了便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并在排气筒附近地面醒目处设有环境保护图形标志牌（包括排气口编号、监测污染因子及监测频率等内容）。
（3）固定噪声污染源
扬子石化公司按照规定对现有固定噪声源采取基础减振、加消音器和隔声等降噪措施进行治理，并在对边界影响最大处附近醒目位置设有环境保护图形标志牌。
（4）固体废物贮存（处置）场所
扬子石化公司现有危废中转堆场6个，一般固废填埋场1个，均在醒目处设有环境保护图形标志牌。
3.4.6达标情况分析
（1）废气达标排放情况
根据相关监测数据，2024年扬子石化公司主要废气排放口达标排放，废气污染防治装置运行良好。需补充说明的是，由于不同装置的加热炉设计能力不同、配风不同，并且监测时段、工况不一致，导致最终燃料烟气中实际污染物排放浓度也会有所不同。
表3.4.6-1扬子石化主要废气排放口2024年监测数据单位：mg/m3















涉密、不予公示













（2）废水达标排放情况
扬子石化公司废水排放实行“雨污分流”、“分级处理”原则，对不同的废水采取不同的处理工艺进行分别治理，根据2024年扬子石化水厂报表，水厂净一装置1#排口（全厂总排口）2024年能够达标排放，废水污染防治装置运行良好。
表3.4.6-2 扬子石化废水排口2024年监测数据单位：mg/L
















涉密、不予公示





















（3）全厂污染物达标可靠性
[bookmark: _Toc143868830][bookmark: _Toc65573385]根据扬子石化公司2024年排污许可证执行年报总结论：全厂污染防治措施正常运行，自行监测情况符合要求，2024年度各项污染物排放总量均控制在已有总量许可范围内。
[bookmark: _Toc214981281]3.5现有工程主要污染物排放情况
根据扬子石化公司提供的手工、在线监测数据核算现有工程三废排放情况。
3.5.1废气
扬子石化公司已建工程废气包括燃料燃烧过程排出的燃烧废气和装置生产过程排放的工艺废气，扬子石化公司已建项目2024年废气污染物排放总量见表3.5-1。
表3.5.1-1 扬子石化公司2024年废气排放情况







涉密、不予公示



3.5.2废水
扬子石化公司已建工程废水包括生产废水和生活污水等，通过预处理、水厂净一装置处理达标后，排入长江。2024年有关废水排放总量情况见表3.5.2-1。
表3.5.2-1扬子石化公司2024年废水排放情况





涉密、不予公示





3.5.3固体废物
扬子石化公司生产过程中产生的工业固体废弃物主要有粉煤灰、浮渣、碱渣、油泥等，2024年固废产生总量524284.6吨，其中综合利用量491469.1吨，处置量32797.138吨，综合利用量占总产生量的93.74%。扬子石化公司主要固体废物状况见表3.5.3-1。
表3.5.3-1扬子石化公司固体废物产生及排放量单位：t/a
	产生量
	综合利用量
	处置量
	贮存量
	外排量

	524284.6
	491469.1
	32797.13
	97.17
	0


3.5.4噪声
扬子石化公司按“工业企业噪声控制规范”规定的生产作业场所噪声限值要求进行设备选型和采取降噪治理措施，即使有些设备噪声超过90dB(A)，由于距离的发散衰减，噪声传至工厂厂界时已大大降低，同时扬子石化公司生产区外围没有居民住宅，基本上不存在噪声扰民问题。
3.5.5现有项目全厂排放总量及排污许可量
扬子石化公司现有项目全厂污染物排放总量及排污许可量见表3.5.5-1。
表3.5.5-1  扬子石化公司现有项目全厂污染物排放总量及排污许可量








涉密、不予公示
















3.5.6现有项目排污许可证制度执行情况
[bookmark: _Toc143868832]扬子石化公司根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）等技术标准向南京市生态环境保护局提交了技术文件和申请并取得了排污许可证（证书编号：913201917971060474001P，目前有效期2025.1.2-2030.1.1），并定期编制排污许可执行报告。
[bookmark: _Toc214981282]3.6与本项目有关的现有项目情况
扬子石化研究院通过小试初步设计了YDA产品的合成工艺，随后进行千吨级柔性中试研究，通过中试试验对停留时间、反应温度、摩尔当量以及浓度等数据的验证，全面掌握了反应的基本规律，完成了原料验证和工艺参数及工艺稳定性验证。根据中试试验结果进一步解决了关于工艺、设备、分析、辅助工程匹配等方面问题，完成了5万吨/年YDA产品工业化装置生产工艺的开发。
具体详见下表。
表3.6-1   与本项目有关的现有项目环评手续履行情况
	序号
	项目名称
	环评批复情况
	环保验收情况
	运营情况

	1
	千吨级YDA柔性中试装置项目
	南京市环保局
宁环建[2018]9号
2018.8.23
	扬子有限安[2020]61号2020.9.9
	已停车

	2
	千吨级YDA柔性中试装置A单元连续工艺改造
	江北新区行政审批局
宁新区管审环建[2022]12号
2022.6.20
	扬子有限工单〔2023〕156 号2023.11.23
	已停车


[bookmark: _Toc214981283]3.7现有工程存在的环境保护问题及整改方案
根据现场踏勘，扬子石化公司现有工程严格执行国家建设项目环境管理的相关制度，配套的废水、废气治理设施和固废控制措施均符合“三同时”的原则。扬子石化公司建有较完善的环境保护档案，档案管理基本完善。
经调查，截止目前，相关现有工程未发生环境污染事件。
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[bookmark: _Toc32209][bookmark: _Toc214981284][bookmark: _Toc24085][bookmark: _Toc34661504][bookmark: _Toc2944][bookmark: _Hlk92706233]4建设项目工程分析
[bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc6164][bookmark: _Toc214981285][bookmark: _Toc17724]4.1项目概况
4.1.1项目基本情况
建设单位：中国石化扬子石油化工有限公司；
项目名称：扬子石化长链尼龙产业链项目；
项目性质：扩建；
行业类别和代码：[C2651] 初级形态塑料及合成树脂制造；
建设地点：南京江北新区新材料科技园长芦片区，装置北邻新华东路，南邻长丰路，东邻方水路，西邻火炬路；
建设规模及内容：新增用地约14.6万平方米，采用中石化自主研发YDA技术，以长链二元酸等为原料经腈化、精馏、加氢和精制等一系列反应合成胺类系列产品，再通过聚合得到长链尼龙。项目新建5万吨/年（以原料计）YDA单体装置、1.85万吨/年（以产品计）特种尼龙聚合装置，包括腈化单元、加氢单元、分离单元、各类厂房、仓库、罐区、汽车装卸站、冷冻站、导热油站和各类池、变配电站、控制室等配套公用工程和辅助设施，总建筑面积约2.9万平方米。产品方案：YDA单体装置产品包括KA、DA、ZC-1等约4万吨/年；特种尼龙聚合装置产品包括长碳链双数尼龙及其副牌料、长碳链单数尼龙及其副牌料约1.85万吨/年。
占地面积：新征土地面积145533m2；
投资总额：总投资319823万元，新增环保投资6290万元，环保投资占总投资的1.97%；
职工人数：本项目总定员134人，由扬子石化内部调剂配备，不新增定员；
工作时数：项目实施四班三运转，每班8小时，年工作天数333天，年工作时数8000h。
4.1.2产品方案
4.2.1.1产品方案
拟建项目产品方案见表4.1.2-1。
表4.1.2-1  拟建项目产品方案一览表



涉密、不予公示


4.2.1.2产品质量标准





涉密、不予公示





4.2.1.3产品用途
本项目产品种类及用途详见下表。
[bookmark: pindex13378]表4.1.2-9本项目产品用途情况表






涉密、不予公示







4.2.1.4副产品情况
表4.1.2-9    有毒有害物质控制基本项目限值



涉密、不予公示
[bookmark: sys13557068]与《省生态环境厅关于开展全省化工生产企业涉副产物环境影响评价文件复核工作的通知》（苏环办〔2024〕225号）相符性分析，具体详见下表。
[bookmark: sys13558034][bookmark: pindex13558]表4.1.2-10项目与（苏环办〔2024〕225号）相符性分析










涉密、不予公示










[bookmark: sys13575089]对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中第5.2条“利用固体废物生产的产物同时满足下述条件的，不作为固体废物管理，按照相应的产品管理（按照5.1条进行利用或处置的除外）”。
表4.1.2-11  副产品氯化钠与（GB34330-2017）对照分析









涉密、不予公示








4.1.3建设内容
4.1.3.1主体工程
拟建项目主体工程见下表。
表4.1.3-1  拟建项目主体工程一览表









涉密、不予公示



江苏清泉化学股份有限公司年产10000吨2-甲基呋喃及现有产品设备和工艺提升改造项目                                                                       2.总则
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4.1.3.2公辅工程、储运工程及环保工程
拟建项目公辅工程、储运工程及环保工程建设内容详见下表。
表4.1.3-2拟建项目公辅工程、储运工程及环保工程建设内容一览表







涉密、不予公示








4.1.3.2.1公辅工程










涉密、不予公示









[bookmark: _Hlk92706247]4.1.3.2.2储运工程
[bookmark: _Hlk84856849]拟建项目原辅料贮存情况详见表4.1.3-4；项目新建一座罐区，罐区具体情况详见表4.1.3-5；新建厂内运输管线，详见表4.1.3-6；新建原料仓库及成品仓库，具体情况详见表4.1.3-7；新建一座卸料站，具体情况详见表4.1.3-8。
表4.1.3-4主要原辅料贮存一览表







涉密、不予公示

（1）罐区设置情况
表4.1.3-5罐区储罐及中间罐设置情况一览表






涉密、不予公示




（2）管线设置情况
本项目厂外外管的管架均依托本项目地块所在区域扬子原有管廊；本项目厂外外管无新建管廊。本项目厂界主要新建工艺管线情况详见表4.1.3-6。
表4.1.3-6厂界主要工艺管道一览表





涉密、不予公示



（3）仓库设置情况
入库作业：货车进厂至仓库卸货区，由人工通过叉车将大袋原料送至仓库指定储存区内堆放。
出库作业：出库时由人工通过叉车将大袋原料粉料运送至装置的上料系统缓存区内堆放。
表4.1.3-7仓库设置情况一览表








涉密、不予公示










（4）装卸站设置情况
表4.1.3-8装卸站设置情况一览表






涉密、不予公示








4.1.4项目总平面布置及厂界周围状况
4.1.4.1总平面布置
（1）项目总平面布置






涉密、不予公示









[bookmark: _Hlk92706291][bookmark: _Hlk87629488]厂区平面布置图详见图4.1.4-1。
表4.1.4-1  拟建项目主要建筑物一览表






涉密、不予公示







表4.1.4-2拟建项目主要构筑物一览表



涉密、不予公示






（2）总图布置合理性分析
厂区总平面布置经济合理，功能分区明确；建筑布置做到物流通畅，满足生产工艺要求；符合《建筑设计防火规范》（GB55037-2022）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2021）、《工业项目建设用地控制指标》（自然资发[2023]72号）等规范要求；厂区道路环型布置，并与厂区外道路相连，分别设置人流和物流出入口，运输路线合理。并通过绿化以减轻对外环境的影响，项目总体布局较为合理。
主要经济技术指标
项目主要经济技术指标见表4.1.4-3。
表4.1.4-3拟建项目主要经济技术指标表








涉密、不予公示








4.1.4.2周边环境概况
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4.1.5项目主要原辅料理化性质
建设项目主要原辅材料理化性质见表4.1.5-1。
表4.1.5-1 主要原辅材料理化性质一览表






涉密、不予公示
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本项目的施工期包括地块的土建工程、设备安装、管道铺设，具体工艺流程见下图。


图4.2-1  本项目施工期工艺流程及产污环节
（1）基础工程
项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。具体包括以下内容：
①三通一平
三通一平主要指：通水、通电、通道路和土地平整。施工过程采用推土机等设施将现场的杂物清理干净，清理后将施工过程用水用电接至工地现场。
②地基开挖地基开挖是根据图纸要求将地基开挖至相应深度，挖出的地基土先堆在现场，用于建设地点低洼地的填土，土方可以在建设地点平衡，不会向外排放。
③填土、夯实
地基开挖挖出的土用作填土材料。填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，然后用10～12t的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。
夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。填土、夯实主要污染物是施工机械产生噪声、粉尘和排放的尾气。
（2）主体工程
项目主体工程主要为各单元建设，工艺主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。具体包括以下具体内容：
①钻孔灌注桩
浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气，拌制混凝土时的砂浆水和工人的生活污水。
②现浇钢砼柱、梁
根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。混凝土的拌制则利用自落式和强制式搅拌机两种，向搅拌机料斗中依次加入砂、水泥、石子和水，装料量为搅拌机几何容积的1/2～1/3。拌制完后，根据浇注量、运输距离等选用运输工具，尽可能及时连续进行浇筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制混凝土时的砂浆水、养护用水和工人的生活污水、车辆冲洗废水，废钢筋等。
（3）设备安装
包括电梯、道路、污水处理站、水雨管网铺设及管道等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。具体包括以下具体内容：
①管道施工
管道施工主要包括管道预制下料、焊接、无损检测、水压试验等。
预制下料：管道原材料检验合格，并标识明确。管道采用机械切割及坡口加工，同时必须人工打磨清除氧化层。管子切口表面要平整，无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等；进行外壁除锈后，刷防锈底漆、中间漆、面漆各两遍。预制防腐过程会产生噪音、喷漆废气及废油漆包装桶。
焊接：在焊接前应将管内污物清除干净，并将管口边缘与焊口两侧打磨干净，使其露出金属光泽，制作坡口；钢管对口检查合格后，方可进行点焊，点焊时应符合以下规定：点焊焊条应采用与接口焊接相同的焊条；点焊时应对称施焊，其厚度应与第一层焊接厚度一致；钢管的纵向焊缝处于螺旋焊缝处不得点焊；焊毕应将焊皮敲掉。此过程会产生废焊材及金属渣、噪音。
管道等建设完成以后，对管道进行静电接地并水压试压，然后清理作业现场，恢复地貌、恢复地表植被等。此过程产生试压废水、施工人员产生的生活垃圾及噪音。
②管线安装
先对管线途经墙壁进行穿孔，对水、电等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。
③抹灰、贴面
抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。
④油漆施工
进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。
（4）工程验收
施工结束后，组织相关人员、部门对拟建工程进行相应验收。
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4.3.1YDA工业化装置
4.3.1.1主要原辅料消耗
本项目YDA装置所用原辅料消耗情况见下表：
表4.3.1-1  主要原辅材料消耗一览表
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4.3.1.2主要生产设备
YDA装置项目生产的主要生产设备详见下表。
表4.3.1-2YDA装置主要生产设备一览表
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4.3.1.3工艺来源
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4.3.1.4工艺流程
本项目YDA装置工艺流程和产污环节见图4.3.1-1。工艺流程简述如下：
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图4.3.1-1  本项目YDA装置生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述如下：
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2、主要工艺操作参数
表4.3.1-3YDA装置主要工艺操作参数表
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 3、产品收率
产品收率详见下表。
表4.3.1-4产品收率一览表
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4、主要产污环节
本项目生产的主要产污环节详见下表。
表4.3.1-5项目生产的产污节点表
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4.3.1.5物料平衡
本项目物料平衡见表4.3.1-6~4.3.1-7，图4.3.1-2。
表4.3.1-6项目生产物料平衡表单位：kg/h
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表4.3.1-7 项目生产物料平衡表单位：t/a
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图4.3.1-3  项目生产物料平衡图单位：kg/h
4.3.1.6HA平衡
HA平衡详见表4.3.1-8~4.3.1-9，图4.3.1-4。
表4.3.1-8HA平衡表单位：kg/h
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表4.3.1-9HA平衡表单位：t/a
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图4.3.1-4HA平衡图单位：kg/h
4.3.1.7水平衡
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图4.3.1-4  YDA装置水平衡图单位：m3/a
4.3.2特种尼龙聚合装置
4.3.2.1主要原辅料消耗
本项目特种尼龙聚合装置所用原辅料消耗情况见下表。
表4.3.2-1  原辅料消耗情况一览表
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4.3.2.2主要生产设备
特种尼龙聚合装置主要生产设备情况详见下表。
表4.3.2-2主要生产设备一览表
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4.3.2.3工艺来源
特种尼龙聚合装置工艺技术来源详见下表。
表4.3.2-3  特种尼龙聚合装置工艺技术来源一览表
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4.3.2.4长碳链双数尼龙工艺流程
本项目特种尼龙聚合装置长碳链双数尼龙产品工艺流程和产污环节见图4.3.2-1。工艺流程简述如下：
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图4.3.2-1  本项目特种尼龙聚合装置长碳链双数尼龙产品生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述如下：
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2、主要工艺操作参数
表4.3.2-4  长碳链双数尼龙产品主要工艺操作参数表
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3、产品收率
产品收率详见下表。
表4.3.2-5长碳链双数尼龙产品收率一览表
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4、主要产污环节
长碳链双数尼龙产品生产的主要产污环节详见下表。
表4.3.2-6长碳链双数尼龙产品生产的产污节点表
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4.3.2.5长碳链单数尼龙工艺流程
本项目特种尼龙聚合装置长碳链单数尼龙产品工艺流程和产污环节见图4.3.2-2。工艺流程简述如下：
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图4.3.2-2本项目特种尼龙聚合装置长碳链单数尼龙产品生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述如下：
1、工艺流程
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2、主要工艺操作参数
表4.3.2-7   长碳链单数尼龙产品主要工艺操作参数表
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3、产品收率
长碳链单数尼龙产品收率详见下表。
表4.3.2-8长碳链单数尼龙产品收率一览表
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 4、主要产污环节
长碳链单数尼龙产品生产的主要产污环节详见下表。
表4.3.2-9长碳链单数尼龙产品生产的产污节点表
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4.3.2.6物料平衡
本次物料以聚合装置设计最大生产能力进行核算，项目产品长碳链双数尼龙物料平衡见表4.3.2-10~4.3.2-11，图4.3.2-3。本项目产品长碳链单数尼龙物料平衡见表4.3.2-12~4.3.2-13，图4.3.2-4。
表4.3.2-10   长碳链双数尼龙物料平衡表单位：kg/批次
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表4.3.2-11   长碳链双数尼龙物料平衡表单位：t/a
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图4.3.2-3长碳链双数尼龙物料平衡图单位：kg/批次
表4.3.2-12   长碳链单数尼龙物料平衡表单位：kg/批次
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表4.3.2-13  长碳链单数尼龙物料平衡表单位：t/a
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图4.3.2-4长碳链单数尼龙物料平衡图单位：kg/批次


4.3.1.7水平衡
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图4.3.2-5聚合装置水平衡图单位：m3/a
4.3.3公用工程产排污情况
4.3.3.1废水
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图4.3.3-1   公辅工程水平衡图单位：m3/a
4.3.3.1废气
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4.3.3.3固废
项目公辅工程固废产生情况详见4.5小节固废源强分析。
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4.4.1蒸汽平衡
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4.4.2水平衡
项目水平衡情况详见下图。
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图4.4.2-1  项目水平衡图单位：m3/a
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4.5.1施工期污染源强
施工期影响相对运营期较短暂，其将随着施工期结束而消失，因此本项目仅对施工期进行定性分析，不对源强进行核算。
4.5.2营运期污染源强
4.5.2.1废气源强分析
4.5.2.1.1有组织废气
（1）YDA工业化装置工艺废气
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（2）特种尼龙聚合装置工艺废气
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（3）公辅工程废气




涉密、不予公示




废气具体产生、排放情况详见表4.5.2-1。

表4.5.2-1 本项目有组织废气产生及排放情况一览表
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表4.5.2-2正常工况下本项目有组织废气最大产生及排放情况一览表
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4.5.2.1.2无组织废气	
项目无组织废气主要为工艺未收集废气、设备动静密封点泄漏废气。
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4.5.2.1.3交通运输移动源废气分析
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4.5.2.2废水源强分析
[bookmark: _Hlk103089531]本项目废水主要为YDA装置区废水、聚合装置区废水及公用工程废水等。
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4.5.2.3噪声源强分析
本项目高噪声设备主要搅拌器、切片机、压缩机、离心机、泵、风机等一些机械传动设备，采用类比法，项目单台噪声源强（声压级）约80～85dB（A），项目设备采用低噪声设备，安装消声器、基础固定等措施减少其对周围环境的干扰。
本次噪声评价坐标系建立以项目厂区西南角为坐标原点（x=0.00;y=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向为正北方向。推算出各位置坐标点，定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标，布置范围为设备布置的x，y范围坐标值，布置标高为相对原点处的标高。项目主要噪声源强坐标位置及项目高噪声设备源强情况具体见表4.5.2-12。
表4.5.2-12（1）拟建YDA装置项目高噪声设备噪声源（室外）
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表4.5.2-12（2）拟建特种尼龙聚合装置项目高噪声设备噪声源（室内）
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4.5.2.4固废源强分析
1、固废产生情况
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2、固废属性判定
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3、危险废物汇总
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4、固体废物处置情况
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4.5.3非正常工况下排放情况
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表4.5.3-1  非正常工况下废气排放情况一览表
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表4.5.3-2  最大放空情况下火炬燃烧后废气排放量与持续时间
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4.5.4污染物产生排放情况汇总
本项目污染物治理前后的产生量、削减量、排放量见表4.5.4-1，项目建成后全厂污染物“三本帐”见表4.5.4-2。
表4.5.4-1  本项目污染物治理前后的产生量、削减量、排放量一览表
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表4.5.4-2本项目建成后全厂污染物排放总量变化情况一览表单位：t/a
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[bookmark: _Toc214981290]4.6清洁生产评价
4.6.1原辅材料及产品清洁性分析
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4.6.2工艺先进性分析
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4.6.3生产设备及过程控制先进性分析
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4.6.4资源消耗及产排污分析
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4.6.5清洁生产管理进一步要求
为进一步提高本项目清洁生产水平，建议企业在后续建设和运营中按照《绿色工厂评价通则》（GB/T36132-2018）、《石油和化工行业绿色工厂评价导则》（HG/T 5972-2021）中相关要求，积极倡导绿色工厂建设，进一步深化设计，优选高效的设备和工艺，持续优化工艺运行参数，优化能源利用结构，提高能源效率和资源利用率。




[bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc214981291]5环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc9652][bookmark: _Toc214981292][bookmark: _Toc27194][bookmark: _Toc43127051][bookmark: _Toc80264564][bookmark: _Toc80264565]5.1自然环境现状调查与评价
5.1.1地理位置
[bookmark: _Toc151459308]南京地处长江下游，位于中国经济最发达的长江三角洲地区，是华东地区第二大城市和重要的交通枢纽，也是中国著名的历史文化名城。地理坐标为北纬31°14′至32°37′，东经118°22′至119°14′，东距长江入海口约300km，西靠皖南丘陵，北接江淮平原，南望太湖水网地区。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50～70km，南北两端东西宽约30km，总面积6515.74km2。
本项目位于江苏省南京市江北新区新材料科技园内，江北新区新材料科技园地处中国经济最发达的长江三角洲区域内，位于南京市北部，距南京市区30公里，园区北接宁六、雍六高速公路，南与金陵石化隔江相望，西与南化公司相连，东与仪征化纤公司相接。整个园区通过路网和管网以及长江岸线的连接，将形成一个总面积100平方公里，石油化工产业一体化的沿江化工产业带。园区依江临海，水源充沛，自然条件优越，水陆交通便捷。
[bookmark: _Toc80264566]项目地理位置图见图5.1.1-1。
5.1.2地形、地貌
南京市平面位置南北长、东西窄，成正南北向；南北直线距离150km，中部东西宽50～70km，南北两端东西宽约30km。南京地区以低山丘陵地貌为主，仅在沿江河地区分布有窄长的冲积平原。第四系松散地层除长江各地有一定厚度外，其余地区厚度较小，一般在30m以内。山丘区基岩出露。本区地层发育比较齐全，自震旦系上统至第三系上新统均有出露。地貌为宁镇山脉的一部分，低山山陵占全市总面积的64.52%。长江南京段长度约95km；江南有秦淮河，江北有滁河，为南京市境内两条主要的长江支流，其河谷平原为重要农业区。水面占全市总面积11.4%，平原、洼地占24.08%。
厂区所在地地貌按成因及形态单元，可分为残丘、岗地及河谷冲积平原和长江漫滩等。
（1）残丘
主要分布在厂区西北部。由白垩纪紫红色砂页岩和上新世以来喷发的玄武岩及所夹的泥岩、砂砾岩等组成。后期由于流水的冲刷、侵蚀和切割，残丘形态多呈现为顶平、坡陡的地貌景观。残丘的高程为35～50m左右，规模较小。
（2）岗地
主要分布在厂区西北部，地表岩性多为上更新统下蜀组棕黄色亚粘土，地面形态为波状平原，地面高程一般为10～35m。
（3）冲积平原
分布在长江、滁河两侧，地势开阔，微向河面倾斜，根据其成因进一步分为长江漫滩和滁河河谷平原，地面高程一般小于10m。
①长江漫滩平原
分布在厂区南部，长江北岸，呈条带状分布。地形平坦，地势较低，地面高程一般小于6.5m。地表岩性为全新世亚砂土夹亚粘土。
②滁河河谷平原
滁河河谷漫滩平原分布在滁河河谷两测，地势比较平坦，地面高程6～10m。地表岩性为亚粘土夹亚砂土。
南京扬子有限公司位于长江北岸，所在区域地形基本平坦，仅在长芦镇的西北部有少量丘陵，高程在12～30米左右，起伏平缓；而南京扬子有限公司厂区地形略有起伏，基本高程12～20m。区域东部为近代长江冲淤作用堆积形成的河漫滩平原，地势低平，河渠及沟塘密布，地表水系非常发育。长芦镇东部地区地面高程在5.4～6.2m左右，均低于长江最高洪水位。
[bookmark: _Toc80264567]5.1.3气候、气象特征
南京地区属北亚热带季风气候，气候温和、四季分明、雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10~3 月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4~9 月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极锋”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987—2170小时。
南京市近二十年主要的气象气候特征统计情况见表5.1-1。
表5.1-1  南京气象站【58238】近20年（2005-2024）主要气候特征统计表
	序号
	项目
	统计结果
	单位
	序号
	项目
	统计结果
	单位

	1
	年平均风速
	2.5
	m/s
	7
	年平均降水量
	1173.4
	mm

	2
	年平均气压
	1012.8
	hPa
	8
	最大年降水量
	1807.7
	mm

	3
	年平均气温
	16.8
	℃
	9
	最小年降水量
	721.8
	mm

	4
	极端最高气温
	40.4
	℃
	10
	年日照时数
	1914.8
	h

	5
	极端最低气温
	-9.8
	℃
	11
	年最多风向
	ESE
	/

	6
	年平均相对湿度
	71.2
	%
	12
	年均静风频率
	2.2
	%



[bookmark: _Toc80264568]5.1.4水文概况
（1）地表水水系概况
本地区属长江水系，主要河流是长江及其支流马汊河、滁河。项目所在区域及周边大小分布有将近10条河流，除滁河、马汊河外，还有槽坊河、四柳河、撇洪河、赵桥河、长丰河、中心河、小营河等。其中滁河、马汊河直接通往长江，槽坊河、四柳河、撇洪河、赵桥河、长丰河、中心河、小营河先流入滁河，再进入长江。
（2）水文状况
①长江
长江是我国第一大河，流域面积180万平方公里，长约6300公里，径流资源占全国总量的37.8%。长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要支流为马汊河。右汊是主汊，全长约10.4公里，江面宽约1.1公里，枯水期平均水深18.4米，河道顺直。八卦洲左汊是支汊，全长约21.6公里，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700～900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，左汊平均河宽为624米，平均水深8.4米，江道呈一个向北突出的大弯道。
长江南京段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计历年最高水位10.2米，最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米，枯水期最大潮差别1.56米，多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。
②滁河
滁河源出安徽肥东县，全长256公里，由南京市浦口区进入江苏境内，途经浦口区、六合区，最终经雄州街道至大河口入长江。滁河南京段全长约116公里，使用功能为水产养殖、饮用水源、农灌及航运。水产养殖主要在浦口段，饮用水源地分布在六合小营上游水域。
③马汊河
马汊河是滁河的分洪道，是人工开挖而成，全长13.9公里，从六合区的新集乡与浦口盘城交界处的小头李向东，经新桥、东钱桥折向东南，在207厂（造船厂）东侧入长江。河宽70米左右，河底高程0.7米；最大洪峰流量1260m3/s。枯水期无实测流量资料，据估计，平均流量约20～30m3/s。涨潮时大纬路桥附近马汊河水有倒流。
（3）水源保护区分布状况及其水质现状
区域周边的水源保护区主要有长江南京燕子矶饮用水源地、长江龙潭饮用水源地、长江八卦洲上坝饮用水源地、长江南京八卦洲备用饮用水源地以及扬子工业取水口和黄天荡工业取水口。各水源保护区现状水质良好，均能够满足用水功能要求。
[bookmark: _Toc80264569]5.1.5生态环境
（1）植被
评价区域在植物分布区划上属于长江南岸平原丘陵区，区域内无高山，植物的垂直地带性分布不明显，通常山坡下部和沟谷以阔叶林为主，山坡中部以上以针叶林为主；丘陵山地大都分布以黄背草或枯草占优势的草本植被。本地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型，其中农业栽培植被面积最大。
栽培植物：本地区为农业垦作区，有大面积的农业栽培植物。主要农作物品种有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等，按季播种，多为一年两作，以稻麦两熟为主。
山地森林植被：山地森林植被包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等，其中落叶阔叶林为本评价山地森林植被的代表性林类，分布面积大，生长旺盛。
沼泽植被：江摊是低洼湿地多水地带，地下水位偏高。本区沼泽植被类型分布于此。主要优势品种有草、芦苇、芦竹、荻和垂穗苔草等。其中草群落是江滩的地带性背景群落，分布于江滩的各个地段。芦苇群落是长江沿岸的主要群落类型，比较稳定，是代表性群落之一。荻群落分布面积较大，是草本群落，对水位的适应性最大。上述三种群落在整个江滩上分段分片镶嵌分布，构成了沿江草丛植被的主体，对防泄固堤起重要作用。
水生植被：水生植被是非地带性植被，分布零散，发育不良。根据形态特征和生态习性，本区水生植物群落可分为挺水植物群落、浮叶植物群落、漂浮植物群落和沉水植物群落。这些水生植物群落对水体污染有指示和净化作用。
（2）水生动物
本地区长江段有经济鱼类50多种，总鱼类组成有120多种，渔业资源丰富。具有丰富的水生生物资源。本江段属国家保护动物有6种，其中属于国家一级保护的珍稀动物有白暨豚、中华鲟、白鲟；属于二级保护的种类有江豚、胭脂鱼和花鳗鲡。
[bookmark: _Toc3501][bookmark: _Toc43127052][bookmark: _Toc448][bookmark: _Toc80264570][bookmark: _Toc214981293]5.2环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc80264571]5.2.1大气环境质量现状调查及评价
[bookmark: _Hlk76649410]5.2.1.1项目所在区域达标判定
根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
[bookmark: sys1906074][bookmark: sys19069994][bookmark: bkFormat1110322][bookmark: bkFormat2102543][bookmark: bkFormat2052501][bookmark: bkFormat1151835][bookmark: sys190627291][bookmark: bkFormat1143401][bookmark: bkFormat3023833]根据《2024年南京市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到二级标准的天数为314天，同比增加15天，达标率为85.8%，同比上升3.9个百分点。其中，达到一级标准天数为112天，同比增加16天；未达到二级标准的天数为52天（其中，轻度污染47天，中度污染5天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5浓度年均值为28.3μg/m3，达标，同比下降1.0%；PM10年均值为46μg/m3，达标，同比下降11.5%；NO2年均值为24μg/m3，达标，同比下降11.1%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为162μg/m3，超标0.01倍，同比下降4.7%，超标天数38天，同比减少11天。
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的第6.4.1条（即城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3；六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标），项目所在区域六项污染物中O3不达标，因此，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。
表5.2.1-1  区域环境空气质量现状评价表
	污染物
	评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均浓度
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	年平均浓度
	24
	40
	60.0
	达标

	PM10
	年平均浓度
	46
	70
	65.7
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	28.3
	35
	80.9
	达标

	CO
	24h平均浓度第95百分位数
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	22.5
	达标

	O3
	最大8h平均浓度第90百分位数
	162
	160
	101.3
	不达标


本项目所在区域大气环境为不达标区，超标因子为O3。根据《南京江北新材料科技园大气环境质量限期达标规划（第三阶段）技术报告》，以不断降低 PM2.5浓度，统筹推进 PM2.5和臭氧协同控制，提高区域整体环境质量、缔造绿色生态园区为目标，强化煤炭质量管理加快产业转型升级、优化产业布局；推进柴油货车监管和老旧柴油车淘汰，促进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。进一步提高电力行业排放要求，完成非电行业氨氧化物排放深度治理，实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；强化煤炭质量管理，推进燃煤与电力行业深度治理:促进高排放柴油车淘汰，以油品监管、柴油货车综合整治和新能源汽车推广为重点加强机动车污染防治；从石化、化工、制药、涂料等行业挖掘 VOCs 减排潜力，深化无组织废气收集治理，实施VOCs 重点减排工程，加大 VOCs 和 NOx 协同减排力度，积极推进配合南京市和江北新区 PM2.5和臭氧污染协同控制；进一步完善园区大气监控预警及溯源体系建设：进一步提高扬尘污染控制水平。到 2025 年，优化产业布局，严控“两高”行业产能；完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标，全面建设 VOCs 达标排放区:升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平；推进能源结构调整，构建清洁低碳高效能源体系：强化运输结构调整，大幅提升新能源汽车特别是电动车比例，柴油货车、非道路移动机械等移动源得到有效控制；优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；全面支持南京市和江北新区空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制。根据《南京江北新区“十四五”生态环境保护规划》，江北新区推进二氧化碳排放达峰、推动形成绿色发展格局、推进产业结构转型升级、推进资源节约高效利用、深化交通运输结构调整、积极应对气候变化。
通过采取以上措施，可实现区域大气环境质量达标。
5.2.1.2基本污染物环境质量现状
项目评价范围内无空气质量站点，根据导则要求：评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围内地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。因此，项目基本污染物环境质量现状数据选择“六合雄州”2024年环境空气质量监测数据，经度118.855，纬度32.3578，地形、气候条件均一致，符合导则要求。
空气站点监测点位、污染物、评价标准、现状浓度及达标判定等内容详见表5.2.1-2。
表5.2.1-2 六合雄州站点基本污染物环境质量现状表
	点位名称
	坐标/°
	污染物
	平均指标
	评价标准
	浓度值
	浓度占标率/%
	达标情况

	六合雄州
	经度118.855
纬度32.3578
	SO2（μg/m3）
	98百分位日平均
	150
	11
	7.3
	达标

	
	
	
	年平均
	60
	6
	10.0
	达标

	
	
	NO2（μg/m3）
	98百分位日平均
	80
	51
	63.7
	达标

	
	
	
	年平均
	40
	21
	52.5
	达标

	
	
	PM10（μg/m3）
	95百分位日平均
	150
	108
	72.0
	达标

	
	
	
	年平均
	70
	50
	71.4
	达标

	
	
	PM2.5（μg/m3）
	95百分位日平均
	75
	66
	88.0
	达标

	
	
	
	年平均
	35
	28
	80.0
	达标

	
	
	O3（μg/m3）
	日最大8小时平均第90百分位数
	160
	124
	77.5
	达标

	
	
	CO（mg/m3）
	95百分位日平均
	4
	1.0
	25.0
	达标


由表4.2.1-2可知，2024年，六合雄州站点基本污染物均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求。
5.2.1.3其他污染物环境质量现状
[bookmark: sys43929092]本次环评大气环境现状监测委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2025年8月09日—8月15日连续7天进行检测，报告编号：MST20250801296。
1、监测布点、监测因子
根据本项目性质、地理位置及周围环境特征等因素，同时考虑主导风向的作用、均匀布点和代表性这些原则，本次设置1个大气环境质量现状监测点，具体点位设置见表5.2.1-3和图5.2.1-1所示。
表5.2.1-3大气质量现状监测点位一览表
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图5.2.1-1  大气监测点位图
2、监测项目
（1）采样和监测方法按照《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》要求进行。
（2）监测时间和频次
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（3）评价方法
本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：
[image: ]
（4）检测方法
检测方法详见下表
表5.2.1-4  监测项目分析方法及最低检出限浓度
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（5）评价结果
监测期间气象资料见表5.2.1-5，监测结果和评价结果见表5.2.1-6。
表5.2.1-5   监测期间气象资料
	检测日期
	检测频次
	温度℃
	气压Kpa
	风速m/s
	风向

	2025.08.09
	第一次
	28.4
	100 .24
	0. 8~1 .9
	南

	
	第二次
	31 .7
	100 .20
	0. 8~1 .9
	南

	
	第三次
	33.8
	1 00 .16
	0. 8~1 .9
	南

	
	第四次
	29.4
	100 .21
	0. 8~1 .9
	南

	2025.08.10
	第一次
	27.1
	100 .1 1
	1.1~1 . 8
	西

	
	第二次
	29.4
	100 .0 8
	1.1~1 . 8
	西

	
	第三次
	31 .0
	100 .06
	1.1~1 . 8
	西

	
	第四次
	30.1
	100 .07
	1.1~1 . 8
	西

	2025.08.11
	第一次
	25 .1
	100 .54
	1.1~1 .7
	东北

	
	第二次
	27.2
	100 .53
	1.1~1 .7
	东北

	
	第三次
	29 .6
	100 .50
	1.1~1 .7
	东北

	
	第四次
	27.7
	100 .52
	1.1~1 .7
	东北

	2025.08.12
	第一次
	26.4
	100 .62
	1.3~2 .4
	东北

	
	第二次
	28.6
	100 .59
	1.3~2 .4
	东北

	
	第三次
	30.2
	100 .56
	1.3~2 .4
	东北

	
	第四次
	27.8
	100 .60
	1.3~2 .4
	东北

	2025.08.13
	第一次
	26 .3
	100 .72
	1.4~2 .5
	东南

	
	第二次
	28.4
	100 .70
	1.4~2 .5
	东南

	
	第三次
	31 .0
	100 .6 8
	1.4~2 .5
	东南

	
	第四次
	29 .5
	100 .69
	1.4~2 .5
	东南

	2025.08.14
	第一次
	27.7
	1 01 .08
	1.3~2 .6
	东南

	
	第二次
	30.3
	1 01 .0 5
	1.3~2 .6
	东南

	
	第三次
	33.8
	1 01 .00
	1.3~2 .6
	东南

	
	第四次
	30.9
	101 .04
	1.3~2 .6
	东南

	2025.08.15
	第一次
	28.6
	101 .1 0
	1.1~2 .5
	东南

	
	第二次
	30.8
	1 01 .08
	1.1~2 .5
	东南

	
	第三次
	34.6
	1 01 .02
	1.1~2 .5
	东南

	
	第四次
	30.6
	1 01 .08
	1.1~2 .5
	东南


表5.2.1-6   其他污染物环境质量现状监测结果及评价结果表
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5.2.2地表水质量现状评价
5.2.2.1区域地表水环境质量
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），拟建项目产生的废水经厂内污水处理设施预处理达标后，全部回用，不排入外环境，为地表水环境三级B评价，优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。
[bookmark: sys19090116]根据《2024年南京市生态环境状况公报》，南京市水环境质量总体处于良好水平。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。
评价地块的受纳水体长江（本项目评价段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据《2024年南京市生态环境状况公报》：长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到Ⅱ类。
5.2.2.2水环境质量现状补充监测
1、监测断面
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2、监测时间及频率
监测时间为2024年10月23~25日，采样三天，每天采样一次。
3、采样及分析方法
采样方法按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》执行，分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定方法执行。
监测项目分析方法及最低检出浓度详见下表。
表5.2.2-2   地表水监测分析方法及最低检出浓度一览表
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4、评价方法
采用单项污染指数法，计算公式如下式（1）：
Si, j=[image: ]（1）
式中：Si, j——参数i在j断面（点）的指数值
Cij——参数i在j断面（点）的浓度值(mg/L)
Csj——参数i的地表水质标准值(mg/L)
当Si, j≥1时，为超标，否则未超标。
pH值污染指数采用下列计算公式（2）、公式（3）：
SpH=[image: ]       pHi≤7.0           （2）
SpH=[image: ]       pHi>7.0            （3）
式中：SpH——pH值的分指数
pHi——pH值的实测值
pHsd——pH值评价标准的下限值
pHsu——pH值评价标准的上限值
5、评价结果
表5.2.2-3 地表水监测结果汇总表单位：mg/L（pH值无量纲）
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评价结果表明：LW1监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准要求，LW2和LW3监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准要求。
5.2.3声环境现状监测与评价
5.2.3.1现状监测
本次声环境现状监测委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2025年8月11日~8月12日进行检测（报告编号：MST20250801296）。
根据项目选址地及周边敏感点的分布情况，本次声环境质量现状调查和监测共布设4个监测点。监测点位布设如下表所示，监测布点见图5.2.3-1。
表5.2.3-1    声环境质量现状监测点位一览表
	监测点位
	名称
	与项目厂界距离
	监测项目

	N1
	东厂界
	1m
	等效连续A声级

	N2
	南厂界
	1m
	

	N3
	西厂界
	1m
	

	N4
	北厂界
	1m
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图5.2.3-1  噪声监测点位图
2、监测时段和频次
连续监测2天，各测点昼间和夜间分别各测量一次。
3、监测方法
[bookmark: bkKnowledge2162115]监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的要求进行，测量仪器使用《声级计的电、声性能及测试方法》（GB3785-83）中规定的精度Ⅱ级以上或环境噪声自动监测仪，并在测量前后进行校准，测量时传声器需加风罩。
4、监测项目
监测项目为连续等效A声级Leq。
5.2.3.2现状评价
1、评价标准
区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
2、评价方法
本次声环境质量现状评价采用比标法，即将各监测点昼夜等效连续A声级监测结果与评价标准作对比比较，低于评价标准限值即为达标。
3、监测结果与评价分析结果
表5.2.3-2  声环境质量监测结果及评价结果单位：Leq〔dB(A)〕
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[bookmark: _Hlk149113699]由上表可看出，项目厂界昼间、夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
5.2.4地下水环境现状监测与评价
5.2.4.1现状监测
1、 监测点位	
对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水评价等级为二级，本项目设置水质监测孔5个、水位监测孔10个。本次环评地下水现状监测委托江苏光质检测科技有限公司于2025年9月10日进行检测（报告编号：GZ25082349）。
详见表5.2.4-1，见图5.2.4-1。
表5.2.4-1地下水环境监测点一览表
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图5.2.4-1  地下水监测点位图

2、监测时间和频次
地下水监测采用一次取样监测方法。
3、监测方法
采样方法按《水质采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）。分析方法按《生活饮用水标准检验方法第1部分：总则》（GB/T 5750.1-2023）执行。
监测项目分析方法详见下表。
表5.2.4-2   地下水监测分析方法一览表
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4、监测结果
地下水水位监测结果见下表所示。
表5.2.4-3  地下水监测井信息表
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5.2.4.2现状评价
1、评价结果
根据区域地下水环境质量现状监测结果，按照上述评价方法及评价结果，本次地下水环境质量现状评价结果见下表所示。
表5.2.4-4    地下水监测结果统计表单位：mg/L

















涉密、不予公示



















[bookmark: _Hlk149113790]通过对监测结果进行统计分析，除各点位的总大肠菌群、细菌总数、挥发酚、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类及以上水质标准外，所有监测点的监测指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类及以上水质标准。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准限值要求。
2、地下水类型判定
根据地下水八项离子监测结果，对八项阴阳离子含量进行计算，得到地下水中离子毫克当量浓度及毫克当量百分数，监测与计算结果见表5.2.4-6，计算公式如下：
[image: wps8038]
舒卡列夫分类图表（见表5.2.4-5），确定地下水化学类型。
表5.2.4-5     舒卡列夫分类图表
	超过25%毫克当量的离子
	HCO3
	HCO3+SO4
	HCO3+SO4+Cl
	HCO3+Cl
	SO4
	SO4+Cl
	Cl

	Ca
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca+Mg
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+Ca
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+Ca+Mg
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+Mg
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


地下水类型详见下表。

表5.2.4-6    地下水八项离子浓度监测结果一览表
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5.2.5土壤环境质量现状监测与评价
5.2.5.1理化性质调查
根据建设项目特征，本次土壤理化特性调查内容如下表所示
表5.2.5-1 土壤理化特性调查表
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5.2.5.2现状调查
1、土壤环境质量现状监测
（1）监测点布设
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，本项目为污染影响型项目，评价等级为二级，则现状调查需在场地内布设3个柱状样点，1个表层样点，场地范围外200m范围内布设2个表层样。本次委托江苏光质检测科技有限公司于2025年9月10日进行检测（报告编号：GZ25082349）。
具体见表5.2.5-2和图5.2.5-1。
表5.2.5-2   土壤环境质量现状监测点位一览表
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（2）监测项目
按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的要求，本次土壤现状监测因子如下表所示：
表5.2.5-3   区域土壤环境质量监测因子一览表








涉密、不予公示









（3）采样深度
厂内T1~T3采集柱状样，采样深度分为0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3m~6m分别取样，厂内T4及厂外T5~T6表层样，采样深度为0~0.2m。
（4）监测分析方法
土壤样品分析方法参照《土壤环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》的有关要求进行。
监测项目分析方法及最低检出浓度详见下表。
表5.2.5-4   土壤分析方法及最低检出浓度一览表
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（5）监测结果
监测结果见表5.2.5-5。

表5.2.5-5（1）土壤监测结果表
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表5.2.5-5（2）土壤监测结果表






















涉密、不予公示






















5.2.5.3现状评价
1、评价方法
依照《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）对该地区的土壤进行现状评价，评价方法采用与标准直接比较的方法。
2、评价结果
从土壤现状结果可以看出，各监测点位的土壤各监测因子均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。
[bookmark: _Toc97818501][bookmark: _Toc18845][bookmark: _Toc214981294]5.3区域污染源现状调查与评价
5.3.1大气污染源调查与评价
南京江北新材料科技园长芦片区内各主要污染源大气污染物排放情况见表5.3.1-1。

表5.3.1-1  南京江北新材料科技园主要企业大气污染源调查情况一览表单位：t/a，pH无量纲
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5.3.2水污染源调查与评价
本项目位于水环境质量达标区，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，可不开展区域污染源调查。
5.3.3评价区域内在建、拟建项目污染源调查
本项目大气评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），调查本项目所有拟被替代的污染源，包括被替代污染源名称、位置、排放污染物及排放量、拟被替代时间等；调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。
拟建、在建、削减项目源强分别见表5.3.3-1~5.3.3-4。




表5.3.3-1评价区域内拟建、在建项目与本项目同类污染物点源排放参数表
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表5.3.3-2评价区域内拟建、在建项目与本项目同类污染物面源排放参数表
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表5.3.3-3评价区域内点源削减源有组织废气排放参数表
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表5.3.3-4评价区域内面源削减源有组织废气排放参数表
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[bookmark: _Toc143868846][bookmark: _Toc214981296]6.1施工期环境影响分析
本项目施工作业包括土建工程、机电设备安装、调试及运转等。在此过程中，各项施工、运输活动将不可避免地产生废气、废水、噪声、固体废弃物等，对周围环境造成影响，其中以施工噪声和施工粉尘最为突出。本章将对这些污染及环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。
6.1.1大气环境影响分析
建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：
（1）废气
施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等。排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物等。
（2）粉尘及扬尘
在施工过程中，粉尘污染主要来源于：土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。
上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
由于本项目建设周期短，牵涉的范围也较小，且当地的大气扩散条件较好，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。但是伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工过程，施工期间可能产生较大的扬尘，将对附近的大气环境和居民、职工生活带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：
对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。开挖和拆除时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，开挖的泥土和拆除的建筑材料和建筑垃圾应及时运走。谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。
现场施工搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌机应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。
施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。尽可能减少扬尘附近居民的环境影响，风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。
6.1.2水环境影响分析
施工过程产生的废水主要有：
（1）生产废水
包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。
（2）生活污水
施工队伍的生活活动产生生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。
（3）施工现场清洗废水
施工现场清洗废水虽然无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。
施工中上述废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废污水应分类收集，按其不同的性质作相应的处理后排放。
6.1.3声环境影响分析
在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用地打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表6.1.3-1中。



表6.1.3-1 施工机械设备噪声
	施工设备名称
	距设备10米处平均A声级 /（dB(A)）

	打桩机
	105

	挖掘机
	82

	推土机
	76

	混凝土搅拌机
	84

	起重机
	82

	压路机
	82

	卡车
	85


由上表可见，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。
此外，由于进入施工区的公路上流动噪声源的增加，还会引起公路沿线两侧地区噪声污染。
为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施：
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。
（2）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。
（2）以液压工具代替气压工具。
（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物。
（4）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。
（5）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。
6.1.4固体废物环境影响分析
施工期间固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员涌入而产生的生活垃圾。在施工期间也将有一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。
施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此，上述固废应及时清运并进行处置。
6.1.5生态影响分析
（1）生态现状
评价范围内没有大面积的自然植被及大型野生动物，现存植被主要是常见物种，生物多样性比较单一。评价范围内生态系统具有相对的稳定性及功能完整性，由于人工的有效管理及能量补给，系统可以得到比较稳定的维持和发展，具有一定的抗干扰能力。
（2）施工期对生态的影响分析
施工期对生态环境的影响主要是开挖土方，造成局部水土流程；植被覆盖率低。施工期的影响具有时间集中、强度大的特点，易于采取措施控制但又难以收到良好的效果。为了保护生态环境部受到严重破坏，保存生物资源，仍应采取得力的防护措施，尽可能将施工期对生态环境的影响降至最低。
（3）施工期对生态环境的保护措施 
地面开挖的渣土及时回填，减少渣土堆放时间；雨季来临时提前做好防护工作，疏通厂区雨水排水管路，防止雨水在场内堆积；严禁大量施工垃圾乱堆乱放，施工结束后对临时用地尽快恢复其原有生态功能。
6.1.6环境管理
在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要作到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，作到有章可循，科学管理。
[bookmark: _Toc143868847][bookmark: _Toc214981297]6.2运营期大气环境影响预测与评价
6.2.1评价工作等级及评价范围的确定
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选取最不利工况正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，Pi定义如下：

 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
本项目排放的主要废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，所用参数见表6.2.1-1。
表6.2.1-1  AERSCREEN估算模式参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数(城市人口数)
	835000

	最高环境温度
	40.4°C

	最低环境温度
	-9.8°C

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/


本项目Pmax最大值为YDA工业化装置无组织排放的非甲烷总烃，下风向最大落地浓度为300.7489μg/m3，占标率为15.037%。
表6.2.1-2  项目废气排放估算模型估算结果一览表
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6.2.2预测模型选取及相关参数
6.2.2.1影响预测因子
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根据《2024年南京市质量公报》，南京地区大气不达标因子为O3，本项目涉及不达标因子排放。
6.2.2.2污染源参数
拟建项目大气污染源（点源）参数调查清单见表6.2.2-1，大气污染源（面源）参数调查清单见表6.2.2-2，非正常工况下，大气污染源（点源）参数调查清单见表6.2.2-3，评价区域内拟建在建及削减源见表6.2.2-4~7。

表6.2.2-1有组织废气污染源参数一览表（点源）
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表6.2.2-2无组织废气污染源参数一览表（面源）
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表6.2.2-3（1）非正常工况下大气污染物点源排放参数表
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表6.2.2-3（2）非正常工况下大气污染物点源排放参数表
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表6.2.2-4评价区域内拟建、在建项目与本项目同类污染物点源排放参数表
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表6.2.2-5评价区域内拟建、在建项目与本项目同类污染物面源排放参数表
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表6.2.2-6评价区域内点源削减源有组织废气排放参数表
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表6.2.2-7评价区域内面源削减源有组织废气排放参数表
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6.2.2.3影响预测模型选取
本项目大气环境影响评价等级为一级，评价范围为边长5km的矩形，属于局地尺度（≤50km），污染物排放形式为点源和面源。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表3推荐模型适用范围，本项目采用AERMOD预测模型进行预测。
6.2.2.4预测范围
预测范围同评价范围。
6.2.2.5预测周期
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取评价基准年作为预测周期，预测时段取连续1年，即2024年。
6.2.2.6预测内容
根据环境空气质量现状调查与评价，本项目所在区域为不达标区，不达标因子为O3，本项目不涉及排放不达标因子。预测及评价内容如下：
1、拟建项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度及占标率；
2、拟建项目正常排放条件下，对于空气质量现状达标因子，预测叠加区域削减污染源及环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。
3、拟建项目非正常情况下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度及占标率。
根据预测内容设定的预测情景组合见表6.2.2-8。
表6.2.2-8预测情景组合
	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测因子
	计算点
	预测内容
	评价内容

	不达标区评价项目
	新增污染源
	正常排放
	涉密、不予公示

	环境空气保护目标、网格点
	短期浓度（1h平均质量浓度，24h平均质量浓度）
长期浓度（年平均质量浓度）
	最大浓度占标率

	
	新增污染源-
“以新带老”污染源（如有）-
区域削减污染源（如有）+
其他在建、拟建污染源（如有）
	正常排放
	
	环境空气保护目标、网格点
	短期浓度（1h平均质量浓度，24h平均质量浓度）
长期浓度（年平均质量浓度）
	叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，或短期浓度的达标情况；年平均质量浓度变化率



	
	新增污染源
	非正常排放
	
	环境空气保护目标、网格点
	1h平均质量浓度
	最大浓度占标率

	大气环境防护距离
	新增污染源
－“以新带老”污染源（如有）+
项目全厂现有污染源
	正常排放
	
	/
	短期浓度
	大气环境防护距离


6.2.2.7预测网格
本次评价采用直角坐标网格，网格为等间距，网格边长均为100m。
6.2.2.8常规气象资料分析
[bookmark: bkFormat31803][bookmark: bkFormat3062856]本项目气象观测资料调查取自南京（58238）2024年的观测资料。该气象站位于南京市，地理坐标为东经118.9度，北纬31.932度，高程约33米。该气象站与本项目之间距离小于50km，拥有长年连续观测资料并且气象站地理特征与本地区基本一致，因此采用南京气象站的资料符合导则要求。
根据南京气象站近20年的气象观测资料，项目所在区域常规气象资料分析如下：
[bookmark: pindex51643]（1）年平均温度的月变化
[bookmark: bkFormat1072512][bookmark: bkFormat22700][bookmark: bkFormat112730]所在区域近20年平均气温16.8℃，最低月（1月）平均气温为3.6℃，最高月（7月和8月）平均气温为28.6℃。
年平均温度的月变化列于表6.2.2-9。
[bookmark: pindex51646]表6.2.2-9    年平均温度的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	温度（℃）
	3.6
	5.6
	11.1
	16.8
	21.9
	25.4
	28.6
	28.6
	24.0
	18.3
	12.3
	5.4
	16.8


[bookmark: pindex51675]（2）年平均风速的月变化
[bookmark: bkFormat1012726][bookmark: bkFormat82110][bookmark: bkFormat140455]所在区域近20年平均风速为2.5m/s，最小月（12月）平均风速为2.2m/s，最大月（3月和4月）平均风速为2.8m/s。
年平均风速的月变化列于表6.2.2-10。
[bookmark: pindex51678]表6.2.2-10    年平均风速的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	风速（m/s）
	2.3
	2.7
	2.8
	2.8
	2.7
	2.6
	2.5
	2.6
	2.5
	2.3
	2.3
	2.2
	2.5


[bookmark: pindex51707]（3）年平均相对湿度的月变化
年平均相对湿度71.2%。年平均相对湿度统计见表6.2.2-11。
[bookmark: pindex51709]表6.2.2-11    年平均相对湿度的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	平均相对湿度%
	69.8
	71.8
	65.5
	64.9
	66.1
	74.1
	77.6
	76.2
	76.7
	72.5
	72.3
	66.5
	71.2


[bookmark: pindex51738]（4）降雨
[bookmark: bkFormat1123702][bookmark: bkFormat1103124][bookmark: bkFormat1011044]年均降水量为1173.4mm，平均最小年降水量721.8mm，最大年降水量1807.7mm。
[bookmark: bkReivew100533]年平均降水统计见下表6.2.2-12。
[bookmark: pindex51741]表6.2.2-12  年平均降雨的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	降水量mm
	47.8
	64.4
	65.5
	84.8
	78.0
	185.7
	258.8
	163.5
	92.4
	56.7
	54.2
	33.3
	1173.4


[bookmark: bkReivew3002542]年平均温度的月变化图、年平均风速的月变化图、年平均相对湿度的月变化图、年平均降雨的月变化图分别示于图6.2.2-1～6.2.2-4。

[bookmark: pindex51772]图6.2.2-1  年平均温度的月变化图

[bookmark: pindex51774]图6.2.2-2  年平均风速的月变化图

[bookmark: pindex51776]图6.2.2-3  年平均相对湿度的月变化图

[bookmark: pindex51778]图6.2.2-4  年平均降雨的月变化图
[bookmark: pindex51780]表6.2.2-13年均风频变化
	风向
风频（%）
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SES
	S
	WSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	10
	8
	8
	8
	14
	11
	6
	2
	2
	1
	2
	3
	5
	5
	6
	8
	3

	二月
	8
	7
	7
	8
	18
	15
	6
	3
	2
	1
	2
	3
	3
	5
	5
	6
	2

	三月
	6
	5
	6
	6
	16
	18
	9
	5
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	4
	5
	1

	四月
	6
	5
	4
	6
	15
	20
	10
	5
	3
	2
	3
	3
	3
	4
	4
	5
	1

	五月
	5
	4
	4
	5
	13
	22
	12
	5
	3
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	2

	六月
	3
	3
	4
	5
	16
	21
	13
	5
	5
	4
	4
	5
	3
	2
	3
	3
	1

	七月
	3
	3
	3
	4
	13
	17
	13
	6
	6
	6
	8
	7
	4
	2
	2
	3
	2

	八月
	6
	5
	6
	8
	16
	16
	9
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	5
	2

	九月
	12
	10
	9
	9
	19
	13
	5
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	4
	8
	2

	十月
	10
	9
	9
	9
	18
	13
	6
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	5
	9
	3

	十一月
	10
	7
	6
	6
	15
	13
	7
	3
	2
	1
	1
	3
	4
	5
	5
	7
	4

	十二月
	11
	6
	6
	5
	12
	9
	6
	3
	2
	1
	1
	4
	5
	6
	8
	10
	4
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[bookmark: pindex52028]图6.2.2-5风向玫瑰图
6.2.2.9气象数据
[bookmark: bkFormat2082312][bookmark: bkFormat11140]地面气象观测数据：采用2024年南京站（58238）全年实时观测资料，距离本项目21.6km。
[bookmark: bkFormat3181131]高空气象探测数据：采用通过NOAA下载的2024年南京气象站（58238）全年逐日观测资料，具体详见下表。
[bookmark: pindex52033]表6.1.2-14    观测气象数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	[bookmark: bkReivew100422]气象站等级
	气象站坐标/°
	相对距离/km
	高程/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	南京站
	58238
	基准站
	118.9°
	31.932°
	21.6
	33
	2024年
	[bookmark: bkReivew1173656]时间、风向、风速、干球温度、低云量、总云量


6.2.2.10地形数据
地形数据：SRTM 90米精度地形数据。
SRTM地形数据为国家地理网站下载，SRTM是美国太空总署（NASA）和国防部国家测绘局（NIMA）以及德国与意大利航天机构共同合作完成联合测量，由美国发射的“奋进”号航天飞机上搭载SRTM系统完成。数据时间为2000年2月11日开始至22日结束，后经多次修订。本项目地形数据范围同影响预测范围一致（即以项目为中心，边长5km的矩形）。
[image: ]
[bookmark: pindex52064]图6.2.2-6    评价范围地形图
6.2.2.11其他参数
地表参数：城市、潮湿。
建筑物下洗：不考虑。
坐标原点（0，0）：经纬度（E118.808，N32.26197）。
6.2.3大气环境影响评级预测结果
6.2.3.1贡献质量浓度预测结果
本项目贡献质量浓度预测结果列于表6.2.3-1，预测结果见图6.2.3-1。
表6.2.3-1本项目贡献质量浓度预测结果表
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图6.2.3-1正常贡献浓度预测结果图
6.2.3.2叠加影响
本项目所在区域属于不达标区，对于不达标区的环境影响评价，应在各预测点上叠加达标规划中达标年的目标浓度，分析达标规划年的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。叠加方法可以用达标规划方案中的污染源清单参与影响预测，也可直接用达标规划模拟的浓度场进行叠加计算。
[image: ]
其中：
[image: ]
[image: ]
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现状浓度使用现状监测值最大值，未检出数据取检出限一半。本项目与相关污染源叠加贡献值及与环境现状叠加预测结果见表6.2.3-2，预测结果见图6.2.3-2。
表6.2.3-2叠加环境质量浓度后预测结果
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图6.2.3-2正常浓度叠加预测结果图
6.2.3.3非正常工况排放环境影响
拟建项目事故工况下，环境空气保护目标和网格点主要污染物为1h平均质量浓度预测结果见表6.2.3-3，预测图详见6.2.3-3。
表6.2.3-3非正常排放贡献浓度预测结果
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图6.2.3-3非正常浓度预测结果图
6.2.4异味影响分析
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6.2.5防护距离确定
经采用AREMOD模式一级预测，本项目污染源叠加环境质量现状值的预测结果，厂界均无超标。因此可以判断，本项目建成后，全厂污染源贡献值厂界外亦无超标现象。因此，无需设置大气环境防护距离。
6.2.6大气环境影响结论
（1）本项目所在区域为不达标区。
（2）根据表6.2.3-1，本项目正常运行时，各污染物小时浓度、日均浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%。
（3）项目位于二类区，根据表6.2.3-1，本项目正常运行时，各污染物年均浓度贡献值最大浓度占标率均小于30%。
（4）根据表6.2.3-2，本项目排放的各污染物与拟建在建、现状叠加后其保证率日均浓度、年均浓度或小时浓度最大值均满足相应环境质量标准要求。
6.2.7大气环境影响评价自查表
本项目大气环境影响评价自查表见表6.2.6-1。
大气环境影响评价自查表
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[bookmark: _Toc214981298]6.3运营期地表水环境影响评价
6.3.1地表水环境影响分析
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6.3.2地表水环境影响评价自查表
表6.3.2-1  建设项目地表水环境影响评价自查表
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[bookmark: _Toc214981299]6.4运营期声环境影响分析
本项目高噪声设备主要为搅拌器、切片机、压缩机、离心机、泵、风机等一些机械传动设备，采用类比法，项目单台噪声源强（声压级）约80～85dB（A），项目设备采用低噪声设备，采取安装消声器、基础固定等措施减少其对周围环境的干扰。项目高噪声设备及其源强情况具体见表4.5.2-13。
6.4.1建立坐标系
本次噪声评价坐标系建立以项目厂区西南角为坐标原点（x=0.00;y=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向为正北方向。推算出各位置坐标点，定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标，布置范围为设备布置的x，y范围坐标值，布置标高为相对原点处的标高。
6.4.2预测模式
预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型，应用过程中将根据具体情况作必要简化。
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T —预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s。
②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式
[image: ]
式中：L eqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
L eqb—预测点的背景值，dB(A)
③户外声传播衰减计算
a.户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算：
[image: ]
b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。
[image: ]
式中：LPi (r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
6.4.3预测结果
根据噪声设备噪声源强和相应的预测模式，环境噪声贡献值预测结果见表6.4.3-1。
表6.4.3-1   厂界环境噪声预测结果表
	序号
	厂界预测点
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	项目厂界东1m处
	65
	55
	38.96
	38.96
	达标
	达标

	N2
	项目厂界南1m处
	65
	55
	48.23
	48.23
	达标
	达标

	N3
	项目厂界西1m处
	65
	55
	42.49
	42.49
	达标
	达标

	N4
	项目厂界北1m处
	65
	55
	40.33
	40.33
	达标
	达标


本项目设备主要布置在生产厂区内，主要噪声设备距各厂界预测点距离较远，因此对厂界的噪声影响有限，受设备噪声影响很小。预测分析表明，本项目噪声源经距离衰减等措施后，厂界噪声点位均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。
6.4.4声环境影响自查表
表6.4.4-1  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□二级□三级

	
	评价范围
	200m大于200 m□小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准地方标准□国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法现场实测加模型计算法□收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	

	噪声源
调查
	噪声源调查方法
	现场实测已有资料□研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型其他□

	
	预测范围
	200m大于200 m□小于200m□

	
	预测因子
	等效连续A声级最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测固定位置监测□自动监测□手动监测无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（/）
	监测点位数（/）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可行不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


[bookmark: _Toc18946][bookmark: _Toc214981300]6.5营运期固体废物环境影响分析
6.5.1固体废物产生及处置情况
项目产生的危废应在厂内分类规范收集、贮存，委托有资质单位安全处置或综合利用。具有易燃易爆等特性的危废，应按照要求进行稳定化预处理后暂存于危废仓库，危废贮存应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装置危险废物的容器及材质要满足相应强度要求，具有良好的物理强度和稳定性，必须可经受危险废物的侵蚀；装置危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材料和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；包装危险废物的容器必须密封妥当，不得混合不同类别、不同来源及工序的危险废物；包装桶（袋）应贴有注明危险废物名称种类、危险特性、产生单位的标签。
项目固体废物利用处置方式如下。
表6.5.1-1本项目固体废物产生及治理情况一览表
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6.5.2危险废物贮存环境影响分析
（1）危险废物贮存设施的选址可行性分析
扬子石化公司已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等文件要求，规范化设置危废库，对固体废物进行分类收集贮存，采取防渗措施和渗漏收集措施，设置了醒目的标识，并制定了相关管理制度及出入库管理台账。
危废临时储存仓库已进行了规范化设置，根据危险废物的种类和特性对其进行分区、分类贮存，同时设置了信息公开栏、警示标志牌、包装识别标签、视频监控系统、消防设施、照明设施、通风设施、通讯系统、防渗透处理、尾气处理等，并制定了相关管理制度及出入库管理台账，能够达到国家相关标准规定要求。
（2）危险废物贮存设施情况
本项目依托扬子芳烃厂现有295m2的危废仓库，高6.29m，区域可堆放2层，最大危废贮存能力为300t。项目危废统一收集后以衬塑袋包装或桶装进行暂存，现有芳烃厂危废库一周转运一次，最大储存量为34.6吨，剩余265.4吨的储存能力。本项目危废8535.86吨/年，暂存周期为7天，则最大储存量为163.85吨，可以满足本项目的危废贮存要求。
（3）危废贮存设施主要环境影响 
①大气环境影响
危险废物在堆放过程中，废物所含的有机气体会挥发到空气中；本项目产生危废采用袋装或桶装密闭贮存，危废仓库防风、防雨、防晒，可有效避免危废散逸；且危废仓库内保持常温或低温，危废密闭贮存，可有效减少危废内废气挥发；且现有危废仓库内已设置负压收集+二级活性炭吸附装置处理危废仓库废气，废气经吸附处理后对大气环境影响较小。
②地表水环境影响
危废贮存设施若不重视监管，固废废物直接排入自然水体，水体会溶入有害成分，毒害水生生物，或造成水体富营养化，导致生物死亡等。企业设有安环部门，有专人对危废贮存设施进行规范管理，危废贮存做到防雨、防风、防晒、防渗，危废进入地表水可能性较小，不会对周边水体环境造成显著影响。
③地下水、土壤环境影响
危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，确保危废贮存区域地面与裙角用坚固、防渗的材料建造；地面采用耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。通过采取以上措施，可有效防止危废贮存过程中物料渗漏对土壤和地下水产生显著影响。
6.5.3危险废物运输环境影响分析
危险废物的运输由处置单位委托具备危险品运输资质的车队负责。本次评价要求企业强化管理制度、加强输送管理要求、重视运输过程中加强危废密闭性，尽量避免危废运输发生污染事件。在采取密闭措施，防范运输事故的基础上，固废运输过程对环境影响总体较小。
①噪声影响
固体废物在运输过程中，运输车辆将对环境造成一定的噪声影响，一方面项目固体废物和生活垃圾是不定期地进行运输，不会对环境造成持续频发的噪声污染；另一方面项目生活垃圾运输过程中垃圾运输车辆产生的噪声较小，对环境造成的影响也很小。
③气味影响
危险废物在运输的过程中，可能对环境造成一定的气味影响，因此，危险废物和生活垃圾在运输过程中需采用符合规范的车辆，在采取上述措施后，运输过程中基本可以控制运输车辆的气味泄漏问题。
③废水影响
在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废液/渗滤液泄漏，对车辆所经过的道路两旁水体水质影响不大。但若运输车辆出现沿路洒漏，则会由雨水冲刷路面而对附近水体造成污染。因此，建设单位和废物运输单位要严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。
④防止运输沿线环境污染的措施
为了减少运输对沿途的影响，建议采取以下措施：
a、危险废物的运输车辆将经过环保主管部门及固废管理中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过内部培训，持有证明文件。
b、承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，引起注意。车辆所载危险废物将注明废物来源、性质和运往地点，必要时将派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
6.5.4危险废物产生、收集、利用、处置环境影响分析
（1）产生、收集过程的环境影响
建设单位已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等文件要求，做好固体废物全过程监管工作，规范化设置危废库，对固体废物进行分类收集贮存，并制定了相关管理制度，强化了贮存过程和转移过程管理，并落实了相关信息公开制度。
（2）利用、处置过程的环境影响
本项目废物类别包括HW11、HW35、HW50、HW49、HW08，需委托有资质单位处理。
本项目产生危险废物拟委托江泰兴苏伊士废料处理有限公司和河北欣芮再生资源利用有限公司处置处理：
江泰兴苏伊士废料处理有限公司位于泰兴经济开发区福泰路1号，危废许可证编号为JS1283OOI576-1，处置范围为焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），热处理含氰废物（HW07），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），新化学物质废物（HW14），感光材料废物（HW16），表面处理废物（HW17），废酸（HW34），废碱（HW35），有机磷化合物废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49，仅限309-001-49、#900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、#900-999-49），废催化剂（HW50、仅限261-151-50、261-152-50、#261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、#900-048-50），合计30000吨/年。
河北欣芮再生资源利用有限公司位于河北省廊坊市文安县新桥工业区，危废许可证编号为1310260018，处置范围为含钼、钨废催化剂HW50（251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50）50000吨/年；含镍、钒废催化剂HW46（900-037-46）、HW50（251-017-50）30000吨/年；含铜、锌废催化剂HW50（261-152-50仅限合成气制乙二醇含铜废催化剂）10000吨/年；钒钛系废催化剂HW50（772-007-50）10000吨/年；
本项目产生的危废均在拟委托公司的处置范围内，且产生量远小于该剩余处理能力。
综上，本项目固废经采取合理的综合利用和处置措施，危险废物、生活垃圾均不外排，从危险废物贮存场所、厂内运输、委托利用或者处置等角度分析，项目固废对周围环境基本无影响。
[bookmark: _Toc44426629][bookmark: _Toc214981301][bookmark: _Toc444117281][bookmark: _Toc1769][bookmark: _Toc16637][bookmark: _Toc421778375][bookmark: _Toc457308340][bookmark: _Toc24848]6.6地下水环境影响预测与评价
6.6.1 评价等级
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表6.6.1-1。
表6.6.1-1  建设项目地下水评价工作等级分级
	项目类别
环境敏感程度
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L石化、化工：85基本化学原料制造和合成材料制造”，其对应的地下水环境影响评价项目类别最高为I类；本项目位于南京江北新材料科技园长芦片区，其所在区域不属于生活供水水源地准保护区及以外的补给径流区，不属于特殊地下水源保护区，同时用地性质为工业用地，不涉及分散居民饮用水源等其他环境敏感区，即地下水环境敏感程度为不敏感。
因此，按照《导则》关于评价工作分级判据，本次地下水环境影响评价为二级。
6.6.2 地形地貌
本次评价区位于长江北岸，地形比较复杂，西部、东北部为残丘和岗地，中部为滁河冲积平原，南部为长江漫滩平原。地形起伏较大，地面高程为5.5～50余米，其中残丘高程为35～50m，岗地区高程约10～35m，平原区地势相对较低，地面高程6～10m，漫滩区高程一般小于6.5m。
南京市平面位置南北长、东西窄，成正南北向；南北直线距离150km，中部东西宽50～70km，南北两端东西宽约30km。南京地区以低山丘陵地貌为主，仅在沿江河地区分布有窄长的冲积平原。第四系松散地层除长江各地有一定厚度外，其余地区厚度较小，一般在30m以内。山丘区基岩出露。本区地层发育比较齐全，自震旦系上统至第三系上新统均有出露。地貌为宁镇山脉的一部分，低山山陵占全市总面积的64.52%。长江南京段长度约95km；江南有秦淮河，江北有滁河，为南京市境内两条主要的长江支流，其河谷平原为重要农业区。水面占全市总面积11.4%，平原、洼地占24.08%。
研究区地形地貌图见图6.6.2-1。
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图6.6.2-1 研究区地形地貌图
6.6.3区域地层及地质构造
区域地层比较齐全，自古生界志留系至新生界第四系均有分布，区域第四纪松散堆积层不发育，仅在长江沿岸及九乡河、七乡河河谷平原分布全新统（Q4al）灰黄色亚粘土夹灰色亚砂土，岗地分布有上更新统下蜀组棕黄色亚粘土，中部灵山、龙王山一线分布古生界三叠系青龙组灰岩，其它地区多为中新生界碎屑岩。南部及西部局部地区分布燕山期石英闪长岩，但分布面积不大。各时代地层岩性见表6.6.3-1。
表6.6.3-1 区域地层简表
	界
	系
	统
	组(群)
	代号
	岩性简述

	新生界
	第
四
系
	全新统
	
	Q4
	褐色亚粘土、灰黄色粉砂、亚砂土、黑色淤泥。

	
	
	上更新统
	下蜀组
	Q3
	灰黄色粉细砂、亚砂土及青灰色亚粘土。

	
	
	中更新统
	
	Q2
	灰绿、灰黄亚砂土、亚粘土及含砾中粗砂。

	
	
	下更新统
	
	Q1
	灰黄中粗砂、细砂及亚砂土、亚粘土。

	
	新近系
	上新统
	雨花台组
	N
	杂色泥岩、粉砂岩、钙质砾岩，局部夹玄武岩。

	
	
	中新统
	洞玄观组
	N1d
	棕黄、灰白色砂砾层、灰白、黄褐色泥岩。

	
	古近系
	渐新统
	猪头山组
	E
	灰白灰绿色钙质泥岩、砾岩，青灰色细砂岩。

	中生界
	白
垩
系
	上统
	亦山组
	K2
	棕、红色粉细砂岩、泥岩、砂砾岩，含石膏。

	
	
	
	浦口组
	K2p
	上部紫红色粉砂岩、泥岩，下部角砾岩、砾岩。

	
	
	下统
	葛村组
	K1
	灰白、棕褐色粉砂岩，泥岩，砾岩，含石膏。

	
	侏
罗
系
	上统
	龙王山组
	J3
	灰黑色流纹质凝灰岩、石英粗面岩、砂质泥岩。

	
	
	中下统
	象山群
	J1－2
	上部暗紫、灰黄色含砾石石英砂岩；中部灰、灰黄色粉砂岩、石英砂岩夹炭质页岩及煤层；下部灰白色石英砂岩、石英砾岩。

	
	三
迭
系
	中统
	黄马青组
	T2h
	上部紫红色粉细砂岩、泥岩；下部杂色钙质粉细砂岩、粉砂质泥岩。

	
	
	
	周冲组
	T2z
	上部灰黄色角砾状灰岩、泥灰岩；中部灰白色角砾岩、夹石膏；下部青灰色、紫色粉砂岩。

	
	
	下统
	青龙组
	T1
	上部青灰、灰红色蠕虫状、瘤状灰岩，下部黄灰色薄层灰岩、泥灰岩、钙质泥岩互层。

	古生界
	二迭系
	上统
	龙潭组
	P2
	灰白色白云质灰岩、鲕状灰岩、碎屑岩。

	
	
	下统
	栖霞组
	P1
	灰色灰岩、硅质岩、泥岩、粉砂岩、黑色页岩。

	
	石
炭
系
	上统
	船山组
	C3
	深灰色块状、球状生物灰岩。

	
	
	中统
	黄龙组
	C2
	灰、肉红色纯灰岩、白云岩、结晶灰岩。

	
	
	下统
	
	C1
	杂色砂页岩夹粘土岩，泥岩夹细砂岩，灰岩。

	
	泥盆系
	上统
	五通组
	D3
	含砾石英岩、石英砂岩、粉砂质泥岩、泥岩。

	
	
	中下统
	
	D1－2
	紫、肉红、灰色粗粒石英砂岩、砾岩、粉砂岩。

	
	志
留
系
	上统
	茅山组
	S2－3
	紫色、灰色砂岩、泥岩、岩屑石英砂岩。

	
	
	中统
	坟头组
	S1f
	上部杂色泥岩、页岩、粉细砂岩，下部灰绿色砂岩。

	
	
	下统
	高家边组
	S1
	灰绿色粉砂岩、石英砂岩、泥岩、页岩。


该区及周边地质构造属扬子准地台的下扬子凹陷褶皱带，这个凹陷从震旦纪以来长期交替沉积了各时代的海相、陆相和海陆相地层，下三迭系青龙群沉积以后，经印支运动、燕山运动发生断裂及岩浆活动，并在相邻凹陷区及山前山间盆地堆积了白垩纪及第三纪红色岩系及侏罗～白垩纪的火山岩系。沿线地质构造主要处于宁镇弧形褶皱西段，各类不同期次、不同性质，不同方向的褶皱，断裂十分发育，沿线重要地质构造有龙～仓复背斜、南京～湖熟断裂、沿江断裂带和滁河断裂。
6.6.4 区域水文地质条件
6.6.4.1 地下水类型及含水岩组
区域地下水分为孔隙水、岩溶水、裂隙水三种主要类型，对应的存储介质为松散岩类孔隙含水层组、碳酸盐岩类溶隙含水岩组、碎屑岩（含火山碎屑岩）类含水岩组及火成侵入岩裂隙含水岩组。按其岩性、时代及水动力特征，可进一步分为六个亚类（表6.6.4-1）。
表6.6.4-1 地下水类型划分一览表
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评价区基岩出露面积较小，主要以白垩系紫红色砂页岩为主，透水性差，地下水主要是储存在第四系松散堆积层中的孔隙水。根据储水介质特征，地下水可分为孔隙水和裂隙水两种类型。
（1）孔隙水
孔隙水呈层状赋存于第四系松散层内，主要分布在长江沿岸及滁河河谷中，根据含水层埋藏条件与水理特征可分潜水和微承压水两个含水层组。
①潜水含水层组
除低山丘陵基岩出露地区以外，其余地区均有分布，含水层主要由亚粘土和亚砂土层组成，局部地区夹有粉砂薄层，含水层厚度10～30m，差异较大，受古地貌控制，因岩性颗粒较细，富水性较差，岗地区单井涌水量一般小于10m³/d，漫滩区单井涌水量 10～100m3/d；水位埋深随微地貌形态而异，丰水期一般在1.0～3.0m 之间，随季节变化，雨季水位上升旱季水位下降，年变幅 1.0～2.0m。水质上部较好、下部较差，多为 HCO3-Ca·Mg 型淡水，矿化度小于1.0g/L，主要接受大气降水入渗补给。地下水流向由西部、东北部岗地区流向中南部平原区，补给源主要是气降水和地表水系入渗。
②微承压水含水层组
主要分布在中南部平原区和沿长江漫滩区，分布范围受基底起伏的控制，由长江、滁河冲积层组成，含水层岩性主要为粉细砂，沿江底部分布有中粗砂及含砾砂层。含水层厚度一般为10～15m，但在古河道区可达 30m 左右。结构上具有上细下粗的沉积韵律。地下水富水性由长江古河道控制，单井涌水量一般在100～1000m³/d 左右，沿江一带可大于 1000m³/d，由南往北减小，其规律是长江漫滩河谷平原水量较丰富，滁河河谷平原次之，单井涌水量 300m³/d 左右。丰水期含水层承压水头埋深 1.5～2.0m 左右，随季节变化，年水位变幅1.0m 左右。微承压水与潜水有一定的水力联系，其补给源主要是上部潜水越流（间接接大气降水入渗）和长江水体入渗，排泄主要是人工开采，但评价区及其附近地区地下水开采量很少。受沉积环境影响，地下水水质较差，水中铁离子、砷离子含量超过饮用水卫生准标，一般不能直接饮用。
（2）基岩裂隙水
裂隙水主要赋存于坚硬、半坚硬岩石构造裂隙中，其富水性受多种因素控制，其中岩性、断裂构造起主导作用，一般情况下坚硬的砂砾岩、石英砂岩在褶皱、断裂等构造活动中易产生破裂，形成较多的透水或贮水裂缝，赋存有一定量地下水。而半坚硬的泥岩、页岩破碎后裂隙多被充填，不易形成张性裂隙，透水性较差。
区内碎屑岩主要为中生界白垩系泥岩、泥质粉砂岩、粉细砂岩、紫红色砾岩等。属半坚硬岩石，泥质含量高，虽经历多次构造运动，裂隙发育，但以压扭性为主，多被泥质充填，透水性较差，由于评价区碎屑岩出露面积很小，汇水条件差，因而富水性较差，单井涌水量一般小于100m³/d，基本不含水，可视为隔水层，形成评价区的隔水基底。评价区内无地下水生活用水供水水源地。
南京市地下水按边界条件、补径排关系和水力联系等水文地质特征, 以及分布地域，分为 17 个水文地质单元，建设项目所在区域地下水文地质单元属于长江漫滩区和滁河古漫滩区。区域水文地质单元划分见图6.6.4-1。区域含水岩组埋藏分布图见图6.6.4-2。
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图6.6.4-1  区域水文地质单元划分
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（a）长江漫滩玉带河地段含水岩组埋藏分布图
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（b）滁河漫滩地段含水岩组埋藏分布图
图6.6.4-2  区域含水岩组埋藏分布图
6.6.4.2 地下水补径排条件
本区地形起伏较大，地貌类型有低山、丘陵、岗地、河谷平原等，地层构造复杂，地下水种类繁多，各类地下水之间的补给、径流、排泄关系也相对复杂。区域降水入渗补给条件较差，岗地包气带岩性为上更新统亚粘土，透水性较差，平原区包气带岩性以淤泥质亚砂土或淤泥质亚粘土为主，透水性一般，地下水补给量有限。区域地下水补给来源主要为垂向和侧向补给。垂向补给主要来自大气降水入渗，降雨量平均值为 1106.5mm/a，是地下水的主要补给源。地下水位与降水量关系密切，随降水量的增加，地下水位上升；随降水量的减小，地下水位下降。由于评价区内浅层地下水水质较差，基本上不开采地下水，地下水主要消耗于蒸发，处于原始的降水—入渗—蒸发（或排入长江）的就地循环状态。
地下水的补给有大气降水入渗，地表水入渗，灌溉水回渗及区域外的侧向径流补给，而以大气降水入渗为主要补给来源。丰水季节在短时间内地表水也有一定的补给作用。潜水含水层在时间上把不连续的大气降水，调整为地下径流，部分量又以越流方式补给承压水。就地蒸发、泉水流出泄入地表水体及人工开采是地下水的主要排泄途径。
根据南京市多年长观资料，潜水水位、承压水水位，始终高于长江水位（除洪水位），说明在正常情况下，潜水、承压水补给江水。长江、秦淮河、滁河是地下水的排泄通道。潜水、承压水水位动态与降水量大小，雨期长短是正相关关系，且承压水水位升降变化滞后于潜水，说明大气降水是孔隙潜水与承压水的主要补给来源。此外，基岩地区地下水主要接受大气降水补给，降水后水位明显上升。人工开采与泄入地表水是基岩地下水的主要排泄方式。
南京市地下水补给、径流、排泄关系图见图6.6.4-3。
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图6.6.4-3  南京市地下水补给、径流、排泄关系图
6.6.4.3 地下水位动态变化规律
（1）潜水
丰水期区域潜水位埋深一般在 1.0～3.0 米之间，随季节变化，雨季水位上升，旱季水位下降，水位年变幅1.5～2.0m。大气降雨入渗是潜水主要补给源，其水位动态类型属于大气降水入渗补给型。
（2）微承压水
主要分布在沿长江漫滩区和滁河河谷平原，分布面积较小，丰水期承压水头 1.5～2.0m之间，略具有微承压性。深层地下水主要接受上层越流补给及北部岗地的侧向补给，人工开采为其主要排泄方式，水位动态受人工开采制约和影响。
6.6.5气象和水文概况
（1）气象
南京地区属北亚热带季风气候，气候温和、四季分明、雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10~3 月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4~9 月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极锋”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987—2170小时。
南京市近二十年主要的气象气候特征统计情况见表6.6.5-1。
表6.6.5-1  南京气象站【58238】近20年（2005-2024）主要气候特征统计表
	序号
	项目
	统计结果
	单位
	序号
	项目
	统计结果
	单位

	1
	年平均风速
	2.5
	m/s
	7
	年平均降水量
	1173.4
	mm

	2
	年平均气压
	1012.8
	hPa
	8
	最大年降水量
	1807.7
	mm

	3
	年平均气温
	16.8
	℃
	9
	最小年降水量
	721.8
	mm

	4
	极端最高气温
	40.4
	℃
	10
	年日照时数
	1914.8
	h

	5
	极端最低气温
	-9.8
	℃
	11
	年最多风向
	ESE
	/

	6
	年平均相对湿度
	71.2
	%
	12
	年均静风频率
	2.2
	%


（2）水文
本区域有长江水系和滁河水系。
①长江
长江是我国第一大河，流域面积180万平方公里，长约6300公里，径流资源占全国总量的37.8%。长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要支流为马汊河。右汊是主汊，全长约10.4公里，江面宽约1.1公里，枯水期平均水深18.4米，河道顺直。八卦洲左汊是支汊，全长约21.6公里，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700～900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，左汊平均河宽为624米，平均水深8.4米，江道呈一个向北突出的大弯道。
长江南京段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计历年最高水位10.2米，最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米，枯水期最大潮差别1.56米，多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。
②滁河
滁河源出安徽肥东县，全长256公里，由南京市浦口区进入江苏境内，途经浦口区、六合区，最终经雄州街道至大河口入长江。滁河南京段全长约116公里，使用功能为水产养殖、饮用水源、农灌及航运。水产养殖主要在浦口段，饮用水源地分布在六合小营上游水域。
③滁河人工分洪道（马汊河）
[bookmark: _Hlk74602626]马汊河是滁河的分洪道，是人工开挖而成，全长13.9公里，从六合区的新集乡与浦口盘城交界处的小头李向东，经新桥、东钱桥折向东南，在207厂（造船厂）东侧入长江。河宽70米左右，河底高程0.7米；最大洪峰流量1260m3/s。枯水期无实测流量资料，据估计，平均流量约20～30m3/s。涨潮时大纬路桥附近马汊河水有倒流。
④岳子河
岳子河开挖于南宋绍兴年间（1131—1162），泄滁入江支流之一，位于长芦街道境内，北起滁河双窑，南至长江之滨九里埂，全长5.25km，宽40~60m，河底高程3m，汇水区域面积约14.36平方公里。
6.6.6 调查评价范围确定
拟建项目位于南京市六合区，南京地处长江下游，位于北纬31°14’-32°36’，东经118°22’-119°14’。东距长江入海口约300km，西靠皖南丘陵，北接江淮平原，南望太湖水网地区。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50～70km，南北两端东西宽约30km。总面积6515.74km2。
拟建项目位于南京市东北方向，地处六合区，其生产区南靠长江，西临马汊河、北连宁六公路、东接水家湾、高水公路。厂区场地开阔，有充裕的发展用地。该区域一直是南京市化工、石化企业相对集中的地区。建设项目位于长江北岸，地形比较复杂，西部、东北部为残丘和岗地，中部为滁河冲积平原，南部为长江漫滩平原。地形起伏较大，地面高程为5.5～50余米，其中残丘高程为35～50m，岗地区高程约10～35m，平原区地势相对较低，地面高程6～10m，漫滩区高程一般小于6.5m。
参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，边界的划定主要考虑拟建项目可能对周围敏感点的水质的影响，西部以马汊河为界，南部以长江为界，东北部以槽坊河为界，西北部以G40一线为界，东部基本以中心河一线为界。对于二级评价项目根据项目所在地的面积大小及位置，结合调查区水文地质条件，确定出本次地下水调查评价范围，面积约18.85 km2。
6.6.7 水文地质条件调查与评价
6.6.7.1 研究区地层
根据项目场地《中国石化扬子石油化工有限公司油品质量升级及原油劣质化改造项目航煤罐区》工程地质勘查报告，本场地地基土层在钻探深度范围内自上而下如下：
0B 层，素填土（Qml）：褐黄~黄灰色，主要由粉质粘土组成，局部地段上部夹较多碎砖石。密实性差异较大。
0C 层，冲填土（Qml）：浅灰色，主要由吹填细砂组成，局部夹粉砂。填土时未经碾压，密实性差异较大，填土年限大于十年。
0D 层，塘泥（Qml）：褐灰~灰色，主要由粉质粘土组成，夹少量贝壳，软塑状。密实性差异较大，填土年限大于十年。
1A 层，粉质粘土（Q4al）：褐黄~褐灰色，含少量有机质。可塑。中压缩性。
1B 层，淤泥质粉质粘土（Q4al）：褐灰~灰色，局部为粉质粘土，含有机质及少量腐植质，局部夹粉土、粉砂薄层。流塑，局部软塑。高压缩性。
1C 层，粉质粘土（Q4al）：褐灰~灰色，局部为淤泥质粉质粘土，含机质及少量腐植质，局部夹粉土。软塑，局部流塑。高压缩性。
1D 层，粉质粘土（Q4al）：灰色，鳞片状结构，含少量有机质，局部夹粘土。软塑。中偏高压缩性。
1E 层，粉砂（Q4al）：灰~深灰色，含云母，局部夹粉土或细砂。密实，饱和。中压缩性。
1E1 层，粉质粘土（Q4al）：灰色，鳞片状结构，含少量有机质。可塑。中压缩性。
1F1 层，粉土（Q4al）：灰~深灰色，含云母，局部夹粉砂。密实，湿。中压缩性。
1F 层，细砂（Q4al）：灰~青灰色，局部为粉砂，含云母。底部夹卵石，粒径φ2~4cm，含量约25%，以亚圆形为主，排列不规则，无胶结。密实，饱和。中偏低压缩性。
4A 层，强风化泥岩（K）：棕红色，白垩系上统浦口组，裂隙发育，标贯击数大于50 击，岩体破碎，岩芯呈碎块状，敲击易碎，遇水易软化，属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。
4B 层中风化泥岩（K）：棕红色，白垩系上统浦口组，裂隙稍发育，取芯率一般80%，岩体总体较破碎，岩芯呈短柱状，锤击可碎，遇水易软化，多属极软岩，岩体基本质量等级Ⅴ级。
研究区部分钻孔柱状图和工程地质剖面图分别见图6.6.7-1和图6.6.7-2。
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图6.6.7-1 研究区部分钻孔柱状图
[image: ]
图6.6.7-2  研究区工程地质剖面图

[bookmark: OLE_LINK7]6.6.7.2 地下水类型及特征
地下水属孔隙潜水，主要赋存于0C层冲填土层及1B层中，补给来源主要为大气降水，与长江有一定水力联系，排泄方式有蒸发和渗流。
勘察期间测得的地下水初见水位埋深1.42~1.79m，相应标高9.26~9.50m；地下水静止水位埋深1.18~1.69m，相应标高9.42~9.62m。地下水位随季节而变化，年变幅约0.5m。
6.6.7.3 地下水补径排关系
本区地下水补给来源主要为垂向补给和侧向补给。垂向补给主要来自大气降水入渗，降雨量平均值为1106.5mm/a，是地下水的主要补给源。地下水位与降水量关系密切，随降水量的增加，地下水位上升；随降水量的减小，地下水位下降。从图6.6.7-3可以看出，降水量较高时，地下水位也上升较大，但存在滞后关系，滞后时间约1~2个月。
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图6.6.7-3 地下水位与降水量关系曲线
排泄方式包括蒸发，气象资料显示，水面蒸发量为984mm/a，但地下水的蒸发量与地下水位埋深有关系，研究区地下水位埋深为1.2～6.0m，蒸发量的大小与蒸发极限深度有关，地下水的第二个排泄方式主要是向地表水塘和河流排泄。根据资料表明，南京江北地区地下水位常年高于长江水位，所以研究区内地下水排泄的主要渠道是向长江、滁河排泄。
6.6.7.4 研究区地下水位
研究区位于南京江北新材料科技园长江沿岸，地形简单，为长江河谷漫滩平原，地貌类型单一，水文地质条件虽然较好，但工程地质条件较差，软土发育。评价区包括扬子石化、扬巴公司、南京江北新材料科技园等众多企业，人类工程活动较强烈，沿江不仅修有大规模江岸护坡，也建有较多的工厂、码头，人类工程活动对地质环境的影响较大，主要是对地貌形态改变，使原有的漫滩地貌景观已不复存在，代替的是众多的厂房与道路，沿岸修建的各种码头不仅提高了江岸抗冲刷能力，也改变长江的水流条件，使江岸坍塌减少。
根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水现状监测在项目所在地及周边共监测了10个钻孔（井），通过资料收集和现场调查，对这些钻孔的地下水位进行了现状监测，基本查明了建设项目周边的地下水情况，并确定了每个调查孔（井）的经纬坐标和地下水位，各调查点的基本信息统计情况见表6.6.7-1和图6.6.7-4。
表6.6.7-1  现场地下水位调查一览表
	监测点位
	监测点坐标/度
	地下水位/m
	监测点位置

	
	X
	Y
	
	

	DW1
	118.802392
	32.262770
	1.62
	项目地中部

	DW2
	118.82312
	32.238909
	1.53
	项目东南侧贮运厂液体码头和油品作业罐区（2M02）

	DW3
	118.790633
	32.272727
	0.66
	项目东北侧芳烃厂罐区北侧（2A01）

	DW4
	118.797521
	32.265195
	2.20
	项目东北侧净二装置二沉池东侧（2F02）

	DW5
	118.802885
	32.257685
	2.13
	项目南侧煤制气装置南侧（2G01）

	DW6
	118.786491
	32.255625
	1.71
	项目西侧塑料厂（2C01）

	DW7
	118.793998
	32.249360
	4.14
	项目南侧热电厂（2H01）

	DW8
	118.806202
	32.273789
	2.17
	项目东北侧

	DW9
	118.806576
	32.273688
	3.14
	项目东南侧

	DW10
	118.836317
	32.246265
	0.90
	项目东南侧


[image: ]
图6.6.7-5  地下水位调查孔（井）位置分布
根据现场调查地下水位可以看出评价范围内地下水位西北高东南低，地下水总体流向为由西北向东南，与该区的地势走向基本一致。补给以降水补给为主，排泄以蒸发和向地表水体补给为主，根据资料表明，南京江北地区地下水位常年高于长江水位，所以研究区内地下水排泄的主要渠道是向长江排泄。
6.6.7.5 地下水开采现状
南京市地下水天然补给资源总量为7.27亿m3/a，可开采资源量为3.79亿m3/a，合103.9万m3/a。其中孔隙水可开采资源量最多，为2.48亿m3/a；岩溶水可开采资源量为0.44亿m3/a；基岩裂隙水可开采资源量为0.87亿m3/a。总体来看南京市地下水资源较为丰富，另一方面南京市地处于亚热带季风气候带，多年平均降水量为1077.00mm，属于湿润地区，地表水资源量丰富，地处长江、水阳江、秦淮河、滁河下游，过境水量十分丰富。无论是现状开采条件，还是在水资源规划年内，南京市供水都是以地表水为主，地下水作为辅助水源以开发利用。区域内地下水主要用于农村居民洗涤，其开发利用活动较少，基本为民用自行打井。
6.6.8 地下水预测因子确定
6.6.8.1 地下水潜在污染源分析

涉密、不予公示
6.6.8.2 预测因子确定
潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的首要目的层。此外，根据工程地质勘查资料，本地区潜水含水层与下部微承压含水层联系密切，故本次预测将潜水与微承压含水层作为一个整体考虑。
根据导则中所确定的地下水质量标准对废水中特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，标准指数>1，表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。分别取重金属、持久性有机污染物和其他类别污染物中，标准指数最大的因子作为预测因子。
[bookmark: _Hlk530656527]表6.6.8-2  项目特征因子标准指数计算结果表
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[bookmark: _Toc421778366][bookmark: _Toc29256][bookmark: _Toc444117274][bookmark: _Toc27217][bookmark: _Toc44426630][bookmark: _Toc18245][bookmark: _Toc8872][bookmark: _Toc8379]6.6.9 预测方法
本研究采用数值法对研究区水流和污染物迁移进行模拟，使用的软件为FEFLOW(Finite Element Subsurface Flow System)，它是德国WASY水资源规划和系统研究所于20世纪70年代末开发的数值模拟软件，是迄今为止功能最为齐全的地下水模拟软件包之一，具有快速精确数值法，先进的图形可视化技术等特点。
主要应用领域包括：模拟地下水区域流场及地下水资源规划和管理方案；模拟矿区露天开采或地下开采对区域地下水的影响及其最优对策方案；模拟由于近海岸地下水开采或者矿区抽排地下水引起的海水或深部盐水入侵问题；模拟非饱和带以及饱和带地下水流及其温度分布问题；模拟污染物在地下水中迁移过程及其时间空间分布规律（分析和评价工业污染物及城市废物堆放对地下水资源和生态环境的影响，研究最优治理方案和对策）；结合降水—径流模型联合动态模拟“降水—地表水—地下水”水资源系统，分析水资源系统各组成部分之间的相互依赖关系，研究水资源合理利用以及生态环境保护的影响方案等。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，包括挥发、溶解、吸附、沉淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本次评价本着风险最大原则，在模拟污染物运移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流-弥散作用。根据实测水文地质参数建立水流模型，识别校正后，输入溶质运移模型参数，模拟污染物的运移过程。
[bookmark: _Toc44426631]6.6.10 水文地质概念模型
水文地质概念模型是在综合分析地下水系统的基础上，对模拟区地质、含水层实际的边界条件、内部结构、渗透性质、水力特征和补给排泄等水文地质条件进行科学地综合、归纳和加工，从而对一个复杂的水文地质实体进行概化，便于进行数学或者物理模拟。因此，建立水文地质概念模型主要应该考虑如下几个方面：概化后的模型应该具备反应研究区水文地质原型的功能；概化后的各类边界条件应符合研究区地下水流场特征；概化后的模型边界应该尽量利用自然边界；人为边界性质的确定应从不利因素考虑等。
研究区为一个相对独立的水文地质单元，研究区西部以马汊河为界，南部以长江为界，东北部以槽坊河为界，将其概化为第一类边界，即给定水头边界；东部为地下水流线边界，统一作为第二类边界；顶部接受降水补给，排泄以蒸发为主，将其概化为自由边界，为潜水含水层的自由水面；含水层底部为渗透性较低的粉质黏土和粉土，作为相对隔水边界。得到研究区的水文地质概念模型，如图6.6.10-1所示。
[image: ]
图6.6.10-1  水文地质概念模型
[bookmark: _Toc17645][bookmark: _Toc44426632][bookmark: _Toc24469][bookmark: _Toc23751]6.6.11 水文地质数学模型
（1）地下水水流模型
对于非均质、各向异性、空间三维结构、非稳定地下水流系统：
（3.1）
式中，为模型模拟区；为含水层的水位（m）；、、分别为、、方向的渗透系数(m/d)；为单位弹性给水度或单位储水系数（）；为含水层的源汇项(m3/d)；[image: ]为已知水位分布(m)；为渗流区域的一类边界；为渗流区域的二类边界；为边界的外法线方向；为三维空间上的渗透系数张量(m/d)；为定义为二类边界上已知流量函数，流入为正、流出为负、隔水边界为0。
（2）地下水中污染物迁移模型
污染物控制方程可表示为：
（3.2）
[bookmark: _Toc421778368][bookmark: _Toc444117276][bookmark: _Toc16784][bookmark: _Toc31448]式中，为迟滞系数，无量纲；为介质密度（kg/(dm)3）；为介质孔隙度，无量纲；为组分浓度，（g/kg）；为介质骨架吸附的溶质浓度（g/kg）；为时间（d）；为水动力弥散系数张量（m2/d）；为地下水渗流速度张量（m/d）；为水流的源汇项（1/d）；为组分的浓度（g/L）；[image: ]为溶解相一级反应速率（1/d）；吸附相反应速率（1/d）；[image: ]为已知浓度分布；为模型模拟区；为给定浓度边界；[image: ]为定浓度边界上的浓度分布；为通量边界；[image: ]为边界[image: ]上已知的弥散通量函数。
[bookmark: _Toc44426633][bookmark: _Toc444514727][bookmark: _Toc13611][bookmark: _Toc444515052][bookmark: _Toc4715][bookmark: _Toc23852][bookmark: _Toc806][bookmark: _Toc7569][bookmark: _Toc444515118][bookmark: _Toc444117277][bookmark: _Toc421778369]6.6.12 初始边界条件
（1）区域离散
计算区域以评价范围中心位置为坐标原点，正北方向为y轴正向，正东方向为x轴正向，垂直向上为z轴正向。根据岩土勘察报告及岩土体特性，模型在垂直方向上分10层，其中第一层素填土厚1.0m，第二层冲填土厚度6.0m（防渗层0.5m），第三层淤泥质粉质黏土厚度6.0m，第四层粉质黏土（1C）厚度10.0m，第五层粉质黏土（1D）厚度8.0m，第六层粉砂厚度6.0m，第七层粉质黏土（1E1）厚度3.0m，第八层粉土厚度3.0m，第九层粉细砂厚度6.0m，第十层风化泥岩厚度10.0m，此层未揭穿。运用FEFLOW软件对研究区进行三角网格剖分，并对厂区污染源、厂界等进行加密处理，共离散为132528个节点，240110个单元。研究区域剖分图见图6.6.12-1和6.6.12-2。
[image: ]
图6.6.12-1研究区区域剖分图（三维）
[image: ]
图6.6.12-2  研究区区域剖分图（二维）
（2）初始和边界条件
初始条件：将模拟区内的10个监测孔水位插分计算后作为模拟预测的初始水位，地下水现状监测的浓度背景值为初始值，初始时间为2025年9月。
源汇项：此次模拟主要包括地下水水质的计算。非正常工况下，污水收集池防渗失效；风险事故工况下，污水收集池防渗失效3天后发现污染物泄露，移除污染源。模拟三种不同工况下的污染物对地下水影响情况，模型各层渗透系数（包括x、y和z方向）参考厂区水文地质试验值、岩土勘察资料推荐值和经验值综合确定，其中z轴方向渗透系数设定为x（y）向的1/10。模型各计算参数初始值见表6.6.12-1。
水均衡：由于区内潜水含水层无矿井开采和水源地开采等，主要考虑降雨和蒸发量，地下水位动态变化不大，研究区内地下水水量补给基本处于平衡状态。
表6.6.12-1  模型各参数初始值
	层数
	土壤类型
	渗透系数（cm/s）
	其他主要参数

	
	
	Kx
	Ky
	Kz
	

	1
	素填土
	1.00~9.90×10-7
	1.00~9.90×10-7
	1.00~9.90×10-7
	给水度
	0.1-0.2

	2
	冲填土
	1.00~5.00×10-7
	1.00~5.00×10-7
	1.00~5.00×10-7
	孔隙度
	0.35-0.45

	3
	淤泥质粉质黏土
	2.00~8.20×10-5
	2.00~8.20×10-5
	2.00~8.20×10-6
	弥散系数
	纵向：50m
水平：5m

	4
	粉质黏土（1C）
	1.50~6.00×10-5
	1.50~6.00×10-5
	1.50~6.00×10-6
	防渗材料渗透系数
	1×10-10 cm/s

	5
	粉质黏土（1D）
	3.00~6.00×10-5
	3.00~6.00×10-5
	3.00~6.00×10-6
	
	

	6
	粉砂
	2.00~8.00×10-4
	2.00~8.00×10-4
	2.00~8.00×10-5
	
	

	7
	粉质黏土（1E1）
	1.00~5.00×10-6
	1.00~5.00×10-6
	1.00~5.00×10-7
	
	

	8
	粉土
	5.00~9.00×10-5
	5.00~9.00×10-5
	5.00~9.00×10-6
	
	

	9
	粉细砂
	1.00~9.00×10-3
	1.00~9.00×10-3
	1.00~9.00×10-4
	
	

	10
	泥质砂岩
	1.50~8.50×10-6
	1.50~8.50×10-6
	1.50~8.50×10-7
	
	


[bookmark: _Toc44426634][bookmark: _Toc523136240][bookmark: _Hlk530660435]6.6.13 模型校正与检验
[bookmark: _Hlk530660457]对数值模型进行计算求解，将模型计算结果与实际观测数据比较，比较两者的差异程度，从而对模型进行校正检验。模拟计算含水层地下水水位与实测地下水水位见表6.6.13-1。从中可以看出各实际观测井水位与计算水位误差均在0.77m以内，且流场拟合度较高，模拟误差较小，在一定程度上反映模型计算的合理性。根据对地下水水位及水均衡计算结果的分析，模型能较好反映该地区地下水流运动特征，可以用于地下水环境影响的预测评价。各参数反演结果见表6.6.13-2。


[bookmark: _Toc523136241]表6.6.13-1  实测水位与计算水位对比表
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表6.6.13-2  模型各参数反演值
	层数
	土壤类型
	渗透系数（cm/s）
	其他主要参数

	
	
	Kx
	Ky
	Kz
	

	1
	素填土
	9.11×10-7
	9.11×10-7
	2.98×10-7
	给水度
	0.125

	2
	冲填土
	1.66×10-7
	1.66×10-7
	1.05×10-7
	孔隙度
	0.43

	3
	淤泥质粉质黏土
	2.90×10-5
	2.90×10-5
	2.90×10-6
	弥散系数
	纵向：50m
水平：5m

	4
	粉质黏土（1C）
	2.34×10-5
	2.34×10-5
	3.25×10-6
	防渗材料渗透系数
	1×10-10 cm/s

	5
	粉质黏土（1D）
	4.83×10-5
	4.83×10-5
	6.66×10-6
	
	

	6
	粉砂
	3.11×10-4
	3.11×10-4
	1.58×10-5
	
	

	7
	粉质黏土（1E1）
	1.58×10-6
	1.58×10-6
	1.58×10-7
	
	

	8
	粉土
	6.25×10-5
	6.25×10-5
	6.25×10-6
	
	

	9
	粉细砂
	1.16×10-3
	1.16×10-3
	1.16×10-4
	
	

	10
	泥质砂岩
	4.50×10-6
	4.50×10-6
	4.50×10-7
	
	


[bookmark: _Toc44426635]6.6.14 模型情景设定
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[bookmark: _Toc44426636]6.6.15 地下水环境影响分析
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[bookmark: _Toc44426644]6.6.16 结论
通过对评价区地下水环境影响的计算分析与预测，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次有关地下水的主要评价结论如下。
（1）水文地质条件评价
基于现场调查、水位监测以及地勘资料，确定评价区域内的地下水类型为孔隙潜水，地下水的年动态变幅很小，主要接受大气降水补给，地下水总体流向为自西北向东南，通过蒸发和向地表水体排泄。
（2）污染物预测结果评价
预测结果显示：
非正常工况：污水收集池防渗失效，污染物持续泄露，100天后污染物在水平方向上的最大迁移距离约1.75m，最大影响深度约4.6m；20年后的最大影响深度为12.2m；风险事故工况：污水收集池防渗失效3天后发现污染物泄露，采取措施移除污染源，100天后污染物在水平方向上的最大迁移距离约0.5m，最大影响深度约0.5m；20年后的最大影响深度为2.5m。计算结果表明在非正常工况和风险事故工况下，污染物的迁移对地下水有一定的影响，因此，突发事故条件下污染物在很短的时间内扩散进入地下水，所以项目运行期应定期检查污水收集池的防渗性能，避免渗漏和防渗失效，并及时处理突发状况，以免污染物影响范围扩大。
（3）地下水污染防控措施
污染物数值模拟预测结果显示，污水收集池发生泄漏时，污染物扩散范围会跟随时间的推移不断增加，应着重加强区内污染风险源（收集池、输水管线等）的防渗措施与监测执行标准，定期检查防渗材料的防渗性能，并布设地下水长期监测孔网、点，对地下水水质进行跟踪监测。
（4）评价结论
综合以上分析，评价区内环境水文地质条件整体良好，项目污水收集池的防渗措施对污染物迁移起到了良好的阻滞作用，防渗效果明显。项目所在地污水收集池中污染物的扩散范围能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的相关要求，项目区及建设项目地下水环境影响基本可以接受。


[bookmark: _Toc28361026][bookmark: _Toc26659][bookmark: _Toc214981302]6.7营运期土壤环境影响分析
6.7.1评价范围和评价时段
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤二级评价的评价范围为厂界外200米范围，因此本次土壤预测评价范围为厂内及厂界外200米范围。
预测评价时段为运行期。
6.7.2情景设置
建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别见表6.7.2-1。土壤环境影响源及影响因子识别见表6.7.2-2。
表6.7.2-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别一览表
	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	
	
	
	
	
	
	
	

	运营期
	√
	√
	√
	
	
	
	
	

	服务期满后
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计


表6.7.2-2  土壤环境影响源及影响因子识别一览表
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6.7.3预测与评价方法
本次评价选取环境影响评价技术导则土壤环（试行）》（HJ964-2018）附录E推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。具体方法如下：
6.7.3.1大气沉降影响分析预测方法
a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
[image: ]
式中：[image: ]--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；
Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；
[image: ]--表层土壤容重，kg/m3；
A—预测评价范围，m2；
D—表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；
n—持续年份，a；
b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：
[image: ]
式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
预测参数见表6.7.3-1，预测结果见表6.7.3-2。
表6.7.3-1土壤环境影响预测参数
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6.7.3.2垂直入渗预测方法
（1）预测模型
本项目土壤环境影响预测采用导则推荐的一维非饱和溶质运移模型，具体公式如下：
（a）一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
[image: 手机屏幕截图

描述已自动生成]
式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；
D——弥散系数，m2/d；
q——渗流速率，m/d；
z——沿z轴的距离，m；
t——时间变量，d；
θ——土壤含水率，%。
（b）初始条件
[image: 手机屏幕截图

描述已自动生成]
（c）边界条件
第一类Dirichlet边界条件，其中E.6适用于连续点源情景，E.7适用于非连续点源情景。
[image: ]
[image: ]
第二类Neumann零梯度边界。
[image: ]
（2）预测结果
本项目土壤预测结果见6.6-5。
表6.6-5  土壤环境影响预测结果单位：mg/kg
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6.7.4评价结果
（1）现状土壤环境质量监测结果表明：本项目用地范围内各监测点土壤监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。
（2）本项目大气污染物沉降对项目周边敏感目标产生影响。
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综上，本项目的建设，土壤环境影响可以接受。
6.7.5土壤环境影响评价自查表
表6.7.5-1    土壤环境影响评价自查表
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[bookmark: _Toc214981303]6.8环境风险评价
6.8.1评价原则及评价工作程序
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
环境风险评价工作程序见图6.8.1-1。
[image: ]
图6.8.1-1 环境风险评价工作程序
6.8.2风险调查
6.8.2.1建设项目环境风险源调查
环境风险识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标，其中生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等；物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。风险单元分布图详见6.8.2-1。
6.8.2.2物质危险性识别
表6.8.2-1  危险物质危险特性一览表
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6.8.2.3生产及公辅环保设施环境风险识别
建设项目生产系统危险性识别范围包括：生产装置、储运设施、公用工程、辅助生产设施以及环境保护设施，环境风险识别情况详见下表6.8.2-2。
表6.8.2-2  生产过程环境风险识别表
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6.8.2.4环境敏感目标调查
经调查，本项目环境敏感目标及人口统计情况详见表2.5.2-2，敏感目标分布情况见图2.5-1。
6.8.3环境风险潜势初判
根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行细化分析：
P：危险物质及工艺系统危险性。
Q：危险物质数量与临界量比值。
M：行业及生产工艺特征特点。
6.8.3.1P的分级确定
P 的确定方法：分析项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，确定危险物质的临界量（参见风险导则附录 B）。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断（按风险导则附录 C）。
（1）Q值的确定
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。
当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）：
[image: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9824\wps106.jpg]
式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
经过对本项目所涉及的环境风险物质识别，其危险物质数量和分布情况详见表6.8.3-1。
表6.8.3-1  本项目涉及危险物质数量和分布情况一览表
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经识别，Q值为33.89，属于10≤Q＜100范围。
（2）M值的确定
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C.1.2，分析项目所属行业及生产工艺特点，参照表C.1评估生产工艺情况。
具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
经过对本项目所涉及的生产工艺特点识别，其所属行业及生产工艺判定情况详见表6.8.3-2。
表6.8.3-2  建设项目M值确定
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经识别，本项目M值为35（即M＞20），属于M1类。
（3）P等级的确定
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C.1.3，根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
根据上述分析，本项目Q值属于10≤Q＜100范围内，M值属于M＞20范围内（即M1类），可确定本项目危险物质及工艺系统危险性（P）等级为P1，详见表6.8.3-3。
表6.8.3-3  本项目危险物质及工艺系统危险性判定情况一览表
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


6.8.3.2E的分级确定
（1）大气
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D.1，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，分别为E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。
根据表2.5.2-2可知，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约为99210人（>5万人），周边500m范围内没有居民区、医疗卫生等环境敏感目标。
综上，可判定本项目大气环境敏感程度（E）等级为E1。
（2）地表水
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D.2，依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。
本项目废水经扬子水厂现有废水处理装置处理后再经回用水装置处理，全部回用，不外排；雨水检测合格后经厂区6#雨水排口排放，最终流向通江河。通江河功能为IV类，为低敏感F3，排放点下游（顺水流向）10km范围无类型1和类型2包括的敏感保护目标，因此本项目地表水环境敏感程度为E3（环境低度敏感区）。
（3）地下水
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D.3，依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。
根据2.4.4章节可知，项目地下水环境敏感程度分区为G3（不敏感）；项目场地包气带防污性能分级为D2。
综上，可判定本项目地下水环境敏感程度（E）等级为E3。
根据上述分析，环境敏感程度按照等级高的要素进行判定，可确定本项目环境敏感程度（E）等级为E1（其中各要素分别为：大气E1、地表水E3、地下水E3），详见表6.8.3-4。
表6.8.3-4  本项目环境敏感程度判定情况一览表
	环境要素
	大气
	地表水
	地下水

	判断依据
	5km范围内人数>5万
	地表水功能敏感性
	环境敏感目标
	地下水功能敏感性
	包气带防污性能

	
	E1
	F3
	S3
	G3
	D2

	
	大气环境敏感程度
	地表水环境敏感程度
	地下水环境敏感程度

	
	E1
	E3
	E3

	环境敏感程度
	E1


6.8.3.3环境风险潜势判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）6.1节的相关要求，可判定本项目环境风险潜势，详见表6.8.3-5。
表6.8.3-5环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险


根据前述分析，本项目所在厂区P 分级为P1，大气环境敏感程度分级为E1，大气环境风险潜势为Ⅳ+，地表水、地下水环境敏感程度分级均为为E3，则地表水、地下水环境风险潜势均为Ⅲ，综合评价项目的环境风险潜势最高为Ⅳ+级。
6.8.3.4评价工作等级和评价范围
（1）评价工作等级
本项目大气环境风险潜势为Ⅳ+级，评价工作等级为一级；地表水、地下水环境风险潜势均为Ⅲ级，则评价工作等级为二级；根据风险导则要求，确定项目环境风险评价工作等级为一级。具体见表6.8.3-6。
表6.8.3-6 建设项目环境风险潜势划分
	[bookmark: bkReivew110602]环境风险潜势
	[bookmark: bkReivew62133]IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。



（2）评价范围
大气环境风险评价范围：距离项目厂界 5km范围；
地表水环境风险评价范围：同地表水评价范围；
地下水环境风险评价范围：同地下水评价范围。
6.8.4风险事故情形分析
（1）概率分析
泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等，泄漏频率参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的附录E，详见表6.8.4-1。
表6.8.4-1  泄漏频率一览表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/a

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	5.00×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-6/（m·a）

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
	2.00×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	3.00×10-7/（m·a）

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
（最大50mm）
	2.40×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径
（最大50mm）
	5.00×10-4/a

	
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径
（最大50mm）
	3.00×10-7/h

	
	装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径
（最大50mm）
	4.00×10-5/h

	
	装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-6/h


化工行业的突发性事故主要表现为反应器的爆炸或破裂，贮罐、管道的泄漏以及原料、产品运输途中的泄漏、交通事故和爆炸事故等。根据化工行业事故发生情况相关统计资料，生产装置发生破裂的概率为1.2×10-7/a，生产装置发生爆炸的概率为2.0×10-7/a，储罐发生破裂爆炸的概率为1.5×10-7/a，生产装置、储罐发生破裂导致泄漏液体部分挥发形成蒸气云爆炸的概率低于1.2×10-6/a。
（2）情形设定
由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。
在风险识别的基础上，考虑可能发生的事故情形涉及的危险物质、环境危害、影响途径等方面，本次选取以下对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定为本项目的风险事故情形，详见表6.8.4-2。
表6.8.4-2  本项目风险事故情形设定一览表
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6.8.5源项分析
1、物质泄漏量计算
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（2）输送管线泄漏
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2、泄漏液体蒸发速率计算
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蒸发量的计算参数及计算结果见表6.8.5-2。
表6.8.5-2蒸发量计算
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综上，本项目风险事故源强见表6.8.5-3。
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6.8.6.1有毒有害物质在大气中的扩散
（1）预测模型
本项目评价等级为一级，选取最不利气象条件和最常见气象条件来进行后果预测，详见表6.8.6-1。
表6.8.6-1  大气风险预测模型主要参数一览表
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（2）泄漏事故源项基本信息表
表6.8.6-2  事故源项基本信息表
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（3）预测结果
①下风向不同距离处各类污染物最大浓度
不同事故情形下，下风向最大影响情况见表6.8.6-3，下风向不同距离处各类污染物最大浓度预测结果见图6.8.6-1~6.8.6-6。
表6.8.6-3  下风向最大影响情况








涉密、不予公示












②预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围
预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围见表6.8.6-4，最大影响范围见图6.8.6-7~6.8.6-12。
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③各关心点有毒有害物质浓度情况
表6.8.6-5   最不利条件下，下风向不同距离处敏感目标有毒有害物质最大浓度一览表
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④关心点概率分析
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6.8.6.2有毒有害物质在地表水中的扩散
正常工况下，本项目废水经过厂内污水处理装置分类、分质处理后最终全部实现回用，没有废水排入外环境。
事故状态下厂区内的危险化学品发生泄漏事故，其泄露的物料一旦进入区域水环境，会对水质造成一定影响；此外，当突发火灾事故时，还将产生大量的消防废水，其所含的化学物质进入水体后，也会对水质造成一定影响。因此，当发生有毒有害物质泄漏或突发火灾、爆炸事故时，在组织灭火或冲洗地面的同时，还应迅速切断清水管网和污水接管口与外界的联通，将消防废水和事故冲洗废水收集到厂区内设置的事故应急水池内，待事故状态解除后，将该部分废水分批泵入厂区污水处理站进行处理。为了防止事故发生时产生的事故废水、消防废水对当地水体产生污染。本项目设有三级事故废水风险防控体系：
第一级防控系统由装置区围堰、储罐区围堤和仓库导流槽等组成，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏造成的水环境污染；
第二级防控系统在厂区内设置污水收集池、事故池、初期雨水收集池及雨水监控池，装置区、储罐围堰产生的初期污染雨水导入初期雨水池由管线最终送至事故水池收集储存；当发生事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防事故污水首先经装置区内管线重力排入事故水池收集储存；最终分批次进入污水站处理。将较大生产事故泄漏于事故池内收集，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；
第三级防控系统由园区事故污水储池作为事故状态下的储存与调控手段，当装置区事故池溢流时，则通过切断阀切换到园区的事故消防水池。以防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
此外园区设有园区级三级防控措施，主要是园区企业的水污染事件防控措施，企业内部设置装置围堰罐区防火堤和应急事故池，并做好路面硬化和防腐措施。同时，企业内部必须做好雨污分流，并在雨水排口处安装截止阀门，当园区内企业发生事故时，立即关闭雨水排口阀门，构筑环境安全的第一层防控网。
二级防控：主要是园区内部的水污染事件防控措施，分片区对园区雨水管网及排口进行管控，并进行事故废水的截污回流处置。同步设置园区公共应急系统，当企业应急事故池无法满足容量要求时，启动园区应急系统，将企业应急事故池中的事故废水排入园区应急事故池。
三级防控：主要是园区周边，包括周边水体的管控。当园区发生重大突发水污染事故后，事故废水通过市政雨水排口快速排放进入排涝河道并对河道水系实行三级管控措施。
根据《南京江北新材料科技园水环境综合整治提升工程可行性研究》，长芦片区现状应急事故池为胜科污水厂，调蓄池有效容积8000方。污水应急主管管径 DN250(自德司开始，沿方水东路、芳烃南路、赵桥河路、芳烃南路、罐区南路管廊架空至胜科)，沿化工大道管廊敷设至胜科污水厂。长芦片区工程河道沿线建设了 14座应急截流闸，主要分布于长丰河及赵桥河、小营河窑基河四条河流，均为拦河钢坝闸。
综上，厂区事故状态下废水和液体物料进入事故废水收集系统，且有园区级三级防控系统，基本确保事故废水不排入外环境，不会对周边地表水造成影响。
6.8.6.3有毒有害物质在地下水中的扩散
有毒有害物质在地下水中的扩散预测见地下水影响预测章节（章节6.6）。
[bookmark: _Toc214981304]6.9碳排放环境影响评价
[bookmark: bkReivew62022]本次评价参考《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南》（试行）（发改办气候〔2014〕2920号）、《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办〔2021〕364号）开展。
[bookmark: _Toc150421038][bookmark: _Toc143097960]6.9.1总则
6.9.1.1评价依据
（1）《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150）；
（2）《国家发展改革委办公厅关于印发首批10 个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）的通知》（发改办气候〔2013〕2526 号）；
[bookmark: bkReivew2001056]（3）《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）；
（4）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕号）；
[bookmark: bkReivew3053151]（5）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；
[bookmark: bkReivew3152646]（6）《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》（环办环评函〔2021〕346号）；
[bookmark: bkReivew3013645]（7）《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办〔2021〕364号）；
（8）《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南》（试行）（发改办气候〔2014〕2920号）。
6.1.1.2评价标准
单位工业总产值碳排放量（Q工总），化工行业单位工业产值3.44tCO2/万元。
6.1.1.3评价范围
[bookmark: bkReivew3122205]根据《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南》（试行）（发改办气候〔2014〕2920号）、《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办〔2021〕364号），项目核算范围为扬子石化长链尼龙产业链项目主体工程以及为其服务的动力、供电、供水、储运工程等辅助生产系统。
6.1.1.4碳排放政策符合性分析
由本报告 “1.4项目相符性分析”可知：项目的建设符合相关法律法规、准入条件、符合地方环境准入及石化行业环评审批文件要求；符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（中环环评〔2021〕45号）的要求。
[bookmark: _Toc150421039]6.9.2建设项目碳排放分析
6.9.2.1碳排放源分析
本项目的碳排放源主要包括直接排放和间接排放，其中直接排放主要为工艺气燃烧以及工业生产过程排放，间接排放主要涉及净调电力和热力。具体见表6.9.2-1。
表6.9.2-1本项目碳排放源识别表
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表6.9.2-2 本项目能源消耗表
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6.9.2.2碳排放源强计算
根据江苏省生态环境厅印发的《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》附录C碳排放计算工作流程及方法并结合《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南》（试行），核算温室气体排放量。
EGHG=ECO2_燃烧+ECO2_火炬+ECO2_过程−RCO2_回收+ECO2_净电+ECO2_净热 ……（1）
式中，
𝐸GHG为企业温室气体排放总量，单位为吨CO2当量；
ECO2_燃烧为企业由于化石燃料燃烧活动产生的CO2排放，单位为吨CO2；
E𝐶𝑂2_火炬为企业火炬燃烧导致的CO2直接排放，单位为吨CO2；
E𝐶𝑂2_过程为企业的工业生产过程CO2排放，单位为吨CO2；
RCO2_回收为企业的CO2回收利用量，单位为吨CO2；
ECO2_净电为企业的净购入电力隐含的CO2排放，单位为吨CO2；
ECO2_净热为企业的净购入热力隐含的CO2排放，单位为吨CO2。
具体计算公式如下：
①燃料燃烧 CO2排放见公式（2）：
[image: ]（2）
式中：ECO2_燃烧—企业的化石燃料燃烧CO2排放量，单位为吨CO2；
i—化石燃料的种类；
j —燃烧设施序号；
[bookmark: bkReivew20702]ADi,j—燃烧设施 j 内燃烧的化石燃料品种 i 消费量，气体燃料以气体燃料标准状况下的体积（万Nm3）为单位，非标准状况下的体积需转化成标况下进行计算；
CCi,j—设施 j 内燃烧的化石燃料 i 的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万 Nm3为单位；
OFi,j—燃烧的化石燃料i 的碳氧化率，取值范围为0～1。
CC燃烧的化石燃料 i 的含碳量计算，可按照公式（3）估算：
[image: ]（3）
CC𝑖—化石燃料品种i的含碳量，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；
𝑁𝐶𝑉𝑖—化石燃料品种i的低位发热量，对气体燃料以GJ /万Nm3为单位；
EFi—化石燃料品种i的单位热值含碳量，单位为吨碳/GJ。
②工业生产过程碳排放
根据江苏省生态环境厅印发的《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》附录C，工业生产过程的二氧化碳排放量根据对应行业的《温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》或《温室气体排放核算与报告要求》中方法进行计算。扬子石化公司属石油化学企业，因此，本报告按照《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》中其他产品生产装置碳排放公式进行计算，具体如下：
[image: ]
式中：
𝐸CO2_其他为某个其他产品生产装置CO2排放量，单位为吨CO2；
ADr为该装置生产原料r的投入量，对固体或液体原料以吨为单位，对气体原料以万Nm3为单位；
CCr为原料r的含碳量，对固体或液体原料以吨碳/吨原料为单元，对气体原料以吨碳/万Nm3为单位；
Yp为该装置产出的产品p的产量，对固体或液体产品以吨为单位，对气体产品以万Nm3为单位；
CCp为产品p的含碳量，对固体或液体产品以吨碳/吨产品为单元，对气体产品以吨碳/万Nm3为单位；
Qw为该装置产出的各种含碳废弃物的量，单位为吨；
CCw为含碳废弃物w的含碳量，单位为吨碳/吨废弃物w。
净购入电力和热力碳排放量
根据江苏省生态环境厅印发的《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》附录C，建设项目净购入电力和热力碳排放量（AE净购入电力和热力）计算方法如下：
[image: ]
式中：
AE净购入电力－净购入电力碳排放量（tCO2）; 
AE净购入热力—净购入热力碳排放量（tCO2）。
其中，净购入电力耗碳排放量（AE净购入电力）计算方法如下：
[image: ]
式中：
AD净购入电量—净购入电量（MWh）；
EF电力—电力排放因子（tCO2/MWh）。
其中，净购入热力碳排放量（AE净购入热力）计算方法如下：
[image: ]
式中：
AD净购入热力——净购入热力（GJ）；
表6.9.2-4项目碳排放量汇总表
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6.9.2.3碳排放水平评价
根据江苏省生态环境厅印发的《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》，结合本项目特点及关键经济指标，选取单位工业总产值碳排放量评价本项目的碳排放绩效。
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[bookmark: _Toc150421040][bookmark: _Toc143097963]6.9.3碳减排措施分析
6.9.3.1碳减排潜力分析
根据6.9.2碳排放核算分析，碳排放源主要包括燃料燃烧排放CO2，工业生产排放CO2，净购入电力和热力。评价建议项目应加强装置管理，提高蒸汽、电能利用效率，降低蒸汽消耗；同时建议进一步开展节能评估工作，挖掘节能减排潜力，进一步完善生产管理，降低单位产品综合能耗，以达到二氧化碳的减排效果。
6.9.3.2碳减排措施
（1）工艺技术方面





涉密、不予公示






（2）公用工程及辅助生产设施方面

涉密、不予公示


（3）设备方面
涉密、不予公示
（4）电气设计方面
涉密、不予公示
[bookmark: _Toc150421041]6.9.4碳排放管理与监测计划
6.9.4.1碳排放管理
（1）监测管理
[bookmark: bkReivew111230]企业应根据自身的生产工艺按照相关核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，为计算过程涉及的每项参数制定可行的监测计划，监测计划的内容应包括：待测参数、采样点或计量设备的具体位置、采样方法和程序、监测方法和程序、监测频率或时间点、数据收集或交付流程、负责部门、质量保证和质量控制（QA/QC）程序等。企业应指定相关部门和专人负责数据的取样、监测、分析、记录、收集、存档工作。如果某些排放因子计算参数采用省值，则应说明确省值的数据来源和定期检查更新的计划。
企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：
①规范碳排放数据的整理和分析；
②对数据来源进行分类整理；
③对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；
④对数据进行处理并进行统计分析；
⑤形成数据分析报告并存档。
（2）报告管理
企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门。
6.9.4.2监测计划
1、监测计划
表6.9.4-1 二氧化碳排放监测计划表
	参数名称
	方式类型
	具体描述
	监测设备

	燃料气量
	实测值
	[bookmark: bkReivew2162433]测量统计装置使用天然气量、电量、蒸汽量，测量设备仪器的标准符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）
	燃料气流量计

	用电量
	实测值
	
	电能计量表

	蒸汽量
	实测值
	
	蒸汽流量计


2、质量保证和文件存档
（1）建立企业温室气体量化和报告的规章制度，包括组织方式、负责机构、工作流程等；
（2）建立企业主要温室气体排放源一览表，确定合适的温室气体排放量化方法，形成文件并存档；
（3）制定计量设备的定期校准检定计划，按照相关规程对所有计量设备定期进行校验、校准。若发现设备性能未达到相关要求，企业应及时采取必要的纠正和矫正措施；
（4）制定数据缺失、生产活动或报告方法发生变化时的应对措施。若核算某项排放所需的活动水平或排放因子数据缺失，企业应采用适当的估算方法确定相应时期和缺失参数的保守替代数据；
（5）建立文档管理规范，保存、维护有关温室气体年度报告的文档和数据记录，确保相关文档在第三方核查以及向主管部门汇报时可用；
（6）建立数据的内部审核和验证程序，通过不同数据源的交叉验证、统计核算期内数据波动情况、与多年历史运行数据的比对等主要逻辑审核关系，确保活动水平数据的完整性和准确性。
[bookmark: _Toc150421042]6.9.5碳排放评价结论
项目符合产业政策要求，建设单位需建立监测和管理台账，定期对相关因子开展监测。综上，项目的碳排放水平可以接受。
[bookmark: _Toc214981305]6.10生态环境影响分析
1.工程永久性占地影响分析
本项目建设用地为南京江北新材料科技园长芦片区的三类工业用地，目前厂地为空地，自然生态系统极少，植物种类较少且无珍稀保护物种，不会破坏区域生态系统。通过收集现有资料和进行现场调查，评价范围内无野生动植物保护物种或成片原生植被，不涉及省级及以上自然保护区或风景名胜区，不涉及荒漠化地区、大中型湖泊、水库。不涉及基本农田。项目建设未对土地利用结构造成大的改变。因此，本项目主要工程永久占地对地区的现有土地利用格局影响很小。
2.临时性工程占地的影响分析
本项目不设施工营地等临时工程。不涉及开挖、下穿等破坏生态的施工工艺，无施工弃土产生。施工过程中对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运，对生态环境影响较小。

















[bookmark: _Toc214981306][bookmark: _Toc109891067]7环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc143868850][bookmark: _Toc214981307]7.1施工期环境保护措施及其可行性论证
7.1.1废气污染防治措施
本项目建设阶段，施工单位应根据《南京市大气污染防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办法》、《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》、《南京市建设工程施工现场扬尘管控专项整治验收细则》等相关规定，采取有效措施，防治扬尘污染。原则要求：
（1）施工场地四周设立隔离围墙或防尘网。
（2）设置专门库房堆放粉料。
（3）使用商品混凝土，减少搅拌作业。
（4）使用密闭带有烟尘处理装置的沥青加热设备。
（5）及时清运建筑垃圾，清运时要适量洒水。
（6）采用密闭方式清运渣土。48小时内不能清运的，应当在施工场地内设置临时堆放场进行堆放，临时堆放场应当采取围挡或遮盖等措施。
（7）保持施工道路路面的清洁和润湿。
（8）路面硬化，随时洒水。
（9）选用质量好的施工机械，定期维护，禁止超负荷。
（10）运输车辆经除泥及清洗干净后，方可驶出施工场地。
（11）控制运输车辆车速，减少道路二次扬尘。
（12）施工现场禁止焚烧有毒有害、有恶臭物质及生活垃圾。
7.1.2废水污染防治措施
本项目建设阶段应严格执行《南京市水环境保护条例》等要求，采取有效措施，防治废水污染。原则要求：
（1）施工区应建有排水明沟和沉砂池，施工期泥浆经沉淀池后再回用于堆场、料场喷淋防尘、道路冲洗等。
（2）施工区内的喷淋渗出水、清洗水、雨水等排入排水明沟内，经沉淀池后排入污水管道，不得直接排入河道。
（3）施工机械现场检修时，应采用收集容器收集漏油，严禁漏油洒落地表随地表泾流污染环境。
（4）施工人员生活污水依托扬子石化内现有生活污水管网排放。
7.1.3噪声污染防治措施
本项目建设阶段为避免或减缓施工噪声影响，根据《南京市建设工程施工现场管理办法》相关要求，提出以下原则要求：
（1）选用符合国家有关标准的低噪声工艺和设备。合理布局高噪声设备。
（2）设置有隔音功能的临时棚房放置空压机、发电机等高噪声设备，或在设备附近加设可移动的简易隔声屏。
（3）加强施工机械的维护和管理，保证施工机械处于低噪声、高效率状态。
（4）合理安排施工时间，严格执行《南京市环境噪声污染防治条例》提出的“因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须报环境保护行政主管部门审批。环境保护行政主管部门应当在收到申请后七日内予以批复；产生环境噪声污染的运输渣土、运输建筑材料和进行土方挖掘的车辆，应当在规定的时间内进行施工作业；未经批准，不得在夜间使用产生严重噪声污染的大型施工机具；施工现场夜间禁止使用电锯、风镐等高噪声设备；经批准在夜间、午间或者中考、高考等特定时期进行施工作业的，施工单位必须在施工的两天前将施工作业情况公告附近居民”等要求。
（5）若必须夜间施工，施工单位必须申报相关手续，经批准同意后，施工单位应当遵守审批决定中的相关要求，落实夜间建筑施工作业环境污染防治对策措施，合理安排夜间施工作业时间，采用先进工艺与低噪声设备，尽量减少对周边环境的影响。
（6）选用符合国家有关环保标准的运输车辆，制订运输车辆的运行线路和时间，避开噪声敏感区域和敏感时段。
（7）合理调度进出施工场地的车辆，减少鸣笛，保持施工区域内的道路畅通。
采取前述措施后，施工噪声对区域声环境影响较小。施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。
7.1.4固体废物污染防治措施
本项目建设阶段产生的建筑垃圾应按照《南京市固体废物污染环境防治条例》、《南京市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》及《南京市建设工程施工现场管理办法》相关要求执行。
（1）废溶剂桶、废机油及含油废抹布等危险废物，由专人负责收集，根据相关规定，委托有资质单位处理处置。
（2）及时清运渣土至城市建筑垃圾贮存场处置。
（3）生活垃圾由附近市政环卫部门统一收集清运处置。
（4）施工结束后，临时设施拆除物尽量综合利用；储浆池等应撤离所有设施和部件，四周溢流砂浆的泥土全部挖除；检查全部施工场地，彻底清理处置施工废物，并及时运至城市建筑垃圾贮存场，或垃圾填处理厂处置。
7.1.5施工期生态防治措施
（1）减少施工期永久占地及临时占地，减少地表扰动，减少植被破坏。
（2）减少挖填方，减少地表扰动，防止发生水土流失。
（3）挖方及时回填，弃土方及建筑垃圾及时清运出厂，厂区内土方或建筑垃圾临时堆放需设置遮挡措施，并在堆场周围设置沉淀池及挡土围栏，防止发生水土流失。
通过以上生态污染防治措施，可有效减少施工期的生态影响。
[bookmark: _Toc214981308]7.2运营期废气污染防治措施及可行性分析
7.2.1有组织废气污染防治措施
7.2.1.1废气方案的选择
根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，“（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。（十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。”
工艺生产过程产生的有机废气已经通过工艺上冷凝回收至生产；生产工艺上的冷凝作为工艺部分考虑。废气经冷凝后进入废气处理装置。
常用的方法有吸附法、吸收法、燃烧法、冷凝法、生物法等，选用净化方法时，应根据具体情况优先选用费用低、耗能少、无二次污染的方法。目前常见废气处理工艺的原理及优缺点如下：
表7.2.1-1废气处理工艺对比
	方法
	喷淋吸收法
	吸附脱附-催化燃烧法
	吸附-蒸汽回收法
	活性炭
吸附法
	催化燃烧
	直接燃烧
	生物法
	UV光解法
	冷凝法

	净化原理
	喷淋液吸收-化学反应/溶剂吸收
	吸附催化氧化反应
	吸附
再生利用
	吸附
	催化氧化反应
	高温燃烧
	微生物生命活动
	高能光子、自由基等加速化学反应
	通过降温冷却的方式将废气降温冷却并以液态的型式转移

	工作温度
	常温
	吸附常温
催化氧化<300℃
	吸附常温
脱附>120℃
回收<20℃
	常温
	<300℃
	>800℃
	25-35℃
	＜80℃
	＜0℃

	适用废气
	中高浓度大风量
	低浓度
大风量
	中高浓度
中小风量
	低浓度
小风量
	高浓度
小风量
	高浓度
小风量
	低浓度
小风量
	低浓度
大风量
	高浓度，小风量

	运行成本
(同等风量)
	低
	低
	较高
	高
	中
	很高
	低
	低
	高

	设备投资
(同等风量)
	低
	中
	较高
	低
	高
	高
	低
	低
	高

	应用情况
	成熟工艺应用多
	成熟工艺
应用多
	成熟工艺
应用多
	旧工艺
现在应用少
	成熟工艺
应用较多
	国外较多国内极少
	国外较多
国内较少
	成熟工艺
应用多
	成熟工艺，应用较多

	存在问题
	产生废水，定期换水
	固定床式设备体积较大；建议旋转式
	成份复杂时回收物难处置、二次污染
	不能再生、活性炭耗量极大、存在二次污染
	能耗较大、要求污染源稳定
	能耗很大
	占地较大
技术不成熟
	实际去除效率不高，且安全度不高
	投资成本和运行成本均很高


7.2.2.2废气收集、处置方案概述
本项目有组织废气主要为工艺废气、储罐呼吸废气、导热油炉废气。
具体废气收集及处理方案详见下表。
表7.2.1-2项目废气治理措施一览表











涉密、不予公示






7.2.2.3废气收集系统
（1）有组织废气收集
项目设计对不同性质的废气设置不同的废气收集系统，有组织废气收集的方式简述如下：
①管道密闭收集
反应釜/塔、干燥等反应设备采用密闭设备，工艺过程废气通过反应釜和设备排空阀连接管道密闭收集，收集效率为≥99%；
②局部集气罩收集
项目投料、包装等工序采用在设备上方设置集气罩的收集方式。集气罩设计时尽可能包围或靠近污染源，且吸气方向尽可能与污染气流运动方向一致，确保集气效率符合相关管理规范的要求，保证集气罩收集效率达到90%。集气罩的示意图如下：
[image: ]
集气罩面直径300-500mm，高度150-300mm，废气收集管道直径150-200mm；对接法兰用于与釜底法兰或收集管道法兰对接；集气罩材质宜采用碳钢或PP材料，与法兰连接处采用焊接；废气管道采用PP材质或软管材料，与集气罩支管连接处采用大小头对接；每个废气收集点设立通风蝶阀控制风量；
废气收集和处理设施工程设计时，确定各废气收集环节废气的收集形式、规格尺寸、风量，并通过系统的管网核算确保满足风量要求。
（2）无组织废气收集
项目采取了较为完善的减少无组织排放废气的措施，有效地控制了异味的环境影响，具体如下：
①设备的选型上尽可能选用密闭性好的生产设备，从源头上减少异味气体的无组织溢散。
②采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，减少物料与外界接触频率，减少无组织废气逸散。
③定期进行LADR检测与修复，减少生产过程无组织废气产生。
7.2.2.4废气治理技术可行性分析
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7.2.2.5排气筒设置情况
本项目排气筒设置情况见表7.2.1-6。
表7.2.1-6本项目排气筒设置一览表















涉密、不予公示



























7.2.2.6废气达标排放情况
本评价采取的各废气治理装置对各污染物的治理效果见表7.1.2-7。
表7.1.2-7各治理措施对各污染因子的去除效果表







涉密、不予公示







根据上述治理效果，项目废气经处理后，正常工况下最大排放情况见表7.1.3-2。
表7.2.3-2  正常工况下，排气筒最大排放情况一览表








涉密、不予公示



由上表可知，项目废气经处理后满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5、表6标准限值、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1标准值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及修改单中要求、江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中排放限值标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准及《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）燃气锅炉排放限值。
7.2.2无组织废气污染防治措施
本项目建成后，建设单位应按照关于《印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822~2019）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》环大气〔2020〕33号、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相关的要求对项目无组织废气进行治理和监管。建设单位拟采取如下措施，以减少生产区和仓储区的无组织挥发量：
（1）装置密闭减少烃类损失
本项目生产过程在密闭系统中进行，原料、产品均采用密闭管道输送，减少无组织排放。
（2）罐区采用固定顶氮封减少烃类损失
贮运系统储罐采用固定顶氮封，大大降低了物料大、小呼吸的烃类挥发损失和非甲烷总烃的空气污染。各装置安装密闭排气系统，对储罐呼吸气进行收集到处置用。
（3）加强管理，减少无组织废气排放
[bookmark: bkReivew1043624]加强管理，对生产装置的管线、阀门等泄漏实施严密监控，管线的吹扫接头不使用时均用管帽堵死，装置采样全部采用密闭采样系统；装置停工吹扫时制定完善的停工、水洗、密闭吹扫等方案，最大限度的减少无组织排放。
根据装置检修特点组织开展环境因素识别与评价，制定有针对性的环保控制措施，特别是将密闭吹扫等预防措施落实到开、停工方案和检修方案中。在检修过程中，抽调专门力量加强现场环保监管，并对“三废”排放和处理实行全过程监控指导。装置停工吹扫期间，严格执行密闭吹扫方案，尽量回收残余物料，然后采用小气量吹扫，气相引入火炬系统，进行过程监测，凝结水的污染因子符合控制标准后，最后再吹扫放空，尽可能减少对环境空气的影响。
（4）全过程VOCs控制措施
本项目严格按照国家、省、市相关VOCs防治政策，采用LDAR体系对VOCs泄漏监测和相关设施修复，参照国家《石化企业泄漏检测与修复工作指南》，每半年静密封检测一次、每季度动密封检测一次，并对检测值≥500ppm的密封点，作为受控点必须进行泄漏维修。
通过采取以上无组织排放控制措施，各污染物的周围外界最高浓度能够达到相关标准的无组织排放监控浓度限值，无组织排放废气能够厂界达标。
7.2.3非正常工况火炬预防控制措施
本项目非正常排放情况主要是开车、停车、检修以及停电或者废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，拟采取以下处理措施进行处理：
（1）提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况。
（2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；
（3）开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置。
（4）停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。
（5）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。装置检修倒空置结束后对系统残存物料进行回收，通过管道、胶管导流等装置，收集至罐、物料桶等储存设施，最终统一处理处置。设备、管线等吹扫尾气密闭收集，送至火炬系统。
（6）停电过程中，应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应釜中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后通过排气筒排放，然后再运行反应装置。
（7）加强对废气处理措施的管理和维修，及时更换活性炭等，确保废气处理装置的正常运行。
通过以上处理措施处理后，本项目的非正常排放废气可得到有效的控制。
[bookmark: _Toc214981309]7.3运营期废水污染防治措施及可行性分析
7.3.1项目废水污染防治措施概述
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图7.3.1-1项目废水治理流程图
7.3.2扬子石化公司净二装置
扬子石化公司水厂净二装置主要由预处理单元、厌氧处理单元、OAO好氧处理单元、TA渣处理系统、污泥处理系统、沼气燃烧系统组成，设计处理能力500m3/h，工艺流程：TA沉降→调节→厌氧→OAO好氧→外排。分别接纳扬子石化公司化工厂排出的精对苯二甲酸（PTA）污水、醋酸乙醛污水，扬子碧辟公司排出的醋酸污水。
本项目YDA工业化装置废水处理依托扬子水厂现有净二装置。现有项目进入净二装置的废水量为5.75m3/h，余量为494.25m3/h。本项目进入净二装置的废水量为5.41m3/h，因此，厂区现有净二装置可以满足本项目污水处理需求。
7.3.2.1现有净二装置处理工艺
净二装置运行的工艺是污水经TA沉降、初沉、调节、厌氧、O/A池处理后与来自醋酸乙醛沉淀池的污水混合后再分流至一级接触氧化工艺和O/A/O池最后一级的O段，处理后的污水排至净水一装置。净二装置工艺流程：TA沉降→调节→厌氧→OAO好氧→外排至水厂净一装置。
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净二装置污水处理工艺流程见图7.3.2-1。
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图7.3.2-1 净二污水处理装置工艺流程图






7.3.2.2现有净二装置主要设备
扬子石化净二装置主要构筑物及设备情况详见下表。
表7.3.2-1  净二装置主要构筑物及设备情况一览表
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7.3.2.3净二装置水质水量
①设计进水水质、水量
净二装置设计进水水质、水量见表7.3.2-3。
表7.3.2-3  净二装置设计进水水量、水质
	项目
	指标
	PTA废水
	醋酸废水

	
	
	350
	150

	设计进水水质
	pH
	3.5-4.5
	3.5-4.5

	
	COD (mg/L)
	9000±4500
	≤4000

	
	TA(mg/L)
	≤2500
	-

	设计出水水质
	COD (mg/L)
	≤120
	≤120


净二车间目前实际处理污水量约5.75m3/h，进水水质符合设计进水水质要求，出水水质COD≤120mg/L，达到设计要求。
7.3.2.4依托净二装置可行性分析
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7.3.3扬子石化公司净一装置
净一装置承担扬子石化产生的生产、生活污水（含净二车间排水）以及扬巴公司和扬金公司排出的生产、生活污水，目前扬子石化生产污水分别来自炼油、芳烃、烯烃、塑料厂区。污水经预处理（浮选、均质）、好氧生化处理（纯氧、A/O）和深度处理（高密度澄清池、臭氧、BAF、转盘过滤器等组成，设计处理能力为3400 m3/h，采用“气浮+生化+高密度澄清池+臭氧+BAF+加砂加碳高密度澄清池+转盘过滤器”工艺，本项目废水处理依托现有净一装置。现有项目进入净二装置的废水量为2736.46m3/h，余量为663.54m3/h。本项目进入净二装置的废水量为7.32m3/h，因此，厂区现有净一装置可以满足本项目污水处理需求。
7.3.3.1现有净一装置处理工艺
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净一装置污水处理工艺流程见图7.3.3-1
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图7.3.3-1  净一装置污水处理工艺流程图
7.3.3.2现有净一装置主要设备
扬子石化净一装置主要建（构）筑物情况详见下表。
表7.3.3-1 净一车间现状主要建（构）筑物一览表
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7.3.3.3净一装置水质水量
①设计进水水质、水量
根据《扬子石化三轮改造污水处理及废水回用配套工程环境影响报告书》，该项目已于2016年完成验收。净一处理装置设计处理能力3400m3/h，由预处理单元、生化单元和深度处理单元组成。净一装置设计进水水质、水量见表7.3.3-2。
表7.3.3-2  净一装置主要污水处理单元设计进出水质情况
	名称
	单位
	预处理
	A/O处理
	深度处理

	
	
	设计进水
	设计出水
	设计进水
	设计出水
	设计进水
	设计出水

	pH
	无量纲
	6-9
	6-9
	6-9
	6-9
	6-9
	6-9

	石油类
	mg/L
	≤40
	≤20
	≤20
	≤4
	≤4
	≤4

	CODcr
	mg/L
	≤650
	≤650
	≤650
	≤80
	≤80
	≤50

	BOD5
	mg/L
	-
	-
	≥250
	≤20
	≤20
	≤10

	硫化物
	mg/L
	≤5
	≤5
	≤5
	≤3
	≤5
	≤1

	氨氮
	mg/L
	≤30
	≤30
	≤30
	≤15
	≤15
	≤5

	总氮
	mg/L
	≤50
	≤50
	≤50
	≤25
	≤30
	≤25

	SS
	mg/L
	≤150
	≤70
	≤100
	≤60
	≤60
	≤30

	挥发酚
	mg/L
	≤50
	≤50
	≤50
	≤0.5
	≤0.5
	≤0.5

	总磷
	mg/L
	≤1.5
	≤1.5
	≤1.5
	≤0.5
	≤0.8
	≤0.5

	TDS
	mg/L
	2400～3800
	≤3500
	≤3500
	≤3000
	≤3000
	≤2400

	电导率
	μs/cm
	-
	-
	-
	-
	-
	2000～3500


②净一装置实际出水水质情况
2024年度，扬子石化公司净一污水处理装置实际处理水量约2736.46m3/h，根据扬子石化公司排污月报统计，公司1#排放口水质情况见表7.3.3-3。
表7.3.3-3 2024年扬子石化公司1#排放口水质情况单位：mg/L
	项目
	COD
	总氮
	氨氮
	TP

	算术平均
	28.15
	10.7
	0.23
	0.08

	标准限值
	50
	30
	5
	0.5


由上表知，2024年扬子石化公司总排出水浓度均低于标准限值要求。总体运行状况正常，可做到达标排放。
7.3.3.4依托净一装置可行性分析
（1）水量可行性分析
扬子石化公司净一装置的设计处理规模3450m3/h，实际处理能力为3400m3/h，2024年实际处理水量约为2736.46m3/h，余量约为663.54m3/h，本项目污水产生量7.32m3/h，完全能满足本项目新增废水的处理要求。
（2）水质可行性分析
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（3）时间可行性
现有净一装置已建成并稳定运行，因此从时间上，本项目废水进该污水处理站具有可行性。
（4）工艺适合性分析
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（5）管网配套可行性分析
扬子石化公司污水管网设施完善，项目所在区域污水管网已设计废水接管口，待本项目工程完工、设备安装调试好后与接管口接管即可，本项目废水可经厂区内污水管网接入扬子石化公司水场净一装置处理。
从以上的分析可知，本项目废水预处理后送扬子石化公司净一装置处理是可行的。
7.3.4中水回用可行性分析
水厂净一装置东侧建有两套污水回用装置，采用“超滤+反渗透”工艺，原水采用水厂净一装置回用系列的出水，成品水用于扬子电厂化学水装置补充水及扬巴公司循环水补水。设计处理能力分别为1250m3/h、1200 m3/h，实际处理量为1580.66m3/h，余量869.34m3/h，本项目污水产生量7.32m3/h，完全能满足本项目新增废水的处理要求。
7.3.4.1回用装置处理工艺
（1）超滤单元
来水进入膜池前先经原水过滤器（过滤精度500μm）预过滤，截留可能对UF膜造成损害的物质。产水由透过液泵产生的负压抽过超滤膜表面，送入UF产水罐。原水过滤器和UF膜池运行一段时间需要进行反冲洗，反冲洗水排至废水池，再通过提升泵输送至水厂净一装置排放系列进行处理，达标后排放。为了抑制UF产水中微生物污染，需对超滤源水进行杀菌。杀菌剂采用次氯酸钠。
超滤单元主要工艺参数见表7.3.4-1。
表7.3.4-1超滤单元主要工艺参数
	序号
	项目
	工艺参数

	1
	总进水量
	2450m3/h

	2
	设计产水量
	2205m3/h

	3
	反冲洗水排放量
	245 m3/h

	4
	平均回收率
	90%

	5
	膜系列数(或膜池数量)
	6个

	6
	平均设计膜通量
	30.5L/h

	7
	超滤产水
	浊度≤1.0 NTU，SDI≤5


[image: ]
图7.3.4-1超滤单元
（2）反渗透单元
反渗透给水泵从UF产水罐中取水，经投加还原剂、阻垢剂、杀菌剂后，经过保安过滤器(过滤精度5μm)过滤，再由反渗透高压泵送入反渗透膜单元，去除水中的溶解性盐类、有机物分子、二氧化硅及预处理未去除的颗粒物等。反渗透系统出水进入产水罐，由外供水泵提升送至扬子电厂化学水装置及扬巴公司循环水装置。
反渗透系统采用的是复合膜，这种膜对氯只能耐受1000ppm·h。由于超滤产品水中含有余氯，因此需要在反渗透进水中投加还原剂，脱除水中的余氯，保护反渗透膜免遭不可逆转的氧化损坏。还原剂采用亚硫酸氢钠，加药剂量约3ppm。
为抑制水中的细菌繁殖，需对反渗透给水做杀菌处理，设计采用连续及冲击式结合的投加方式。连续投加浓度为2ppm，冲击式投加一般每周投加一次，每次投加20-30分钟，加药剂量约100ppm。
在反渗透脱盐处理过程中，为防止反渗透浓水侧结垢，需在进入反渗透系统前加阻垢剂。使用高效阻垢/分散剂，可有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡结垢，对SiO2、铁铝氧化物及胶体具有很强的分散效果，加药剂量约为3ppm。
反渗透单元主要工艺参数见表7.3.4-2。
表7.3.4-2反渗透单元主要工艺参数
	序号
	项目
	工艺参数

	1
	总进水量
	2205m3/h

	2
	设计产水量
	1588m3/h

	3
	设计水温
	10～35℃

	4
	浓水排放量
	617m3/h

	5
	平均回收率
	72%

	6
	反渗透膜组套数
	6个

	7
	产品水
	总脱盐率≥95%


[image: ]
图7.3.4-2反渗透单元

7.3.4.2设计进水水质、水量
表7.3.4-3回用水设计进出水水质情况
	项目
	CODcr
(mg/L)
	Cl-
(mg/L)
	总硬度
(mg/L)
	总碱度
(mg/L)
	电导率
(μs/cm)
	浊度
(NTU)

	进水指标
	60
	400
	300
	600
	4000
	10

	出水指标
	2.5
	50
	100
	50
	120
	1

	总去除率
	96%
	87.5%
	66.7%
	97%
	97%
	90%


7.3.4.3回用可行性分析
（1）水量可行性分析
扬子石化公司净一装置回用水装置的设计处理规模为2450m3/h，实际处理量为1580.66m3/h，余量869.34m3/h，本项目污水产生量7.32m3/h，完全能满足本项目新增废水的处理要求。
（2）水质可行性分析
根据工程分析章节分析结果，本项目废水经净二+净一装置预处理后污染因子浓度COD：50mg/L，满足扬子石化公司回用水装置进水浓度要求，即： COD≤60mg/L，因此扬子石化公司回用水装置可接纳本项目废水。
（3）时间可行性
现有净一装置回用水装置已建成并稳定运行，因此从时间上，本项目废水进该污水处理站具有可行性。
本项目建成后项目废水经净二+净一装置处理后经回用水装置进行再处理，各项水质指标均能够满足《中国石油化工集团公司企业标准水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH 0628.2-2014）表1相关规定，扬子热电厂和扬巴回用水单元回用水执行“扬巴回用水内部控制指标”。经深度处理后的中水，主要作为扬子热电厂和扬巴进行回用。
7.3.5雨水收集及监管措施分析
本项目新增1套雨水收集系统，按照生产装置（或车间）分布情况，在不同片区内设置集中的雨水井对雨水进行收集。片区内雨水收集至雨水井后，经厂区雨水管道重力自流至雨水切换井，切换井设切换阀，将前15～30min降雨产生的初期污染雨水直接输送至初期雨水池暂存；30min以后较为清洁的雨水通过监测井配套在线设施监测合格后过厂区雨水排放口排入园区污水管网；超标雨水泵至初期雨水池。初期雨水池中的雨水含有一定的污染物，分批次、限流排入厂区污水处理站集中处理，最终全部实现回用，不外排。
厂区雨水收集系统配套的雨水切换装置（即切换阀）采用自动控制，能够避免因人工操作可能出现的反应滞后或提前切换等问题，进而保证雨污有效分流。正常情况下上述雨水切换装置为关闭状态，不得开启用于污水排放。
在厂内发生污染泄露事故，且无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故废液的情况下，须及时开启厂区事故废水末端收集及处理装置，同时关闭雨水收集系统的切换装置，切断防漫流设施与外界的通道，杜绝事故废水通过雨水管网排入外环境的可能性。
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7.4.1噪声防控原则
根据本项目噪声源特征，应采取如下降噪原则：
◆在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪声的风机等，从而从声源上降低设备本身的噪声。
◆采取声学控制措施，要求泵房、尾气处理系统风机等均应建有良好隔声效果的机房，避免露天布置，在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等处理。
◆风机属于低频噪声源，首先应选用低噪机型，此外采用抗性消声器效果较好，机座应设减振垫。
◆各类泵可采用内涂吸声材料，外覆隔声材料方式处理，并视条件进行减振和隔声处理。
◆采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有较好的降噪效果。
◆加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
7.4.2噪声防控措施
本项目噪声源有：搅拌器、切片机、压缩机、离心机、泵、风机等。为了减少本项目噪声对周围环境的影响，将对项目噪声源进行分类治理，以期达到最好的降噪效果。
（1）生产机泵噪声防治
本项目生产过程中使用流程泵数量较多，在运行过程中会产生噪声，该类噪声源具有以下特点：噪声相对较低，位置分散，均置于车间内。治理措施如下：
a、在满足工艺需要的前提下选择低噪声设备；
b、对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫、隔声罩；
c、生产车间装隔声门窗、墙壁持吸声材料；
d、及时检查设备运行工况，加强保养，防止非正常运行。
经采取以上措施，对生产过程中使用的搅拌器、切片机、压缩机、离心机、泵、风机等设备的降噪量可控制在20dB(A)以上。
（2）高噪声工艺设备噪声防治
a、提高生产设备精密度，尽量减少机器部件的撞击、摩擦和振动。
b、总平面设计，应将噪声源强高的生产车间与非噪声车间、高噪声车间和低噪声车间分开布置。在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中布置，并采取相应降噪措施。
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7.5.1固废产生及处置情况
项目固废产生及处置情况详见下表。
表7.5.1-1  项目固废产生及处置情况一览表
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由上表可知，本项目危险固废均暂存于危废库，委托有资质单位妥善处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。
7.5.2固废管理措施
根据建设单位提供资料，工艺固废产生后先暂存至装置区缓冲罐内，精馏回收的重组分废料经转料泵输送至包装切片系统，经冷却后切片包装，方便运输处理；其他固废均在装置现场装桶（200L），经统一收集装袋后运转芳烃厂统一暂存处置。
项目所有危险废物的贮存容器将使用符合标准的容器盛装，装载的容器及材质要满足相应强度要求，材质和衬里与危险废物相容（不相互反应），容器必须完好无损。容器上必须粘贴符合标准的标签。企业危险固废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。
7.5.3贮存场所污染防治措施
7.5.3.1危险废物贮存场所污染防治措施
项目建成后危险废物统一收集暂存现有芳烃厂295m2危废库内。
贮存场所（设施）污染防治措施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）规定的贮存控制标准。
①贮存场所应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；
②根据危险废物的种类、数量、形态、物理化学性质和污染防治等设置必要的贮存分区，避免不相容危险废物接触、混合；
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑦废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求，贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。
⑧企业应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照HJ2025-2012中附录内容执行；
⑨必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
表7.5.3-1  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
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本项目固废分类收集贮存，固体废物贮存场所建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定要求。
7.5.3.2危险废物暂存场所可行性分析
项目危险废物贮存情况详见下表。
表7.4.3-2建设项目危险废物贮存场所贮存能力合理性分析表
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由上表可知，本项目危废最大储存量为163.85吨，芳烃厂危废库剩余储存能力265.4吨；因此厂区现有危废库可以满足本项目危废暂存需要。
7.5.3.3危险废物收集污染防治措施分析
针对本项目各类危险废物的收集应根据各类危险废物产生的工艺环节特征、排放周期、危险特性、废物管理计划等因素对不同危险废物进行分类收集；各类危险废物在收集的过程中应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；危险废物收集和厂内转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等；在危险废物的收集和内部转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。
危险废物厂内收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：
①包装材质要与各类危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；
②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；
③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；
④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；
⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
7.5.4运输过程污染防治措施
①厂内运输
危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；
危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照按照（HJ2025-2012）填写《危险废物厂内转运记录表》；
危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
②厂外运输
a.运输路线及沿线敏感点
本项目的危险废物运输工作由接收单位负责。各接收单位结合《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求制定了运输路线。
项目涉及的固体废物采用公路运输，根据接收单位制定的运输路线，总体而言，项目选定的路线均为当地交通运输主要线路，避开了敏感点分部集中的居住混合区、文教区、商贸混合区等敏感区域。同时，接收单位针对每辆固废运输车辆配备北斗导航定位系统，准确观察其运输路线。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。
b.污染防治措施
1）采用专用的危险废物运输车辆，车身全密闭。每辆车配套一套灭火设备、配备司机及押运员各1名。运输车辆应按设计拟定路线行驶。
2）每辆车配备车载北斗导航定位系统、在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。
3）工作人员应熟悉危险废物的危险特性，配备适当的个人防护装备，避免危险废物运输过程中发生意外人员伤亡。
7.5.5利用或者处置方式的污染防治措施
本项目建成后产生的危险废物主要是精馏残渣、废催化剂、碱渣、废料、滤布冲洗滤出废料、废膜、滤渣、膜化学冲洗液、废料、废包装材料、废劳保用品、废机油及废润滑油、废活性炭等，废物类别主要包括HW11、HW35、HW50、HW49、HW08，需委托有资质单位处理。
本项目产生危险废物拟委托江泰兴苏伊士废料处理有限公司和河北欣芮再生资源利用有限公司处置处理：
江泰兴苏伊士废料处理有限公司位于泰兴经济开发区福泰路1号，危废许可证编号为JS1283OOI576-1，处置范围为焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），热处理含氰废物（HW07），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），新化学物质废物（HW14），感光材料废物（HW16），表面处理废物（HW17），废酸（HW34），废碱（HW35），有机磷化合物废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49，仅限309-001-49、#900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、#900-999-49），废催化剂（HW50、仅限261-151-50、261-152-50、#261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、#900-048-50），合计30000吨/年。
河北欣芮再生资源利用有限公司位于河北省廊坊市文安县新桥工业区，危废许可证编号为1310260018，处置范围为含钼、钨废催化剂HW50（251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50）50000吨/年；含镍、钒废催化剂HW46（900-037-46）、HW50（251-017-50）30000吨/年；含铜、锌废催化剂HW50（261-152-50仅限合成气制乙二醇含铜废催化剂）10000吨/年；钒钛系废催化剂HW50（772-007-50）10000吨/年；
本项目产生的危废均在拟委托公司的处置范围内，且产生量远小于该剩余处理能力。
综上所述，项目建设产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放是要有防水、防渗措施，避免其对地下水、土壤环境造成污染。
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为防止本项目运行对地下水造成污染，从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污水处理等全过程控制各种有毒有害物原辅材料、中间材料、产品泄漏，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防治措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。防止拟建项目的运行对地下水造成污染。
根据前文环境影响分析，本项目对地下水环境和土壤环境影响较小。为进一步降低本项目对地下水环境和土壤环境造成影响，结合本项目特点，提出以下地下水和土壤污染防治措施：
7.6.1源头控制
拟建项目应严格按照国家相关规范要求，对各车间、污水处理设备采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。在项目生产运行过程中，加强环境监管，优化监控手段，保护地下水资源。为防止地下水遭受污染，企业应当以下对策：
（1）源头控制
严格按照国家相关规范要求，对场区内各仓库、生产设计车间、废物贮存处理场所等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；
②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的污染。对各种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，另建设控制站、截污阀、排污阀、流量、压力在线监测仪，购买超声及磁力检漏设备，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土；
③固废仓库按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施；
④严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。
7.6.2分区防控
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对分区防控措施的最新要求，应按污染控制难易程度、天然包气带防污性能和污染物特性提出防渗措施。
1、分区防渗要求
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，不同分区的具体防渗技术要求如下：
表7.6.2-1   不同分区防渗要求
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制
难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照
GB 18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照
GB 16889 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


2、石化企业典型污染防治区划分
按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）相关要求，并结合石化企业生产情况，根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄露物质的性质将污染区划分为一般污染防治区、重点污染防治区、非污染区。石化企业典型污染防治区划分见表7.6.2-2。
[bookmark: _Hlk127513020]表7.6.2-2   石油化工企业典型污染防治区划分
	类别
	区域
	防渗技术要求

	重点污染防治区
	各种污油、污水、各种废溶剂等地下管道
各种地下污油罐、废溶剂罐等
检查井、水封井、渗漏液收集池、污水收集池、初期雨水提升池等各类生产污水井及各种污水池：
原油、轻质油、液体化工品等储罐区
变电所的事故油池、循环水场的排污水池、化学水装置的酸碱罐区和中和池、污水处理场等
	防渗性能不应低于 6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

	一般污染防治区
	其他（生产装置区的架空设备，如塔、反应器、换热器、压缩机、泵区、管廊区等）
	防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

	非污染防治区
	办公区、道路、绿化等
	/


注：重点污染防治区：是指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。一般污染防治区：是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。非污染防治区：是指除污染防治区外的其他区域，主要包括部分公用工程区、办公区、道路及绿化区域等。
3、本项目防渗措施
对照本项目建设内容和设备表，除初期雨水池一、初期雨水池二、装置内污水池为地下设施外，其余均为地面设施，对照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）及《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目防渗分区划分及防渗等级见下表，分区防渗图见图7.6.2-1。
表7.5.2-3  各防渗区防渗技术要求














涉密、不予公示
















[bookmark: _Toc29560825]7.6.3防渗方案
7.6.3.1一般要求
（1）本项目防渗工程的设计标准应符合下列规定：
①石油化工设备、地下管道或建、构筑物防渗的设计使用年限分别不应低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限；
②污染防治区应设置防渗层；
③一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层。
（2）防渗层可由单一或多种防渗材料组成。
[bookmark: _Toc343153190][bookmark: _Toc384990424]7.6.3.2地面防渗
[bookmark: _Toc301961712]厂区内铺砌地面分为一般污染防治区和非污染防治区，一般污染防治区采用抗渗钢纤维或配筋混凝土铺砌，非污染防治区铺砌部分采用素混凝土铺砌。
混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求，并应符合下列规定：
（1）混凝土的强度等级不应低于C30；
（2）混凝土防渗层的抗渗等级不应低于P6，其厚度不应小于120mm。
[bookmark: _Toc384990426][bookmark: _Toc343153192]7.6.3.3污水埋地管道防渗
结合工程建设的实际情况，采取主动防渗措施，满足项目的实际工程需要。
（1）本项目应采取防止和减少污染物跑、冒、滴、漏的措施；
（2）污水管道、初期雨水管道如果选用钢制管道，连接方式应采用焊接。当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管，当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤；
（3）污水管道、初期雨水管道设计壁厚的腐蚀余量应≥2mm或采用管道内防腐；
（4）管道外防腐等级应采用特加强级；
（5）重点污染防止区污水井结构壁厚不应小于200mm，混凝土的抗渗等级≥P8。所有穿越地下污水系统构筑物的管道穿越处均设置防水套管；
（6）污水管道、初期雨水管道采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。
7.6.4地下水环境监测与管理
1、跟踪监测计划
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），二级评级的项目，地下水跟踪监测点数量一般不少于三个，并至少在建设项目场地上、下游各布设1个。其中监测点D1位于项目厂区上游、为背景值监测点，D2位于项目罐区附近、为地下水环境影响跟踪监测点，D3位于项目厂区下游、为污染扩散监测点。
本项目应建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。
为更好指导企业发现可能泄漏事故，在进行跟踪监测中，当发现监测值高于预设值时，应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。
项目地下水监控井设置方案汇总见表7.6.4-1。
表7.6.4-1  项目地下水监控井设置方案一览表
	监测点
	监测点位置
	井深
	井结构
	井口直径
	监测目的
	监测因子
	监测频率

	D1
	拟建项目厂区上游
	6m
	管井
	100mm
	总体监测项目厂区可能对地下水造成的环境影响
	涉密、不予公示

	每年监测1次

	D2
	拟建项目罐区
	6m
	管井
	100mm
	
	
	

	D3
	拟建项目厂区下游
	6m
	管井
	100mm
	上游对照点
	
	


2、跟踪监测与信息公开
（1）地下水环境跟踪监测报告
项目环境保护专职机构负责编制项目地下水环境跟踪监测报告，报告内容应包括以下内容：
项目厂区及其影响区地下水环境跟踪监测数据，项目排放污染物的种类、数量和浓度等。项目生产设备、管廊或管线、化学品原料和成品运输装置、危险废物暂存场所、事故应急池及应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录等。
（2）地下水信息公开计划
企业应将地下水监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开频率以环境保护主管部门要求为准，一般一年公开一次。公开内容应包括：
基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；地下水监测方案；
地下水监测结果：全部监测点位、监测时间、监测基本因子和项目特征因子的地下水环境监测值、标准限值、达标情况、超标倍数等。
7.6.5土壤跟踪监测措施
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），一级评价每3年开展1次跟踪监测，监测点位布设在重点影响区域和土壤环境敏感目标附近，选择特征因子进行监测，评价要求建设单位在本项目占地范围内初期雨水池、北侧预留空地设置2个跟踪监测点位，本项目为化工项目，因此，建议监测频次为每年1次。
根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1202-2021），企业应在项目投产一年内开展土壤污染隐患排查，之后原则上针对生产经营活动中涉及有毒有害物质的场所、设施设备，每2～3年开展一次排查。一般包括：确定排查范围、开展现场排查、落实隐患整改、档案建立与应用等。
表7.6.5-1  项目土壤跟踪监测点位设置方案一览表
	监测点
	监测点位置
	监测目的
	监测因子
	监测频率
	备注

	JT1
	初期雨水池附近
	监测厂区重点影响区土壤污染
	涉密、不予公示

	每年开展1次
	不得破坏防渗措施

	JT2
	北侧预留空地附近
	对照
	
	
	


2、跟踪监测与信息公开
（1）土壤环境跟踪监测报告
项目环境保护专职机构负责编制项目土壤环境跟踪监测报告，报告内容应包括以下内容：
项目厂区及其土壤环境敏感目标土壤环境跟踪监测数据，项目排放污染物的种类、数量和浓度等。
项目生产设备、管廊或管线、化学品原料和成品运输装置、危险废物暂存场所、事故应急池及应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录等。
（2）土壤信息公开计划
企业应将土壤监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开频率以环境保护主管部门要求为准，一般3年公开一次。公开内容应包括：
基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；
土壤监测方案；
土壤监测结果：全部监测点位、监测时间、项目特征因子的土壤环境监测值、标准限值、达标情况、超标倍数等。
[bookmark: _Toc214981313]7.7环境风险防范措施评述
7.7.1企业现有应急预案及环境风险防范措施回顾
7.7.1.1应急预案管理制度执行情况
中国石化扬子石油化工有限公司/中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司突发环境事件应急预案于2023年12月进行修订，并上报南京市生态环境局备案管理（备案编号：320100-2023-010-H）。风险评估等级判定为：重大[重大-大气（Q3-M2-E1）+重大-水（Q3-M2-E2）]。企业现有项目自制定应急预案以来，每年都进行应急演练。公司制定的突发环境风险应急预案可指导和规范公司突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，将环境污染事件造成的损失降低到最小程度，满足江苏省环境应急预案规范化管理的要求。
7.7.1.2现有应急物资与装备、救援队伍情况
1、现有应急物质与装备
（1）专业消防队物资装备
扬子石化公司设有专职消防支队，担负全公司的消防、气防和应急抢险救援等任务。支队下设4个消防大队、1个气体防护站和1个生活区消防站。支队现有消防人员 272 人，消防车22台，其中泡沫消防车10台，干粉车4台，联用车1台，二氧化碳照明车1台，登高车3台，水罐车2台，救护车2台；消防车药剂装载量泡沫 65T(多功能泡沫)、干粉 17t、水 65.7t、CO2640L(10MPa)；配备有大型火场的高性能移动水炮和可燃气体检测仪、空气呼吸器、隔热服等特种灭火抢险救援器材。
（2）各分厂应急物资装备
扬子石化公司各分厂均配置了消防器材、个体防护装备、防化服、防毒面具、空气呼吸机和医疗急救箱、堵漏类、吸油类等应急物资装备。各类应急物资与装备在厂区和车间存放，有专人负责物资的管理维护和更新，贮运厂码头作业区应急物资库按照《港口码头溢油应急设备配置要求》配置了吸油毡、围油栏、收油机等针对溢油事故的专用应急物资。
（3）公司层面应急物资装备
扬子石化公司层面共建了3个环境应急物资库，分别位于贮运厂液体码头(油品装卸作业)、水厂炼油水务车间(3#排口)、水厂净一车间(1#排口)，配备了防护用品、生命救助、动力燃料等 10 大类 105 种应急物资储备，环境应急和风险防控能力得到大幅提升。
贮运厂液体码头(油品装卸作业)应急物资库是南京港选取扬子石化码头作为应急物资公共储备大厂库而建。公共储备库建成投用后，整体委托给扬子石化公司进行日常管理，并作为港口危化品突发事件应急处置的补充物资，将有效提升南京港口危化品事故处置的物资储备工作。
2、应急救援队伍
（1）液体码头作业区志愿消防队扬子石化公司贮运厂共有 10-2#、11#、12#、14#、15#、16#等6个甲类危化品码头和1个碱码头。扬子石化公司在码头作业区设置了专项应急处置方案，建立了应急救援组织，建设有码头作业区应急物资库及港政处应急储备库，编制了应急物资清单、演练计划，组织人员学习并参加演练，并成立了作业区志愿消防队。
（2）兼职应急救援队伍
扬子石化公司设立公司级、厂级、车间级三级突发环境事件应急指挥机构，应急指挥中心为一级指挥机构；各分厂成立二级应急救援指挥机构；车间设立应急救援工作组。扬子石化公司应急指挥中心下辖应急响应中心，现场应急指挥部和专家组，现场应急指挥部下辖应急救援工作组，应急救援工作组包括综合保障组、医疗救护组、信息发布组、抢修抢险组、消防急救组、环境保护组、工艺处理组、安全保卫组。
7.7.1.3现有有毒害气体泄漏紧急处理装置
各厂区可燃气体及有毒气体报警仪统计见表7.7.1-1。
表7.7.1-1  报警仪分布情况
	使用单位
	报警仪名称
	数量
	使用单位
	报警仪名称
	数量

	炼油厂
	可燃气体
	875
	烯烃厂
	可燃气体
	681

	
	硫化氢
	595
	
	硫化氢
	29

	
	氧气
	25
	
	环氧乙烷
	94

	
	氨气
	19
	
	氧气
	20

	
	一氧化碳
	11
	
	氨气
	12

	
	臭氧
	3
	
	一氧化碳
	1

	
	二氧化硫
	1
	
	二氯乙烷
	1

	芳烃厂
	可燃气体
	770
	化工厂
	可燃气体
	228

	
	硫化氢
	303
	
	硫化氢
	51

	
	氧气
	22
	
	氧气
	53

	
	氨气
	33
	
	氨气
	7

	
	一氧化碳
	80
	
	一氧化碳
	99

	
	苯
	72
	
	氢气
	4

	塑料厂
	可燃气体
	491
	
	醋酸
	6

	
	硫化氢
	1
	
	二氧化硫
	44

	
	氧气
	29
	贮运厂
	可燃气体
	830

	
	一氧化碳
	4
	
	硫化氢
	172

	
	丙烯酸甲酯
	12
	
	环氧乙烷
	15

	
	氢气
	1
	
	氨气
	14

	橡胶厂
	可燃气体
	173
	
	一氧化碳
	4

	
	有毒气体
	79
	
	苯
	40

	
	硫化氢
	2
	
	氧气
	2

	
	氧气
	3
	水厂
	可燃气体
	84

	热电厂
	氨气
	71
	
	硫化氢
	86

	
	一氧化碳
	39
	
	氧气
	7

	
	可燃气体
	9
	
	氨气
	10

	
	硫化氢
	3
	
	臭氧
	3

	
	甲烷
	6
	
	苯
	1

	
	氧气
	28
	
	二氧化氯
	3

	
	/
	/
	
	气体有毒气体
	12


7.7.1.4现有环境风险防范措施
根据《中国石化扬子石油化工有限公司/中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司突发环境事件应急预案》及现有厂区实际建设情况，现有工程风险防范措施详见表7.7.1-2。
表7.7.1-2  厂区现有环境风险防范措施表
	项目
	公司现有风险防控与应急措施
	整改要求

	水环境风险防控措施
	截流措施
	①原料、仓库地面为硬质无裂缝水泥地面，防腐防渗涂层。
②各生产车间、危废库均单独设置有边沟和积液坑，事故废水等可通过排水沟汇入事故池。
③罐区设有防火堤（围堰），并有排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭。
④厂区、车间均为硬质混凝土地面，厂区主要构筑物周边设有雨水管网和污水管网，排口设有切断闸阀。可有效防止事故废水（主要为消防水）进入附近河道水体。
	/

	
	事故排水收集措施
	扬子石化公司在各个分厂均设有事故池，其中净一车间设置事故池及事故罐合计81000m3；3#雨水排口处设置事故池及监测井合计57800m3；6#雨水排口处设置调节池为50000m3；净二车间设置事故池合计7000m3（一用一备）；烯烃厂设置事故罐合计3500m3；芳烃厂设置事故罐为5000m3；炼油厂设置旋液罐合计为30000m3（一用一备）；化工厂设置事故池为810m3；塑料厂设置事故池为1500m3；橡胶厂设置事故池合计为4000m3；贮运厂设置事故池合计为19800m3；合计为260410m3。扬子石化所有事故应急池由 DCS 系统统一控制，各个事故应急池之间通过管线联通，一旦发生安全生产与突发环境事故，可作为一个整体发挥事故水、消防水和受污染雨水的拦截作用。在容积方面，能够满足事故水收集需要。
	/

	
	清净下水系统防控措施
	厂区内实施清污分流，清下水和雨水通过扬子石化雨水管网系统排入马汊河。厂区所有雨水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水或清下水排入外部水环境的途径。
	/

	
	雨水系统防控措施
	①各装置区设置有初期雨水收集系统，设雨污切换阀；
②雨水总排口设有切换闸阀，正常情况下阀门关闭，初期雨水池、事故池与厂内污水处理设施相连通。设有监视设施，专人负责雨水闸阀切换措施。
	/

	
	生产废水处理系统防控措施
	①厂区废水收集后经厂内预处理设施处理达标后接入污水处理厂集中处理。
②单独设置事故池收集受污染事故废水等，生产废水排放前设监控池。
③污水预处理系统前设置有污水收集池可作为事故水缓冲设施。
④生产废水总排口设有切断装置、监视设施。
	/

	毒性气体防治措施
	毒性气体泄漏紧急处置装置
	①扬子石化公司利用 GIS（地理信息系统）技术，打造集在线监测、配电监管、视频监控于一体的“环保天眼”体系，有效发挥不同监测设备、监测手段、监测点的监测作用，实现环境信息全方位、全天候、全过程自动监控，确保环保风险看得见、管得住。
②扬子石化公司组织制定了《化工园区西侧扬子扬巴片区大气环境监测调查报告》，形成厂界毒性气体监控预警方案，同时在厂界设置两个固定环境监测点，定期开展自行监测，橡胶厂在厂界设有 4 台恶臭气体监测和 1 个小微站。扬子石化公司配有流动环境监测车辆及设备仪器，按照方案开展流动监测，同时委托第三方机构定期在公司内开展走航监测。
	/

	
	毒性气体泄漏监控预警措施
	厂区涉及的可燃及有毒气体为硫化氢、氧气、氨气、一氧化碳、臭氧、二氧化硫、环氧乙烷、二氯乙烷、苯、氢气、醋酸、丙烯酸甲酯、甲烷、二氧化氯，扬子石化公司定期委托专业机构开展环境监测，建立有定期监测机制和废气监测台账。
	/

	物料管道泄漏风险防控措施
	输送管道监控及日常维护
	输送管道设置连锁应急切断系统，发生泄漏后自动切断原料供应的源头来料。物料输送管道的法兰、阀门及管道链接等处定期进行检修。
	/


现有厂区配备应急物资，成立应急救援小组，定期组织应急演练并制定应急监测计划，厂区现有风险防范设施设备齐全，防范措施落实到位，厂内应急物资设备配置现场照片见下图。
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根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号）要求对厂区现有项目风险防范措施进行梳理，扬子石化厂区设有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。厂区现有的应急预案可行，风险防范措施有效，可预防事故的发生。
7.7.2拟建项目新增风险防范措施
7.7.2.1环境风险防范措施
本项目装置具有潜在的火灾爆炸、毒物泄露的危害性，要求工程设计、建造和运行要科学规划，合理布置，严格按照安全设计规范设计，保证建造质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。
（1）平面布置
本项目总平面布置依据工艺流程布置，布置辅助生产设施的位置时考虑到厂址外部条件及水、电、铁路等线路的进出方位。布置满足现行防火、防爆等安全规范以及操作、检修和施工要求。在本装置界区内设有控制室，控制室按抗爆结构。厂内本装置和设施的距离满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中的防火间距要求，满足消防﹑施工﹑检修等安全生产的要求。
根据《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）和建、构筑物生产和储存的物品的性质进行火灾危险等级分级，并确定建、构筑物的耐火等级、容许层数、建构筑物面积、防火分区面积、建筑物的结构形式、泄压面积等。
（2）管道风险防范措施
管道输送物料具有潜在的火灾爆炸、毒物泄漏的危害性，要求工程设计、建造和运行要科学规划，合理布置，严格按照安全设计规范设计，保证建造质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。
①防火措施：管道施工时，严格按施工规范执行，管道经处理后达到动火条件后才能进行施工。管道连接采用焊接方式，仅阀门、仪表连接处采用法兰连接。
对管道、阀门、法兰的压力等级，严格执行现行设计规范，防止物料泄漏。钢结构框架、管带及其它梁柱均满足设计规范要求的强度、耐火、防爆等性能，并加设厚型无机外防火层，以防止火灾伤害及火势蔓延。建筑物的耐火性能满足 2 级耐火等级的要求。主要设备的裙座均设置防火层。
各部分均设有固定的消防蒸汽管线和足够的软管站，使可能出现的泄漏点均在消防蒸汽软管范围之内。在管带区、框架区、塔区等地方均设蒸汽灭火系统。
设置移动式小型灭火设备，包括推车式泡沫灭火器、手提式干粉灭火器以及手提式泡沫灭火器。
②防爆措施：爆炸危区域的划分和电力设备的选型及安装遵循《爆炸和火灾危险环境电力装置设置规范》（GB50058-92）。爆炸危险区的电动仪表优先采用本安型，无本安型的采用隔爆型。
为防止停水、停电、误操作及火灾事故引发设备超压，所有压力容器和压力系统均按规范设置安全阀。
③防毒性危害：管道更换施工时，严格按施工规范执行，管道经处理后达到动火条件后才能进行施工。
④安全仪表系统：
⑤防雷防电防腐措施：所有的管道均采取防雷防静电接地措施。
⑥认真执行定期检验制度，按照管道安全营运规程和规范，定期进行防腐、自控系统安全阀、截断阀等设备、设施、系统、构件的检查、测试和更换，以保证其始终处于良好的工作状态定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。
⑦建立巡回检查制度，以便及时发现问题。要明确规定巡检的责任人、时间、路线和内容，认真做好巡检记录，发现问题要及时向公司调度汇报，并采取必要的措施，防止事态扩大，保护管道的安全运行。
（3）危险化工工艺安全防范措施
项目生产过程应按照下表进行安全控制、重点监控：
表7.7.2-1  重点监管的危险化工工艺的安全对策措施












涉密、不予公示

















（4）重点监管危险化学品防范措施
对涉及重点监管化学品的生产、储存设施，应按照《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号）的要求采用相应的安全措施。
具体详见下表。

表7.7.2-2  重点监管的危险化学品防范措施












涉密、不予公示

（5）火灾爆炸防范措施
①火源的管理
建立厂库火源管理制度。a明火控制，其发生源为火柴、打火机等，接近贮存的原料仓库的一定区域内不得有明火。b维修用火控制，在此区域内维修设备实行严格的用火控制，需要进行维修焊接应经过安全部门确认、准许，并有记录在案，有监管人员在场方可进行施工。c严禁穿带铁钉的鞋进入，操作人员严禁穿化纤类、丝绸类衣服入内。
②灭火装置的设置
严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。
在重要岗位设置火焰探测器和火警报警系统，并经常检查确保设施正常运转。在成品库房设置自动喷淋灭火装置，在现场布置小型灭火器材。
③火灾报警系统的设置
该系统由火灾报警控制器、火灾探测器等组成，构成自动报警检测系统，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。并对该系统作定期检查。除自动火灾报警系统外，还应设有若干手动火灾报警按钮，以便及时报警和处理。
④消防系统防范措施
生产车间消防采用以水消防、泡沫灭火为主，干粉灭火次之，其它消防为辅的消防方案。
雨水和污水接管口分别设置截流阀，发生泄漏、火灾或爆炸事故时，泄漏物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，整个雨水收集系统或污水收集系统不能容纳伴生、次生污水时，则临时架设系统泵，将伴生、次生污水打入厂内事故池，消防废水经过污水处理设施处理达标后接入园区污水管网，若厂内污水处理装置不能处理泄漏物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式直接进入园区的污水管网和雨水管网。
（6）泄漏事故防范措施
泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。
有毒物料泄漏的风险及防范措施汇总列于表7.7.2-3。
其它防范措施：
（1）严格执行安全和消防规范。厂区内设置环行道路，以利于消防和疏散。
（2）在每年的雷雨季节到来之前，对车间的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。
（2）不准用开口瓶存放溶剂，不准将溶剂带出车间，禁止用溶剂洗涤任何物品。外溢的溶剂或混合剂，应及时收集处理或妥善存放在密闭的容器内。
（3）所有排液、排气均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散。为了避免因容器破损造成环境污染，在贮存区，必须设置事故池，事故池中备有碱液，一旦发生物料泄漏事故，及时回收后，将剩余部分引入事故池中用碱中和，不得排入地表水体，可避免对水体的污染。
表7.7.2--3  危险化学品物料泄漏的风险防范措施
	序号
	风险环节
	风险因素
	防范措施

	1
	物料在运输过程中
	运输过程中有可能由于来往车辆过多、天气原因以及车辆操作不当造成车辆碰闯而导致泄漏。
	1.必须提前做好防范，严格车辆运输操作规程。委托有资质单位承运，实行“准运证”、“押运员证”制度；
2.运输车辆使用统一专用标志，并按照公安交通和公安消防部门指定的行驶路线运输；危险品运输应避开交通高峰期和拥挤路段。切勿在居民区和人口稠密区停留。
3.提前作好各种可能出现的事故的补救方案，并进行演习，一旦出现事故，应按照应急预案进行操作。

	2
	物料在进厂卸货时
	车运进厂后卸货时有可能由于储存容器破损、密闭不严的原因造成物料泄漏。
	1.必须提前做好防范，严格卸货操作规程。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。原料装御、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。
2.作好各种可能出现的事故的补救方案，并进行演习，一旦出现泄漏事故，应立即停卸，查找原因并处理后方能重新开始。

	3
	物料在进料过程中
	可能由于设备密封问题、法兰垫片问题以及系统的压力变化而致使物料在进料时发生泄漏
	1.通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。
2.内操人员必须严格按工艺参数进行操作，外操人员必须严格巡检挂牌制度，经常巡检，防微杜渐。当仅有小的泄漏时，应用适当的液体进行稀释且立即堵漏，当有大的泄漏时，按照工艺应急预案进行操作而做出相应的处理，并立即向上级汇报。


各物料泄漏的应急措施如下表：
表7.7.2-4  物料泄漏的应急措施




涉密、不予公示








（7）罐区风险防范措施
按照《石油化工储运系统罐区设计规范》相关条款要求设计：
①按照《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）要求设置防火堤和防火隔堤，防火堤内设置集水设施以及可供开闭的排水设施；
②储罐设计的最低液位应能保证从低液位报警开始10～15min 内，防止造成机泵发生气蚀。储罐的呼吸阀和阻火器在设计、采购过程中应考虑当地最冷月份的平均温度，如果≤0℃，应选用具有防冻功能的呼吸阀和阻火器，或采取防冻措施。储罐的物料进出管道靠近罐根部位应设一个总的切断阀，每根储罐物料进出口管道上还应设置一个操作阀。
③按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）的要求进行防腐设计，储罐、管道、输送泵根据物料的性质选用适宜的防腐材质，储罐外壁进行必要的防腐处理。定期进行壁厚测试，防止因腐蚀穿孔造成物料的泄漏；
④储罐设备和配套设施需定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。加强化学品储罐腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。
确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好；有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。
⑤罐区设置必要的应急堵漏设施和个人防护器材，便于泄漏情况下进行应急处理。同时设置空罐用于泄漏物料的收容；加强罐区管理和操作人员培训，确保操作人员熟练掌握岗位安全风险和操作规程，能够正确使用劳动保护用品和应急防护器材，具备应急处置能力，特别是初期火灾的扑救能力和中毒窒息的科学施救能力。
⑥严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检测可燃气体浓度，进入受限空间作业时，还要严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。严禁以阀门代替盲板作为隔断措施，严禁对未经清洗置换的储罐进行动火作业。
（8）废气处理系统风险防范措施
废气处理系统风险防范措施总体原则如下：
①对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。
②定期对活性炭进行更换，并设置备用的活性炭吸附装置，以便于废气的有效处理。
（9）危废贮存、运输过程风险防范措施
为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：
[bookmark: bkReivew1050750]①项目产生危废在贮存过程中应小心谨慎，熟知每种废物的性质和贮存注意事项，根据废物的燃爆特性及挥发特性等进行贮存。各种危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完好无损；尽量缩短危险废物在厂区内的储存时间。
项目危废均需满足《可燃及易燃易爆危险品管理制度》、《易燃易爆物品管理条例》等相关法规要求进行相关管理。
②本项目用于储存危废的危废仓库必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险废物库房，不允许露天堆放。
③危废仓库的管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存废物的特性、事故处理办法和防护知识，同时配备有关的个人防护用品。
④加强危废仓库的管理以及地面的防腐、防渗，防止泄漏，加强通风。
⑤运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。
（10）地下水风险防控措施
为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。地下水风险具体防范措施详见“7.6地下水污染防治措施”。
（11）防止事故污染物向环境转移防范措施
①防止事故气态污染物向环境转移防范措施
控制和减少事故情况下毒物和污染物从大气途经进入环境，事故时设置消防喷淋和水幕，并针对毒物加入消除和解毒剂，减少对环境造成危害。
对于爆炸过程中产生部分未反应的物料也会通过消防水吸收或被消防泡沫覆盖，减少对大气环境的污染。
当发生物料泄漏时，会形成有毒蒸汽。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。防止其直接进入下水道、排洪沟等限制性空间，结合厂区事故废水三级防控体系设施，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水溢流出厂区外。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
②防止事故液态污染物向环境转移防范措施
全厂污水系统根据“清污分流、污污分流”分类收集处理的原则，对不同的污水采取不同的工艺进行分别处理。
事故状态下未受污染的雨水，正常排入雨水管网，事故废水经封堵收集进入事故池暂存，事故结束后送污水预处理设施处理。
③配置防止事故伴生/次生污染物向环境转移防范措施
项目生产原料、产品多为危险化学品，具有易燃、有毒、有害、高温、高压以及生产连续性等特点，一旦发生重大火灾、爆炸、泄漏、洪涝、地震等突发性危险化学品事故，本项目次生、伴生突发环境事件中会产生一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等污染物，在一定时间和一定范围内会对大气环境造成明显污染，此外，还会伴生/次生水污染、土壤污染等环境污染。
a伴生/次生大气污染防范
发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；当贮罐或装置发生火灾时，在灭火的同时，对邻近的设备必须采用水幕进行冷却保护，防止类似的连锁效应，同时对其他邻近的设备采取同样的冷却保护措施。
b伴生/次生水体污染防范
若发生火灾爆炸事故，为了防止毒物及其次生的污染物危害环境，在事故消防救火过程中，设置水幕并在消防水中加入消毒剂，减少次生危害。事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内事故池暂时收集，然后分批进入污水收集池；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。
[bookmark: bkReivew1020522]若发生泄漏事故，应通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质破损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移；然后将污染物质尽可能引入事故池，流入污水预处理设施。
上述突发环境事件发生后，应对流入道路排水沟的事故污水进行隔断、封堵、分流、回收、贮存、处理等可能采取的一切措施，合理调度物料流向，使其受控转入环保处理、储存设施中，杜绝污染物质溢流出厂界；对其他生产辅助设施的正常排水等暂缓执行，同时对其他的清净下水、生活污水进行切断分流，并根据监测结果，及时切断分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。
④事故污染物一旦进入环境后的消除措施
a事故气态污染物进入环境后的消除措施
为了防止毒物及其次生的污染物危害环境，在贮罐事故消防救火过程中，设置水幕并在消防水中加入消毒剂，减少次生危害。
当物料泄漏时，需要及时关闭进料阀门，对泄漏的物料需要回收处理，减少对大气环境的污染量。
b事故液态污染物进入环境后的消除措施
在火灾爆炸救灾过程中，消防水将带有大量的有毒有害物质，这些消防水如果不能及时切换至消防事故池，而泄漏至雨水管道，将有可能引起雨水的继发性污染事故，如果没有采取紧急切断措施，这些被污染的废水一旦进入到环境水体，将引起环境水体继发性的污染事故。
装置区设单元围堰，清污分流，单元围堰外设事故池系统，有效收集和及时转移泄漏物质与事故水；装置物料一旦泄漏入厂区系统，即刻对系统进行事故闸启用，对事故水进行分流调水，将事故水收集到事故池，排入厂内污水处理站处理；配备一定数量的防控水污染应急物资，对泄漏物料进行收集。
液体物料泄漏到土壤中，用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，送至废物处理场所处置。大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
（12）风险监控措施
可燃气体浓度达到爆炸极限是泄漏引起火灾、爆炸事故中最重要的环节，因此，按规范要求安装可燃气体检测报警装置并保证灵敏、有效，尽早发现泄漏和堵漏，加强作业场所的通风，是防止泄漏引起火灾、爆炸事故的重要措施。
[bookmark: bkReivew1051640]根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB50493-2019），本项目存在泄漏事故风险的单元应设置可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；其中可燃气体指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体汽化后形成的可燃气体。有毒气体指《高毒物品目录》（2003年版）中确定的31种气体和蒸气，可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置设置要求如下：
①可燃气体或其中含有毒气体泄漏时，可燃气体浓度可能达到25%LEL（爆炸下限），但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可燃气体检测器；
②有毒气体或其中含有可燃气体泄漏时，有毒气体浓度可能达到最高容许浓度，但可燃气体浓度不能达到25%LEL时，应设置有毒气体检测器；
③可燃气体与有毒气体同时存在的场所，可燃气体浓度可能达到25%LEL，有毒气体的浓度也可能达到最高容许浓度时，应分别设置可燃气体和有毒气体检测器；
④同一种气体，既属可燃气体又属有毒气体时，应只设置有毒气体检测器；
表7.7.2-5项目拟设置风险防控设施情况表
	序号
	设施名称
	数量（套）

	1
	有毒气体报警仪
	341

	2
	可燃气体报警仪
	70

	3
	便携式可燃气体报警仪
	40

	4
	便携式有毒气体报警仪
	40

	5
	就地声光报警器
	17

	6
	激光氧分析仪
	17

	7
	PH分析仪
	17

	8
	LEL爆炸下限分析仪
	15

	9
	氢分析仪
	8

	10
	在线防爆COD分析仪
	1


（13）应急措施及应急能力建设
①应急措施
本项目火炬系统拟依托扬子石化烯烃火炬进行处理，烯烃火炬管网压力3kPa左右，烯烃厂火炬的设计能力为920t/h，目前排入系统火炬最大的事故量为470t/h，扣除最大事故量，其余排入总量的30%为387t/h。本项目排入后，扣除最大事故量，其余排入总量的30%为414t/h，总处理量为884t/h，小于火炬的设计能力920t/h，具有可依托性。
火炬系统是石化行业常用的可燃气体应急和处理设施，一般由控制阀、火炬（由燃烧器组、防辐射隔热罩和防护墙组成）、自动点火系统组成。
火炬的点火控制系统由设置的PLC控制柜进行控制。火炬长明灯的点火采用高空点火方式。长明灯高空点火可采用自动、手动、远控三种点火方式。火炬投入运行前，点火信号传送到PLC控制柜输入端，PLC输出控制开启长明灯燃料气阀，同时启动每个高能点火器引燃长明灯。此时，热电偶检测到火焰信号，并将信号送至PLC输入端，一次点火流程完成。长明灯一直处于控制系统的自动监控状态下，若任何一支意外熄灭，检测信号报警并把信号传至PLC系统，PLC单独执行该长明灯的点火程序。当自动控制系统故障时，可通过手动控制完成点火。保证相关工艺装置在开/停车、事故时产生的放空气能够及时、安全、可靠地放空燃烧，并满足相关的环保要求。点火器在任何恶劣气候条件下（暴风雨雪）都能产生稳定火焰并引燃可燃气体
②应急能力建设
[bookmark: bkReivew3160701]建设单位需根据《石油化工生产企业环境应急能力建设规范》（DB32/T 4261-2022）及《省生态环境厅关于进一步加强重点园区环境应急能力建设的通知》（苏环办[2023]145号）要求完善厂区环境应急能力建设，落实突发环境事件风险评估、资源调查和应急预案修编工作要求，至少每三年对预案进行一次回顾性评估，环境风险、组织体系与职责、应对流程与措施、重要应急资源等发生重大变化的，及时修订，确保突发环境事件应急预案有效、实用、可操作。
③应急准备
a突发环境事件发生后，企业应立即启动环境应急预案，开展先期处置，并提供工艺调整方案污染控制措施等，配合政府（园区）协同处置。应坚持“以人为本”原则，重视人员的保护、疏散和避险。
b涉水类应设置符合规范要求的事故废水收集系统，包括截流、转送、倒罐、分流回流、缓冲等设施。设置与自身环境风险水平相匹配的应急事故池。可结合厂区实际，采取消防尾水就地处置、回用等措施。雨排系统应设置有效的闸控。
c涉气类应结合突发环境事件情景，模拟、验证不同事故状态下的废气污染物影响范围、扩散程度。配置与自身环境风险水平相匹配的减缓、消除、降低废气排放的物资和设施，并确保事故状态下事故火炬的安全可靠燃烧。
d应针对可能造成土壤及地下水污染的区域采取有效的阻隔或防渗措施。按照规范要求，在污水站、生产车间、危废库及厂区上下游等重要节点设置地下水、土壤监测点。检测装置地沟、围堰等的防渗能力。具备固体废物收集和暂存能力，建立合法安全处置渠道。
e明确各类物资配备规格和数量，并建立更新维护管理制度。建立园区环境应急物资装备信息获取与调用平台，明确专人负责各储备点及信息平台的日常管理。园区应与地方政府、园区外其他环境应急物资装备储备企业以及相关环境应急物资装备生产企业建立环境应急物资装备调用互助机制，确保全面准确掌握信息，需要时及时调配使用。
f参照《江苏省重点园区突发水污染事件三级防控体系建设技术手册（试行）》，完成重点园区三级防控体系建设，并通过绘制“一张图” 的方式，明晰各级防控措施和关键环节，实现事故状态下“挂图作战”。一级防控明确区内重点企业应急池容积、雨排口位置和闸阀设置；二级防控明确区内水体分布、分区闸控设置、公共应急池及截污回流等情况；三级防控明确区内河流出园闸控、临时筑坝点等位置。园区三级防控体系建成后，组织开展检验性演练，提高三级防控实操性。
④信息报告
[bookmark: bkReivew171715]应建立突发环境事件信息报告制度并执行。应急值守人员保持 24 小时通讯畅通。应明确事后恢复的工作内容和责任人、现场遗留污染物的后续处置措施，以及环境应急相关设施、设备、场所的维护和更新措施。配合生态环境主管部门开展生态环境损害评估、赔偿、事件调查处理等工作。
⑤应急监测
[bookmark: bkReivew3131221]应具备应急监测和快速检测能力，应急监测的点位布设、采样及监测要求应按 H 589 要求执行。各级企业应急监测应满足： I级企业：宜自建实验室，检测能力至少应覆盖废水、废气要素，检测因子覆盖企业特征污染物：配备便携式红外热成像仪、本企业涉及的有毒有害气体快速检测仪。Ⅱ级企业：宜自建实验室，检测能力至少应覆盖废气要素，检测因子覆盖企业特征污染物：废水因子检测可依托区域其他单位：配备本企业涉及的有毒有害气体快速检测仪。Ⅲ级企业：可委托第三方有资质单位，该单位检测能力至少应覆盖废水、废气要素，检测因子覆盖本企业特征污染物：配备本企业涉及的有毒有害气体快速检测仪。
厂区应急资源分布情况详见图7.7.2-1。
（14）应急疏散及安置建议
根据本项目环境风险预测结果，在假定事故情景下，LF储罐、HA输送管线破损泄漏及氨输送管线破损泄漏等突发环境事件中造成的LF、HA、LA在一定范围内会对大气环境造成明显污染。
[bookmark: bkReivew63614]本项目一旦发生突发环境事故后，建设单位负责人应立即启动环境风险应急预案，告知周边企业及可能受事故影响的居民，根据风险事故等级判定是否启动应急疏散，若因重大事故需要紧急疏散影响范围内的企业职工和居民，建设单位应配合相关部门开展紧急避难所的启用工作，明确疏散路线，通过紧急广播的形式协助相关部门组织人员疏散，同时调集应急物资，保证应急需要。
本次评价结合环境风险预测分析结果、区域交通道路和安置场所位置等，提出事故状态下人员的疏散通道，厂区内的应急疏散路线见图7.7.2-2。
由于事故发生时风向、事故规模及事故类型具有不确定性，本次评价提出的疏散通道及安置场所仅作为参考，建设单位在组织应急演练或事故疏散时应具体考虑事故发生地点、规模、类型以及风向等多项因素合理安排人员疏散。
7.7.2.2三级防控措施
1、扬子石化公司现有三级防控体系：
扬子石化公司建设有“厂级-公司级-周边水体”的突发水污染事件三防控体系。厂区防控体系以炼油厂、烯烃厂、芳烃厂、化工厂、塑料厂、橡胶厂、贮运厂、热电厂、水厂等九个分厂为区域，公司级雨污外排口为区域，周边水体以扬子石化区域内及周边的水体（劈洪沟、中心河、赵桥河、二灰场）为区域。
扬子石化公司突发水污染事件三级防控建设体系见图7.7.2-3。
[image: ]
图7.7.2-3 扬子石化公司突发水污染事件三级防控建设体系
（1）一级防控措施—厂级
①可能发生含有对水环境有污染的物料泄漏漫流的装置区、罐区、装卸区、码头等区域设置相应的围挡设施（围堰、防火堤）及配套的排水设施；
②围挡设施外设置切换阀，正常情况下雨排水系统阀门常开；发生物料泄漏或发生事故时，切换到污水系统，泄漏物料或事故废水排入污水系统；
③厂区主要雨污排口进行实时监控、监测，可以通过远程或现场进行切断、关闭，厂区内设置事故缓冲装置，可通过泵流将泄漏物料或事故废水实现快速地有效收集。
（2）二级防控措施—公司级
①公司级的主要雨污排江口进行实时监控、监测；
②公司级主要雨污排江口以泵流的方式流出公司区域，并且设置阀门，发生事故时，泵、阀门可以第一时间通过远程或现场进行切断、关闭，防止泄漏物料或事故废水通过外排口流出公司区域；
③公司级主要雨污排江口周边设有终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在公司区域内，防止泄漏物料或事故废水造成水环境污染。
（3）三级防控措施—周边水体
依托周边水体（劈洪沟、中心河、赵桥河、二灰场）收容、拦截泄漏物料或事故废水进入长江、滁河、马汊河、岳子河。
2、本项目装置区新增三级防控体系
（1）一级防控措施
生产装置区及储罐区均设置围堰、用于拦截、收集污染废水，在围堰内设置集水沟槽、排水口等配套设施。一般事故时，利用围堰控制泄漏物料的转移，防止泄漏物料及被污染消防水造成的环境污染事故。
①围堰
a罐区围堰
项目设置LF罐区，罐区采用围堰隔离，罐区围堰有效容积均可大于罐组内最大储罐的公称容积，罐区围堰的设置可将储罐泄漏化学品及部分消防废水控制在围堰内。根据《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）中相关规定进行设计。罐区设置防火堤，采用现浇混凝土结构，防火堤容积按能够容纳防火堤内最大罐的容积，防火堤外设置切换阀门进行清污分流。
b装置区围堰
本项目生产装置区露天设置，设计要求装置区外需设置围堰，并在围堰内设置集水沟槽、排水口或在围堰上设置排水闸板等作为配套排水设施，轻微泄漏事故可控制在装置区界内。
②装卸区
装卸区均应设置截流措施，并且设置雨、污水分流及雨污水切换阀门并与事故应急池联通，确保事故水不进入雨水管网。
③导流槽
新建原料仓库及化学品仓库，仓库内部均需设置导流槽、中间罐区周围需设置围堰，用于收集泄漏物料。
（2）二级防控措施
①事故废水收集情况
项目事故水均进入水厂（净一装置和净二装置）处理，若发生突发环境事件，1#、3#、6#排口区域和贮运厂码头车间的事故应急池均可对事故水进行拦截和暂存，使其不进入雨水系统，事故应急池无排入外环境排口，所有事故废水均通过泵回抽进入水厂净一装置处理后排放。扬子石化公司事故排水收集装置总容积为260410m3，具体见表3.3-1。
所有事故应急池由DCS系统统一控制，各个事故应急池之间通过管线联通，联通情况见表7.7.2-6，一旦发生安全生产与突发环境事故，可作为一个整体发挥事故水、消防水和受污染雨水的拦截作用。
表7.7.2-6    事故应急池配套设备及联通情况一览表
	序号
	所属片区
	快速切断阀个数
	信号联通及警报关系
	事故废水流入情况
	各应急池之间的联通关系

	1
	1#排口
	2
	流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮在线
	泵入
	应急状态下，各事故池可将事故水通过公司污水管网送至水厂净一装置处置

	2
	炼油厂原油罐
	1
	液位
	泵入
	

	3
	3#排口
	2
	流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮在线
	泵入
	

	4
	6#排口
	2
	流量、pH、COD、总磷在线
	泵入
	

	5
	贮运厂码头车间
	2
	液位，COD在线
	泵入
	

	6
	水厂净二装置
	2
	液位，COD在线
	泵入
	


②本项目事故池容积计算
根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2019）核算事故池大小是否满足厂区事故废水量需求。
事故储存设施总有效容积的核算考虑以下几个方面：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：V1：收集系统范围内发生事故的物料量，m3；本次评价按照罐区一个最大储罐计，最大容积约V1=200m³。
V2：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；
[image: 1626319293(1)]
Q消：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消：消防设施对应的设计消防历时，h；
本项目装置消防用水量按300L/s考虑，火灾延续供水时间不小于3h，消防水压力1.2MPa，一次消防用水储量不小于3240m3。装置的消防供水可由系统供给，则V2=3240m3。
V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本次取厂区内罐组单个围堰内最大容积为罐区单罐容积，故V3取377m3。
V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；发生事故时，厂区立即组织停产，故V4取0m3。
V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；可由下式计算：
V5=10qF
式中：q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n
qa——年平均降雨量；
n——年平均降雨日数；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。
根据多年气象统计数据，南京地区年平均降雨量以1040mm计，年平均降雨天数以120天计，全厂汇水面积为14.5533ha，则事故状况下的降雨量为1096.3m3。
根据以上公式，核算项目厂区最大事故废水量，参数取值见表7.7.2-7。
表7.7.2-7  全厂事故废水核算表
	参数
	取值说明
	取值（m3）

	V1
	收集系统范围内发生事故的物料量
	200

	V2
	发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水
	3240

	V3
	[bookmark: bkReivew100405]发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量
	377

	V4
	发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量
	0

	V5
	发生事故时可能进入该收集系统的降雨量；F：污染区面积取145533m2，折合14.5533ha；q：取8.67mm
	1262

	V总
	（V1+V2-V3）max+V4+V5
	4325

	事故水池容积
	50000


根据厂区现有项目环保手续文件及厂内实际建设内容，厂区已建6#排口前的应急池（6#排水口前建有29000m3（扬子）和21000m3（BYC）雨水调节池各1座，共计V=50000m3，两座雨水调节池采用涵洞连通，设有切断阀1个），厂区现有事故池容积满足本项目事故废水量收集要求。
③消防事故水调配流程
将储罐围堰产生的初期污染雨水导入初期雨水池由管线最终送至事故水池收集储存；罐区发生事故时小规模泄露产生的废水废液可通过泵送入厂区污水处理站处理；地面冲洗水、检修可能产生的含油污水和污染消防排水导入厂区事故池，然后送污水处理系统进行处理。
防火堤、围堰外设置切换阀，正常情况下，后期雨水经确认没有污染时，经切换阀门排入园区雨水管网。当发生事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防事故污水首先经装置区内管线重力排入事故水池收集储存。
事故水池作为全厂消防事故和其他重大事故时污染排水的储存、提升设施，将污染物控制在厂区范围内。
④厂区雨水系统
厂区拟设置初期雨水池两座，初期雨水池1占地面积200m2，总容积800m3，有效容积400m3；初期雨水池2占地面积190m2，总容积855m3，有效容积570m3，正常工况下雨水经雨水收集系统收集，前15~30min污染雨水通过自动配置测控系统切换进入初期雨水收集池，后期雨水经阀门切换排入园区雨水管网。雨水收集系统配套的雨水切换装置（即切换阀）采用自动控制，能够保证雨污有效分流，正常情况下雨水切换阀为关闭状态，严禁开启用于污水排放。事故状态下，污染雨水通过自动配置测控系统切换进入初期雨水收集池，导入厂区事故池然后送污水处理系统进行处理。
（3）三级防控措施
重点关注水厂净一、净二装置接收到的废水的情况，水厂净一车间设置事故池/罐。当废水超标事故发生后，高浓度的废水首先收集于事故池/罐中，然后逐次逐批将事故水并入污水处理系统进行处理。严禁水厂净一装置超负荷运行，导致出水水质超标。若水厂净一装置出现故障不能正常运行时，收集所有废水入污水处理站配套的事故池/罐。实际运行中，如果事故池/罐储满废水后水厂净一装置还无法正常运行，则装置必须临时停产，当其正常运行以后，除处理公司日常产生的废水以外，还应该将事故池/罐里的废水一并处理掉。水厂净一装置总排口与外部水体之间均安装切断设施，若水厂净一装置运行不正常时，启用切断设施，确保不达标废水不排出厂外，确保排水达标及长江安全。
通过上述三级防范措施，可保证本项目区域的事故废水、消防废水能得到及时处置，故本项目仅需将新建车间、装置罐区、公辅工程等单元处的废水收集管网纳入厂区现有三级防控系统即可，事故废水对项目周边的地表水体的影响很小。
7.7.2.3环境应急管理制度
对照《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338），建设单位应按照要求明确环境应急管理制度内容：详见以下内容：
（1）突发环境事件应急预案
根据《省生态环境厅关于印发<江苏省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（苏环发〔2023〕7号）、《省生态环境厅关于进一步加强重点园区环境应急能力建设的通知》（苏环办[2023]145号），建设单位应在项目投产运行前完成突发环境事件应急预案编制工作，编制后的企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，报所在地设区市生态环境局委托的派出机构备案。
环境应急预案的编制应当符合以下要求：
①符合有关法律、法规、规章、标准和规范等规定；
②与相关应急预案有效衔接并符合上位环境应急预案要求；与相关重点河流“一河一策一图”以及重点园区“一园一策一图”相衔接；
③要素齐全、信息准确，附图附件完整规范清晰；
④环境风险评估、应急资源调查程序规范、内容全面，环境风险等级判定结果科学可信，与实际情况相符：
⑤产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位可单独制定危险废物应急预案，也可在环境应急预案中制定危险废物类专项预案或专章；
⑥建设单位环境应急预案附件包括“一图两单两卡”，即预案管理“一张图”，环境风险辨识、环境风险防范措施“两个清单”，环境安全职责承诺、应急处置措施“两张卡”。其中“一张图”应至少包括环境风险源平面分布、周边水系及环境风险受体分布、雨污水收集排放管网、应急救援组织信息、应急物资装备信息等内容。
应急预案的实施应符合以下要求：
①企业事业单位应当按期完成环境风险评估及环境应急资源调查报告中提出的整改实施计划，整改完成情况应登记建档备查。
②编制单位应建立健全环境应急演练制度，做好应急设施设备与物资储备，明确应急设施设备启用与物资调用程序，确定报警、联络、信息发布方式等。
较大及以上环境风险企业事业单位、中级及以上环境风险工业园区每年至少组织一次环境应急预案演练。加强演练的评估演练结束后，撰写演练评估报告，主要内容包括：演练的执行情况，预案的合理性与可操作性，指挥协调和应急联动情况，对完善预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等。
③部门及单位应充分利用互联网等多种媒体开展环境应急预案的宣传教育，增强从业人员环境安全意识和应急处置技能。每年至少应组织一次环境应急预案培训。
④建设单位厂区应急预案应注重和“三同时”验收、排污许可证的衔接，在建设项目投入生产或使用前应当完成环境应急预案备案。
⑤环境应急预案编制单位应建立环境应急预案定期评估制度，重点分析预案内容的针对性、实用性和可操作性等，并根据评估情况提出修订意见，实现预案动态更新优化环境应急预案评估修订期限按照相关管理要求执行。
（2）应急监测
①应急监测方案
a监测项目
环境空气：根据事故类型和排放物质确定。本项目大气事故因子主要为：非甲烷总烃、颗粒物、HA、LA、硫化氢等。
地表水：根据事故类型和排放物质确定。拟建项目地表水事故因子主要为：pH、COD、SS、氨氮及石油类等。
b监测区域
大气环境：本项目周边区域内的敏感点、厂界及厂界下风向；
水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：厂区清下水出口、厂区污水预处理站进出口、周边河流及胜科污水厂处理厂排口下游、取水口等。
c监测频率
环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。
地表水：采样1次/30min。
d监测报告
事故现场的应急监测机构负责每小时向开发区管委会、江北新区生态环境局指挥部等提供分析报告，由江北新区环境监测站负责完成总报告和动态报告编制、发送。
值得注意的是，事故后期需开展环境风险损害评估工作，对受污染的土壤、水体等进行环境影响评估。
②应急监测能力
当公司发生一般环境事件，环境影响可控制在厂界以内时，应急监测为本公司自行监测，当发生较大及以上环境事件时，应及时向上级主管部门汇报，由上级指挥部启动上级应急预案，应急监测由园区监测站负责。
（3）突发环境事件隐患排查治理制度要求
根据厂区生产区域划分排查区域，具体详见下表。
表7.7.2-8  突发环境事件应急管理及防范措施隐患排查表
	排查项目
	排查内容
	排查频次

	
	
	综合排查
	专项排查
	日常排查

	一、事故应急水池
	1、事故池在非事故状态下是否处于空置状态。
	一次/年
	一次/半年
	一次/月

	
	2、通过闭水试验排查事故池是否存在孔洞、裂隙。
	
	
	

	
	3、事故池进、出水是否通畅，是否配置传输泵，输送泵能否正常开启运转。
	
	
	

	
	4、是否配置应急发电等装置，事故池闸阀停电状态下能否手动关闭。
	
	
	

	
	5、事故废水输送排水管线是否存在渗漏、断裂等情况。
	
	
	

	二、厂内排水管网系统
	1、罐区围堰是否设置排水切换阀，通向应急池或污水处理系统的阀门是否保持开启状态。
	
	
	

	
	2、泄漏物、受污染的雨水（初期雨水）、消防水收集系统通往事故池或者污水处理站的管线是否配置传输泵，输送泵能否正常开启运转。
	
	
	

	
	3、厂内污水、雨水、事故废水输送排水管线是否存在渗漏、串管、断裂等情况。
	
	
	

	三、雨水和污水排口
	1、是否设置雨水收集池，雨水排口是否设置截流闸（阀）并保持常闭状态，截流闸（阀）在停电状态下能否手动关闭。
	
	
	

	
	2、雨水排口是否安装流量计、电导仪等在线监测设施。
	
	
	

	
	3、是否将雨水排水水质纳入日常监测计划，定期监测。
	
	
	

	
	4、污水排口是否设置截流闸（阀），截流闸（阀）在停电状态下能否手动关闭。
	
	
	

	
	5、污水排口是否安装流量计、电导仪等在线监测设施。
	
	
	

	四、水质监控
	1、是否委托有资质单位对雨、污水排口按照相应规范开展了例行监测。
	
	
	

	
	2、检查雨水、污水排口在线监测及例行监测结果是否达标。
	
	
	

	五、大气环境风险防控措施
	1、是否在厂区最高建筑物设置风向标识。
	
	
	

	
	2、是否委托有资质单位对废气治理设施按照相应规范定期开展例行监测。
	
	
	

	
	3、是否定期对废气治理设施以及自动控制系统、故障报警、联动停机装置等定期开展维护。
	
	
	

	
	4、检测废气例行监测数据是否达标。
	
	
	

	六、固体废物风险方块措施
	1、厂区固废是否集中、规范贮存，贮存场所地面防渗是否破损，泄漏液能否通过导流沟进入收集池。
	
	
	

	
	2、检查危废暂存库是否存在渗滤液进入雨水系统的情况。
	
	
	

	
	3、是否存在固体废物露天贮存的情况。
	
	
	

	七、应急物资设施配置情况
	1、检查生产区、储罐区、仓储区、污水处理站、事故应急池等应急物资、设施是否按环评等相关要求配置完善。
	
	
	

	
	2、是否对应急物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物资装备进行及时补充。
	
	
	

	八、应急管理
	1、是否将预案进行备案并及时修订，每三年进行一次回顾性评估。

	
	
	

	
	2、是否对厂内员工定期开展应急知识和技能培训。
	
	
	

	
	3、是否按照突发环境事件应急预案定期开展演练。
	
	
	

	
	4、是否对应急培训、演练情况建立相关档案，如实记录培训演练时间、内容、人员等情况。
	
	
	


综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，本项目综合排查频次一年应不少于一次。
日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作。本项目日常排查频次一月应不少于一次。
专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。本项目专项排查频次根据实际需要确定，但一年至少不得少于2次。
建设单位可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。
（4）环境应急培训及演练
环境应急培训内容：
[bookmark: _Toc241856869]企业法人及管理人员外部培训员工实行二级环境教育，内容包括环保管理制度、安全管理制度和环境应急预案培训。企业法人和管理人员按上级要求接受外部培训。培训内容如下：
①公司环境管理制度、安全生产规章制度、安全操作规程；
②防火、防爆、防毒的基本知识；
③生产、环境事故发生后如何开展自救和互救；
④事故发生后撤离和疏散方法等。
企业法人和管理人员按上级要求接受外部培训，主要参加国家和省市组织的培训。
应急培训方式：
[bookmark: bkReivew2020552]员工应急培训方式分厂部集中培训（一年一次）、车间培训（一年两次）、班组级培训（一年四次）三种。应急培训要有详细的记录，由安全生态环境部存档。针对性内容培训可不定期。安全生态环境部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。
（5）环境应急处置卡
建设单位应针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式。
建设单位应将“应急处置卡”塑封成小卡片，发放到每一个相关员工手中，重点岗位做到“一岗一卡、一人一卡”，并在重要位置张贴上墙。
7.7.2.4与园区对接、联动的风险防范体系
（1）风险防范措施的衔接
1）风险报警系统的衔接
①企业消防系统与园区、南京江北新区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内值班室，上报至园区、南京江北新区消防站。
②本项目生产过程中所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区应急响应中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。
2）应急防范设施的衔接
当风险事故废水超过企业能够处理范围后，应及时向园区、江北新区相关单位请求援助，收集事故废水，以免风险事故进一步扩大。
3）应急救援物资的衔接
当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心或园区应急中心协调下向邻近企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从园区、南京江北新区调度，对其他单位援助请求进行帮助。
（2）风险应急预案的衔接
1）应急组织机构、人员的衔接
当发生风险事故时，企业应及时与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向项目应急指挥小组汇报。
2）预案分级响应的衔接
①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门应急指挥中心报告处理结果。
②较大或重大污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向南京江北新区应急指挥中心报告，并请求支援；应急指挥中心同时将有关进展情况向南京江北新区应急指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，应急指挥中心将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，应急指挥中心将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向市应急指挥部和省环境污染事故应急指挥部请求援助。
3）应急救援保障的衔接
①单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。
②公共援助力量：厂区还可以联系南京江北新区公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。
③专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。
4）应急培训计划的衔接
企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合园区、南京江北新区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与园区应急组织取得联系。
5）信息通报系统
建设畅通的信息通道，应急指挥部必须与周边企业、新材料科技园管办及周边村庄村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。
6）公众教育的衔接
[bookmark: bkReivew3030804]企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和园区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。
7.7.2.5生态环境安全与应急管理要求
对照《省生态环境厅关于印发<全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划>的通知》（苏环发〔2023〕5号），建设单位应按照要求提升厂区环境风险防范措施及环境应急相关内容，详见以下内容：
（1）推动环境安全主体责任落实
建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制。落实主要负责人环境安全第一责任人责任，必须对企业环境风险物质和点位全部知晓、风险防控体系全部明晰；落实环保负责人主管责任，必须对企业风险源防控应对措施、应急物资和救援力量情况全部知晓；落实岗位人员直接责任，必须对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。企业“三落实三必须”执行情况纳入常态化环境安全隐患排查内容，执行不到位的，作为重大隐患进行整治。
（2）推动环评和预案质量提升
具体内容详见7.7.2.3小节。
（3）推动环境应急基础设施建设
构筑企业“风险单元-管网、应急池-厂界”的突发水污染事件“三道防线”，设置环境风险单元初期雨水及事故水截流、导流措施，建设排水管网雨污分流系统和事故应急池等事故水收集设施，厂区雨水排口配备手自一体开关切换装置，上述点位均接入企业自动化监控系统。排放有毒有害大气污染物的企业要建立环境风险预警体系，将在线监测数据接入重大危险源监测监控系统。
（4）强化常态化隐患排查治理
环境风险企业建立常态化隐患排查制度。较大以上等级风险企业每半年至少开展一次全面综合排查，每月至少开展一次环境风险单元巡视排查，列出隐患清单限期整改闭环。每半年至少开展一次专项培训，提升主动发现和解决环境隐患问题的意愿和能力。
（5）加快突发水污染事件风险防控体系建设
按照“小事故不出厂区、大事故不出园区”的要求，加快推进突发水污染事件风险防控设施建设，实现对事故企业雨污排口、园区公共雨水管网周边河道闸控设施远程监控和一键启闭，形成污染物自动化阻隔切断能力。
7.7.2.7环境风险评价结论
（1）项目危险因素
本项目生产过程中涉及的危险物质为天然气、GA、LA、SA、HA、LF等。气态伴生/次生污染物主要为易燃/可燃物质不完全燃烧产生的一氧化碳等有毒有害气体，液态伴生/次生污染物主要为泄漏的物料及火灾爆炸事故应急处置中产生的消防废水。
根据风险识别结果，项目危险单元主要分布在装置区、危险化学品输送管线、罐区、卸料站等。危险物质对环境的影响途径包括直接污染和次生/伴生污染。直接污染主要是有毒有害物质泄漏；伴生/次生污染主要为可燃或易燃泄漏物遇火源引发火灾、爆炸事故。
（2）环境敏感性及事故环境影响
本项目厂界周边5km范围内的大气环境敏感目标主要为工矿企业生活区和村庄、居民住宅区。
通过地表水风险分析，本项目厂区设有完善的地表水风险防范措施和应急体系，园区也设置园区级风险防范措施，发生事故时事故废水可控制在厂区或园区管网内截流并处置，基本确保事故废水不排入外环境，不会对周边地表水造成影响。
根据地下水风险预测结果，发生爆炸火灾发生后立即采取措施，地下水中的污染物浓度随着时间的推移逐渐降低，运移范围随着时间的推移先增大后减小。根据模拟计算结果，风险事故状态下，地下水中的污染物浓度随着时间的推移不断缩小，体现了地下水的自净能力。因此，在风险事故状态下，立即采取措施后，污染物对地下水的影响较小。
（3）环境风险防范措施及应急预案
为了预防大气环境风险，本项目在设计中有针对性地采取了事故预防、事故预警、事故应急处置等措施。建议参考事故影响范围设定环境风险防范区。事故时，环境风险防范区内的人群应作为紧急撤离目标，并确保能够在30min内撤离至安全地点。
为防止事故废水外排，建设单位应建立事故废水防控体系，作为厂区消防事故和其他重大事故时污染排水的末端事故缓冲设施，将污染物控制在厂区范围内。雨水经监测合格后排至园区雨水管网，监测不合格则用泵输送至污水处理站处理。
本次评价要求项目建成后应按照相关管理要求修编厂区突发环境事件应急预案，并送环保部门备案，定期演练，制定较完整的事故应急预案及事故应急联动计划，完善本项目应急预案与园区应急预案等上级预案的衔接，使环境风险应急预案适应本厂区各种环境事件的应急需要。
（4）环境风险评价结论与建议
结论：
风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。
建议：
企业应加强风险管理，平时雨水外排总阀应处于常关状态；消防事故水池在非事故状态下不得占用，如需占用，占用容积不得超过1/3，并应设置在事故时可以紧急排空的技术措施。
环境风险评价自查表
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[bookmark: _Toc214981314][bookmark: _Toc150421050][bookmark: _Toc90047438]7.8环保投资估算及“三同时”检查表
根据“三同时”原则，“三废”和噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要用于废气、废水、噪声、固废等环境污染治理设施及防渗设计、风险防范设施的建设、环境绿化等。运行期环保投资还包括上述各项环保设施正常运转的维护费用、维护人员工资等。
本项目总投资319823万元，环保投资6290万元，环保投资占总投资的1.97%，已列入各专业投资费用中。可以看出，项目通过实施环保投资，使废水、废气、噪声和固废得到了有效的治理。通过对污染治理和控制方面的投入，可以保证设施建设和日常运行及各类污染物的达标排放，可以达到预定的各环境类别的环境保护目标。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，本项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。项目环保设施建设投资、处理效果及“三同时”见下表。
表7.8-1 环保投资估算及“三同时”一览表
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[bookmark: _Toc214981315][bookmark: _Toc19220]8环境经济损益分析
项目的建设除了它本身取得的经济效益和带来的社会效益外，会对环境带来一定的影响。因此，权衡环境损益与经济发展之间的平衡就十分重要，分析和判断环境经济损益是建设项目进行决策的重要依据之一。
环境经济损益分析的主要任务就是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果，通过对环境保护措施经济合理性分析及评价，更合理地选择环保措施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。但就目前的技术水平而言，要将环境的损益具体定量化是十分困难的，因此本章采用定性与定量相结合的方法对该项目的环境经济损益进行简要分析。
[bookmark: _Toc7113][bookmark: _Toc384986544][bookmark: _Toc17125690][bookmark: _Toc214981316][bookmark: _Toc60392001][bookmark: _Toc207371142][bookmark: _Toc279222742][bookmark: _Toc15174685][bookmark: _Toc207371038][bookmark: _Toc160787622][bookmark: _Toc37841530][bookmark: _Toc241495884][bookmark: _Toc536343064][bookmark: _Toc245105900][bookmark: _Toc276452352][bookmark: _Toc278968780][bookmark: _Toc64091696][bookmark: _Toc65084][bookmark: _Toc18727857][bookmark: _Toc278960931][bookmark: _Toc3770905][bookmark: _Toc511374322][bookmark: _Toc238530202][bookmark: _Toc324348775][bookmark: _Toc206380975][bookmark: _Toc275786513][bookmark: _Toc14862997]8.1经济效益分析
本项目总投资为319823万元，用于建设长链尼龙产业链项目。项目投资税后财务内部收益率为10.01%，项目投资税后财务净现值为100011万元，项目的经济效益良好。
[bookmark: _Toc17125691][bookmark: _Toc384986545][bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc214981317]8.2社会效益分析
本项目建成后具有良好的盈利能力，产品具有广阔的市场前景，建成后可为扬子石化公司转制发展，实现多元化、高质量发展、做大做强的目标提供有力保障。通过扩建项目聚集人才，增加就业机会，履行社会责任。
本项目将充分利用园区内的水、电、蒸汽等资源和能源，充分利用园区的集中供热、污水集中处理等公用设施，减少了企业的投入，而且对保护环境具有积极的意义。本项目能耗在园区域内所占比例有限，对当地能源消费影响较小。
本项目适应当前社会经济的主流发展方向，符合低碳、绿色、环保的要求，具有良好发展的前景，本项目的建设符合国家产业政策。本项目建设在全厂的总流程中贯彻了清洁生产，本项目的建成投产能够为该技术下一步的工业化应用提供有力的技术与数据支持，具有良好的社会效益。
[bookmark: _Toc17125692][bookmark: _Toc27758][bookmark: _Toc384986546][bookmark: _Toc214981318]8.3环境效益分析
8.3.1环保治理投资费用分析
本项目投入环保资金约6290万元（占项目总投资的2.15%），用于废气、废水、噪声、固废及环境风险控制等环境污染治理设施的建设，本项目环保投资费用较合理。根据本项目的环境影响评价及污染防治措施分析，上述环保设施的建成与投入运行，可以满足本项目废水、废气、噪声等达标排放、污染物总量控制及清洁生产的要求，并可以保证企业有良好的生产环境。
8.3.2环境效益分析
根据污染防治措施评述章节，本项目采取的废气、废水、噪声、固废等污染治理设施，可达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境效益表现在以下方面：
（1）废气治理的环境效益分析
①YDA工业化装置
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②特种尼龙聚合装置
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（3）噪声治理的环境效益分析
本项目通过合理布局及采取针对性较强的噪声污染防治措施（如减振、隔声、消声等），可确保厂界噪声达标，对厂区外声环境影响较小。
（4）固废治理的环境效益分析
本项目产生的固体废物将进行妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。因此，本项目拟投资建设的各项污染防治措施能有效地削减污染物排放量，可将其对周围环境的影响降至较低水平，具有较好的环境效益。同时，企业的污染防治不仅是投资建设污染防治设施，更重要的是培养员工的环保意识，做好减废、资源回收等工作。采用清洁生产工艺，从源头预防污染产生，并做好污染的末端处理。





















[bookmark: _Toc23139][bookmark: _Toc214981319]9环境管理及监测计划
根据前述环境影响分析和评价，本项目在施工期和运营期均会对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强项目建成后的环境保护管理及环境监控，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成影响的情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，尽量减轻项目对环境的污染，使各项环保措施落到实处，以尽可能降低项目对环境的影响。
[bookmark: _Toc2609][bookmark: _Toc214981320]9.1施工期环境管理
拟建项目施工期间应做好如下管理措施：
（1）工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。
（2）建设单位应设置专、兼职环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。
（3）加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。
（4）将施工期具体环保管理工作纳入施工组织设计，明确管理责任。
（5）定时监测施工场地和附近地带大气中TSP和飘尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。
（6）加强施工营地的环境管理，严禁将施工过程中产生的废水直接排入附近河流，必须经过简单处理后，再排入雨水系统。生活污水送入区域污水管网，经园区污水处理厂集中处理；严禁将产生的弃土抛弃至周边河流。
（7）加强污水输送管道的施工管理，输送管道必须设置在防渗区内。在管道施工过程中，要选择合适的施工带，在施工过程中，应加强施工带的围挡，施工过程中产生的弃土可作为项目所在地的绿化用土使用，不得随意破坏园区的绿化带，不得随意堆放弃土。
（8）加强施工期的环境风险防范措施，制定并落实施工期的环境风险应急预案。
[bookmark: _Toc214981321]9.2运营期环境管理
9.2.1机构职责
扬子石化公司已构建专职环境管理机构和体系，设置专门的环保安全机构，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，环保处设置专职处长，直接向公司厂长负责，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。制定工作人员岗位责任制，增强操作人员的环境保护意识。其主要职责为：
（1）贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规标准；
（2）组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况；
（3）针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划；
（4）负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况；
（5）建立环保档案，做好企业环境管理台账记录和资料的统计整理工作，及时向当地生态环境部门上报工作表以及提供相应的技术数据；
（6）监督检查环保设施及自动报警装置等运行、维护和管理工作；
（7）检查落实安全消防措施，开展环保、知识教育，对从事与工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工技能进定期培训和考核；
（8）负责处理各类污染事故和突发紧急事件，组织抢救和善后工作；
（9）做好企业环境管理信息公开工作，信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。
9.2.2环境管理制度
扬子石化公司已设置完整的环境管理系统，具体管理制度包括：
（1）公司已设置专门从事环境管理的机构，制定环境管理综合制度，根据环境相关法律法规和管理要求制定企业环境方针、环境管理目标、指标和方案，明确相关部门环境管理要求和职责，同时确定文件制定、意见征询、审核、批准、标识、发放使用、更改、作废程序及保管责任等。
（2）环境管理机构已配备专职环保人员负责环境监督管理工作，对公司内部环境岗位人员提出相关管理要求，设立环境控制点及其管理办法，明确环境管理不符合的情况及纠正和预防措施，规定环境信息沟通的主要内容、沟通的途径与方法等。
（3）已针对专职环保人员、各岗位员工均制定环保培训要求，对合同方制定相关办法对其环境行为进行约束，以期不断提高环保管理水平。
（4）针对化学品管理方面已制定《化学品的环境管理》制度，明确化学品安全技术说明书的管理、化学品管理规定制定、报废化学品的申请及转移流程，化学品使用部门消除、减少和控制危险化学品危害的方法，化学品环境污染事故应急响应等管理要求和负责部门。
（5）已明确废水排放工作指导书的制定，日常测量及监测，废水处理设施的维护等要求和负责部门；明确厂区污水管网及污水处理设施设计、改造或建造，操作人员培训、废水排放实施、废水排放点设置等内容。
（6）已制定《环境监测与测量规定》制度，规定工艺废水、废气、厂界噪声的监测和测量相关事宜，以及环境监测设备的校正及维护。
（7）已制定《环境污染突发事件应急预案》、《防汛防台工作预案》、《应急准备与响应》等环境应急管理预案及措施，规定突发环境事件的准备、响应方式和要求及相关对策。
（8）已建立公司环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。
（9）定期向当地政府生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须按《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向环保部门报告。
（10）确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料，同时要建立岗位责任制、操作规程和管理台账。企业应制定并逐步完善对各类生产和消防安全事故的环保处置预案、建设环保应急处置设施。报当地环保局备案，并定期组织演练。
（11）加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。
9.2.3排污口规范化管理
（1）废水排放口：拟建项目YDA装置废水经扬子水厂现有净二装置+净一装置处理；下游聚合装置废水及公用工程废水经扬子水厂现有净一装置处理；项目废水经处理后满足扬子供水厂回用水单元回用水标准后回用，不外排；拟建项目不设置废水排放口；雨水排口依托厂区现有6#雨水排口；雨水排放口已设置流量计、pH、COD、氨氮在线监测仪，排放口必须具备方便采样和流量测定条件。
（2）废气排放口：本项目YDA装置、特种尼龙聚合装置共设置8个工艺废气排放口，1个导热油炉废气排放口，废气排放口必须符合规定的高度，便于采样、监测的要求。排气筒应按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，留有规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样位置，设置永久性采样孔，并安装用于采样和测量的辅助设施等。
（3）固定噪声源：根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求，并在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。
（4）固废：对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地，对于危险废物应设置专用堆放场地，同时配备有防扬散、防流失、防漏防渗措施，并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置产生、收集、贮存的危险废物识别标志。
（5）设置标志牌
环境保护图形标志统一定点制作，排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。
标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。
规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。
新建环境保护图形标志形状及颜色见表9.3.3-1，新建环境保护图形符号见表9.3.3-2。
表9.3.3-1  新建环境保护图形标志的形状及颜色一览表
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	排气筒
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	噪声源
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表9.3.3-2  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: 说明: 13003]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: 说明: 200602201518049853]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放


9.2.4排污许可证制度
纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。企事业单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。
企事业单位应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境保护部门联网。企事业单位应如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业26”中的“49、合成材料制造265—初级形态塑料及合成树脂制造2651”，实行排污许可重点管理。
项目建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，按照《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）要求，申请取得排污许可证，按证排污，不得无证排污。
[bookmark: _Toc214981322]9.3服务期满后环境管理
服务期满后环境管理应做好以下工作：
（1）制定退役期的环境治理和监测计划、应急措施、应急预案等内容。
（2）根据计划落实生产设备、车间拆除过程中的污染防治措施，特别是设备内残留废气、废渣、清洗废水的治理措施、车间拆除期扬尘、噪声的治理措施。
（3）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理；落实具体去向，并记录产生量，保存处置协议、危废单位的资质、转移五联单等内容。
（4）明确设备的去向，保留相关协议及其他证明材料。
（5）委托监测退役后地块的地下水、土壤等环境质量现状，并与建设前的数据进行比对，分析达标情况和前后的对比情况，如超标，应制定土壤和地下水的修复计划，进行土壤和地下水的修复，并鉴定其修复结果。所有监测数据、修复计划、修复情况、修复结果均应存档备查。
[bookmark: _Toc132709733][bookmark: _Toc214981323][bookmark: _Toc150421057]9.4污染物排放管理清单
（1）工程组成
建设项目工程组成详见第四章的“表4.1.3拟建项目主体工程一览表、表4.1.3-2项目公辅工程、储运工程和环保工程建设内容一览表”。
（2）原辅材料组分要求
建设项目原辅料组分要求详见第四章的4.1.3小节“表4.1.3-4项目主要原辅料消耗表”。
（3）环保措施及风险防范措施
建设项目环保措施及风险防范措施详见第七章的“表7.8-1  环保投资估算及“三同时”一览表”。
（4）项目污染物排放清单
建设项目有组织废气排放清单见表9.4-1，无组织废气排放清单见表9.4-2，固废、噪声排放清单见表9.4-3。
表9.4-1   建设项目有组织废气排放清单








涉密、不予公示











表9.4-2   建设项目无组织废气排放清单












涉密、不予公示














表9.4-3建设项目固废、噪声排放清单
	污染物类别
	污染源名称
	治理措施
	排放量（t/a）
	排放标准

	固废
	危险废物
	依托芳烃厂危废库，危险废物委托有资质单位处置。
	0
	不外排

	
	生活垃圾等
	厂区内设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门清运。
	
	

	噪声
	生产设备
	选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振措施，并加强设备维保。
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


[bookmark: _Toc214981324]9.5运营期环境监测计划
9.5.1污染源监测
1、大气污染源监测
各污染源监测指标、频次根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》(HJ853-2017)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，企业应成立相应部门，定期完成自行监测任务，若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。
各废气污染源排气筒根据排污特征确定监测因子，同时监测烟气量，企业废气自行监测计划见表9.5.1-1。
表9.5.1-1  废气污染源监测















涉密、不予公示


















2、水污染源监测
扬子石油化工公司为重点排污单位。企业针对水污染物设置自动监测的项目主要有：厂区废水总排口的废水流量、氨氮、COD。企业自动监测项目均为连续监测，对污染因子进行实时监测，并与环境主管部门平台联网。
对照《排污单位自行监测技术指南石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》(HJ853-2017)要求，对建设项目污水排放口的主要水污染物和雨水排放口水污染物进行监测，在全厂总接管口设置采样点，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。本项目废水经厂区污水站预处理后满足《中国石油化工集团公司企业标准水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH 0628.2-2014）表1相关规定，扬子热电厂和扬巴回用水单元回用水执行“扬巴回用水内部控制指标”回用标准后全部回用，不外排。因此本次仅对车间/生产设施排口及雨水排口提出监测要求，具体详见表9.5.1-2。
9.5.1-2废水污染源监测计划一览表









涉密、不予公示



3、噪声监测
定期监测厂界四周噪声，对厂界噪声每季度监测一次，每次分昼间、夜间进行，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。本项目噪声监测点位、监测项目见表9.6.1-3。
表9.5.1-3噪声污染源监测计划一览表
	污染源
	监测点位置
	点位
	监测指标
	监测频率
	执行排放标准

	噪声
	厂界外1m
	厂界四周各布设1个点
	噪声
	1次/季度，昼夜各一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类


9.5.2环境质量监测
根据各环境要素导则中关于环境质量监测的相关要求，以及《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ 853-2017）、《排污单位自行监测技术指南石油化学工业》（HJ947-2018）等确定项目的环境质量监测计划，具体见表9.5.2-1。
表9.5.2-1环境质量监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行环境质量标准

	大气
环境
	项目厂界外侧下风向
	涉密、不予公示

	1次/半年
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D

	地下水
	拟建项目厂区上游
	涉密、不予公示

	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

	
	拟建项目罐区
	
	
	

	
	拟建项目厂区下游
	
	1次/年
	

	土壤
	初期雨水池附近
	涉密、不予公示

	1次/年
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

	
	北侧预留空地附近
	
	
	


9.5.3应急监测计划
项目发生环境风险事故后，应委托具有环境监测资质的监测单位进行环境风险应急监测，在应急监测过程中，必须根据环境风险事故的类型、风险物质的性质、可能造成的事故风险及污染的物质（包括次生/伴生风险产生的污染物）等因素确定环境风险应急监测方案和监测周期。项目应急监测计划见表9.5.3-1，在实际操作过程中，应根据具体事故类型、排放物质等确定最终的监测因子。
表9.5.3-1项目应急监测计划
	类别
	监测因子
	监测布点与频次
	监测技术规范

	环境空气
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、LF、HA、非甲烷总烃。监测时根据事故类型和排放物质确定
	①布点：厂界上风向500m、厂界监控点、厂界下风向500m、1000m、1500m（视具体情况调整）及下风向敏感目标。
②检测频次：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h 等时间间隔采样
	《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）

	地表水
	pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总磷、总氮
	根据事故类型和事故废水走向确定监测范围。主要监测点位为：事故池进出口、厂区废水总排口、雨水总排口、厂区污水处理站进出口及周边地表水等。1次/2h，初始加密监测，视污染物浓度递减。
	


[bookmark: _Toc214981325]9.6总量控制分析
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《关于印发<关于优化排污总量指标管理服务高质量发展的工作方案（试行）>的通知》（宁环委办〔2023〕1号）等相关文件，结合项目排污特征，确定拟建项目总量因子为：
（1）废气
总量控制因子：SO2、NOx、颗粒物、VOCs。
总量考核因子：LF、LA、HA。
（2）固废
总量考核因子：固废外排量
9.6.1污染物排放情况汇总
（1）污染物排放量汇总
根据工程分析的结果，本项目污染物排放量汇总见表9.6.1-1。
[bookmark: _Hlk149667843]表9.6.1-1   本项目污染物产生排放情况汇总表单位：t/a








涉密、不予公示








9.6.2总量控制
本项目总量控制指标见表9.7.2-1。
表9.7.2-1污染物总量控制指标单位：t/a




涉密、不予公示



9.6.3总量平衡方案
根据《关于明确现阶段南京市建设项目主要污染物排放总量管理要求的通知》（宁环办〔2021〕17号）、《关于印发<关于优化排污总量指标管理服务高质量发展的工作方案（试行）>的通知》（宁环委办〔2023〕1号）的要求，除SO2外，其余均按1:2平衡。本项目平衡方案如下：
表9.6.3-1总量平衡方案  t/a






涉密、不予公示



















[bookmark: _Toc150421060][bookmark: _Toc214981326]10结论
[bookmark: _Toc150421061][bookmark: _Toc214981327]10.1项目建设概况
根据扬子石化“十四五”发展规划，拟在高端尼龙重点领域开展技术研究及工业化应用。为进一步打通尼龙全产业链条，尽快实现高端新材料布局，提升企业竞争力，扬子石化拟布局YDA和下游聚合一体化长链尼龙产业链项目。目前，扬子石化已掌握了YDA（长碳链尼龙单体）和下游特种尼龙聚合制备的新技术。
扬子石化开发的YDA技术经过间歇工艺中试，工段A连续工艺中试试验，为扬子石化长链尼龙单体工业化装置建设提供中试验证支撑，并进一步验证扬子石化长链技术在短链上应用的可行性。产品经相关部门检验合格，被定为特级优等品，经相关部门分析测试检测满足长碳链尼龙聚合要求。同时，经外部单位试验，得到了合格的长碳链尼龙产品。目前，扬子石化具有长链尼龙单体新技术完整的知识产权和自主运作权。
下游特种尼龙聚合方面，长碳链双数尼龙聚合工艺拟采用外部单位研发的长碳链尼龙直接固相聚合技术。长碳链单数尼龙拟采用外部单位长链单数尼龙聚合工艺。长链尼龙产业链项目的建设可以进一步掌握尼龙全产业的发展格局，还可替代进口，填补国内空白，打破国际上少数企业在长链尼龙单体制备技术上的垄断地位，有利于我国功能性尼龙行业的发展。项目产品市场前景广阔，对促进产业结构升级、人民生活水平提高具有重大的经济意义和社会意义。
在此背景下，扬子石化拟根据集团公司指示，进一步推动YDA技术的成果转化，建设万吨级工业化示范装置和下游聚合一体化长链尼龙产业链新材料项目。拟在厂区外东南侧新征土地面积145533m2；，建设“长链尼龙产业链项目”。项目拟投资319823万元，项目建成后，可形成年产5万吨/年YDA工业化装置和约1.85万吨特种尼龙聚合装置的生产规模。
本项目已于2025年11月26日取得南京江北新区管理委员会行政审批局备案文件（宁新区管审备〔2025〕1545号），项目代码为2511-320161-89-01-476801，详见附件1。项目拟于2026年9月开工建设，于2028年9月建成投产。
[bookmark: _Toc150421062][bookmark: _Toc214981328]10.2环境质量现状
（1）环境空气
根据《2024年南京市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到二级标准的天数为314天，同比增加15天，达标率为85.8%，同比上升3.9个百分点。其中，达到一级标准天数为112天，同比增加16天；未达到二级标准的天数为52天（其中，轻度污染47天，中度污染5天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5浓度年均值为28.3μg/m3，达标，同比下降1.0%；PM10年均值为46μg/m3，达标，同比下降11.5%；NO2年均值为24μg/m3，达标，同比下降11.1%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为162μg/m3，超标0.01倍，同比下降4.7%，超标天数38天，同比减少11天。
根据本项目现状补充监测数据可知，项目周边各补充监测点位的HA、LF、LA满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。
（2）地表水环境
根据《2024年南京市生态环境状况公报》，南京市水环境质量总体处于良好水平。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。
本项目现状监测结果表明：长江南京段各监测断面的水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）II类标准限值要求。
（3）声环境
根据现场踏勘，项目声环境评价范围（厂界外200米范围）内无敏感目标。根据本次监测结果，项目厂界昼间、夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）；
（4）土壤环境
根据监测结果，建设项目所在区域土壤中的各检测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。
（5）地下水环境
项目共布设5个水质水位监测点和10个水位监测点。根据监测结果，除各点位的总大肠菌群、细菌总数、挥发酚、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类及以上水质标准外，所有监测点的监测指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类及以上水质标准。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准限值要求。

[bookmark: _Toc150421063][bookmark: _Toc214981329]10.3污染物排放情况
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[bookmark: _Toc150421064][bookmark: _Toc214981330]10.4主要环境影响
（1）大气环境影响评价
①本项目位于新材料科技园长芦片区，属于已认定的化工园区，项目选址合理可行。
②正常排放情况下，本项目各污染物短期浓度贡献值的最大占标率小于100%，年均浓度贡献值的最大占标率均小于30%。
③对于达标因子，叠加区域拟建、在建以及削减污染源、环境空气质量现状浓度后，SO2、NO2、颗粒物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度符合环境质量标准要求；LA、非甲烷总烃、LF、HA短期浓度均符合环境质量标准；
④经采用AREMOD模式一级预测，本项目无需设置大气环境防护距离。
⑤本项目恶臭物质主要有氨等。经预测，项目建成后各类异味气体污染物区域最大落地浓度均远远低于嗅阈值，因此在落实各项污染防治措施情况下，项目异味气体不会对周边环境产生显著影响。
综上所述，本项目大气环境影响是可以接受的。
（2）地表水环境影响评价
本项目位于水环境质量达标区；根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级B，项目产生的废水经厂内现有污水处理设施预处理后可满足扬子供水厂回用水单元回用水标准：执行《中国石油化工集团公司企业标准水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH 0628.2-2014）表1相关规定，扬子热电厂和扬巴回用水单元回用水执行“扬巴回用水内部控制指标”；通过对厂区污水站处理的依托可行性进行分析可知，从水量、水质、处理工艺以管网配套等方面来看，项目废水依托扬子水厂现有净二装置及净一装置可行。因此，本项目污水不对外排放，基本不会对受纳水体（长江）产生明显影响。
综上所述，本项目地表水环境影响是可以接受的。
（3）声环境影响评价
本项目各噪声设备均得到了较好的控制。经预测，项目建成后对厂界的噪声影响值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
综上所述，本项目所产生的噪声对周围环境的影响较小。
（4）固体废物环境影响评价
本项目产生的固体废物经采取合理的处置措施后，基本不会对周围的环境产生不利影响；但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。
综上所述，本项目产生的固体废物均得到妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。
（5）地下水环境影响评价
正常状况下，项目的工艺设备或地下水环境保护措施均达到设计要求，采取了相应的防渗处理措施，且防渗系统完好，污染物无超标情况，正常工况对地下水无影响。在非正常工况条件下若发生污染物渗漏情况，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。
污染物泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向；污染物在地下水径流作用的影响下，污染中心区域向下游方向迁移，同时在弥散作用的影响下，污染影响范围可能向四周扩散。从水文地质单元来看，项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移。本项目周边无地下水饮用水源，环境保护目标在污染物最大迁移距离之外，不会受项目的影响。
结合有效监测、防治措施的运行，项目污染物对地下水环境的影响基本可控。
（6）土壤环境影响评价
本项目评价区域内的土壤环境质量现状良好，土壤环境影响在可防控范围内，通过采取源头控制、分区防渗等措施对项目所在地土壤环境进行保护，同时加强运营管理，定期巡检，最大限度杜绝事故发生。因此，本项目实施后，在做好相应的土壤环境保护措施情况下，不会对评价区域土壤环境造成明显的不利影响。
综上所述，从环境保护角度考虑，本项目对土壤环境的影响可接受。
（7）环境风险影响评价
[bookmark: bkReivew82356]项目环境风险潜势为IV+级，风险评价工作等级为一级，涉及生产装置、储罐（包含阀门和管道）、输送管线、卸料站等危险单元，存在一定的环境风险。
通过设置风险防范措施，建立风险应急预案，能够满足当前风险防范的要求，可以有效的防范风险事故的发生和处置，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，全厂发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。
综上所述，在落实好上述风险防范措施以及应急措施的基础上，本项目风险水平可防控，其风险影响在可接受范围内。
[bookmark: _Toc150421065][bookmark: _Toc214981331]10. 5公众意见采纳情况
[bookmark: bkReivew153403]本次环评报告编制过程中建设单位依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）以及《环境影响评价公众参与暂行办法》（生态环境部令2018年4号）等规范性文件要求采取网络公示、报纸公示、张贴公告等方式开展了项目公众参与调查工作，公参调查过程中未收到群众反馈意见。
2025年7月22日，建设单位在江苏环保公众网（http://www.jshbgz.cn/hpgs/202507/t20250722_532418.html）上进行了第一次公示；
[bookmark: _Toc150421066][bookmark: _Toc214981332]10.6环境保护措施
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[bookmark: _Toc150421067][bookmark: _Toc214981333]10.7环境影响经济损益分析
本项目的建设运营将不可避免地会对周边环境产生一定的影响，因此必须采取相应的环境保护措施加以控制。企业通过环保投入，选用适合的污染防治措施，以确保各项污染物排放均达到国家及地方相关标准要求，并使得项目生产过程中产生的各类污染物对周围环境影响降低到最低程度。
因此，本项目的建设符合“社会、经济、环境”效益的协调发展。
[bookmark: _Toc214981334][bookmark: _Toc150421068]10.8环境管理与监测计划
    建设单位严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，扬子石化公司已构建专职环境管理机构和体系，设置专门的环保安全机构，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理，针对项目正常工况和非正常工况设立环保管理报告制度、污染治理设施管理监控制度、固体废物环境保护制度以及环保奖惩制度。
按照环境管理要求，施工期建设单位对可能产生的水环境、大气环境以及噪声环境影响进行监测；运营期应按照相关要求分别对污染源（废气排放口、污水接管口、厂界噪声）以及周边大气环境、声环境、土壤环境、地下水环境进行监测。污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测机构进行监测，监测结果以报告形式上报当地环境保护主管部门
[bookmark: _Toc150421069][bookmark: _Toc214981335]10.9总结论
拟建项目符合国家及地方产业政策和相关规定要求，选址位于南京江北新区新材料科技园长芦片区，符合相关规划要求；项目生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，可以保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明，项目所排放的污染物对周围环境及环境保护目标影响较小，不会降低区域环境功能类别；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受；建设单位开展公众参与过程中未收到公众反馈意见。
综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。同时，本项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化设计、施工和运行管理。
以上环境影响评价结论仅限于本环境影响报告书中所述的选址、建设规模、建设方案及所述的污染防治措施，当以上内容发生重大变动时应另行评价。


温度（℃）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	3.6	5.6	11.1	16.8	21.9	25.4	28.6	28.6	24	18.3	12.3	5.4	


风速（m/s）
风速（m/s）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2.2999999999999998	2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.6	2.5	2.2999999999999998	2.2999999999999998	2.2000000000000002	



平均相对湿度%	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	69.8	71.8	65.5	64.900000000000006	66.099999999999994	74.099999999999994	77.599999999999994	76.2	76.7	72.5	72.3	66.5	


降水量mm
降水量mm	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	47.8	64.400000000000006	65.5	84.8	78	185.7	258.8	163.5	92.4	56.7	54.2	33.300000000000011	
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