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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	热电厂煤线优化及HSE完善项目

	项目代码
	2103-320161-89-02-201381

	建设单位联系人
	徐霞
	联系方式
	025-57787547

	建设地点
	 江苏 省（自治区） 南京 市 江北新区 县（区） 化工园区 乡（街道） 新华路777号 （具体地址）

	地理坐标
	（ 118 度 47 分 39.97 秒， 32 度 14 分 56.68 秒）

	建设项目

行业类别
	“五十二、交通运输业、管道运输业”中“139.干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”中的“其他”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	0 m2

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	江北新区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2103-320161-89-02-201381

	总投资（万元）
	2990.56
	环保投资（万元）
	331

	环保投资占比（%）
	11.07
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：                             

	专项评价设置情况
	本项目属于码头配套工程，涉及粉尘排放，应编制大气专项评价

	规划情况
	（1） 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》，南京市生态环境局，2017年12月；

（2） 《南京江北新材料科技园（原南京化学工业园区）总体发展规划》国家发改委（原国家计委），计产业[2003]31号。

	规划环境影响

评价情况
	《南京化学工业园区总体规划环境影响跟踪环境影响报告书》，生态环境部办公厅，《关于南京化学江北新材料科技园（原南京化学工业园区）总体规划环境影响跟踪评价工作意见的函》，环办环评函〔2018〕926号。


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》（2017年12月）

本项目为水路来煤输煤线HSE优化项目，项目实施后，减少废气排放，废水主要为地面冲洗水，处理后回用，不外排。符合《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》中“切实维护和改善长江水质”的要求。

（2）《南京江北新材料科技园（原南京化学工业园区）总体发展规划》国家发改委（原国家计委），计产业[2003]31号；

本项目为水路来煤输煤线HSE优化项目，项目实施后，减少废气排放，废水主要为地面冲洗水，处理后回用，不外排。符合《南京江北新材料科技园（原南京化学工业园区）总体发展规划》的相关要求。

（3）《关于南京化学江北新材料科技园（原南京化学工业园区）总体规划环境影响跟踪评价工作意见的函》，环办环评函〔2018〕926号

表1  与园区规划跟踪评价及审查意见相符性分析

跟踪评价及审查意见（环办环评函[2018]926号）要求

本项目符合情况

（一）落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”战略要求，加强与长三角地区战略环境评价成果的衔接，结合南京江北新区的发展定位和目标，进一步优化长芦和玉带片区产业定位、结构、规模等，积极推进园区产业绿色转型升级，持续改善和提升区域环境质量。

本项目为水路来煤输煤线HSE优化项目，符合园区产业定位。

（二）按照“优先保障生态空间，集约利用生态空间”原则，有序推进石化产业的转型升级和优化布局，炼化一体化项目不再入园。优化生产、生活等功能的空间布局，强化开发边界管制。加快推进生态保护红线内现有企业，以及园区内部、周边居民区搬迁工作。严格落实规划与建设项目环境影响评价的联动机制，加强环境准入管理。

本项目为水路来煤输煤线HSE优化项目，不属于炼化一体项目。距离项目最近的生态红线区域为马汊河—长江生态公益林，最近距离为600m，项目周边500米无大气和声环境敏感目标。

（三）深入推进园区循环化改造，加强工业水循环利用和节能降耗。加快金浦锦湖等中水回用工程建设以及石油化工、基础化工原料、合成材料等行业节能改造，淘汰落后高能耗工艺装置和设备。进一步压减燃煤用量，实现园区煤炭消费总量负增长。

本项目不涉及高能耗工艺装置和设备，不使用燃煤。地面冲洗水使用生产回用水。

（四）强化企业污染控制措施。按照对标国际、领先全国的高标准要求，提升园区技术装备和污染治理水平，提高园区集中供热水平，加快锅炉超低排放改造，清洁生产达到国际先进水平，企业环境综合管理水平与国际接轨。

本项目大气污染物、水污染物均能达标排放。

（五）开展环境综合整治，保障区域环境质量改善。结合区域大气污染物减排要求，强化园区大气污染治理，加强恶臭污染物、挥发性有机污染治理。落实园区挥发性有机物总量减排和新增挥发性有机物排放倍量替代IDE要求。开展撇洪河、长丰河、赵桥河、中心河等水体水环境综合整治。

本项目对必须使用的老煤线进行进行安全、环保改造，采用封闭、增设除尘器及干雾抑尘措施，可减少废气排放，有助于区域环境质量改善。

（六）强化园区环保基础设施建设。加强园区环保基础设施与扬子石化、扬巴公司基础设施的衔接和统一监管。健全园区大气、地表水及地下水自动监测体系。

园区环保基础设施正在进一步完善建设中。

（七）完善园区环境风险防控体系和区域生态安全包装体系，按照“分类管理，分级响应，区域联动”的原则，明确风险分级，强化应急响应联动机制，确保园区应急体系与各级应急系统的有效衔接。

建设单位已制定应急预案，本项目公司现有应急预案。



	其他符合性分析
	（1） 环境质量底线

项目所在地环境质量现状较好。根据《2019年南京市环境状况公报》，项目所在地环境质量稳中向好，环境空气质量有所改善；长江南京段干流水质总体状况为优，7个监测断面水质均符合Ⅱ类标准；昼夜噪声均可达到相应标准要求。本项目实施后，废气排放总量减少，废水主要为地面冲洗水，处理后回用，不外排。项目的建设不会降低区域的环境质量现状，不会突破环境质量底线。

（2）资源利用上线

项目新增用水量24615 t/a，其中17096t/a来自扬子水厂，7519t/a来自热电厂生产回用水；用电91.1万kW/a；项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（3）生态红线

距离本项目最近的国家级生态保护红线区域为六合方山省级森林公园，最近距离17.7 km，符合国家级生态红线区域保护规划的要求。

距离本项目最近省级生态空间管控区域为马汊河—长江生态公益林，最近距离600 m，符合省级生态空间管控区域规划的要求。

（4）环境准入负面清单

本工程为水路来煤输煤线HSE优化项目，项目实施后，废气排放总量减少，废水处理后回用，不外排。不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2019年1月12日发布）中的禁止、限制类项目。符合国家及江苏省的产业政策。


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于江苏省南京市江北新区南京江北新材料科技园新华路777号扬子石化分公司厂区内，用地性质为工业用地，不新增用地。

	项目组成及规模
	1、 工程建设背景

中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司（以下简称扬子石化分公司）位于长江中下游经济发达的南京市北部，主要从事石油炼制及烃类衍生物的生产加工和销售。扬子石化分公司已拥有装机容量36万千瓦电厂、66万吨/日供水、3450立方米/小时污水处理等公用工程辅助设施。

目前扬子石化分公司共设有3条煤线，分别为水路来煤老煤线、水路来煤新煤线及铁路煤线。其中老煤线及铁路煤线为热电厂现有8×220t/h+1×410t/h高压燃煤锅炉及5×60MW高压双抽汽轮机+1×60MW高压单抽（低压抽气）汽轮机供煤；新煤线主要为绿色供汽中心项目3台540t/h高压煤粉锅炉+2台CB50MW抽汽背压式机组及煤气化炉供煤。水路来煤年输煤量为180万t/a（绿色供汽中心100~140万t/a、1~9#高压燃煤锅炉50~100万t/a）。

扬子石化公司水路来煤老煤线1986年建成投产，至今已有35年。因使用时间长，存在混凝土脱落、落煤管锈蚀、导料槽密封性差、带式输送机清扫器老化，安全、环保及职业卫生设施不齐全、无消防设施等问题，不能满足现行规程规范的要求。因此，亟需对水路来煤新老煤线跨接部分栈桥及转运亭进行HSE完善改造，建设内容有：（1）改造带式输送机；（2）改造老旧转运亭，新建新#8转运亭，打通#1斗轮机煤场堆煤通道；（3）增设栈桥水冲洗设备，完善煤线冲洗能力；（4）增设除尘系统，新增干雾抑尘系统及多管冲击式除尘器。

项目建成后，不改变煤线运输量。同时，现有老煤线#2亭至#5亭、#2带至#6带停止使用。采用新、老煤线交替的方式为8×220t/h+1×410t/h高压燃煤锅炉及5×60MW高压双抽汽轮机+1×60MW高压单抽（低压抽气）汽轮机供煤。

2、 存在问题及以新带老措施

因老煤线建设时间早，使用时间长，带式输送机缺乏必要的安全措施，设施损坏较严重，且密封性差，不具备冲洗能力，导致栈桥面及转运亭各层均堆积有不同厚度的煤粉，已不能满足现行规程规范的要求。本项目拟对新老煤线跨接部分栈桥及转运亭进行HSE完善改造，新建新#8转运亭，打通#1斗轮机煤场堆煤通道，并修复老旧构筑物，增设相应的安全、消防、环保设施。改造后，落煤管更换为耐磨型，导料槽采用全密封导料槽，清扫器采用先进产品。本项目环保改造如下：
（1）通过对转运站、栈桥进行封闭，并增加干雾抑尘系统、多管冲击式除尘器，减少粉尘的产生和排放。

（2）对没有冲洗能力、且继续使用的栈桥、转运亭新增水冲洗系统，冲洗废水收集后由热电厂煤水处理系统或净一污水处理装置处理后回用。
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a.带式输送机
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b.转运亭
c.栈桥
图1  老煤线现状

3、 项目组成及建设内容

本项目主要解决煤尘对周围环境污染的问题，同时解决无防护设备对运行人员安全的问题。主要建设内容如下：

（1）带式输送机改造

① 更换落煤管：#0、#1、#7、#8及#9转运亭的落煤管锈蚀严重，存在一定程度的破损，同时存在冒粉现象，将更换上述五个转运亭的落煤管为耐磨型；

② 更换全密封导料槽：#1、#7及#9带式输送机的导料槽使用时间较长，密封性较差，存在冒粉现场，将更换为全新的全密封导料槽；

③ 更换清扫器：#1、#7及#9带式输送机的清扫器已严重老化，没有起到清扫的作用，胶带存在粘煤现象，将更换上述三路带式输送机的清扫器。

（2）转运亭改造及新建

① 新建新#8转运亭，新#6AB带式输送机加装犁式卸料器，犁式卸料器出口至#9带式输送机导料槽止的落煤管布置以及将#9带式输送机延长至新#8转运亭内，打通#1斗轮机煤场堆煤通道；

② #0转运亭采用轻钢结构进行封闭处理；

③ #6、#7、#8、#9转运亭修复原破损地面；

④ 新建雨淋阀组室，位于#7栈桥下方，设水工消防水设备用房。

（3）增设栈桥水冲洗设备

对没有冲洗能力、且继续使用的栈桥、转运亭（#0、#1、#7、#9栈桥及#1、#6、#7、#8、新#8、#9转运亭）新增冲洗水系统。热电厂内冲洗废水（#7栈桥、#7转运亭）收集后由热电厂煤水处理系统处理后回用；热电厂外冲洗废水（#0、#1、#9栈桥及#0、#1、#6、#8、新#8、#9转运亭）收集后由净一污水处理装置处理后回用。

（4）新增除尘系统

① 新增3套干雾抑尘系统。3套干雾抑尘系统作用于6座转运亭，分别为#1、#6、#7、#8、新#8、#9转运亭。

② 新增7台多管冲击式除尘器。#1转运亭设置2台多管冲击式除尘器，#0、#6、#7、新#8、#9转运亭各设置1台多管冲击式除尘器。

4、 公用工程

表2  本项目公辅工程一览表

工程

名称

设计规模

备注

公用工程

供水

新增工业水使用量17096 t/a，依托扬子水厂

依托

新增生产回用水使用量7519 t/a，依托热电厂煤水处理系统

依托

排水

排水沟、生产废水自流排水管网

依托

供电

项目用电量91.1万kwh/a，依托厂区现有系统提供

依托

消防

本工程消防给水系统依托圆形煤场和热电厂现有的稳高压消防给水系统，只需将现有消防给水管网延伸至装置区域。

依托

新建雨淋阀组室，位于#7栈桥下方，设水工消防水设备用房。

新建

环保工程

废水

雨水排水沟、排水管网

依托

新#1转运亭集水池、码头集水箱WS3#-1

依托

5个煤水沉淀池

新建

净一污水处理装置

依托

热电厂2#沉煤池、煤水处理系统
依托

废气

3套干雾抑尘系统

新建

7台多管冲击式除尘器

新建

增设6个排气筒
新建

噪声

合理布局、厂界隔声、距离衰减

-

排污口规范化
-

5、 主要设备

表3  主要设备一览表

用电负荷名称
主要规格
台数
安装地点
电动葫芦
-

1
#8转运亭
单侧犁式卸料器
出力500t/h
2
新6#AB栈桥
排水泵
型号：80 PWXL -40-45扬程45m
6
#1转运亭、#6转运亭、#7转运亭、#8转运亭、#9转运亭、#7栈桥
多管冲击式除尘器
-

7
#1转运亭设置2台，#0、#6、#7、新#8、#9转运亭各设置1台
干雾抑尘系统
-

3
#1、#7转运亭单独设一套干雾抑尘系统。#6、#8、#9、新#8转运亭共用一套干雾抑尘主机
冲洗卷盘箱
胶管长度：20m，进口直径：DN25mm，胶管长度：20m
40
用于栈桥及转运亭的水冲洗


	总平面及现场布置
	需改造的栈桥及转运亭位置不变，在原位置上进行改造。新建新#8转运亭紧靠现有#8转运亭南侧，位于已建栈桥正下方。

项目平面布置图见附图6，改造前、改造后煤线走向示意图见附图8、附图9。

	施工方案
	本项目施工期主要是新建新#8转运亭、雨淋阀组室，以及转运亭、输送带上部钢结构的建设。施工工艺主要为场地平整、基坑开挖、钢筋架膜、混凝土浇筑、养护等，施工工艺见图2。
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图2  项目施工期工艺流程图

建设施工预计耗时4个月。施工期老煤线继续使用，通过合理采用隔离措施、充分利用加仓间隙的方式进行施工。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状
（1）地理位置

扬子石化分公司位于南京江北新材料科技园（原南京化学工业园）内，位于南京市东北方向，地处六合区，其生产区南靠长江，西临马汊河、北连宁六公路、东接水家湾、高水公路。厂区场地开阔，有充裕的发展用地。该区域一直是南京市化工、石化企业相对集中的地区。

建设项目位于扬子公司现有厂址范围内。建设项目地理位置见附图1。建设项目周围环境概况见附图2。

（2）整体功能定位

南京江北新材料科技园是以高新技术为先导，以煤化工和石油化工及其产品的深加工、精细化工项目为主要内容的化工开发区，逐步发展成为具有世界先进水平的国家级石油化工产业基地。从园区的发展条件与潜力出发，园区在不同的层面具有不同的功能定位，其未来主要的功能有三个方面：一是具有国际影响力的国家级化工生产与物流基地；二是南京市的化工产业研发基地。

根据化学工业园各分区的特点，结合化工产业的生产要求，各分区的功能为：

长芦片：扬子石化、扬巴一体化及其产品的延伸加工、精细化工。该片现有扬子乙烯以及扬巴工程大型基础化工企业，具有作为化学工业园起步区的良好条件和与大型企业进行横向协作的条件，除现有的重化工外，主要发展重化工的延伸配套加工、精细化工、化工制造业、化工新材料工业等产业，作为扬子乙烯以及扬巴工程的配套化工区。

从产业结构上来看，依据现状基础以及产业体系、环境要求，规划以化工业为主体，化工制造业、化工生产服务业为辅助产业，高新技术精细化工产业与相关新材料产业为战略性产业的产业结构。

（3）项目用地及周边生态环境现状

本项目位用地性质为工业用地，不新增用地。

建设项目所在地地形较平坦，地面高程除长江大堤及公路明显较高，其高程一般为11.15～11.70m(吴淞高程系，以下同)外，其它地段地面高程一般在6.8～7.5m之间。地貌单元属河漫滩。

本项目紧邻长江。长江南京段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计历年最高水位10.2米，最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米，枯水期最大潮差别1.56米，多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。

在植物分布区划上，本项目属于长江南岸平原丘陵区，自然植被类型主要有低山丘陵的森林植被。山地森林植被类型主要包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等，本区域是落叶阔叶林逐步过渡到落叶阔叶、长绿阔叶混交林地区。区域内主要树种有马尾松、麻栎、榆、紫楠、枫香、楝树、糯米椴等。评价区域内无高山，植物的垂直地带性分布不明显，通常山坡下部和沟谷以阔叶林为主，山坡中部以上以针叶林为主；丘陵山地大都分布以黄背草或枯草占优势的草本植被。

2、 区域环境质量现状

（1）大气环境质量现状

根据区域环境保护规划，区域内大气环境质量执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。

根据《2019年南京市环境状况公报》，本项目所在区域为不达标区。2019年，全市环境质量稳中向好，环境空气质量有所改善。建成区环境空气质量达到二级标准的天数为255天，同比减少14天，达标率为69.9%，同比下降3.8个百分点。其中，达到一级标准天数为55天，同比减少9天；未达到二级标准的天数为110天（其中，轻度污染97天，中度污染12天，重度污染1天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m³，超标0.14倍，下降4.8%；PM10年均值为69μg/m³，达标，同比下降2.8％；NO2年均值为42μg/m³，超标0.05倍，同比上升5.0%；SO2年均值为10μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为1.3mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时值超标天数为69天，超标率为18.9%，同比增加6.3个百分点。

表4  达标区判定一览表

污染物

年评价指标

浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10

60

16.7

不达标

98百分位日均值

/

150

/

NO2
年平均质量浓度

42

40

105

98百分位日均值

/

80

/

PM10
年平均质量浓度

69

70

98.6

95百分位日均值

/

150

/

PM2.5
年平均质量浓度

40

35

114.3

95百分位日均值

/

75

/

O3
90百分位8h均值

173

160

108.1

CO

年平均质量浓度

/

4

/

95百分位日均值

1.3

10

13

根据南京市政府编制的《南京市2018-2020年突出环境问题清单》，现状污染物超标与工业废气污染、柴油货车和船舶污染、挥发性有机物相关。针对污染物超标的现状，南京市采取了相应的整治方案，预计到2020年，PM2.5年均浓度和空气优良天数达到国家和省刚性考核要求。

（2）水环境质量现状

依据《江苏省地表水(环境)功能区划》，区域内长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。

根据《2019年度南京市环境状况公报》：全市水环境质量明显改善，纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面水质全部达标，水质优良（Ⅲ类及以上）断面比例100%，较上年提升18.2个百分点，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。

建设项目的受纳水体长江（本项目评价段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据《2019年度南京市环境状况公报》，长江南京段干流：水质总体状况为优，7个监测断面水质均符合Ⅱ类标准。
（3）声环境质量现状

本项目区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

根据《市政府关于批转市环保局＜南京市声环境功能区划分调整方案＞的通知》（宁政发[2014]34号），建设项目位于南京江北新材料科技园扬子石化分公司现有厂区内，其南厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），其余执行3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。

根据南京白云环境科技集团股份有限公司于2019年12月9日～12月10日对厂界噪声进行的现状监测数据，监测结果见表5，监测点位分布见附图7。监测结果显示各测点昼夜噪声均可达到相应标准要求。

表5  声环境现状监测结果一览表（单位：dB（A））

检测日期

检测

点号

昼间

夜间

测量时间段

测量值dB（A）

测量时间段

测量值dB（A）

2019年

12月9日

N1

09:49～09:59

64.0

22:24～22:34

54.3

N2

10:18～10:28

57.5

22:48～22:58

51.3

N3

10:40～10:50

55.8

23:09～23:19

49.7

N4

11:02～11:12

54.2

23:31～23:41

50.1

N5

11:32～11:42

47.7

23:56～00:06

43.8

N6

11:59～12:09

49.4

00:19～00:29

46.6

N7

13:00～13:10

48.9

00:39～00:49

45.4

N8

13:18～13:28

54.1

01:12～01:22

51.0

N9

13:42～13:52

57.3

01:39～01:49

51.3

N10

09:19～09:29

63.7

22:01～22:11

53.5

2019年

12月10日

N1

09:38～09:48

63.5

01:34～01:44

53.5

N2

10:03～10:13

55.1

22:04～22:14

51.8

N3

10:22～10:32

53.9

22:22～22:32

50.8

N4

10:44～10:54

54.5

22:43～22:53

50.6

N5

11:03～11:13

48.1

23:03～23:13

44.0

N6

11:35～11:45

49.2

23:25～23:35

46.9

N7

12:06～12:16

49.0

23:49～23:59

44.7

N8

12:36～12:46

55.3

00:20～00:30

50.9

N9

13:03～13:43

56.8

00:46～00:56

51.7

N10

9:14～9:24

64.5

01:39～01:49

54.2

达标情况

/

达标

/

达标

标准来源

N7～N9监测点执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）；

N1～N6、N10监测点执行3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。




	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	目前，热电厂输煤系统水路来煤有新煤线及老煤线两套系统。新煤线主要为绿色供汽中心及煤气化炉供煤，老煤线主要为热电厂#1～#9高压燃煤锅炉供煤。
1、老煤线原有污染情况

根据建设单位提供的资料，水路来煤年输煤量为180万t/a（绿色供汽中心100~140万t/a、1~9#高压燃煤锅炉50~100万t/a）。
（1）废气

现有老煤线建成时间早，无抑尘措施，粉尘主要产生于转运亭转运过程，以无组织形式排放。

转运亭转运过程的粉尘主要产生于煤炭转载跌落，参考《湖南华电长沙发电有限公司煤码头至煤场输煤系统工程环境影响报告表》（湖南华中矿业有限公司编制，2016年6月），转运站一次转载落料粉尘产生系数按转运量的0.01‰计算，通过转运亭建筑截留、封闭门窗等方式抑尘，抑尘率约为60%，因此，粉尘排放量为见下表。

表6  老煤线转运亭转运量及废气产生量一览表

转运亭
转运煤量（万t/a）
粉尘量产生量（t/a）
粉尘排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

#0转运亭
180

18

7.2

1.644

#1转运亭
180

18

7.2

1.644

#2转运亭
125

12.5

5

1.142

#3转运亭
70

7

2.8

0.639

#4转运亭
70

7

2.8

0.639

#5转运亭
70

7

2.8

0.639

#6转运亭
70

7

2.8

0.639

#7转运亭
35

3.5

1.4

0.320

#8转运亭
35

3.5

1.4

0.320

#9转运亭
35

3.5

1.4

0.320

合计

870
87

34.8

7.945

（2）废水
根据建设单位提供资料，现有设施未设置冲洗水系统，仅在转运亭内设置了拖把池，#0、#1、#6、#7、#8、#9转运亭用水量约为2.4 t/d，即876 t/a。损耗约为5%，即43.8 t/a。地面冲洗水主要污染物为COD、SS。

#0转运亭的含煤废水经排水沟收集后，排至码头东侧的集水箱WS3#-1，由集水箱的提升泵输送至净一污水处理装置进行处理；#1转运亭、#6转运亭、#8转运亭和#9转运亭的含煤废水就近排放，最终由管网输送至净一污水处理装置进行处理；#7转运亭的含煤废水就近排至热电厂2#沉煤池，由污水池的提升泵输送至热电厂煤水处理系统进行处理。栈桥均因条件限制，不具备冲洗能力。老煤线污染物产生、排放情况见表7。

表7  老煤线现状废水排放量（t/a）

废水来源

污染物名称

污染物产生

预处理

备注

浓度

mg/L

产生量

t/a
浓度

mg/L

浓度

mg/L

拖把池

废水量

（t/a）

/

832.2

/

832.2

废水不外排。

热电厂外#0、#1、#6、#8、#9转运亭净一污水处理装置处理后回用；热电厂内#7转运亭废水经热电厂煤水处理系统处理后回用

COD

200

0.17 

200

0.17 

SS

500

0.42 

150

0.12 

（3）固废

根据建设单位提供的材料，转运粉尘通过沉降后清扫收集后，通过煤线运输至煤堆场继续使用。项目不产生固废。

2、新煤线原有污染情况

根据建设单位提供的资料，水路来煤年输煤量为180万t/a（绿色供汽中心100~140万t/a、1~9#高压燃煤锅炉50~100万t/a）。

（1）废气

粉尘主要产生于转运亭转运过程，新煤线环保、安全设施配备完全，通过采取转运亭、栈桥封闭、喷淋系统措施，粉尘排放量约为产生量的1.5%。新煤线各转运亭废气产生及排放情况见下表。

表8  新煤线转运亭转运量及废气产生量一览表
转运亭
转运煤量（万t/a）
粉尘量产生量（t/a）
粉尘排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

新#1转运亭

70

7

0.105

0.024

新#2转运亭

70

7

0.105

0.024

新#3转运亭

105

10.5

0.158

0.036

新#4转运亭

105

10.5

0.158

0.036

新#5转运亭

105

10.5

0.158

0.036

新#7转运亭

110

11

0.165

0.038

新#11转运亭

110

11

0.165

0.038

新#12转运亭

35

3.5

0.053

0.012

合计

710

71

1.065

0.243

（2）废水

根据业主提供资料，现有生产用水主要为地面冲洗水，新煤线冲洗水用量约为70 t/d，即25550 t/a。根据可研，冲洗水损耗约为40%，即10220 t/a，产生废水量为15330 t/a。地面冲洗水主要污染物为COD、SS。

表9  新煤线现状废水排放量（t/a）

废水来源

污染物名称

污染物产生

预处理

最终外排

备注

浓度

mg/L

产生量

t/a
浓度

mg/L

浓度

mg/L

浓度

mg/L

排放量

t/a

新煤线转运亭地面冲洗废水

废水量

/

15330

/

15330

/

0

净一污水处理装置处理后回用，不外排

COD

200

3.07 

200

3.07 

50

0

SS

500

7.67 

150

2.30 

50

0

（3）固废

根据建设单位提供的材料，转运粉尘沉降后清扫收集后，通过煤线运输至煤堆场继续使用。转运亭冲洗废水经沉淀池处理，煤泥经收集晾干后运至煤堆场继续使用。项目不产生固废。

3、污染物排放量汇总

根据新、老煤线污染物排放情况，现有项目污染物排放量见表10。

表10  现有项目污染物排放情况

污染物名称

产生量（t/a）

削减量（t/a）

排放量（t/a）

废气

颗粒物

（无组织）

158

122.14 

35.87

废水

废水量

16162.2

16162.2

0

COD

3.23

3.23

0

SS

8.08

8.08

0
4、存在问题及改造措施

因老煤线建设时间早，使用时间长，带式输送机缺乏必要的安全措施，设施损坏较严重，且密封性差，不具备冲洗能力，导致栈桥面及转运亭各层均堆积有不同厚度的煤粉，已不能满足现行规程规范的要求。

本项目拟对新老煤线跨接部分的栈桥、转运亭进行HSE完善改造，修复老旧构筑物，增设相应的安全、消防、环保设施。

（1）通过对转运站、栈桥进行封闭，并增加干雾抑尘系统.，减少粉尘的产生和排放。

（2）对没有冲洗能力、且继续使用的栈桥、转运亭新增冲洗水系统，冲洗废水收集后由热电厂煤水处理系统或净一污水处理装置处理后回用。



	生态环境保护目标
	本项目周边200m内无声环境敏感目标，周边500m内无大气环境敏感目标，周边环境概况见附图2，敏感目标分布见附图3。

表11  环境空气保护目标一览表

序号

名称

UTM坐标/m

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对场址方位

相对场界距离/m

X

Y

1

周洼组小区

666889.4218

3569036.2190

居民

1000人

二类

W

1950

2

碧景山庄

666761.8785

3568185.7694

居民

1200人

二类

SW

2450

3

外沙村

670221.0899

3566702.5309

居民

1500人

二类

S

1350

表12  其他环境保护目标

环境

要素

名称

相对方位

距离（m）

规模

环境功能区划

地表水

马汊河

SW

600

小型

《地表水环境质量标准》（B3838-2002）中Ⅳ类水质标准

长江（南京段）

S

0

大型

《地表水环境质量标准》（B3838-2002）中Ⅱ类水质标准

声环境

厂界周围环境

/

/

/

南厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准，其余执行3类标准。

生态环境

马汊河-长江生态公益林
SW

600

面积：9.27km2
（东至长江，西至宁启铁路，北至马汊河北侧保护线，南至丁家山路、平顶山路）

《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）生态空间管控区域
地下水

周边潜水层



	评价

标准
	一、环境质量标准

1、环境空气质量标准
根据南京市空气质量功能区划，项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。

表13  环境空气质量标准

评价因子

平均时段

标准值/(μg/m3)

标准来源

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

4000

1小时平均

10000

O3
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

PM10
年平均

70

24小时平均

150

2、地表水环境质量标准

根据《江苏省地表水功能区划》和《省政府关于江苏省地表水新增水功能区划方案的批复》（苏政复[2016]106号），本次评价的长江段范围的水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目标准限值II类标准。距离本项目最近的水体为马汊河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目标准限值Ⅳ类标准。
表14  地表水环境质量标准限值
污染物名称
II类标准值（mg/L）
Ⅳ类标准值（mg/L）

依据
pH
6～9（无量纲）
6～9（无量纲）

《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）表1基本项目标准限值
COD
≤15
≤30
高锰酸盐指数
≤4
≤10
BOD5
≤3
≤6
氨氮
≤0.5
≤1.5
总磷
≤0.1
≤0.3
3、声环境质量标准

根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发[2014]34号），扬子公司南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余区域执行3类标准。

表15  声环境质量标准

评价因子

标准类别

标准值
标准来源
昼间
夜间
区域声环境
3类
65
55
《声环境质量标准》

（GB 3096-2008）
4a类
70
55
二、污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

本项目是扬子石化分公司水路来煤煤线改造，应执行《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），有组织颗粒物浓度执行表1排放限值，无组织颗粒物执行表3浓度限值，具体见下表。

表16  企业边界大气污染物浓度限值

污染物

有组织

无组织

执行标准

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

单位边界监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

20

1

0.5

《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

2、水污染物排放标准

本项目废水全部回用，回用水水质执行《中国石油化工集团公司企业标准 水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH0628.2-2014）中表1补充水水质指标。

表17  中水回用标准（单位：mg/L，pH无量纲）

污染物项目

补充水水质指标

标准来源

pH
6.5～9.0

《中国石油化工集团公司企业标准 水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH0628.2-2014）中表1补充水水质指标

CODcr
≤60
氨氮
≤10
石油类

≤2.0
SS

≤30

3、厂界噪声排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）。

表18  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

标准值

标准来源
昼间

夜间

70
55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
建设项目运营期南厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准中规定的排放限值，其余执行3类标准中排放限值。具体标准限值见表19。

表19  工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

类别

标准值

标准来源

昼间

夜间

3

65

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）

4

70

55



	其他
	改造后本项目污染物排放量见表20。

表20  本项目建成后污染物排放情况

污染物名称

产生量（t/a）

削减量（t/a）

排放量（t/a）

废气

颗粒物

（有组织）
81
80.60
0.40
颗粒物

（无组织）
194
190.68
3.32
废水

废水量

11818.7
11818.7
0

COD

2.36 
2.36 
0

SS

5.91 
5.91 
0

注：本项目热电厂内废水依托热电厂煤水处理系统处理后回用；热电厂外废水进入净一处理装置，出水进入污水回用装置继续处理，净化水回用。

技改前后本项目污染物排放量变化见表21。

表21  水路来煤煤线污染物排放三本帐（t/a）

种类

污染因子

水路来煤

“以新带老”削减量

排放增减量

现有项目排放量

本项目排放量

废气
颗粒物（有组织）

0

0.40

0

+0.40

颗粒物（无组织）
35.87 

3.32

-33.36

-32.55

废水

废水量
0
0
0
0
COD
0
0
0
0
SS
0
0
0
0
由上表可知，本项目建成后，削减颗粒物无组织排放量32.55 t/a，颗粒物有组织排放量增加0.40 t/a。废水处理后回用，不外排。

本项目属于通过收集处理方式将无组织废气污染物转化为有组织排放的减排项目，无需总量指标平衡。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	项目建设施工预计耗时4个月，施工地点位于热电厂西侧、长江北侧，紧邻长江。施工阶段会产生废气、废水、噪声和固废。

施工期污染源强分析：

（1）大气污染物排放状况

施工期间对大气环境的影响主要表现为施工与运输中产生的扬尘、设备和车辆产生的废气。

扬尘主要产生在以下环节：①建筑材料的搬运及堆放扬尘；②建筑垃圾的清理及堆放扬尘。

施工机械废气和运输车辆尾气主要产生在以下环节：①项目施工过程使用的施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气；②施工运输车辆燃烧柴油或汽油会排放一定的尾气。施工机械废气和大型运输车辆尾气中含有CO、NOx、SO2等污染物，此部分废气排放量不大，间歇排放，且场地扩散条件较好，影响范围有限，其环境影响较小。

（2）水污染物排放状况

施工期产生的废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。

施工人员生活污水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、SS约250mg/L、NH3-N约30mg/L、TP约3mg/L。建筑施工废水主要污染因子为SS、石油类。施工期施工废水、生活废水依托现有处理设施。
（3）噪声排放状况

本项目建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB（A）。

表22  主要施工机械产噪值一览表

序号

施工机械

测量声级dB

测量距离(m)

1

装载机

95

2

2

挖掘机

95

2

3

装卸机

105

1

4

运输车辆

94

2

（4）固废排放状况

施工期的固体废弃物主要是项目施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对作业区进行封闭时产生的建筑垃圾，委托厂区环卫清运至指定堆场；废油漆桶外委有资质的单位处置，废焊条送工业垃圾装运站后有行政后勤中心外委处置。施工人员产生的生活垃圾按1kg/d·人计算，施工人员按10人计，拟建工程每天产生生活垃圾约10kg，生活垃圾由厂区环卫部门统一处理。


	运营期生态环境影响分析
	1、 营运期工艺流程简述

项目营运期主要工艺为加料、输送、卸料，具体工艺流程如图3，项目输煤线路见图4。

[image: image6.png]



图3  工艺流程及产污节点示意图
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图4  扬子石化水路来煤输煤线路示意图

（1） 工艺流程说明：

码头来煤经卸船机卸至#0带式输送机受料段，经#1带式输送机转运至码头圆形煤场、码头筒仓、化工厂筒仓或者热电厂煤堆场。

码头来煤通过在新6AB带带式输送机上加装犁式卸料器，通过将#7带式输送机延长措施可将燃煤输送至#2斗轮机煤堆场。通过将#9带式输送机延长措施可将燃煤输送至#1斗轮机煤堆场。可采用新、老煤线交替的方式为热电厂1~9#高压燃煤锅炉供煤。
（2） 产污环节：

项目运营期会产生废气、废水、噪声。

① 废气：废气主要为水路来煤煤炭转运过程中煤炭转载跌落产生的粉尘。

② 噪声：本装置的噪声主要来源于喷淋泵及小型空压机等设备。

③ 废水：废水主要为栈桥、转运亭的冲洗水，主要污染物为SS、COD。热电厂内冲洗废水（#7栈桥、#7转运亭）收集后由热电厂煤水处理系统处理后回用；热电厂外冲洗废水（#0、#1、#9栈桥及#0、#1、#6、#8、新#8、#9转运亭）收集后由净一污水处理装置处理后，净化水回用于扬子电厂化学水装置补充水。

二、营运期主要污染工序：

（1）大气污染物排放状况

本项目主要对扬子石化分公司热电厂水路来煤新老煤线跨接部分的栈桥及转运亭进行改造，不进行产品生产。改造后，现有老煤线#2亭至#5亭、#2带至#6带停止使用，通过新煤线与老煤线结合的方式为热电厂1~9#高压燃煤锅炉供煤，水路来煤年输煤量仍为180万t/a（绿色供汽中心100~140万t/a、1~9#高压燃煤锅炉50~100万t/a）。
项目运营期产生的废气主要为粉尘，根据《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》第7.3.3条规定，“转运站、碎煤机室、原煤仓及原煤仓落料口等局部扬尘点应根据煤尘特性采用机械除尘、微雾抑尘或微雾抑尘与机械除尘相结合的综合控尘方式。运煤设备应对皮带落料点、落料管连接处、导料槽及其出口以及煤仓落料点等产生粉尘的部位采取密闭防尘措施。”因此，本项目粉尘主要产生于转运亭煤炭转载跌落过程。

参考《湖南华电长沙发电有限公司煤码头至煤场输煤系统工程环境影响报告表》（湖南华中矿业有限公司编制，2016年6月），转运站一次转载落料粉尘产生系数按转运量的0.01‰计算。根据设计文件，多管冲击式除尘器吸尘罩收集效率为98%，处理效率为99.5%。各转运亭废气产生及排放情况见下表。

表23  转运亭转运量及废气无组织产生量一览表

转运亭
转运煤量

（万t/a）
粉尘量产生量

（t/a）
治理措施

粉尘排放量

（t/a）

排放速率

（kg/h）

#0转运亭

180

18

封闭+多管冲击式除尘器

0.36 

0.08 

#1转运亭

180

18

封闭+干雾抑尘系统+多管冲击式除尘器

0.36 

0.08 

#6转运亭

180

18

0.36 

0.08 

#7转运亭

90

9

0.18 

0.04 

新#8转运亭

90

9

0.18 

0.04 

#9转运亭

90

9

0.18 

0.04 

新#1转运亭

180

18

封闭+喷淋
0.27

0.06

新#2转运亭

90

9

0.14

0.03

新#4转运亭

180

18

0.27

0.06

新#5转运亭

180

18

0.27

0.06

新#7转运亭

180

18

0.27

0.06

新#11转运亭

180

18

0.27

0.06

新#12转运亭

140

14

0.21 

0.05 

合计

1940

194

/

1.875

0.43 

表24  转运亭转运量及废气有组织产生量一览表

转运亭
转运煤量

（万t/a）
粉尘量产生量

（t/a）
治理措施

粉尘排放量

（t/a）

排放速率

（kg/h）

#0转运亭

180

18

封闭+多管冲击式除尘器

0.09

0.02

#1转运亭

180

18

封闭+干雾抑尘系统+多管冲击式除尘器

0.09

0.02

#6转运亭

180

18

0.09

0.02

#7转运亭

90

9

0.04

0.01

新#8转运亭

90

9

0.04

0.01

#9转运亭

90

9

0.04

0.01

合计

810

81

/

0.40

0.09

#0、#1、#6、#7、新#8、#9转运亭粉尘经多管冲击式除尘器处理后通过排气筒排放，排气筒设置情况见下表。

表25 建设项目无组织排放大气污染物源强

名称

面源坐标

UTM

海拔高度m

长度m

宽度m

排放高度m

年排放小时数h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

颗粒物

#0转运亭
670259.7911408

3568076.71207

4

17

10

13

4380

正常

连续

0.08 
#1转运亭
670233.873301

3568204.63086

9

9.6

10

25

0.08 
#6转运亭
669066.592930

3569438.25697

12

20

10

29

0.08 
#7转运亭
669002.167214

3569496.67216

11

10.5

10

26

0.04 
新#8转运亭
669108.834451

3569466.92461

12

8.5

10

29

0.04 
#9转运亭
669054.393746

3569517.77249

11

9

10

25

0.04 
新#1转运亭

670093.188432

3568216.92980

9

8

11

10

0.06

新#2转运亭

669996.804600

3568235.53720

8

9

14

10

0.03

新#4转运亭

669810.316273

3568320.45366

6

10

12

10

0.06

新#5转运亭

669876.042093

3568381.04951

6

10

10

10

0.06

新#7转运亭

669693.235410

3568548.12925

7

22

12

10

0.06

新#11转运亭

668926.685418

3569276.56980

13

18

18

10

0.06

新#12转运亭

669140.739739

3569506.81278

12

18

12

10

0.05 

表26  建设项目有组织排放大气污染物源强

排放源

污染物

风量

Nm3/h

高度

m

内径

m

温度

℃

排放速率（kg/h）
#0转运亭

颗粒物

7200

15

0.5

35-40

0.02
#1转运亭

颗粒物

7200

27.3
0.8

35-40

0.02
#6转运亭

颗粒物

7200

31.3

0.5

35-40

0.02
#7转运亭

颗粒物

7200

28

0.5

35-40

0.01
新#8转运亭

颗粒物

7200

31.3

0.5

35-40

0.01
#9转运亭

颗粒物

7200

27.3

0.5

35-40

0.01
根据本项目大气专项的预测结果，无组织排放中，新#1转运亭颗粒物排放影响最大，最大占标率为5.31%，最大落地浓度为23.9μg/m3；有组织排放中，#0转运亭颗粒物排放影响最大，最大占标率为0.16%，最大落地浓度为0.72μg/m3。预测浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值，厂界颗粒物浓度均可满足环境质量标准，对周围环境影响较小。

（2）水污染物排放状况

① 生活废水

本项目不新增定员，因此不新增生活污水。

② 生产废水

本项目的生产废水主要为地面冲洗水。

根据设计单位提供资料，本项目水冲洗耗水量达53.4 t/d，年运行365天，则耗水19491 t/a。冲洗水的损失主要包括冲洗过程中的水分蒸发，冲走的煤粉带水及冲洗废水贮存于集水坑期间的蒸发，根据可研，损失水量为7672.3 t/a，回收水量为11818.7 t/a。地面冲洗水主要污染物为COD、SS，11818.7 t/a含煤废水初步沉淀后打至热电厂煤水处理系统或净一污水处理装置进一步处理后回用。具体处理方式见表27。

表27  废水处理去向一览表

构筑物
改造后含煤废水处理方式
#0栈桥

经排水沟收集后，排至码头东侧的集水箱WS3#-1，由集水箱的提升泵输送至净一污水处理装置进行处理

#1栈桥

排至码头东侧的集水箱WS3#-1，由集水箱的提升泵送至净一污水处理装置进行处理

#1转运亭

经排水沟收集后，由提升泵排至附近的新#1转运亭的集水池，由集水池的提升泵输送至净一污水处理装置进行处理

#6、#8、新#8、#9转运亭和#9栈桥

排至附近的集水坑，就近输送至湛水路北侧的生产废水自流排水管网中，最后输送至净一污水处理装置进行处理，出水进入污水回用装置继续处理，净化水用于扬子电厂化学水装置补充水

#7栈桥

就近排至热电厂煤水处理系统处理后回用于厂区冲洗

#7转运亭
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图5  用排水平衡图  单位：t/a

表28  废水排放情况

废水来源
污染物名称
污染物产生
预处理后
排放去向

浓度

mg/L
产生量

t/a
浓度

mg/L
污染物量

t/a
地面

冲洗

废水

废水量

（t/a）
/

11818.7

/

11818.7

不外排

①热电厂外废水接管至扬子水厂净一污水处理装置进行处理后，进入污水回用装置继续处理后回用于扬子电厂化学水装置补充水；②热电厂内内废水进入热电厂煤水处理系统处理后回用于厂区冲洗、喷洒。
COD
200

2.36 

200

2.36 

SS
500

5.91 

150

1.77 

（3）噪声排放状况

本项目营运期噪声主要来源于喷淋泵及小型空压机等设备，其噪声源强如下表所示。

表29  建设项目高噪声设备情况表

噪声源

数量（台）

平均噪声级dB(A)

与厂界最近距离（m）

防治措施

消声隔声量dB(A)
喷淋泵

7
85

S，10

厂房隔声

25

空压机

若干

85

（4）固废排放状况

本项目不新增员工，不新增生活垃圾。

根据建设单位提供资料，煤粉通过废水进入沉淀池经沉淀后形成煤泥，运输每万t煤约产生15 kg煤泥，年产生煤泥量为3 t/a。煤泥经人工清理、收集晾干后运至煤堆场继续使用。多管冲击式除尘器拦截的煤尘约80.60t/a，经收集后运至煤堆场继续使用。本项目不产生固废。

（5）“以新带老”削减量

改造后，通过新增干雾抑尘、多管冲击式除尘器，水路来煤老煤线的无组织颗粒物废气排放减少，“以新带老”削减33.36 t/a，见下表。

表30  “以新带老”削减量（t/a）

污染物名称

老煤线

已建项目

拟建项目

变化

颗粒物（无组织）
34.80 
1.44 
+33.36


	选址选线环境合理性分析
	本项目位于扬子石化分公司厂区内，用地性质为工业用地，依托现有厂区，不新增用地。对水路来煤输煤线进行HSE优化改造，需改造的栈桥及转运亭位置不变，在原位置上进行改造，对环境的影响小。新建新#8转运亭紧靠现有#8转运亭南侧，位于已建栈桥正下方，以打通新#6AB带向#1斗轮机煤场供煤通道。项目平面布置图见附图6，改造前、改造后煤线走向示意图见附图8、附图9。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	本项目施工期主要工程是新#8转运亭建设、新建雨淋阀组室，外墙、内墙、顶重新粉刷、出新，修复转运亭原破损地面，重新做防水地面，及相关设备安装。产生的污染主要有：施工扬尘、施工产生的少量废水以及建筑固废等。

1、大气环境影响分析

项目建设施工过程中的大气污染物主要来自于施工场地的扬尘。

在整个施工期，产生扬尘的作业有建材的运输、露天堆放、装卸等过程。

按扬尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮。

经类比调查，在采取适当防护措施后，施工扬尘不会对区域环境空气质量产生长期的、不可恢复的影响。为减缓项目地区环境空气中的TSP污染，工程建设、施工单位应严格遵守《南京市扬尘污染防治管理办法》（政府令287号，2017年10月30日修订）、《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》(宁政发[2013]32 号)的相关规定，主要包括：

1 建设单位（业主）应当严格遵守下列规定：

a) 防治扬尘污染的费用应当列入工程概预算；

b) 在与施工单位签订承发包合同时，明确扬尘污染防治责任和要求。

2 施工单位应当遵守下列规定：

a) 制定、落实扬尘污染防治方案；

b) 按照规定将扬尘污染防治方案向施工项目所在地环境保护行政主管部门备案；

c) 开工前15日向施工项目所在地环境保护行政主管部门申报施工阶段的扬尘排放情况和处理措施；

d) 保证扬尘污染控制设施正常使用，确需拆除、闲置扬尘污染控制设施的，应当事先报经环境保护行政主管部门批准。

3 工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求：

a) 施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡，高度不得低于1.8米，围挡应当设置不低于0.2米的防溢座；

b) 施工工地内主要通道进行硬化处理。对裸露的地面及堆放的易产生扬尘污染的物料进行覆盖；

c) 施工工地出入口安装冲洗设施，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的清洁；

d) 建筑垃圾应当在48小时内及时清运。不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施；

e) 项目主体工程完工后，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，采取内部绿化、覆盖等防尘措施；

f) 伴有泥浆的施工作业，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。废浆应当采用密封式罐车外运；

g) 施工工地应当按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；

4 运输易产生扬尘污染物料的应当符合下列防尘要求：

a) 运输车辆应当持有公安机关交通管理部门核发的通行证，渣土运输车辆还应当持有城市管理部门核发的准运证；

b) 运输单位和个人应当在出土现场和渣土堆场配备现场管理员，具体负责对运输车辆的保洁、装载卸载的验收工作；

c) 运输车辆应当密闭，确保设备正常使用，装载物不得超过车厢挡板高度，不得沿途泄漏、散落或者飞扬；

d) 运输单位和个人应当加强对车辆密闭装置的维护，确保设备正常使用，不得超载，装载物不得超过车厢挡板高度。

5 装卸易产生扬尘污染物料的单位，应当采取喷淋、遮挡等措施降低扬尘污染。

6 堆放易产生扬尘污染的物料的堆场和露天仓库，应当符合下列防尘要求：

a) 采用混凝土围墙或者天棚储库，配备喷淋或者其他抑尘措施；

b) 采用密闭输送设备作业的，应当在落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用；

c) 在出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施；

d) 划分料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，及时清洗。

2、施工期废水产生情况及防治措施

施工期间的废水主要来自泥浆水、机械车辆冲洗废水、施工人员生活污水、施工机械含油废水，主要污染因子为COD、氨氮、石油类和SS。因本项目紧邻长江，要求企业加强施工期环境管理，避免废水污染长江。主要污染防治措施如下：

（1）泥浆水、机械车辆冲洗废水

施工期生产废水主要是施工过程中混凝土搅拌产生的泥浆水和机械车辆冲洗废水，废水依托现有处理设施，禁止随意乱排进入河道影响水环境，同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。

（2）机械含油废水

在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应由专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，减小初期雨水的油类污染物负荷，减小对河道的影响。

（3）生活污水

施工人员生活污水中主要污染因子为COD、BOD5和NH3-N，施工期生活污水依托现有处理设施。

施工过程中，产生的废水和生活污水不得直接排入地表水体。雨季需根据降雨量大小配置足够的抽水器械，对基坑内雨水进行抽排，通过现有处理设施处理后方可排放。

3、施工期噪声污染及防治措施

类比建筑施工噪声影响分析，通常白天施工机械超标范围为100m以内，主要影响范围在厂区内。但是，项目仍应加强施工期的管理，减轻对周围环境的不利影响。

针对施工期噪声特点，本评价建议：

①采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度；

②对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对噪声的降低有良好作用；

③在施工现场，采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的帷幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等。

4、施工期固体废物处理措施

对作业区进行封闭时产生的建筑垃圾，委托厂区环卫清运至指定堆场；废油漆桶外委有资质的单位处置，废焊条送工业垃圾装运站后有行政后勤中心外委处置。生活垃圾由厂区环卫部门统一处理。

5、施工期风险

本项目建设地点位于扬子石化分公司热电厂西南侧。因涉及转运亭、栈桥封闭，施工过程中存在登高作业。在登高作业过程中，如发生重大事故，有可能造成人员伤亡。施工管理不善可能造成扬尘污染、施工废水污染。
主要防范措施：

（1） 尽可能将施工区域隔离，减小施工和生产的相互影响；作业过程中，严格执行作业许可证制度，在各项安全防范措施落实的情况下，方可进行作业。

（2） 设置防护设施，防止施工中产生扬尘及废弃物。所有建筑工地必须设置围栏，施工道路要硬化，工地出入口有车轮清洗设备；装卸渣土严禁凌空抛散；有专人清扫路面，按规定使用商品混凝土，搅拌站有扬尘控制措施；楼层建筑垃圾严禁凌空抛散及乱倒乱卸，应垂直清运，禁止现场消化石灰、拌石灰土或其他有严重粉尘污染的作业，施工弃土及时清运或采取覆盖措施，防止雨水冲刷。

（3） 施工废水依托现有处理设施，禁止随意乱排进入河道影响水环境，同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。施工过程中加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应由专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，减小初期雨水的油类污染物负荷，减小对河道的影响。


	运营期生态环境保护措施
	1、大气环境影响分析

项目运营期产生的废气污染物主要为煤尘，煤尘主要是转运站转运过程中产生的粉尘。本项目通过对转运站、栈桥进行封闭，并在#0、#1、#6、#7、新#8、#9转运亭设置多管冲击式除尘器，在#1、#6、#7、#8、#9、新#8转运亭新增干雾抑尘系统来减少粉尘的产生和排放。干雾抑尘设备使用的是新鲜水，水质好，不易造成喷嘴堵塞，喷嘴的设计本身具备防堵功能，防堵周期不小于6个月，且方便清理。措施实施后，颗粒物排放量减小，能够减少扬子石化分公司水路来煤输煤系统粉尘排放。

2、水环境影响分析

（1）产生及排放情况

本项目废水为地面冲洗水，主要污染物为SS、COD类，废水不外排。#0转运亭、#1转运亭、#6转运亭、#8转运亭、#9转运亭和#9栈桥的含煤废水就近收集、沉淀后，送至净一污水处理装置进行处理（收集处理量约为7073.7 t/a）。#7栈桥、#7转运亭的含煤废水排至热电厂煤水处理系统处理后，回用于厂区冲洗（收集处理量约为4745 t/a）。废水处理去向见图6。

热电厂外冲洗废水经净一污水处理装置处理达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2中标准限值后，进入净一装置东侧污水回用装置继续处理后回用；热电厂内冲洗废水热电厂2#沉煤池处理后回用于冲洗、喷洒。项目废水不外排，对周围水环境影响较小。
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图6  废水处理去向示意图
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图7  净一污水处理装置工艺流程图

净一污水处理装置处理能力为3400m3/h，由预处理单元、生化单元和深度处理单元组成，处理工艺流程见图7。

热电厂2#沉煤池容积约60m3，#7栈桥、#7转运亭的含煤废水就近排入热电厂2#沉煤池，再泵送至热电厂煤水处理系统，处理后回用于厂区冲洗。热电厂煤水处理系统采用混凝沉淀加药工艺，处理能力为20m3/h。

（2）处理、回用可行性分析

① 排水管网可行性

#0转运亭、#1栈桥的含煤废水经排水沟收集后，排至码头东侧的集水箱WS3#-1，再由集水箱的提升泵输送至净一污水处理装置进行处理。#1转运亭的含煤废水经排水沟收集后，由提升泵排至附近的新#1转运亭的集水池，由集水池的提升泵输送至净一污水处理装置进行处理。#6转运亭、#8转运亭、#9转运亭和#9栈桥的含煤废水就近排至湛水路北侧的生产废水自流排水管网中，最后输送至净一污水处理装置进行处理。污水具有排入净一污水处理装置的可行性。

#7栈桥、#7转运亭的含煤废水经煤水沉淀池简单处理后，就近排至热电厂2#沉煤池，再泵送至热电厂煤水处理系统，处理后回用于厂区冲洗。

② 水质及水量可行性

热电厂2#沉煤池容积约60m3，热电厂煤水处理系统处理能力为20m3/h，目前实际处理量约为10m3/h。#7栈桥、#7转运亭的含煤废水产生量约为1.08 t/h。煤水处理系统尚有余量对#7栈桥、#7转运亭的含煤废水进行处理。

净一污水处理装置处理能力为3400m3/h，目前实际处理量为3054m3/h，尚有余量。本项目排入净一污水处理装置的废水量约为1.62 t/h，净一污水处理装置能够满足本项目废水处理要求。净一污水处理装置主要污水处理单元进出水水质见表31，深度出水水质能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2直接排放标准。

表31  净一装置主要污水处理单元设计进出水质情况

名称

单位

预处理

A/O处理

深度处理

设计进水

设计出水

设计进水

设计出水

设计进水

设计出水

pH

无量纲

6-9

6-9

6-9

6-9

6-9

6-9

石油类

mg/L

≤40

≤20

≤20

≤4

≤4

≤4

CODcr

mg/L

≤650

≤650

≤650

≤80

≤80

≤50

BOD5
mg/L

-

-

≥250

≤20

≤20

≤10

硫化物

mg/L

≤5

≤5

≤5

≤3

≤5

≤1

氨氮

mg/L

≤30

≤30

≤30

≤15

≤15

≤5

总氮

mg/L

≤50

≤50

≤50

≤25

≤30

≤25

SS

mg/L

≤150

≤70

≤100

≤60

≤60

≤30

挥发酚

mg/L

≤50

≤50

≤50

≤0.5

≤0.5

≤0.5

总磷

mg/L

≤1.5

≤1.5

≤1.5

≤0.5

≤0.8

≤0.5

TDS

mg/L

2400～3800

≤3500

≤3500

≤3000

≤3000

≤2400

电导率

μs/cm

-

-

-

-

-

2000～3500

净一装置出水进入东侧污水回用装置继续处理，净化水回用于扬子电厂化学水装置补充水，净一装置出水水质能够满足污水回用装置进水要求。污水回用装置设计处理能力1250m³/h，实际处理量为903m³/h，仍有余量对本项目废水进行处理。污水回用装置采用“超滤+反渗透”工艺，设计进出水水质见表32。

表32  污水回用装置设计进出水水质

名称

单位

设计进水

设计出水

《中国石油化工集团公司企业标准 水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH0628.2-2014）中表1补充水水质指标

pH

无纲量

6-9

6.5-9

6.5～9.0
CODcr

mg/L

≤60

≤50

≤60

SS

mg/L

≤30

≤10

≤30

综上，从水量、水质、工艺及管网角度考虑，本项目#0、#1、#6、#8、#9转运亭和#1、#9栈桥的含煤废水就近收集、沉淀后，送至净一污水处理装置进行处理后回用，#7栈桥、#7转运亭的含煤废水经煤水沉淀池简单处理后，就近排至热电厂煤水处理系统处理后回用均是可行的，项目建成后不会影响项目周边地表水环境。
（3）地表水环境影响评价结论

本项目废水为地面冲洗水，主要污染物为SS、COD、石油类，热电厂外#0、#1、#6、#8、#9转运亭和#1、#9栈桥的含煤废水就近收集、沉淀后，送至净一污水处理装置进行处理后回用，热电厂内#7栈桥、#7转运亭的含煤废水经煤水沉淀池简单处理后，就近排至热电厂煤水处理系统处理后回用。

从水量、水质、工艺及管网角度考虑，本项目水污染控制措施有效、可行。

3、声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于喷淋泵及小型空压机等设备，其声级值约85dB（A），通过厂房隔声和距离衰减等措施处理。根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：
（1）声环境影响预测模式

[image: image11.emf]
式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)；

LA（r0）—r0处A声级dB(A)；

A—倍频带衰减dB（A）；

（2)声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

[image: image12.emf]
式中：

Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)；

T—预测计算的时间段s；

ti—i声源在T时段内的运行时间s。

（3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

[image: image13.emf]
式中：

Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)；

Leqb—预测点的背景值dB(A)；

（4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减：

[image: image14.emf]
式中：Adiv—几何发散衰减；

r0—噪声合成点与噪声源的距离m；

r—预测点与噪声源的距离m。

本项目位于厂区南侧，距北侧厂界最近距离为2.9km，距西侧厂界最近距离为1.2km，距离较远，噪声影响较小。因此，本次选择扬子石化南厂界、西南厂界作为代表性厂界进行预测，项目厂界噪声影响预测结果见表33。

表33  噪声预测结果dB(A)）

测点

监测值

昼间

南厂界N1

背景值

49.0

贡献值

46.3

预测值

50.9

标准值

70

评价

达标

西南厂界

N2

背景值

54.7

贡献值

11.0

预测值

54.7

标准值

70

评价

达标

注：南厂界N1、西南厂界N2背景值引用南京白云环境科技集团股份有限公司于2019年12月9日～12月10日对厂界噪声进行的现状监测数据中南厂界N7、西南厂界N8数值，具体见“环境状况及保护目标”中“声环境质量现状”章节。

从预测结果可以看出，本项目建成后，噪声在预测点的贡献值较小，叠加现状值后，预测点均能达到相应的功能要求。

4、固废影响分析

本项目不新增员工，不新增生活垃圾，不产生固废。

转运粉尘通过沉降后清扫收集后，通过煤线运输至煤堆场继续使用。沉淀池煤泥经人工清理、收集晾干后运至煤堆场继续使用。

5、环境风险影响分析

本项目为水路来煤输煤线HSE优化项目，涉及到的物料主要为煤，煤的组分中存在易发生氧化反应的物质，且煤尘结构松散，表面积大，与空气接触面积大，容易发生缓慢氧化。煤尘受热后能放出大量的可燃气体，该气体中含有大量的爆炸性碳氢化合物气体，易发生爆炸。

当项目煤尘满足爆炸条件引起爆炸时，爆炸产物中含有的大量CO、SO2、NOx气体及自身分解产生的毒性气体，使人及动物中毒，同时爆炸燃烧烟气及有毒气体会污染周围环境。

在运营过程中应严格遵守规章制度，加强管理，可以杜绝大部分事故的发生。须强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，严格遵守操作规程；强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备事故发生时能及时、高效率的发挥作用。

（1）输煤线堆场物料火灾、爆炸风险和安全控制措施

① 煤垛不宜长期存放，做到烧旧存新，存放时间不超过30天；

② 加强煤场管理，尽量将不同品种的煤分开定点堆放；

③ 煤堆不宜堆垛太高，符合堆垛要求；

④ 定期检测煤堆温度，当煤堆温度达到60℃时应采取降温措施，如挖沟、松堆、倒堆和灌水等；

⑤ 发现自燃及时采取隔离、降温等措施。

（2）输煤系统燃爆风险防范措施

① 严格按规定要求控制系统温度；

② 对每次来煤取样作煤质分析，以便在运行过程中根据煤质采取相应的保护措施；

③ 对煤仓、转运站、给煤机等设备采用专用固定的粉尘浓度分析监测系统及除尘、灭火措施；

④ 严禁在运行中的系统设备及管件上进行动火操作。在停用的系统进行动火作业，必须严格执行动火制度，并将此设备处或管件处的积粉清除干净，并采取可靠的安全距离措施等；

⑤ 经常检查输送系统内外的积煤、积粉，并应及时清除；

⑥ 确保监控监测保护装置安全可靠；

⑦ 防止原煤中易燃易爆物质，煤场自燃的煤及其他火源进入输送系统。
本项目工程在生产过程中充分落实各项风险防范措施后，本项目环境风险可降至最低。

表34  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

分公司热电厂煤线优化及HSE完善项目

建设地点

（江苏）省

（南京）市

（六合）区

(/)县

南京江北新材料科技园

地理坐标

经度

E118.796121°

纬度

N 32.248314°

主要危险物质及分布

主要危险物质：煤；分布：水路输煤线

环境影响途径及危害后果

煤尘爆炸产物中含有的大量CO、SO2、NOx气体及自身分解产生的毒性气体，使人及动物中毒，同时爆炸燃烧烟气及有毒气体会污染周围环境。

风险防范措施要求

严格遵守规章制度；完善应急预案；采取抑尘、降尘和通风、换气措施

填表说明

本项目不涉及产品生产，主要对扬子石化分公司热电厂水路来煤新老煤线跨接部分的栈桥及转运亭进行改造，对带式输送机的头部清扫器、空段清扫器及导料槽等进行改造，并新增干雾抑尘、安全及消防设施。工艺危险性较低。项目风险潜势为I，仅开展简单分析。

6、环境管理与环境监测计划

本项目对新老煤线跨接部分的栈桥、转运亭进行HSE完善改造，热电厂设置有专门的管理机构，本项目环境管理计划依托现有。

（1）环境管理

①环境管理机构

公司已专门设立环境安全管理机构，负责公司环境保护监督和安全生产的管理工作，同时设有专人负责。

②环保制度

公司已严格执行月报制度，设置污染治理设施的管理、监控制度和环保奖惩制度。

（2）排污口规范化

按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求对该厂污（废）水排放口、废气排气筒、固定噪声源以及固体废物贮存（处置）场所进行规范化整治。

①废水排放口

本项目不新增废水排放口，现有污水排放口已按照规范化设置，安装流量计及在线监测仪，并已制定采样监测计划，同时在线监测数据已连接污染源自动监控网络。污水排口和雨水排口附近醒目处已设置环保图形标志牌。

②废气排放口

项目新增6个废气排放口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，并在废气排放口附近醒目处设置环保图形标志牌。

（3）环境监测计划

扬子石化于2020年6月15日取得排污许可证，证书编号为：91320100660691249D001P（有效期2020年6月16日至2025年6月14日），本项目建成后排污许可证须变更，变更完成后，依托排污许可自行监测计划进行监测。

表35  污染源监测内容和频率
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

备注

企业边界

颗粒物

1次/季度

《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值
依托

排污许可自行监测计划

排气筒出口

颗粒物

1次/季度

《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1浓度限值


	其他
	无

	环保投资
	本项目其总投资为2990.56万元，其中环保投资331万元。本项目“三同时”一览表见表36。

表36  环保措施投资与“三同时”一览表

类型

污染源

污染物

环保设施/措施

处理效果、执行标准或拟达要求

环保投资（万元）

建设计划
废气

煤炭装卸、堆放粉尘

颗粒物

干雾抑尘系统3套

《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
250

与项目同时设计，同时施工，同时投入运行

多管冲击式除尘器7台

35

排气筒6个
4
废水

生产

废水

COD、

SS、

氨氮、

石油类

新#1转运亭集水池、热电厂2#沉煤池、煤水处理系统、码头集水箱WS3#-1

达到净一污水处理装置进水水质

依托

现有

煤水沉淀池5个

42

净一污水处理装置
《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2

依托

现有

污水回用装置

《中国石油化工集团公司企业标准 水务管理技术要求第2部分：循环水》（Q/SH0628.2-2014）中表1补充水水质指标

依托

现有

噪声

设备噪声

厂房隔声+距离衰减

厂界噪声达标

依托

现有

固废

无

/

/

/

依托

现有

风险

现有应急事故池（#6事故池）
达到要求
依托

现有
圆形煤场和热电厂现有的稳高压消防给水系统

达到要求

依托

现有

合计

-

331
-




六、生态环境保护措施监督检查清单

	             内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	-
	-
	-
	-

	水生生态
	-
	-
	-
	-

	地表水环境
	施工废水经沉淀处理后，循环使用；生活污水依托现有处理设施
	-
	污水回用，不外排
	-

	地下水及土壤环境
	-
	-
	-
	

	声环境
	采用低噪声设备+距离衰减
	-
	厂房隔声+距离衰减
	厂界噪声达标

	振动
	-
	-
	-
	-

	大气环境
	严格遵守《南京市扬尘污染防治管理办法》《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》
	-
	对转运站、栈桥进行封闭；增设7台多管冲击式除尘器、3套干雾抑尘系统。
	《江苏省地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	固体废物
	委托环卫部门处理
	-
	不产生固废
	-

	电磁环境
	-
	-
	-
	-

	环境风险
	-
	-
	-
	-

	环境监测
	-
	-
	-
	-

	其他
	-
	-
	-
	-


七、结论

	本项目位于扬子石化分公司现有厂区内，拟对新老煤线跨接部分的栈桥、转运亭进行HSE完善改造，项目不涉及产品生产，不属于化工项目，具有环境正效益。建设项目位于扬子石化分公司厂区内，不需新占农田、土地，符合国家土地利用政策和地方规划要求。本项目污染物达标排放，属于通过收集处理方式将无组织废气污染物转化为有组织排放的减排项目，无需总量指标平衡。项目建设后可以减少扬子石化分公司水路来煤输煤系统粉尘排放，有利于企业持续发展。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

建议加强企业内部管理，严格遵守各项操作规程，加强设备的维护与管理，保证装置长期、安全、稳定运行。
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